Groupe de travail Réseau	J. Reynolds, J. Postel, ISI	
Request for Comments : 1700		
STD 2		
RFC rendues obsolètes : 1340, 1060, 1010, 990, 960, 943, 923, 900, 870, 820, 790, 776, 770, 762, 758,755, 750, 739, 604, 503, 433, 349	octobre 1994	
IEN rendus obsolètes : 127, 117, 93		
Catégorie : Historique		

Note du traducteur : Ce document n'a été traduit que pour les informations qu'il donne sur l'organisation de l'Internet et des données qui constituent ses protocoles, ainsi que l'articulation de ces derniers. Depuis 1994, cette séquence de RFC a été remplacée par une base de données en ligne accessible au moyen d’une page de la Toile (actuellement, www.iana.org). La RFC 1700 est obsolète, ses valeurs sont incomplètes et dans certains cas peuvent être fausses. C'est pourquoi les tableaux de données n'ont été que partiellement traduits et mis en forme. Les données actuelles sont à rechercher sur le site indiqué.

Numéros alloués

Statut de ce mémoire
Le présent mémoire est un rapport d'état sur les paramètres (c'est-à-dire, les numéros et mots clés) utilisés dans les protocoles de la communauté de l'Internet. La distribution du présent mémoire n'est soumise à aucune restriction.

Généralités
La présente RFC est un instantané du processus en cours d'allocation des paramètres des protocoles de la suite de protocoles de l'Internet. Pour rendre directement disponibles les informations courantes, les allocations sont mises à jour dans un ensemble de fichiers de texte en ligne. La présente RFC a été assemblée en enchaînant ces fichiers à la suite avec un minimum de "colle" de formatage. Les auteurs présentent leurs excuses pour le formatage et le style un peu "brut" qui est typique de la plupart des RFC.

On s'attend à ce que divers lecteurs remarquent des éléments spécifiques qui devraient être corrigés. Prière d'envoyer les corrections par messagerie électronique à <iana@isi.edu>.

Introduction

Les fichiers de ce répertoire énumèrent les valeurs actuellement allouées pour plusieurs séries de numéros utilisés dans les mises en œuvre de protocoles réseau.

ftp://ftp.isi.edu/in-notes/iana/assignments

L'Autorité d'allocation des numéros de l'Internet (IANA, Internet Assigned Numbers Authority) est le coordinateur central pour l'allocation des valeurs de paramètres uniques des protocoles de l'Internet. L'IANA est mandatée par la Internet Society (ISOC) et le Conseil fédéral des réseaux (FCN, Federal Network Council) pour agir comme la chambre de compensation de l'allocation et de la coordination de l'utilisation des nombreux paramètres des protocoles de l'Internet.

La suite des protocoles de l'Internet, telle que définie par l'Équipe d'ingénierie de l'Internet (IETF) et son groupe de pilotage (l'IESG), contient de nombreux paramètres, tels que les adresses internet, les noms de domaine, les numéros de système autonome (utilisés dans certains protocoles d'acheminement), les numéros de protocoles, les numéros d'accès, les identifiants d'objets de base de données d'informations de gestion, y compris les numéros des entreprises privées, et de nombreux autres.

L'utilisation courante des protocoles de l'Internet par la communauté de l'Internet exige que les valeurs particulières utilisées dans ces champs de paramètres soient allouées de façon univoque. C'est l'IANA qui est chargée de ces allocations univoques selon les demandes, et de tenir un registre des valeurs actuellement allouées.

Les demandes d'allocation de paramètres (protocoles, accès, etc.) devraient être envoyées à <iana@isi.edu>.

Les demandes d'allocations de numéros d'entreprise privée de gestion de réseau SNMP devraient être envoyées à <iana-mib@isi.edu>.

L'IANA est localisée et fonctionne à l'Institut des sciences de l'information (ISI) de l'Université de Californie du sud (USC).

Si vous développez un protocole ou application qui exigera l'utilisation d'une liaison, prise, accès, protocole, etc., vous êtes priés de contacter l'IANA pour recevoir un numéro alloué.

Joyce K. Reynolds
Internet Assigned Numbers Authority
USC - Information Sciences Institute
4676 Admiralty Way
Marina del Rey, California  90292-6695

mél : IANA@ISI.EDU
téléphone : +1 310-822-1511

La plupart des protocoles sont documentés dans la série des RFC. Certains des éléments cités ne sont pas répertoriés. Des informations complémentaires sur les protocoles se trouvent dans le mémoire, "Normes officielles des protocoles de l'Internet" (STD 1).

Notation des données

La convention de la documentation des protocoles de l'Internet est d'exprimer les numéros en décimal et de représenter les données dans l'ordre "gros boutien" [COHEN]. C'est-à-dire que les champs sont décrits de gauche à droite, avec l'octet de plus fort poids à gauche et l'octet de moindre poids à droite.

L'ordre de transmission de l'en-tête et des données décrites dans le présent document est résolu au niveau de l'octet. Chaque fois qu'un diagramme montre un groupe d'octets, l'ordre de transmission de ces octets est l'ordre normal dans lequel ils sont lus en français. Par exemple, dans le diagramme suivant, les octets sont transmis dans l'ordre da,s lequel ils sont numérotés.

0	 1	2	3	
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	0	1	
1	2	3	4	
5	6	7	8	
9	10	11	12	

Ordre de transmission des octets

Chaque fois qu'un octet représente une quantité numérique, le bit le plus a gauche sur le diagramme est le bit d'ordre supérieur ou bit de plus fort poids. C'est à dire que le bit marqué 0 est le bit de plus fort poids. Par exemple, le diagramme suivant représente la valeur 170 (en décimal).

0	1	2	3	4	5	6	7	
1	0	1	0	1	0	1	0	

Signification des bits

De même, chaque fois qu'un champ de plusieurs octets représente une quantité numérique, le bit le plus à gauche de tout le champ est le bit de plus fort poids. Lorsqu'une quantité multi-octet est transmise, l'octet de plus fort poids est transmis en premier.

Adresses particulières

Il y a cinq classes d'adresses IP : les classes de A à E. Parmi elles, les classes A, B, et C sont utilisées pour les adresses en envoi individuel (unicast), la classe D est utilisée pour les adresses de diffusion groupée (multicast), et les adresses de classe E sont réservées pour une utilisation future.

Avec l'avènement de l'adressage sans classe [CIDR1, CIDR2], la partie numéro de réseau d'une adresse peut être de n'importe quelle longueur, et la notion même de classe d'adresse devient moins importante.

Il y a certains cas particuliers d'adresses IP. Ces cas particuliers peuvent être brièvement résumés en utilisant la notation précédente d'une adresse IP :

Adresse-IP ::=  { <Numéro-de-réseau>, <Numéro-d'hôte> }
ou
Adresse-IP ::=  { <Numéro-de-réseau>, <Numéro-de-sous-réseau>, <Numéro-d'hôte> }

Si on utilise aussi la notation "-1" cela signifie que le champ contient tous ses bits à 1.
Certains cas particuliers sont comme suit :

(a)   {0, 0}
Cet hôte sur ce réseau. Ne peut être utilisé que comme adresse de source (voir la note plus loin).

(b)   {0, <Numéro-d'hôte>}
L'hôte spécifié sur ce réseau. Ne peut être utilisé que comme adresse de source.

(c)   { -1, -1}
Diffusion limitée. Ne peut être utilisé que comme adresse de destination, et un datagramme portant cette adresse ne doit jamais être transmis en-dehors du réseau (sous-réseau) de la source.

(d)   {<Numéro-de-réseau>, -1}
Diffusion dirigée sur le réseau spécifié. Ne peut être utilisé que comme adresse de destination.

(e)   {<Numéro-de-réseau>, <Numéro-de-sous-réseau>, -1}
Diffusion dirigée sur le sous-réseau spécifié. Ne peut être utilisé que comme adresse de destination.

(f)   {<Numéro-de-réseau>, -1, -1}
Diffusion dirigée sur tous les sous-réseaux du réseau organisé en sous-réseaux spécifié. Ne peut être utilisé que comme adresse de destination.

(g)   {127, <quelconque>}
Adresse de bouclage de l'hôte interne. Ne devrait jamais apparaître à l'extérieur d'un hôte.

Références

[COHEN]	Cohen, D., "On Holy Wars and a Plea for Peace", IEEE Computer Magazine, octobre 1981.

[CIDR1]	V. Fuller, T. Li, J. Yu et K. Varadhan, "Acheminement inter domaine sans classe (CIDR : stratégie d'allocation et d'agrégation d'adresses", RFC 1519, septembre 1993.

[CIDR2]	Y. Rekhter et T. Li, "Architecture pour l'allocation d'adresses IP avec CIDR", RFC 1518, septembre 1993.

[]

URL = ftp://ftp.isi.edu/in-notes/iana/assignments/introduction

Numéros de version

Dans le protocole Internet (IP) [RFC791] il y a un champ pour identifier la version du protocole général inter réseaux. Ce champ est de 4 bits.

Numéros de version Internet alloués

Décimal	Mot clé	Version	Références	
0		Réservé	[JBP]	
1-3		Non alloué	[JBP]	
4	IP	 Protocole Internet	[RFC791,JBP]	
5	ST	ST mode datagramme 	[RFC1190,JWF]	
6	SIP	Protocole Internet simple	[RH6]	
7	TP/IX	TP/IX: le prochain Internet	[RXU]	
8	PIP	Protocole Internet P	[PXF]	
9	TUBA	TUBA	[RXC]	
10-14	Non alloué	[JBP]		
15	Réservé	[JBP]		

Références
[RFC791]	J. Postel, éd., "Protocole Internet - Spécification du protocole du programme Internet DARPA", STD 5, RFC 791, USC/Information Sciences Institute, septembre 1981.
[RFC1190]	C. Topolcic, éditeur, "Protocole expérimental de flux Internet, version 2 (ST-II)", RFC 1190, Groupe de travail CIP, octobre 1990.

Personnes

[JPB] Jon Postel <postel@isi.edu>
[JWF] Jim Forgie <FORGIE@XN.LL.MIT.ED>
[RH6] Robert Hinden <Hinden@ENG.SUN.COM>
[RXU] Robert Ullmann <ariel@world.std.com>
[PXF] Paul Francis <francis@cactus.ntt.jp>
[RXC] Ross Callon <callon@wellfleet.com>
URL = ftp://ftp.isi.edu/in-notes/iana/assignments/version-numbers

Numéros de protocoles

Dans le protocole Internet (IP) [DDN], [RFC791] il y a un champ, appelé Protocole, pour identifier le protocole du prochain niveau. C'est un champ de 8 bits.

Numéros de protocole Internet alloués

Décimal	Mot-clé	Protocole	Références	
0		Réservé	[JBP]	
1	ICMP	de message de contrôle Internet	[RFC792,JBP]	
2	IGMP	de gestion de groupe sur Internet	[RFC1112,JBP]	
3	GGP	de routeur à routeur	[RFC823,MB]	
4	IP	IP dans IP (encapsulation)	[JBP]	
5	ST	de flux (Stream)	[RFC1190,IEN119,JWF]	
6	TCP	de contrôle de transmission	[RFC793,JBP]	
7	UCL	UCL	[PK]	
8	EGP	de routeur externe	[RFC888,DLM1]	
9	IGP	de routeur intérieur privé	[JBP]	
10	BBN-RCC-MON	de surveillance BBN RCC	[SGC]	
11	NVP-II	de la voix sur le réseau	[RFC741,SC3]	
12	PUP	PUP	[PUP,XEROX]	
13	ARGUS	ARGUS	[RWS4]	
14	EMCON	EMCON	[BN7]	
15	XNET	Débogueur Cross Net	[IEN158,JFH2]	
16	CHAOS	Chaos	[NC3]	
17	UDP	de datagramme d'utilisateur	[RFC768,JBP]	
18	MUX	de multiplexage	[IEN90,JBP]	
19	DCN-MEAS	de sous-systèmes de mesure DCN	[DLM1]	
20	HMP	de surveillance d'hôte	[RFC869,RH6]	
21	PRM	de radio mesure de paquets	[ZSU]	
22	XNS-IDP	XEROX NS IDP	[ETHERNET,XEROX]	
23	TRUNK-1	Trunk-1	[BWB6]	
24	TRUNK-2	Trunk-2	[BWB6]	
25	LEAF-1	Leaf-1	[BWB6]	
26	LEAF-2	Leaf-2	[BWB6]	
27	RDP	de données fiables	[RFC908,RH6]	
28	IRTP	de transaction Internet fiable	[RFC938,TXM]	
29	ISO-TP4	de transport ISO de classe 4	[RFC905,RC77]	
30	NETBLT	de transfert de données en vrac	[RFC969,DDC1]	
31	MFE-NSP	de services réseau MFE	[MFENET,BCH2]	
32	MERIT-INP	internodal MERIT	[HWB]	
33	SEP	d'échange séquentiel	[JC120]	
34	3PC	de connexion de tiers	[SAF3]	
35	IDPR	d'acheminement de politique inter-domaines	[MXS1]	
36	XTP	XTP	[GXC]	
37	DDP	de livraison de datagramme	[WXC]	
38	IDPR-CMTP	de transport de message de contrôle IDPR	[MXS1]	
39	TP++	protocole de transport TP++	[DXF]	
40	IL	protocole de transport IL	[DXP2]	
41	SIP	protocole simple Internet 	[SXD]	
42	SDRP	d'acheminement de demande de source	[DXE1]	
43	SIP-SR	SIP de route de source	[SXD]	
44	SIP-FRAG	SIP de fragment	[SXD]	
45	IDRP	d'acheminement inter-domaine	[Sue Hares]	
46	RSVP	de réservation	[Bob Braden]	
47	GRE	d'encapsulation d'acheminement général	[Tony Li]	
48	MHRP	d'acheminement d'hôte mobile	[David Johnson]	
49	BNA	BNA	[Gary Salamon]	
50	SIPP-ESP	d'encapsulation de charge utile de sécurité IPP	[Steve Deering]	
51	SIPP-AH	d'en-tête d'authentification SIPP	[Steve Deering]	
52	I-NLSP	de sécurité de la couche réseau intégrée	TUBA [GLENN]	
53	SWIPE	IP avec chiffrement	[JI6]	
54	NHRP	de résolution du prochain bond NBMA		
55-60		Non alloué	[JBP]	
61		tout protocole interne d'hôte	[JBP]	
62	CFTP	CFTP	[CFTP,HCF2]	
63		tout réseau local	[JBP]	
64	SAT-EXPAK	SATNETet EXPAK arrière	[SHB]	
65	KRYPTOLAN	Kryptolan	[PXL1]	
66	RVD	de disque virtuel distant du MIT	[MBG]	
67	IPPC	Internet Pluribus Packet Core	[SHB]	
68		tout système de fichiers distribué	[JBP]	
69	SAT-MON	de surveillance SATNET	[SHB]	
70	VISA	VISA	[GXT1]	
71	IPCV	Internet Packet Core Utility	[SHB]	
72	CPNX	Computer Protocole Network Executive	[DXM2]	
73	CPHB	Computer Protocole Heart Beat	[DXM2]	
74	WSN	Wang Span Network	[VXD]	
75	PVP	de paquet vidéo	[SC3]	
76	BR-SAT-MON	surveillance SATNET arrière	[SHB]	
77	SUN-ND	SUN ND PROTOCOL-Temporary	[WM3]	
78	WB-MON	surveillance WIDEBAND	[SHB]	
79	WB-EXPAK	WIDEBAND EXPAK	[SHB]	
80	ISO-IP	ISO Internet Protocol	[MTR]	
81	VMTP	VMTP	[DRC3]	
82	SECURE-VMTP	SECURE-VMTP	[DRC3]	
83	VINES	VINES	[BXH]	
84	TTP	TTP	[JXS]	
85	NSFNET-IGP	NSFNET-IGP	[HWB]	
86	DGP	de routeurs dissemblables (Dissimilar Gateway Protocol)	[DGP,ML109]	
87	TCF	TCF	[GAL5]	
88	IGRP	IGRP	[CISCO,GXS]	
89	OSPFIGP	OSPFIGP	[RFC1583,JTM4]	
90	Sprite-RPC	Sprite RPC Protocol	[SPRITE,BXW]	
91	LARP	Locus Address Resolution Protocol	[BXH]	
92	MTP	de transport en diffusion groupée (Multicast Transport Prot.)	[SXA]	
93	AX.25	de trames AX.25	[BK29]	
94	IPIP	d'encapsulation IP-dans-IP	[JI6]	
95	MICP	de contrôle d'inter-réseautage mobile	[JI6]	
96	SCC-SP	de sécurité des communications sémaphores	[HXH]	
97	ETHERIP	d'encapsulation d'Ethernet dans IP	[RXH1]	
98	ENCAP	d'en-tête d'encapsulation	[RFC1241,RXB3]	
99		tout schéma de chiffrement privé	[JBP]	
100	GMTP	GMTP	[RXB5]	
101-254		Non alloué	[JBP]	
255		Réservé 	[JBP]	

Références

[CFTP]	Forsdick, H., "CFTP", Network Message, Bolt Beranek and Newman, janvier 1982.

[CISCO]	Cisco Systems, "Gateway Server Reference Manual", Manual Revision B, 10 janvier 1988.

[DDN]	Feinler, E., Editor, "DDN Protocole Handbook", Network Information Center, SRI International, décembre 1985.

[DGP]	M/A-COM Government Systems, "Dissimilar Gateway Protocol Specification, Draft Version", Contract n° CS901145, novembre 16, 1987.

[ETHERNET]	"The Ethernet, A Local Area Network: Data Link Layer and Physical Layer Specification", AA-K759B-TK, Digital Equipment Corporation, Maynard, MA. Aussi publié comme : "The Ethernet - A Local Area Network", Version 1.0, Digital Equipment Corporation, Intel Corporation, Xerox Corporation, septembre 1980. Et : "The Ethernet, A Local Area Network: Data Link Layer and Physical Layer Specifications", Digital, Intel and Xerox, novembre 1982. Et : XEROX, "The Ethernet, A Local Area Network: Data Link Layer and Physical Layer Specification", X3T51/80-50, Xerox Corporation, Stamford, CT., otobre1980.

[IEN90]	Cohen, D. and J. Postel, "Multiplexing Protocole", IEN 90, USC/Information Sciences Institute, mai 1979.

[IEN119]	Forgie, J., "ST - A Proposed Internet Stream Protocol", IEN 119, MIT Lincoln Laboratory, septembre 1979.

[IEN158]	Haverty, J., "XNET Formats for Internet Protocole Version 4", IEN 158, octobre 1980.

[MFENET]	Shuttleworth, B., "A Documentary of MFENet, a National Computer Network", UCRL-52317, Lawrence Livermore Labs, Livermore, California, juin 1977.

[PUP]	Boggs, D., J. Shoch, E. Taft, and R. Metcalfe, "PUP: An Internetwork Architecture", XEROX Palo Alto Research Center, CSL-79-10, juillet 1979; aussi dans IEEE Transactions on Communication, Volume COM-28, Number 4, avril 1980.

[SPRITE]	Welch, B., "The Sprite Remote Procedure Call System", Technical Report, UCB/Computer Science Dept., 86/302, University of California at Berkeley, juin 1986.

[RFC741]	D. Cohen, "Spécifications pour le protocole de la voix sur le réseau", RFC 741, ISI/RR 7539, USC/Information Sciences Institute, mars 1976.

[RFC768]	J. Postel, "Protocole de datagramme d'utilisateur", STD 6, RFC 768, USC/Information Sciences Institute, août 1980.

[RFC791]	J. Postel, éd., "Protocole Internet - Spécification du protocole du programme Internet DARPA", STD 5, RFC 791, USC/Information Sciences Institute, septembre 1981.

[RFC792]	J. Postel, "Protocole du message de contrôle Internet – Spécification du protocole du programme Internet DARPA", STD 5, RFC 792, USC/Information Sciences Institute, septembre 1981.

[RFC 793]	J. Postel (éd.), "Protocole de commande de transmission", RFC 793 (STD 7), septembre 1981.

[RFC823]	R. Hinden et A. Sheltzer, "Routeur DARPA", RFC 823, BBN, septembre 1982.

[RFC869]	R. Hinden, "Protocole de surveillance d'hôte", RFC 869, Bolt Beranek and Newman, décembre 1983.

[RFC888]	L. Seamonson et E. Rosen, "Protocole STUB de routeur extérieur", RFC 888, BBN Communications Corporation, janvier 1984.

[RFC905]	Organisation internationale de normalisation, "Spécification du protocole de transport ISO - ISO DP 8073", RFC 905, avril 1984.

[RFC908]	D. Velten, R. Hinden et J. Sax, "Protocole fiable de données", RFC 908, BBN Communications Corporation, juillet 1984.

[RFC938]	T. Miller, "Protocole de transaction Internet fiable", RFC 938, ACC, février 1985.

[RFC969]	D. Clark, M. Lambert et L. Zhang, "NETBLT : un protocole de transfert de données en vrac", RFC 969, MIT Laboratory for Computer Science, décembre 1985.

[RFC1112]	S. Deering, "Extensions d'hôte pour diffusion groupée sur IP", STD 5, RFC 1112, Stanford University, août 1989.

[RFC1190]	C. Topolcic, éditeur, "Protocole expérimental de flux Internet, version 2 (ST-II)", RFC 1190, Groupe de travail CIP, octobre 1990.

[RFC1241]	W. Woodburn et D. Mills, "Schéma pour un protocole d'encapsulation Internet : version 1", RFC 1241, SAIC, University of Delaware, juillet 1991.

[RFC1583]	J. Moy, "Spécification d'OSPF", RFC 1583, Proteon, mars 1994.

Personnes

[BCH2] Barry Howard  <Howard@NMFECC.LLNL.GOV>
[BK29] Brian Kantor  <brian@UCSD.EDU>
[BN7] <mystery contact>
[BWB6] Barry Boehm  <boehm@ARPA.MIL>
[BXH] Brian Horn  <---aucune--->
[BXW] Bruce Willins <---aucune--->
[DDC1] David Clark  <ddc@LCS.MIT.EDU>
[DLM1] David Mills  <Mills@HUEY.UDEL.EDU>
[DRC3] Dave Cheriton  <cheriton@PESCADERO.STANFORD.EDU>
[DXE1] Deborah Estrin  <estrin@usc.edu>
[DXF] Dirk Fromhein  <df@watershed.com>
[DXM2] David Mittnacht  <---aucune--->
[DXP2] Dave Presotto  <presotto@reseach.att.co
[David Johnson] <mystery contact>
[GAL5] Guillermo A. Loyola  <LOYOLA@IBM.COM>
[GLENN]  K. Robert Glenn  <glenn@osi.ncsl.nist.gov>
[GXC] Greg Chesson  <Greg@SGI.COM>
[GXS] Guenther Schreiner  <snmp-admin@ira.uka.de>
[GXT1] Gene Tsudik  <tsudik@USC.EDU>
[HCF2] Harry Forsdick  <Forsdick@BBN.COM>
[HWB] Hans-Werner Braun  <HWB@MCR.UMICH.EDU>
[HXH] Howard Hart  <hch@hybrid.com>
[JBP]   Jon Postel <postel@isi.edu>
[JC120] <mystery contact>
[JFH2] Jack Haverty <jhaverty@ORACLE.COM>
[JI6] John Ioannidis  <ji@CS.COLUMBIA.EDU>
[JTM4] John Moy  <jmoy@PROTEON.COM>
[JWF] Jim Forgie  <FORGIE@XN.LL.MIT.EDU>
[JXS] Jim Stevens  <Stevens@ISI.EDU>
[KATZ]  Dave Katz <dkatz@cisco.com>
[MB] Mike Brescia  <Brescia@CCV.BBN.COM>
[MBG] Michael Greenwald  <Greenwald@SCRC-STONY-BROOK.SYMBOLICS.COM>
[ML109] Mike Little  <little@MACOM4.ARPA>
[MTR] Marshall T. Rose  <mrose@dbc.mtview.ca.us>
[MXS1] Martha Steenstrup  <MSteenst@BBN.COM>
[NC3] J. Noel Chiappa  <JNC@XX.LCS.MIT.EDU>
[PK] Peter Kirstein <Kirstein@NSS.CS.UCL.AC.UK>
[PXL1] Paul Liu  <---aucune--->
[RH6] Robert Hinden  <Hinden@ENG.SUN.COM>
[RTB3]  Bob Braden <braden@isi.edu>
[RC77] <mystery contact>
[RWS4] Robert W. Scheifler  <RWS@XX.LCS.MIT.EDU>
[RXB3] Robert Woodburn <woody@cseic.saic.com>
[RXH1] Russ Housley  <Russ_Housley.McLean_CSD@xerox.com>
[SAF3] Stuart A. Friedberg  <stuart@CS.WISC.EDU>
[SC3] Steve Casner  <casner@isi.edu
[SGC] Steve Chipman  <Chipman@F.BBN.COM>
[SHB] Steven Blumenthal  <BLUMENTHAL@VAX.BBN.COM>
[Sue Hares]  Sue Hares <skh@merit.edu>
[SXA] Susie Armstrong  <Armstrong.wbst128@XEROX.COM>
[SXD] Steve Deering  <deering@PARC.XEROX.COM>
[Tony Li] Tony Li  <tli@cisco.com>
[TXM] Trudy Miller  <Trudy@ACC.COM>
[VXD] Victor Dafoulas  <---aucune--->
[WM3] William Melohn  <Melohn@SUN.COM>
[WXC] Wesley Craig   <Wesley.Craig@terminator.cc.umich.edu>
[ZSU] Zaw-Sing Su  <ZSu@TSCA.ISTC.SRI.>

[]

URL = ftp://ftp.isi.edu/in-notes/iana/assignments/protocol-numbers

Numéros d'accès bien connus

Les accès bien connus sont contrôlés et alloués par l'IANA et sur la plupart des systèmes ne peuvent être utilisés que par des processus système (ou racine) ou par des programmes exécutés par des utilisateurs privilégiés.

Les accès sont utilisés dans TCP [RFC793] pour nommer les extrémités des connexions logiques qui transportent des conversations à long terme. Pour les besoins de fourniture de services à des appelants inconnus, un accès de contact de service est défini. Cette liste spécifie l'accès utilisé par le processus de serveur comme accès de contact. L'accès de contact est parfois appelé "accès bien connu".

Dans la mesure du possible, ces mêmes allocations d'accès sont utilisées avec UDP [RFC768].

Les accès alloués utilisent une petite portion des numéros d'accès possibles. Pendant de nombreuses années les accès alloués étaient dans la gamme 0 à 255. Récemment, la gamme des accès alloués gérés par l'IANA a été étendue à la gamme de 0 à 1023.

Allocations d'accès

Mot-clé	Décimal	Description	Références	
0/tcp		Réservé		
0/udp		Réservé	Jon Postel postel@isi.edu	
tcpmux	1/tcp	Multiplexeur de service d'accès TCP		
tcpmux	1/udp	Multiplexeur de service d'accès TCP	Mark Lottor <MKL@nisc.sri.com>	
compressnet	2/tcp	Utilitaire de gestion,		
compressnet	2/udp	Utilitaire de gestion		
compressnet	3/tcp	Processus de compression		
compressnet	3/udp	Processus de compression	Bernie Volz <VOLZ@PROCESS.COM>	
#	4/tcp	Non alloué		
#	4/udp	Non alloué		
rje	5/tcp	Entrée de tâche distante (Remote Job Entry)		
rje	5/udp	Entrée de tâche distante	Jon Postel <postel@isi.edu>	
#	6/tcp	Non alloué		
#	6/udp	Non alloué		
echo	7/tcp	Écho		
echo	7/udp	Écho	Jon Postel <postel@isi.edu>	
#	8/tcp	Non alloué		
#	8/udp	Non alloué		
discard	9/tcp	Élimine		
discard	9/udp	Élimine	Jon Postel <postel@isi.edu>	
#	10/tcp	Non alloué		
#	10/udp	Non alloué		
systat	11/tcp	Active Users	
systat	11/udp	Active Users 	Jon Postel <postel@isi.edu>
#	12/tcp	Non alloué²
#	12/udp	Non alloué	
daytime	13/tcp	Daytime	
daytime	13/udp	Daytime	Jon Postel <postel@isi.edu>
#	14/tcp	Non alloué	
#	14/udp	Non alloué	
#	15/tcp	Non alloué [c'était netstat]
#	15/udp	Non alloué	
#	16/tcp	Non alloué	
#	16/udp	Non alloué	
qotd	17/tcp	Quote of the Day	
qotd	17/udp	Quote of the Day	#Jon Postel <postel@isi.edu>
msp	18/tcp	Message Send Protocole
msp	18/udp	Message Send Protocole	Rina Nethaniel <---aucune--->
chargen	19/tcp	Character Generator
chargen	19/udp	Character Generator
ftp-data	20/tcp	File Transfer [Default Data]
ftp-data	20/udp	File Transfer [Default Data]
ftp	21/tcp	File Transfer [Control]
ftp	21/udp	File Transfer [Control]	Jon Postel <postel@isi.edu>
#	22/tcp	Non alloué
#	22/udp	Non alloué
telnet	23/tcp	Telnet
telnet	23/udp	Telnet	Jon Postel <postel@isi.edu>
	24/tcp	any private mail system
	24/udp	any private mail system	Rick Adam <rick@UUNET.UU.NET>
smtp	25/tcp	Simple Mail Transfer
smtp	25/udp	Simple Mail Transfer	Jon Postel <postel@isi.edu>
	26/tcp	Non alloué
	26/udp	Non alloué
nsw-fe	27/tcp	NSW User System FE
nsw-fe	27/udp	NSW User System FE	Robert Thomas <BThomas@F.BBN.COM>
	28/tcp	Non alloué
	28/udp	Non alloué
msg-icp	29/tcp	MSG ICP
msg-icp	29/udp	MSG ICP	Robert Thomas <BThomas@F.BBN.COM>
	30/tcp	Non alloué
	30/udp	Non alloué
msg-auth	31/tcp	MSG Authentication
msg-auth	31/udp	MSG Authentication	Robert Thomas <BThomas@F.BBN.COM>
	32/tcp	Non alloué
	32/udp	Non alloué
dsp	33/tcp	Display Support Protocole
dsp	33/udp	Display Support Protocole	Ed Cain <cain@edn-unix.dca.mil>
	34/tcp	Non alloué
	34/udp	Non alloué
	35/tcp	any private printer server
	35/udp	any private printer server	Jon Postel <postel@isi.edu>
	36/tcp	Non alloué
	36/udp	Non alloué
time	37/tcp	Time
time	37/udp	Time	Jon Postel <postel@isi.edu>
rap	38/tcp	Route Access Protocole
rap	38/udp	Route Access Protocole	Robert Ullmann <ariel@world.std.com>
rlp	39/tcp	Resource Location Protocole
rlp	39/udp    Resource Location Protocole	Mike Accetta <MIKE.ACCETTA@CMU-CS-A.EDU>
	40/tcp	Non alloué
#                40/udp    Non alloué
graphics         41/tcp    Graphics
graphics         41/udp    Graphics
nameserver       42/tcp    Host Nom Server
nameserver       42/udp    Host Nom Server
nicname          43/tcp    Who Is
nicname          43/udp    Who Is
mpm-flags        44/tcp    MPM FLAGS Protocole
mpm-flags        44/udp    MPM FLAGS Protocole
mpm              45/tcp    Message Processing Module [recv]
mpm              45/udp    Message Processing Module [recv]
mpm-snd          46/tcp    MPM [default send]
mpm-snd          46/udp    MPM [default send]	Jon Postel <postel@isi.edu>
ni-ftp           47/tcp    NI FTP
ni-ftp           47/udp    NI FTP	Steve Kille <S.Kille@isode.com>
auditd           48/tcp    Digital Audit Daemon
auditd           48/udp    Digital Audit Daemon	Larry Scott <scott@zk3.dec.com>
login            49/tcp    Login Host Protocole
login            49/udp    Login Host Protocole	Pieter Ditmars <pditmars@BBN.COM>
re-mail-ck       50/tcp    Remote Mail Checking Protocole
re-mail-ck       50/udp    Remote Mail Checking Protocole	Steve Dorner <s-dorner@UIUC.EDU>
la-maint         51/tcp    IMP Logical Address Maintenance
la-maint         51/udp    IMP Logical Address Maintenance	Andy Malis <malis_a@timeplex.com>
xns-time         52/tcp    XNS Time Protocole
xns-time         52/udp    XNS Time Protocole	Susie Armstrong <Armstrong.wbst128@XEROX>
domain           53/tcp    Domain Nom Server
domain           53/udp    Domain Nom Server	Paul Mockapetris <PVM@ISI.EDU>
xns-ch           54/tcp    XNS Clearinghouse
xns-ch           54/udp    XNS Clearinghouse	Susie Armstrong <Armstrong.wbst128@XEROX>
isi-gl           55/tcp    ISI Graphics Language
isi-gl           55/udp    ISI Graphics Language
xns-auth         56/tcp    XNS Authentication
xns-auth         56/udp    XNS Authentication	Susie Armstrong <Armstrong.wbst128@XEROX>
                 57/tcp    any private terminal access
                 57/udp    any private terminal access	Jon Postel <postel@isi.edu>
xns-mail         58/tcp    XNS Mail
xns-mail         58/udp    XNS Mail	Susie Armstrong <Armstrong.wbst128@XEROX>
                 59/tcp    any private file service
                 59/udp    any private file service	Jon Postel <postel@isi.edu>
                 60/tcp    Non alloué
                 60/udp    Non alloué
ni-mail          61/tcp    NI MAIL
ni-mail          61/udp    NI MAIL	Steve Kille <S.Kille@isode.com>
acas             62/tcp    ACA Services
acas             62/udp    ACA Services	E. Wald <ewald@via.enet.dec.com>
#                63/tcp    Non alloué
#                63/udp    Non alloué
covia            64/tcp    Communications Integrator (CI)
covia            64/udp    Communications Integrator (CI)	"Tundra" Tim Daneliuk<tundraix!tundra@clout.chi.il.us>
tacacs-ds        65/tcp    TACACS-Database Service
tacacs-ds        65/udp    TACACS-Database Service	Kathy Huber <khuber@bbn.com>
sql*net          66/tcp    Oracle SQL*NET
sql*net          66/udp    Oracle SQL*NET	Jack Haverty <jhaverty@ORACLE.COM>
bootps           67/tcp    Bootstrap Protocole Server
bootps           67/udp    Bootstrap Protocole Server
bootpc           68/tcp    Bootstrap Protocole Client
bootpc           68/udp    Bootstrap Protocole Client	Bill Croft <Croft@SUMEX-AIM.STANFORD.EDU>
tftp             69/tcp    Trivial File Transfer
tftp             69/udp    Trivial File Transfer	David Clark <ddc@LCS.MIT.EDU>
gopher           70/tcp    Gopher
gopher           70/udp    Gopher	Mark McCahill <mpm@boombox.micro.umn.edu>
netrjs-1         71/tcp    Remote Job Service
netrjs-1         71/udp    Remote Job Service
netrjs-2         72/tcp    Remote Job Service
netrjs-2         72/udp    Remote Job Service
netrjs-3         73/tcp    Remote Job Service
netrjs-3         73/udp    Remote Job Service
netrjs-4         74/tcp    Remote Job Service
netrjs-4         74/udp    Remote Job Service	Bob Braden <Braden@ISI.EDU>
                 75/tcp    any private dial out service
                 75/udp    any private dial out service	Jon Postel <postel@isi.edu>
deos             76/tcp    Distributed External Object Store
deos             76/udp    Distributed External Object Store	Robert Ullmann <ariel@world.std.com>
                 77/tcp    any private RJE service
                 77/udp    any private RJE service	Jon Postel <postel@isi.edu>
vettcp           78/tcp    vettcp
vettcp           78/udp    vettcp	Christopher Leong <leong@kolmod.mlo.dec.com>
finger           79/tcp    Finger
finger           79/udp    Finger	David Zimmerman <dpz@RUTGERS.EDU>
www-http         80/tcp    World Wide Web HTTP
www-http         80/udp    World Wide Web HTTP	Tim Berners-Lee <timbl@nxoc01.cern.ch>
hosts2-ns        81/tcp    HOSTS2 Nom Server
hosts2-ns        81/udp    HOSTS2 Nom Server	Earl Killian <EAK@MORDOR.S1.GOV>
xfer             82/tcp    XFER Utility
xfer             82/udp    XFER Utility	Thomas M. Smith <tmsmith@esc.syr.ge.com>
mit-ml-dev       83/tcp    MIT ML Device
mit-ml-dev       83/udp    MIT ML Device	David Reed <--aucune--->
ctf              84/tcp    Common Trace Facility
ctf              84/udp    Common Trace Facility	Hugh Thomas <thomas@oils.enet.dec.com>
mit-ml-dev       85/tcp    MIT ML Device
mit-ml-dev       85/udp    MIT ML Device	David Reed <--aucune--->
mfcobol          86/tcp    Micro Focus Cobol
mfcobol          86/udp    Micro Focus Cobol	Simon Edwards <--aucune--->
                 87/tcp    any private terminal link
                 87/udp    any private terminal link	Jon Postel <postel@isi.edu>
kerberos         88/tcp    Kerberos
kerberos         88/udp    Kerberos	B. Clifford Neuman <bcn@isi.edu>
su-mit-tg        89/tcp    SU/MIT Telnet Gateway
su-mit-tg        89/udp    SU/MIT Telnet Gateway	Mark Crispin <MRC@PANDA.COM>
dnsix            90/tcp    DNSIX Securit Attribute Token Map
dnsix            90/udp    DNSIX Securit Attribute Token Map	Charles Watt <watt@sware.com>
mit-dov          91/tcp    MIT Dover Spooler
mit-dov          91/udp    MIT Dover Spooler	Eliot Moss <EBM@XX.LCS.MIT.EDU>
npp              92/tcp    Network Printing Protocole
npp              92/udp    Network Printing Protocole	Louis Mamakos <louie@sayshell.umd.edu>
dcp              93/tcp    Device Control Protocole
dcp              93/udp    Device Control Protocole	Daniel Tappan <Tappan@BBN.COM>
objcall          94/tcp    Tivoli Object Dispatcher
objcall          94/udp    Tivoli Object Dispatcher	Tom Bereiter <--aucune--->
supdup           95/tcp    SUPDUP
supdup           95/udp    SUPDUP	Mark Crispin <MRC@PANDA.COM>
dixie            96/tcp    DIXIE Protocole Specification
dixie            96/udp    DIXIE Protocole Specification	Tim Howes <Tim.Howes@terminator.cc.umich.edu>
swift-rvf        97/tcp    Swift Remote Vitural File Protocole
swift-rvf        97/udp    Swift Remote Vitural File Protocole	Maurice R. 	Turcotte<mailrus!uflorida!rm1!dnmrt%rmatl@uunet.UU.NET>
tacnews          98/tcp    TAC News
tacnews          98/udp    TAC News	Jon Postel <postel@isi.edu>
metagram         99/tcp    Metagram Relay
metagram         99/udp    Metagram Relay	Geoff Goodfellow <Geoff@FERNWOOD.MPK.CA.U>
newacct         100/tcp    [utilisation non autorisée]
hostname        101/tcp    NIC Host Nom Server
hostname        101/udp    NIC Host Nom Server	Jon Postel <postel@isi.edu>
iso-tsap        102/tcp    ISO-TSAP
iso-tsap        102/udp    ISO-TSAP	Marshall Rose <mrose@dbc.mtview.ca.us>
gppitnp         103/tcp    Genesis Point-to-Point Trans Net
gppitnp         103/udp    Genesis Point-to-Point Trans Net
acr-nema        104/tcp    ACR-NEMA Digital Imag. & Comm. 300
acr-nema        104/udp    ACR-NEMA Digital Imag. & Comm. 300
#                          Patrick McNamee <--aucune--->
csnet-ns        105/tcp    Mailbox Nom Nameserver
csnet-ns        105/udp    Mailbox Nom Nameserver
#                          Marvin Solomon <solomon@CS.WISC.EDU>
3com-tsmux      106/tcp    3COM-TSMUX
3com-tsmux      106/udp    3COM-TSMUX
#                          Jeremy Siegel <jzs@NSD.3Com.COM>
rtelnet         107/tcp    Remote Telnet Service
rtelnet         107/udp    Remote Telnet Service
#                          Jon Postel <postel@isi.edu>
snagas          108/tcp    SNA Gateway Access Server
snagas          108/udp    SNA Gateway Access Server
#                          Kevin Murphy <murphy@sevens.lkg.dec.com>
pop2            109/tcp    Post Office Protocole - Version 2
pop2            109/udp    Post Office Protocole - Version 2
#                          Joyce K. Reynolds <jkrey@isi.edu>
pop3            110/tcp    Post Office Protocole - Version 3
pop3            110/udp    Post Office Protocole - Version 3
#                          Marshall Rose <mrose@dbc.mtview.ca.us>
sunrpc          111/tcp    SUN Remote Procedure Call
sunrpc          111/udp    SUN Remote Procedure Call
#                          Chuck McManis <cmcmanis@sun.com>
mcidas          112/tcp    McIDAS Data Transmission Protocole
mcidas          112/udp    McIDAS Data Transmission Protocole
#                          Glenn Davis <davis@unidata.ucar.edu>
auth            113/tcp    Authentication Service
auth            113/udp    Authentication Service
#                          Mike St. Johns <stjohns@arpa.mil>
audionews       114/tcp    Audio News Multicast
audionews       114/udp    Audio News Multicast
#                          Martin Forssen <maf@dtek.chalmers.se>
sftp            115/tcp    Simple File Transfer Protocole
sftp            115/udp    Simple File Transfer Protocole
#                          Mark Lottor <MKL@nisc.sri.com>
ansanotify      116/tcp    ANSA REX Notify
ansanotify      116/udp    ANSA REX Notify
#                          Nicola J. Howarth <njh@ansa.co.uk>
uucp-path       117/tcp    UUCP Path Service
uucp-path       117/udp    UUCP Path Service
sqlserv         118/tcp    SQL Services
sqlserv         118/udp    SQL Services
#                          Larry Barnes <barnes@broke.enet.dec.com>
nntp            119/tcp    Network News Transfer Protocole
nntp            119/udp    Network News Transfer Protocole
#                          Phil Lapsley <phil@UCBARPA.BERKELEY.EDU>
cfdptkt         120/tcp    CFDPTKT
cfdptkt         120/udp    CFDPTKT
#                          John Ioannidis <ji@close.cs.columbia.ed>
erpc            121/tcp    Encore Expedited Remote Pro.Call
erpc            121/udp    Encore Expedited Remote Pro.Call
#                          Jack O'Neil <---aucune--->
smakynet        122/tcp    SMAKYNET
smakynet        122/udp    SMAKYNET
#                          Mike O'Dowd <odowd@ltisun8.epfl.ch>
ntp             123/tcp    Network Time Protocole
ntp             123/udp    Network Time Protocole
#                          Dave Mills <Mills@HUEY.UDEL.EDU>
ansatrader      124/tcp    ANSA REX Trader
ansatrader      124/udp    ANSA REX Trader
#                          Nicola J. Howarth <njh@ansa.co.uk>
locus-map       125/tcp    Locus PC-Interface Net Map Ser
locus-map       125/udp    Locus PC-Interface Net Map Ser
#                          Eric Peterson <lcc.eric@SEAS.UCLA.EDU>
unitary         126/tcp    Unisys Unitary Login
unitary         126/udp    Unisys Unitary Login
#                          <feil@kronos.nisd.cam.unisys.com>
locus-con       127/tcp    Locus PC-Interface Conn Server
locus-con       127/udp    Locus PC-Interface Conn Server
#                          Eric Peterson <lcc.eric@SEAS.UCLA.EDU>
gss-xlicen      128/tcp    GSS X License Verification
gss-xlicen      128/udp    GSS X License Verification
#                          John Light <johnl@gssc.gss.com>
pwdgen          129/tcp    Password Generator Protocole
pwdgen          129/udp    Password Generator Protocole
#               Frank J. Wacho <WANCHO@WSMR-SIMTEL20.ARMY.MIL>
cisco-fna       130/tcp    cisco FNATIVE
cisco-fna       130/udp    cisco FNATIVE
cisco-tna       131/tcp    cisco TNATIVE
cisco-tna       131/udp    cisco TNATIVE
cisco-sys       132/tcp    cisco SYSMAINT
cisco-sys       132/udp    cisco SYSMAINT
statsrv         133/tcp    Statistics Service
statsrv         133/udp    Statistics Service
#                          Dave Mills <Mills@HUEY.UDEL.EDU>
ingres-net      134/tcp    INGRES-NET Service
ingres-net      134/udp    INGRES-NET Service
#                          Mike Berrow <---aucune--->
loc-srv         135/tcp    Location Service
loc-srv         135/udp    Location Service
#                          Joe Pato <apollo!pato@EDDIE.MIT.EDU>
profile         136/tcp    PROFILE Naming System
profile         136/udp    PROFILE Naming System
#                          Larry Peterson <llp@ARIZONA.EDU>
netbios-ns      137/tcp    NETBIOS Nom Service
netbios-ns      137/udp    NETBIOS Nom Service
netbios-dgm     138/tcp    NETBIOS Datagram Service
netbios-dgm     138/udp    NETBIOS Datagram Service
netbios-ssn     139/tcp    NETBIOS Session Service
netbios-ssn     139/udp    NETBIOS Session Service
#                          Jon Postel <postel@isi.edu>
emfis-data      140/tcp    EMFIS Data Service
emfis-data      140/udp    EMFIS Data Service
emfis-cntl      141/tcp    EMFIS Control Service
emfis-cntl      141/udp    EMFIS Control Service
#                          Gerd Beling <GBELING@ISI.EDU>
bl-idm          142/tcp    Britton-Lee IDM
bl-idm          142/udp    Britton-Lee IDM
#                          Susie Snitzer <---aucune--->
imap2           143/tcp    Interim Mail Access Protocole v2
imap2           143/udp    Interim Mail Access Protocole v2
#                          Mark Crispin <MRC@PANDA.COM>
news            144/tcp    NewS
news            144/udp    NewS
#                          James Gosling <JAG@SUN.COM>
uaac            145/tcp    UAAC Protocole
uaac            145/udp    UAAC Protocole
#               David A. Gomberg <gomberg@GATEWAY.MITRE.ORG>
iso-tp0         146/tcp    ISO-IP0
iso-tp0         146/udp    ISO-IP0
iso-ip          147/tcp    ISO-IP
iso-ip          147/udp    ISO-IP
#                          Marshall Rose <mrose@dbc.mtview.ca.us>
cronus          148/tcp    CRONUS-SUPPORT
cronus          148/udp    CRONUS-SUPPORT
#                          Jeffrey Buffun <jbuffum@APOLLO.COM>
aed-512         149/tcp    AED 512 Emulation Service
aed-512         149/udp    AED 512 Emulation Service
#               Albert G. Broscius <broscius@DSL.CIS.UPENN.EDU>
sql-net         150/tcp    SQL-NET
sql-net         150/udp    SQL-NET
#                          Martin Picard <<---aucune--->
hems            151/tcp    HEMS
hems            151/udp    HEMS
#                          Christopher Tengi <tengi@Princeton.EDU>
bftp            152/tcp    Background File Transfer Program
bftp            152/udp    Background File Transfer Program
#                          Annette DeSchon <DESCHON@ISI.EDU>
sgmp            153/tcp    SGMP
sgmp            153/udp    SGMP
#                          Marty Schoffstahl <schoff@NISC.NYSER.NET>
netsc-prod      154/tcp    NETSC
netsc-prod      154/udp    NETSC
netsc-dev       155/tcp    NETSC
netsc-dev       155/udp    NETSC
#                          Sergio Heker <heker@JVNCC.CSC.ORG>
sqlsrv          156/tcp    SQL Service
sqlsrv          156/udp    SQL Service
#                          Craig Rogers <Rogers@ISI.EDU>
knet-cmp        157/tcp    KNET/VM Command/Message Protocole
knet-cmp        157/udp    KNET/VM Command/Message Protocole
#                          Gary S. Malkin <GMALKIN@XYLOGICS.COM>
pcmail-srv      158/tcp    PCMail Server
pcmail-srv      158/udp    PCMail Server
#                          Mark L. Lambert <markl@PTT.LCS.MIT.EDU>
nss-routing     159/tcp    NSS-Routing
nss-routing     159/udp    NSS-Routing
#                          Yakov Rekhter <Yakov@IBM.COM>
sgmp-traps      160/tcp    SGMP-TRAPS
sgmp-traps      160/udp    SGMP-TRAPS
#                          Marty Schoffstahl <schoff@NISC.NYSER.NET>
snmp            161/tcp    SNMP
snmp            161/udp    SNMP
snmptrap        162/tcp    SNMPTRAP
snmptrap        162/udp    SNMPTRAP
#                          Marshall Rose <mrose@dbc.mtview.ca.us>
cmip-man        163/tcp    CMIP/TCP Manager
cmip-man        163/udp    CMIP/TCP Manager
cmip-agent      164/tcp    CMIP/TCP Agent
smip-agent      164/udp    CMIP/TCP Agent
#                          Amatzia Ben-Artzi <---aucune--->
xns-courier     165/tcp    Xerox
xns-courier     165/udp    Xerox
#                          Susie Armstrong <Armstrong.wbst128@XEROX.COM>
s-net           166/tcp    Sirius Systems
s-net           166/udp    Sirius Systems
#                          Brian Lloyd <---aucune--->
namp            167/tcp    NAMP
namp            167/udp    NAMP
#                          Marty Schoffstahl <schoff@NISC.NYSER.NET>
rsvd            168/tcp    RSVD
rsvd            168/udp    RSVD
#                          Neil Todd <mcvax!ist.co.uk!neil@UUNET.UU.NET>
send            169/tcp    SEND
send            169/udp    SEND
#               William D. Wisner <wisner@HAYES.FAI.ALASKA.EDU>
print-srv       170/tcp    Network PostScript
print-srv       170/udp    Network PostScript
#                          Brian Reid <reid@DECWRL.DEC.COM>
multiplex       171/tcp    Network Innovations Multiplex
multiplex       171/udp    Network Innovations Multiplex
cl/1            172/tcp    Network Innovations CL/1
cl/1            172/udp    Network Innovations CL/1
#                          Kevin DeVault <<---aucune--->
xyplex-mux      173/tcp    Xyplex
xyplex-mux      173/udp    Xyplex
#                          Bob Stewart <STEWART@XYPLEX.COM>
mailq           174/tcp    MAILQ
mailq           174/udp    MAILQ
#                          Rayan Zachariassen <rayan@AI.TORONTO.EDU>
vmnet           175/tcp    VMNET
vmnet           175/udp    VMNET
#                          Christopher Tengi <tengi@Princeton.EDU>
genrad-mux      176/tcp    GENRAD-MUX
genrad-mux      176/udp    GENRAD-MUX
#                          Ron Thornton <thornton@qm7501.genrad.com>
xdmcp           177/tcp    X Display Manager Control Protocole
xdmcp           177/udp    X Display Manager Control Protocole
#                          Robert W. Scheifler <RWS@XX.LCS.MIT.EDU>
nextstep        178/tcp    NextStep Window Server
NextStep        178/udp    NextStep Window Server
#                          Leo Hourvitz <leo@NEXT.COM>
bgp             179/tcp    Border Gateway Protocole
bgp             179/udp    Border Gateway Protocole
#                          Kirk Lougheed <LOUGHEED@MATHOM.CISCO.COM>
ris             180/tcp    Intergraph
ris             180/udp    Intergraph
#                          Dave Buehmann <ingr!daveb@UUNET.UU.NET>
unify           181/tcp    Unify
unify           181/udp    Unify
#                          Vinod Singh <--aucune--->
audit           182/tcp    Unisys Audit SITP
audit           182/udp    Unisys Audit SITP
#                          Gil Greenbaum <gcole@nisd.cam.unisys.com>
ocbinder        183/tcp    OCBinder
ocbinder        183/udp    OCBinder
ocserver        184/tcp    OCServer
ocserver        184/udp    OCServer
#                          Jerrilynn Okamura <--aucune--->
remote-kis      185/tcp    Remote-KIS
remote-kis      185/udp    Remote-KIS
kis             186/tcp    KIS Protocole
kis             186/udp    KIS Protocole
#                          Ralph Droms <rdroms@NRI.RESTON.VA.US>
aci             187/tcp    Application Communication Interface
aci             187/udp    Application Communication Interface
#                          Rick Carlos <rick.ticipa.csc.ti.com>
mumps           188/tcp    Plus Five's MUMPS
mumps           188/udp    Plus Five's MUMPS
#                          Hokey Stenn <hokey@PLUS5.COM>
qft             189/tcp    Queued File Transport
qft             189/udp    Queued File Transport
#                          Wayne Schroeder <schroeder@SDS.SDSC.EDU>
gacp            190/tcp    Gateway Access Control Protocole
cacp            190/udp    Gateway Access Control Protocole
#                          C. Philip Wood <cpw@LANL.GOV>
prospero        191/tcp    Prospero Directory Service
prospero        191/udp    Prospero Directory Service
#                          B. Clifford Neuman <bcn@isi.edu>
osu-nms         192/tcp    OSU Network Monitoring System
osu-nms         192/udp    OSU Network Monitoring System
#               Doug Karl <KARL-D@OSU-20.IRCC.OHIO-STATE.EDU>
srmp            193/tcp    Spider Remote Monitoring Protocole
srmp            193/udp    Spider Remote Monitoring Protocole
#                          Ted J. Socolofsky <Teds@SPIDER.CO.UK>
irc             194/tcp    Internet Relay Chat Protocole
irc             194/udp    Internet Relay Chat Protocole
#                          Jarkko Oikarinen <jto@TOLSUN.OULU.FI>
dn6-nlm-aud     195/tcp    DNSIX Network Level Module Audit
dn6-nlm-aud     195/udp    DNSIX Network Level Module Audit
dn6-smm-red     196/tcp    DNSIX Session Mgt Module Audit Redir
dn6-smm-red     196/udp    DNSIX Session Mgt Module Audit Redir
#                          Lawrence Lebahn <DIA3@PAXRV-NES.NAVY.MIL>
dls             197/tcp    Directory Location Service
dls             197/udp    Directory Location Service
dls-mon         198/tcp    Directory Location Service Monitor
dls-mon         198/udp    Directory Location Service Monitor
#                          Scott Bellew <smb@cs.purdue.edu>
smux            199/tcp    SMUX
smux            199/udp    SMUX
#                          Marshall Rose <mrose@dbc.mtview.ca.us>
src             200/tcp    IBM System Resource Controller
src             200/udp    IBM System Resource Controller
#                          Gerald McBrearty <---aucune--->
at-rtmp         201/tcp    AppleTalk Routing Maintenance
at-rtmp         201/udp    AppleTalk Routing Maintenance
at-nbp          202/tcp    AppleTalk Nom Binding
at-nbp          202/udp    AppleTalk Nom Binding
at-3            203/tcp    AppleTalk Unused
at-3            203/udp    AppleTalk Unused
at-echo         204/tcp    AppleTalk Echo
at-echo         204/udp    AppleTalk Echo
at-5            205/tcp    AppleTalk Unused
at-5            205/udp    AppleTalk Unused
at-zis          206/tcp    AppleTalk Zone Information
at-zis          206/udp    AppleTalk Zone Information
at-7            207/tcp    AppleTalk Unused
at-7            207/udp    AppleTalk Unused
at-8            208/tcp    AppleTalk Unused
at-8            208/udp    AppleTalk Unused
#                          Rob Chandhok <chandhok@gnome.cs.cmu.edu>
tam             209/tcp    Trivial Authenticated Mail Protocole
tam             209/udp    Trivial Authenticated Mail Protocole
#                          Dan Bernstein <brnstnd@stealth.acf.nyu.edu>
z39.50          210/tcp    ANSI Z39.50
z39.50          210/udp    ANSI Z39.50
#                          Mark Needleman
#                         <mhnur%uccmvsa.bitnet@cornell.cit.cornell.edu>
914c/g          211/tcp    Texas Instruments 914C/G Terminal
914c/g          211/udp    Texas Instruments 914C/G Terminal
#                          Bill Harrell <---aucune--->
anet            212/tcp    ATEXSSTR
anet            212/udp    ATEXSSTR
#                          Jim Taylor <taylor@heart.epps.kodak.com>
ipx             213/tcp    IPX
ipx             213/udp    IPX
#                          Don Provan <donp@xlnvax.novell.com>
vmpwscs         214/tcp    VM PWSCS
vmpwscs         214/udp    VM PWSCS
#                          Dan Shia <dset!shia@uunet.UU.NET>
softpc          215/tcp    Insignia Solutions
softpc          215/udp    Insignia Solutions
#                          Martyn Thomas <---aucune--->
atls            216/tcp    Access Technology License Server
atls            216/udp    Access Technology License Server
#                          Larry DeLuca <henrik@EDDIE.MIT.EDU>
dbase           217/tcp    dBASE Unix
dbase           217/udp    dBASE Unix
#                          Don Gibson
#            <sequent!aero!twinsun!ashtate.A-T.COM!dong@uunet.UU.NET>
mpp             218/tcp    Netix Message Posting Protocole
mpp             218/udp    Netix Message Posting Protocole
#                          Shannon Yeh <yeh@netix.com>
uarps           219/tcp    Unisys ARPs
uarps           219/udp    Unisys ARPs
#                          Ashok Marwaha <---aucune--->
imap3           220/tcp    Interactive Mail Access Protocole v3
imap3           220/udp    Interactive Mail Access Protocole v3
#                          James Rice <RICE@SUMEX-AIM.STANFORD.EDU>
fln-spx         221/tcp    Berkeley rlogind with SPX auth
fln-spx         221/udp    Berkeley rlogind with SPX auth
rsh-spx         222/tcp    Berkeley rshd with SPX auth
rsh-spx         222/udp    Berkeley rshd with SPX auth
cdc             223/tcp    Certificate Distribution Center
cdc             223/udp    Certificate Distribution Center
#               Kannan Alagappan <kannan@sejour.enet.dec.com>
#               224-241    Réservé
#                          Jon Postel <postel@isi.edu>
#               242/tcp    Non alloué
#               242/udp    Non alloué
sur-meas        243/tcp    Survey Measurement
sur-meas        243/udp    Survey Measurement
#                          Dave Clark <ddc@LCS.MIT.EDU>
#               244/tcp    Non alloué
#               244/udp    Non alloué
link            245/tcp    LINK
link            245/udp    LINK
dsp3270         246/tcp    Display Systems Protocole
dsp3270         246/udp    Display Systems Protocole
#                          Weldon J. Showalter <Gamma@MINTAKA.DCA.MIL>
#               247-255    Réservé
#                          Jon Postel <postel@isi.edu>
#               256-343    Non alloué
pdap            344/tcp    Prospero Data Access Protocole
pdap            344/udp    Prospero Data Access Protocole
#                          B. Clifford Neuman <bcn@isi.edu>
pawserv         345/tcp    Perf Analysis Workbench
pawserv         345/udp    Perf Analysis Workbench
zserv           346/tcp    Zebra server
zserv           346/udp    Zebra server
fatserv         347/tcp    Fatmen Server
fatserv         347/udp    Fatmen Server
csi-sgwp        348/tcp    Cabletron Management Protocole
csi-sgwp        348/udp    Cabletron Management Protocole
#               349-370    Non alloué
clearcase       371/tcp    Clearcase
clearcase       371/udp    Clearcase
#                          Dave LeBlang <leglang@atria.com>
ulistserv       372/tcp    Unix Listserv
ulistserv       372/udp    Unix Listserv
#                          Anastasios Kotsikonas <tasos@cs.bu.edu>
legent-1        373/tcp    Legent Corporation
legent-1        373/udp    Legent Corporation
legent-2        374/tcp    Legent Corporation
legent-2        374/udp    Legent Corporation
#                          Keith Boyce <---aucune--->
hassle          375/tcp    Hassle
hassle          375/udp    Hassle
#                          Reinhard Doelz <doelz@comp.bioz.unibas.ch>
nip             376/tcp    Amiga Envoy Network Inquiry Proto
nip             376/udp    Amiga Envoy Network Inquiry Proto
#                          Kenneth Dyke <kcd@cbmvax.cbm.commodore.com>
tnETOS          377/tcp    NEC Corporation
tnETOS          377/udp    NEC Corporation
dsETOS          378/tcp    NEC Corporation
dsETOS          378/udp    NEC Corporation
#                          Tomoo Fujita <tf@arc.bs1.fc.nec.co.jp>
is99c           379/tcp    TIA/EIA/IS-99 modem client
is99c           379/udp    TIA/EIA/IS-99 modem client
is99s           380/tcp    TIA/EIA/IS-99 modem server
is99s           380/udp    TIA/EIA/IS-99 modem server
#                          Frank Quick <fquick@qualcomm.com>
hp-collector    381/tcp    hp performance data collector
hp-collector    381/udp    hp performance data collector
hp-managed-node 382/tcp    hp performance data managed node
hp-managed-node 382/udp    hp performance data managed node
hp-alarm-mgr    383/tcp    hp performance data alarm manager
hp-alarm-mgr    383/udp    hp performance data alarm manager
#                          Frank Blakely <frankb@hpptc16.rose.hp.com>
arns            384/tcp    A Remote Network Server System
arns            384/udp    A Remote Network Server System
#                          David Hornsby <djh@munnari.OZ.AU>
ibm-app         385/tcp    IBM Application
ibm-app         385/tcp    IBM Application
#                          Lisa Tomita <---aucune--->
asa             386/tcp    ASA Message Router Object Def.
asa             386/udp    ASA Message Router Object Def.#                          Steve Laitinen <laitinen@brutus.aa.ab.com>
aurp            387/tcp    Appletalk Update-Based Routing Pro.
aurp            387/udp    Appletalk Update-Based Routing Pro.
#                          Chris Ranch <cranch@novell.com>
unidata-ldm     388/tcp    Unidata LDM Version 4
unidata-ldm     388/udp    Unidata LDM Version 4
#                          Glenn Davis <davis@unidata.ucar.edu>
ldap            389/tcp    Lightweight Directory Access Protocole
ldap            389/udp    Lightweight Directory Access Protocole
#                          Tim Howes <Tim.Howes@terminator.cc.umich.edu>
uis             390/tcp    UIS
uis             390/udp    UIS
#                          Ed Barron <---aucune--->
synotics-relay  391/tcp    SynOptics SNMP Relay Port
synotics-relay  391/udp    SynOptics SNMP Relay Port
synotics-broker 392/tcp    SynOptics Port Broker Port
synotics-broker 392/udp    SynOptics Port Broker Port
#                          Illan Raab <iraab@synoptics.com>
dis             393/tcp    Data Interpretation System
dis             393/udp    Data Interpretation System
#                          Paul Stevens <pstevens@chinacat.Metaphor.COM>
embl-ndt        394/tcp    EMBL Nucleic Data Transfer
embl-ndt        394/udp    EMBL Nucleic Data Transfer
#                          Peter Gad <peter@bmc.uu.se>
netcp           395/tcp    NETscout Control Protocole
netcp           395/udp    NETscout Control Protocole
#                          Anil Singhal <---aucune--->
netware-ip      396/tcp    Novell Netware over IP
netware-ip      396/udp    Novell Netware over IP
mptn            397/tcp    Multi Protocole Trans. Net.
mptn            397/udp    Multi Protocole Trans. Net.
#                          Soumitra Sarkar <sarkar@vnet.ibm.com>
kryptolan       398/tcp    Kryptolan
kryptolan       398/udp    Kryptolan
#                          Peter de Laval <pdl@sectra.se>
#               399/tcp    Non alloué
#               399/udp    Non alloué
work-sol        400/tcp    Workstation Solutions
work-sol        400/udp    Workstation Solutions
#                          Jim Ward <jimw@worksta.com>
ups             401/tcp    Uninterruptible Power Supply
ups             401/udp    Uninterruptible Power Supply
#                          Guenther Seybold <gs@hrz.th-darmstadt.de>
genie           402/tcp    Genie Protocole
genie           402/udp    Genie Protocole
#                          Mark Hankin <---aucune--->
decap           403/tcp    decap
decap           403/udp    decap
nced            404/tcp    nced
nced            404/udp    nced
ncld            405/tcp    ncld
ncld            405/udp    ncld
#                          Richard Jones <---aucune--->
imsp            406/tcp    Interactive Mail Support Protocole
imsp            406/udp    Interactive Mail Support Protocole
#                          John Myers <jgm+@cmu.edu>
timbuktu        407/tcp    Timbuktu
timbuktu        407/udp    Timbuktu
#                          Marc Epard <marc@waygate.farallon.com>
prm-sm          408/tcp    Prospero Resource Manager Sys. Man.
prm-sm          408/udp    Prospero Resource Manager Sys. Man.
prm-nm          409/tcp    Prospero Resource Manager Node Man.
prm-nm          409/udp    Prospero Resource Manager Node Man.
#                          B. Clifford Neuman <bcn@isi.edu>
decladebug      410/tcp    DECLadebug Remote Debug Protocole
decladebug      410/udp    DECLadebug Remote Debug Protocole
#                          Anthony Berent <berent@rdgeng.enet.dec.com>
rmt             411/tcp    Remote MT Protocole
rmt             411/udp    Remote MT Protocole
#                          Peter Eriksson <pen@lysator.liu.se>
synoptics-trap  412/tcp    Trap Convention Port
synoptics-trap  412/udp    Trap Convention Port
#                          Illan Raab <iraab@synoptics.com>
smsp            413/tcp    SMSP
smsp            413/udp    SMSP
infoseek        414/tcp    InfoSeek
infoseek        414/udp    InfoSeek
#                          Steve Kirsch <stk@frame.com>
bnet            415/tcp    BNet
bnet            415/udp    BNet
#                          Jim Mertz <JMertz+RV09@rvdc.unisys.com>
silverplatter   416/tcp    Silverplatter
silverplatter   416/udp    Silverplatter
#                          Peter Ciuffetti <petec@silverplatter.com>
onmux           417/tcp    Onmux
onmux           417/udp    Onmux
#                          Stephen Hanna <hanna@world.std.com>
hyper-g         418/tcp    Hyper-G
hyper-g         418/udp    Hyper-G
#                          Frank Kappe <fkappe@iicm.tu-graz.ac.at>
ariel1          419/tcp    Ariel
ariel1          419/udp    Ariel
#                          Jonathan Lavigne <BL.JPL@RLG.Stanford.EDU>
smpte           420/tcp    SMPTE
smpte           420/udp    SMPTE
#                          Si Becker <71362.22@CompuServe.COM>
ariel2          421/tcp    Ariel
ariel2          421/udp    Ariel
ariel3          422/tcp    Ariel
ariel3          422/udp    Ariel
#                          Jonathan Lavigne  <BL.JPL@RLG.Stanford.EDU>
opc-job-start   423/tcp    IBM Operations Planning and Control Start
opc-job-start   423/udp    IBM Operations Planning and Control Start
opc-job-track   424/tcp    IBM Operations Planning and Control Track
opc-job-track   424/udp    IBM Operations Planning and Control Track
#                          Conny Larsson  <cocke@VNET.IBM.COM>
icad-el         425/tcp    ICAD
icad-el         425/udp    ICAD
#                          Larry Stone  <lcs@icad.com>
smartsdp        426/tcp    smartsdp
smartsdp        426/udp    smartsdp
#                          Alexander Dupuy <dupuy@smarts.com>
svrloc          427/tcp    Server Location
svrloc          427/udp    Server Location
#                          <veizades@ftp.com>
ocs_cmu         428/tcp    OCS_CMU
ocs_cmu         428/udp    OCS_CMU
ocs_amu         429/tcp    OCS_AMU
ocs_amu         429/udp    OCS_AMU
#                          Florence Wyman <wyman@peabody.plk.af.mil>
utmpsd          430/tcp    UTMPSD
utmpsd          430/udp    UTMPSD
utmpcd          431/tcp    UTMPCD
utmpcd          431/udp    UTMPCD
iasd            432/tcp    IASD
iasd            432/udp    IASD
#                          Nir Baroz <nbaroz@encore.com>
nnsp            433/tcp    NNSP
nnsp            433/udp    NNSP
#                          Rob Robertson <rob@gangrene.berkeley.edu>
mobileip-agent  434/tcp    MobileIP-Agent
mobileip-agent  434/udp    MobileIP-Agent
mobilip-mn      435/tcp    MobilIP-MN
mobilip-mn      435/udp    MobilIP-MN
#                          Kannan Alagappan <kannan@sejour.lkg.dec.com>
dna-cml         436/tcp    DNA-CML
dna-cml         436/udp    DNA-CML
#                          Dan Flowers <flowers@smaug.lkg.dec.com>
comscm          437/tcp    comscm
comscm          437/udp    comscm
#                          Jim Teague <teague@zso.dec.com>
dsfgw           438/tcp    dsfgw
dsfgw           438/udp    dsfgw
#                          Andy McKeen <mckeen@osf.org>
dasp            439/tcp    dasp      Thomas Obermair
dasp            439/udp    dasp      tommy@inlab.m.eunet.de
#                          Thomas Obermair <tommy@inlab.m.eunet.de>
sgcp            440/tcp    sgcp
sgcp            440/udp    sgcp
#                          Marshall Rose <mrose@dbc.mtview.ca.us>
decvms-sysmgt   441/tcp    decvms-sysmgt
decvms-sysmgt   441/udp    decvms-sysmgt
#                          Lee Barton <barton@star.enet.dec.com>
cvc_hostd       442/tcp    cvc_hostd
cvc_hostd       442/udp    cvc_hostd
#                          Bill Davidson <billd@equalizer.cray.com>
https           443/tcp    https  MCom
https           443/udp    https  MCom
#                          Kipp E.B. Hickman <kipp@mcom.com>
snpp            444/tcp    Simple Network Paging Protocole
snpp            444/udp    Simple Network Paging Protocole
#                          [RFC1568]
microsoft-ds    445/tcp    Microsoft-DS
microsoft-ds    445/udp    Microsoft-DS
#                          Arnold Miller <arnoldm@microsoft.com>
ddm-rdb         446/tcp    DDM-RDB
ddm-rdb         446/udp    DDM-RDB
ddm-dfm         447/tcp    DDM-RFM
ddm-dfm         447/udp    DDM-RFM
ddm-byte        448/tcp    DDM-BYTE
ddm-byte        448/udp    DDM-BYTE
#                          Jan David Fisher <jdfisher@VNET.IBM.COM>
as-servermap    449/tcp    AS Server Mapper
as-servermap    449/udp    AS Server Mapper
#                          Barbara Foss <BGFOSS@rchvmv.vnet.ibm.com>
tserver         450/tcp    TServer
tserver         450/udp    TServer
#                          Harvey S. Schultz <hss@mtgzfs3.mt.att.com>
#               451-511    Non alloué
exec            512/tcp    remote process execution;
#                          authentication performed using
#                          passwords and UNIX loppgin names
biff            512/udp    used by mail system to notify users
#                          of new mail received; currently
#                          receives messages only from
#                          processes on the same machine
login           513/tcp    remote login a la telnet;
#                          automatic authentication performed
#                          based on priviledged port numbers
#                          and distributed data bases which
#                          identify "authentication domains"
who             513/udp    maintains data bases showing who's
#                          logged in to machines on a local
#                          net and the load average of the
#                          machine
cmd             514/tcp    like exec, but automatic
#                          authentication is performed as for
#                          login server
syslog          514/udp
printer         515/tcp    spooler
printer         515/udp    spooler
#               516/tcp    Non alloué
#               516/udp    Non alloué
talk            517/tcp    like tenex link, but across
#                          machine - unfortunately, doesn't
#                          use link protocol (this is actually
#                          just a rendezvous port from which a
#                          tcp connection is established)
talk            517/udp    like tenex link, but across
#                          machine - unfortunately, doesn't
#                          use link protocol (this is actually
#                          just a rendezvous port from which a
                           tcp connection is established)
ntalk           518/tcp
ntalk           518/udp
utime           519/tcp    unixtime
utime           519/udp    unixtime
efs             520/tcp    extended file name server
router          520/udp    local routing process (on site);
#                          uses variant of Xerox NS routing
#                          information protocol
#               521-524    Non alloué
timed           525/tcp    timeserver
timed           525/udp    timeserver
tempo           526/tcp    newdate
tempo           526/udp    newdate#               527-529    Non alloué
courier         530/tcp    rpc
courier         530/udp    rpc
conference      531/tcp    chat
conference      531/udp    chat
netnews         532/tcp    readnews
netnews         532/udp    readnews
netwall         533/tcp    for emergency broadcasts
netwall         533/udp    for emergency broadcasts
#               534-538    Non alloué
apertus-ldp     539/tcp    Apertus Technologies Load Determination
apertus-ldp     539/udp    Apertus Technologies Load Determination
uucp            540/tcp    uucpd
uucp            540/udp    uucpd
uucp-rlogin     541/tcp    uucp-rlogin  Stuart Lynne
uucp-rlogin     541/udp    uucp-rlogin  sl@wimsey.com
#               542/tcp    Non alloué
#               542/udp    Non alloué
klogin          543/tcp
klogin          543/udp
kshell          544/tcp    krcmd
kshell          544/udp    krcmd
#               545-549    Non alloué
new-rwho        550/tcp    new-who
new-rwho        550/udp    new-who
#               551-555    Non alloué
dsf             555/tcp
dsf             555/udp
remotefs        556/tcp    rfs server
remotefs        556/udp    rfs server
#               557-559    Non alloué
rmonitor        560/tcp    rmonitord
rmonitor        560/udp    rmonitord
monitor         561/tcp
monitor         561/udp
chshell         562/tcp    chcmd
chshell         562/udp    chcmd
#               563/tcp    Non alloué
#               563/udp    Non alloué
9pfs            564/tcp    plan 9 file service
9pfs            564/udp    plan 9 file service
whoami          565/tcp    whoami
whoami          565/udp    whoami
#               566-569    Non alloué
meter           570/tcp    demon
meter           570/udp    demon
meter           571/tcp    udemon
meter           571/udp    udemon
#               572-599    Non alloué
ipcserver       600/tcp    Sun IPC server
ipcserver       600/udp    Sun IPC server
nqs             607/tcp    nqs
nqs             607/udp    nqs
urm             606/tcp    Cray Unified Resource Manager
urm             606/udp    Cray Unified Resource Manager
#                          Bill Schiefelbein <schief@aspen.cray.com>
sift-uft        608/tcp    Sender-Initiated/Unsolicited File Transfer
sift-uft        608/udp    Sender-Initiated/Unsolicited File Transfer
#                          Rick Troth <troth@rice.edu>
npmp-trap       609/tcp    npmp-trap
npmp-trap       609/udp    npmp-trap
npmp-local      610/tcp    npmp-local
npmp-local      610/udp    npmp-local
npmp-gui        611/tcp    npmp-gui
npmp-gui        611/udp    npmp-gui
#                          John Barnes <jbarnes@crl.com>
ginad           634/tcp    ginad
ginad           634/udp    ginad
#                          Mark Crother <mark@eis.calstate.edu>
mdqs            666/tcp
mdqs            666/udp
doom            666/tcp    doom Id Software
doom            666/tcp    doom Id Software
#                          <ddt@idcube.idsoftware.com>
elcsd           704/tcp    errlog copy/server daemon
elcsd           704/udp    errlog copy/server daemon
entrustmanager  709/tcp    EntrustManager
entrustmanager  709/udp    EntrustManager
#                          Peter Whittaker <pww@bnr.ca>
netviewdm1      729/tcp    IBM NetView DM/6000 Server/Client
netviewdm1      729/udp    IBM NetView DM/6000 Server/Client
netviewdm2      730/tcp    IBM NetView DM/6000 send/tcp
netviewdm2      730/udp    IBM NetView DM/6000 send/tcp
netviewdm3      731/tcp    IBM NetView DM/6000 receive/tcp
netviewdm3      731/udp    IBM NetView DM/6000 receive/tcp
#                          Philippe Binet  (phbinet@vnet.IBM.COM)
netgw           741/tcp    netGW
netgw           741/udp    netGW
netrcs          742/tcp    Network based Rev. Cont. Sys.
netrcs          742/udp    Network based Rev. Cont. Sys.
#                          Gordon C. Galligher <gorpong@ping.chi.il.us>
flexlm          744/tcp    Flexible License Manager
flexlm          744/udp    Flexible License Manager
#                          Matt Christiano
#                          <globes@matt@oliveb.atc.olivetti.com>
fujitsu-dev     747/tcp    Fujitsu Device Control
fujitsu-dev     747/udp    Fujitsu Device Control
ris-cm          748/tcp    Russell Info Sci Calendar Manager
ris-cm          748/udp    Russell Info Sci Calendar Manager
kerberos-adm    749/tcp    kerberos administration
kerberos-adm    749/udp    kerberos administration
rfile           750/tcp
loadav          750/udp
pump            751/tcp
pump            751/udp
qrh             752/tcp
qrh             752/udp
rrh             753/tcp
rrh             753/udp
tell            754/tcp     send
tell            754/udp     send
nlogin          758/tcp
nlogin          758/udp
con             759/tcp
con             759/udp
ns              760/tcp
ns              760/udp
rxe             761/tcp
rxe             761/udp
quotad          762/tcp
quotad          762/udp
cycleserv       763/tcp
cycleserv       763/udp
omserv          764/tcp
omserv          764/udp
webster         765/tcp
webster         765/udp
phonebook       767/tcp    phone
phonebook       767/udp    phone
vid             769/tcp
vid             769/udp
cadlock         770/tcp
cadlock         770/udp
rtip            771/tcp
rtip            771/udp
cycleserv2      772/tcp
cycleserv2      772/udp
submit          773/tcp
notify          773/udp
rpasswd         774/tcp
acmaint_dbd     774/udp
entomb          775/tcp
acmaint_transd  775/udp
wpages          776/tcp
wpages          776/udp
wpgs            780/tcp
wpgs            780/udp
concert         786/tcp       Concert
concert         786/udp       Concert	Josyula R. Rao <jrrao@watson.ibm.com>
mdbs_daemon     800/tcp
mdbs_daemon     800/udp
device          801/tcp
device          801/udp
xtreelic        996/tcp        Central Point Software
xtreelic        996/udp        Central Point Software	Dale Cabell <dacabell@smtp.xtree.com>
maitrd          997/tcp
maitrd          997/udp
busboy          998/tcp
puparp          998/udp
garcon          999/tcp
applix          999/udp        Applix ac
puprouter       999/tcp
puprouter       999/udp
cadlock         1000/tcp
ock             1000/udp
                1023/tcp       Réservé
                1024/udp       Réservé
#                              IANA <iana@isi.edu>

Numéros d'accès enregistrés

Les accès enregistrés ne sont pas contrôlés par l'IANA et sur la plupart des systèmes peuvent être utilisés par des processus ordinaires d'utilisateur ou des programmes exécutés par les usagers ordinaires.

Les accès sont utilisés dans TCP [RFC793] pour nommer les extrémités des connexions logiques qui portent leurs conversations à long terme. Pour les besoins de la fourniture de services à des appelants inconnus, un accès de contact de service est défini. Cette liste spécifie l'accès utilisé par le processus de serveur comme accès de contact. Bien que l'IANA ne puisse contrôler les utilisations  de ces accès, elle enregistre ou fait la liste des utilisations de ces accès pour la commodité de la communauté.

Dans la mesure du possible, ces mêmes allocations d'accès sont utilisées avec UDP [RFC768].

Les accès enregistrés sont dans la gamme de 1024 à 65 535.

Allocation des accès :

Mot-clé	Décimal	Description	Références	
	1024/tcp	Réservé		
	1024/udp	Réservé	IANA <iana@isi.edu>	
blackjack	1025/tcp	réseau blackjack		
blackjack	1025/udp	réseau blackjack		
iad1	1030/tcp	BBN IAD		
iad1	1030/udp	BBN IAD		
iad2	1031/tcp	BBN IAD		
iad2	1031/udp	BBN IAD		
iad3	1032/tcp	BBN IAD		
iad3	1032/udp	BBN IAD	Andy Malis <malis_a@timeplex.com>	
instl_boots	1067/tcp	Installation du serveur de prot. Bootstrap		
instl_boots	1067/udp	Installation du serveur de prot. Bootstrap		
instl_bootc	1068/tcp	Installation du client de prot. Bootstrap		
instl_bootc	1068/udp	Installation du client de prot. Bootstrap	David Arko <<darko@hpfcrn.fc.hp.com>	
socks	1080/tcp	Socks		
socks	1080/udp	Socks	Ying-Da Lee <ylee@syl.dl.nec.com	
ansoft-lm-1	1083/tcp	Anasoft License Manager		
ansoft-lm-1	1083/udp	Anasoft License Manager		
ansoft-lm-2	1084/tcp	Anasoft License Manager		
ansoft-lm-2	1084/udp	Anasoft License Manager		
nfa	1155/tcp	accès de fichier réseau		
nfa	1155/udp	accès de fichier réseau	James Powell <james@mailhost.unidata.com>	
nerv	1222/tcp	réseau de R&D SNI		
nerv	1222/udp	réseau de R&D SNI	Martin Freiss <freiss.pad@sni.de>	
hermes	1248/tcp			
hermes	1248/udp			
alta-ana-lm	1346/tcp	Alta Analytics License Manager		
alta-ana-lm     1346/udp   Alta Analytics License Manager
bbn-mmc         1347/tcp   multi media conferencing
bbn-mmc         1347/udp   multi media conferencing
bbn-mmx         1348/tcp   multi media conferencing
bbn-mmx         1348/udp   multi media conferencing
sbook           1349/tcp   Registration Network Protocol
sbook           1349/udp   Registration Network Protocol
editbench       1350/tcp   Registration Network Protocol
editbench       1350/udp   Registration Network Protocol	Simson L. Garfinkel <simsong@next.cambridge.ma.us>
equationbuilder 1351/tcp   Digital Tool Works (MIT)
equationbuilder 1351/udp   Digital Tool Works (MIT)	Terrence J. Talbot <lexcube!tjt@bu.edu>
lotusnote       1352/tcp   Lotus Note
lotusnote       1352/udp   Lotus Note	Greg Pflaum <iris.com!Greg_Pflaum@uunet.uu.net>
relief          1353/tcp   Relief Consulting
relief          1353/udp   Relief Consulting	John Feiler <relief!jjfeiler@uu2.psi.com>
rightbrain      1354/tcp   RightBrain Software
rightbrain      1354/udp   RightBrain Software	Glenn Reid <glann@rightbrain.com>
intuitive edge  1355/tcp   Intuitive Edge
intuitive edge  1355/udp   Intuitive Edge	Montgomery Zukowski <monty@nextnorth.acs.ohio-state.edu>
cuillamartin    1356/tcp   CuillaMartin Company
cuillamartin    1356/udp   CuillaMartin Company
pegboard        1357/tcp   Electronic PegBoard
pegboard        1357/udp   Electronic PegBoard	Chris Cuilla <balr!vpnet!cuilla!chris@clout.chi.il.us>
connlcli        1358/tcp   CONNLCLI
connlcli        1358/udp   CONNLCLI
ftsrv           1359/tcp   FTSRV
ftsrv           1359/udp   FTSRV	Ines Homem de Melo <sidinf@brfapesp.bitnet>
mimer           1360/tcp   MIMER
mimer           1360/udp   MIMER	Per Schroeder  <Per.Schroder@mimer.se>
linx            1361/tcp   LinX
linx            1361/udp   LinX	Steffen Schilke <---aucune--->
timeflies       1362/tcp   TimeFlies
timeflies       1362/udp   TimeFlies	Doug Kent <mouthers@slugg@nwnexus.wa.com>
ndm-requester   1363/tcp   Network DataMover Requester
ndm-requester   1363/udp   Network DataMover Requester
ndm-server      1364/tcp   Network DataMover Server
ndm-server      1364/udp   Network DataMover Server	Toshio Watanabe <watanabe@godzilla.rsc.spdd.ricoh.co.j>
adapt-sna       1365/tcp   Network Software Associates
adapt-sna       1365/udp   Network Software Associates	Jeffery Chiao <714-768-401>
netware-csp     1366/tcp   Novell NetWare Comm Service Platform
netware-csp     1366/udp   Novell NetWare Comm Service Platform	Laurie Lindsey <llindsey@novell.com>
dcs             1367/tcp   DCS
dcs             1367/udp   DCS	Stefan Siebert <ssiebert@dcs.de>
screencast      1368/tcp   ScreenCast
screencast      1368/udp   ScreenCast		Bill Tschumy <other!bill@uunet.UU.NET>
gv-us           1369/tcp   GlobalView to Unix Shell
gv-us           1369/udp   GlobalView to Unix Shell
us-gv           1370/tcp   Unix Shell to GlobalView
us-gv           1370/udp   Unix Shell to GlobalView	Makoto Mita <mita@ssdev.ksp.fujixerox.co.jp>
fc-cli          1371/tcp   Fujitsu Config Protocole
fc-cli          1371/udp   Fujitsu Config Protocole
fc-ser          1372/tcp   Fujitsu Config Protocole
fc-ser          1372/udp   Fujitsu Config Protocole	Ryuichi Horie <horie@spad.sysrap.cs.fujitsu.co.jp>
chromagrafx     1373/tcp   Chromagrafx
chromagrafx     1373/udp   Chromagrafx	Mike Barthelemy <msb@chromagrafx.com>
molly           1374/tcp   EPI Software Systems
molly           1374/udp   EPI Software Systems	Jim Vlcek <vlcek@epimbe.com>
bytex           1375/tcp   Bytex
bytex           1375/udp   Bytex	Mary Ann Burt <bytex!ws054!maryann@uunet.UU.NET>
ibm-pps         1376/tcp   IBM Person to Person Software
ibm-pps         1376/udp   IBM Person to Person Software	Simon Phipps <sphipps@vnet.ibm.com>cichlid         1377/tcp   Cichlid License Manager
cichlid         1377/udp   Cichlid License Manager	Andy Burgess <aab@cichlid.com>
elan            1378/tcp   Elan License Manager
elan            1378/udp   Elan License Manager	Ken Greer <kg@elan.com>
dbreporter      1379/tcp   Integrity Solutions
dbreporter      1379/udp   Integrity Solutions	Tim Dawson <tdawson%mspboss@uunet.UU.NET>
telesis-licman  1380/tcp   Telesis Network License Manager
telesis-licman  1380/udp   Telesis Network License Manager	Karl Schendel, Jr. <wiz@telesis.com>
apple-licman    1381/tcp   Apple Network License Manager
apple-licman    1381/udp   Apple Network License Manager	Earl Wallace <earlw@apple.com>
udt_os          1382/tcp
udt_os          1382/udp
gwha            1383/tcp   GW Hannaway Network License Manager
gwha            1383/udp   GW Hannaway Network License Manager	J. Gabriel Foster <fop@gwha.com>
os-licman       1384/tcp   Objective Solutions License Manager
os-licman       1384/udp   Objective Solutions License Manager	Donald Cornwell <don.cornwell@objective.com>
atex_elmd       1385/tcp   Atex Publishing License Manager
atex_elmd       1385/udp   Atex Publishing License Manager	Brett Sorenson <bcs@atex.com>
checksum        1386/tcp   CheckSum License Manager
checksum        1386/udp   CheckSum License Manager	Andreas Glocker <glocker@sirius.com>
cadsi-lm        1387/tcp   Computer Aided Design Software Inc LM
cadsi-lm        1387/udp   Computer Aided Design Software Inc LM	Sulistio Muljadi
objective-dbc   1388/tcp   Objective Solutions DataBase Cache
objective-dbc   1388/udp   Objective Solutions DataBase Cache	Donald Cornwell
iclpv-dm        1389/tcp   Document Manager
iclpv-dm        1389/udp   Document Manager
iclpv-sc        1390/tcp   Storage Controller
iclpv-sc        1390/udp   Storage Controller
iclpv-sas       1391/tcp   Storage Access Server
iclpv-sas       1391/udp   Storage Access Server
iclpv-pm        1392/tcp   Print Manager
iclpv-pm        1392/udp   Print Manager
iclpv-nls       1393/tcp   Network Log Server
iclpv-nls       1393/udp   Network Log Server
iclpv-nlc       1394/tcp   Network Log Client
iclpv-nlc       1394/udp   Network Log Client
iclpv-wsm       1395/tcp   PC Workstation Manager software
iclpv-wsm       1395/udp   PC Workstation Manager software	A.P. Hobson <A.P.Hobson@bra0112.wins.icl.co.uk>
dvl-activemail  1396/tcp   DVL Active Mail
dvl-activemail  1396/udp   DVL Active Mail
audio-activmail 1397/tcp   Audio Active Mail
audio-activmail 1397/udp   Audio Active Mail
video-activmail 1398/tcp   Video Active Mail
video-activmail 1398/udp   Video Active Mail	Ehud Shapiro <udi@wisdon.weizmann.ac.il>
cadkey-licman   1399/tcp   Cadkey License Manager
cadkey-licman   1399/udp   Cadkey License Manager
cadkey-tablet   1400/tcp   Cadkey Tablet Daemon
cadkey-tablet   1400/udp   Cadkey Tablet Daemon	Joe McCollough <joe@cadkey.com>
goldleaf-licman 1401/tcp   Goldleaf License Manager
goldleaf-licman 1401/udp   Goldleaf License Manager	John Fox <---aucune--->
prm-sm-np       1402/tcp   Prospero Resource Manager
prm-sm-np       1402/udp   Prospero Resource Manager
prm-nm-np       1403/tcp   Prospero Resource Manager
prm-nm-np       1403/udp   Prospero Resource Manager	B. Clifford Neuman <bcn@isi.edu>
igi-lm          1404/tcp   Infinite Graphics License Manager
igi-lm          1404/udp   Infinite Graphics License Manager
ibm-res         1405/tcp   IBM Remote Execution Starter
ibm-res         1405/udp   IBM Remote Execution Starter
netlabs-lm      1406/tcp   NetLabs License Manager
netlabs-lm      1406/udp   NetLabs License Manager
dbsa-lm         1407/tcp   DBSA License Manager
dbsa-lm         1407/udp   DBSA License Manager	Scott Shattuck <ss@dbsa.com>
sophia-lm       1408/tcp   Sophia License Manager
sophia-lm       1408/udp   Sophia License Manager	Eric Brown <sst!emerald!eric@uunet.UU.net>
here-lm         1409/tcp   Here License Manager
here-lm         1409/udp   Here License Manager	David Ison  <here@dialup.oar.net>
hiq             1410/tcp   HiQ License Manager
hiq             1410/udp   HiQ License Manager	Rick Pugh <rick@bilmillennium.com>
af              1411/tcp   AudioFile
af              1411/udp   AudioFile	Jim Gettys <jg@crl.dec.com>
innosys         1412/tcp   InnoSys
innosys         1412/udp   InnoSys
innosys-acl     1413/tcp   Innosys-ACL
innosys-acl     1413/udp   Innosys-ACL	Eric Welch <--aucune--->
ibm-mqseries    1414/tcp   IBM MQSeries
ibm-mqseries    1414/udp   IBM MQSeries	Roger Meli <rmmeli%winvmd@vnet.ibm.com>
dbstar          1415/tcp   DBStar
dbstar          1415/udp   DBStar	Jeffrey Millman <jcm@dbstar.com>
novell-lu6.2    1416/tcp   Novell LU6.2
novell-lu6.2    1416/udp   Novell LU6.2	Peter Liu <--aucune--->
timbuktu-srv1   1417/tcp   Timbuktu Service 1 Port
timbuktu-srv1   1417/tcp   Timbuktu Service 1 Port
timbuktu-srv2   1418/tcp   Timbuktu Service 2 Port
timbuktu-srv2   1418/udp   Timbuktu Service 2 Port
timbuktu-srv3   1419/tcp   Timbuktu Service 3 Port
timbuktu-srv3   1419/udp   Timbuktu Service 3 Port
timbuktu-srv4   1420/tcp   Timbuktu Service 4 Port
timbuktu-srv4   1420/udp   Timbuktu Service 4 Port	Marc Epard <marc@waygate.farallon.com>
gandalf-lm      1421/tcp   Gandalf License Manager
gandalf-lm      1421/udp   Gandalf License Manager	gilmer@gandalf.ca
autodesk-lm     1422/tcp   Autodesk License Manager
autodesk-lm     1422/udp   Autodesk License Manager	David Ko <dko@autodesk.com>
essbase         1423/tcp   Essbase Arbor Software
essbase         1423/udp   Essbase Arbor Software
hybrid          1424/tcp   Hybrid Encryption Protocole
hybrid          1424/udp   Hybrid Encryption Protocole	Howard Hart <hch@hybrid.com>
zion-lm         1425/tcp   Zion Software License Manager
zion-lm         1425/udp   Zion Software License Manager	David Ferrero <david@zion.com>
sas-1           1426/tcp   Satellite-data Acquisition System 1
sas-1           1426/udp   Satellite-data Acquisition System 1	Bill Taylor <sais@ssec.wisc.edu>
mloadd          1427/tcp   mloadd monitoring tool
mloadd          1427/udp   mloadd monitoring tool	Bob Braden <braden@isi.edu>
informatik-lm   1428/tcp   Informatik License Manager
informatik-lm   1428/udp   Informatik License Manager	Harald Schlangmann <schlangm@informatik.uni-muenchen.de>
nms             1429/tcp   Hypercom NMS
nms             1429/udp   Hypercom NMS
tpdu            1430/tcp   Hypercom TPDU
tpdu            1430/udp   Hypercom TPDU	Noor Chowdhury <noor@hypercom.com>
rgtp            1431/tcp   Reverse Gosip Transport
rgtp            1431/udp   Reverse Gosip Transport	<iwj10@cl.cam-orl.co.uk>
blueberry-lm    1432/tcp   Blueberry Software License Manager
blueberry-lm    1432/udp   Blueberry Software License Manager	Steve Beigel <ublueb!steve@uunet.uu.net>
ms-sql-s        1433/tcp   Microsoft-SQL-Server
ms-sql-s        1433/udp   Microsoft-SQL-Server
ms-sql-m        1434/tcp   Microsoft-SQL-Monitor
ms-sql-m        1434/udp   Microsoft-SQL-Monitor	Peter Hussey <peterhus@microsoft.com>
ibm-cics        1435/tcp   IBM CISC
ibm-cics        1435/udp   IBM CISC	Geoff Meacock <gbibmswl@ibmmail.COM>
sas-2           1436/tcp   Satellite-data Acquisition System 2
sas-2           1436/udp   Satellite-data Acquisition System 2	Bill Taylor <sais@ssec.wisc.edu>
tabula          1437/tcp   Tabula
tabula          1437/udp   Tabula	Marcelo Einhorn <KGUNE%HUJIVM1.bitnet@taunivm.tau.ac.il>
eicon-server    1438/tcp   Eicon Security Agent/Server
eicon-server    1438/udp   Eicon Security Agent/Server
eicon-x25       1439/tcp   Eicon X25/SNA Gateway
eicon-x25       1439/udp   Eicon X25/SNA Gateway
eicon-slp       1440/tcp   Eicon Service Location Protocole
eicon-slp       1440/udp   Eicon Service Location Protocole	Pat Calhoun <CALHOUN@admin.eicon.qc.ca>
cadis-1         1441/tcp   Cadis License Management
cadis-1         1441/udp   Cadis License Management
cadis-2         1442/tcp   Cadis License Management
cadis-2         1442/udp   Cadis License Management	Todd Wichers <twichers@csn.org>
ies-lm          1443/tcp   Integrated Engineering Software
ies-lm          1443/udp   Integrated Engineering Software	David Tong <David_Tong@integrated.mb.ca>
marcam-lm       1444/tcp   Marcam  License Management
marcam-lm       1444/udp   Marcam  License Management	Therese Hunt <hunt@marcam.com>
proxima-lm      1445/tcp   Proxima License Manager
proxima-lm      1445/udp   Proxima License Manager
ora-lm          1446/tcp   Optical Research Associates License Manager
ora-lm          1446/udp   Optical Research Associates License Manager
apri-lm         1447/tcp   Applied Parallel Research LM
apri-lm         1447/udp   Applied Parallel Research LM	Jim Dillon <jed@apri.com>
oc-lm           1448/tcp   OpenConnect License Manager
oc-lm           1448/udp   OpenConnect License Manager	Sue Barnhill <snb@oc.com>
peport          1449/tcp   PEport
peport          1449/udp   PEport	Qentin Neill <quentin@ColumbiaSC.NCR.COM>
dwf             1450/tcp   Tandem Distributed Workbench Facility
dwf             1450/udp   Tandem Distributed Workbench Facility	Mike Bert <BERG_MIKE@tandem.com>
infoman         1451/tcp   IBM Information Management
infoman         1451/udp   IBM Information Management	Karen Burns <---aucune--->
gtegsc-lm       1452/tcp   GTE Government Systems License Man
gtegsc-lm	1452/udp	GTE Government Systems License Man	Mike Gregory <Gregory_Mike@msmail.iipo.gtegsc.com>
genie-lm        1453/tcp   Genie License Manager
genie-lm        1453/udp   Genie License Manager	Paul Applegate <p.applegate2@genie.geis.com>
interhdl_elmd   1454/tcp   interHDL License Manager
interhdl_elmd   1454/tcp   interHDL License Manager	Eli Sternheim eli@interhdl.com
esl-lm          1455/tcp   ESL License Manager
esl-lm          1455/udp   ESL License Manager	Abel Chou <abel@willy.esl.com>
dca             1456/tcp   DCA
dca             1456/udp   DCA	Jeff Garbers <jgarbers@netcom.com>
valisys-lm      1457/tcp    Valisys License Manager
valisys-lm      1457/udp    Valisys License Manager	Leslie Lincoln <leslie_lincoln@valisys.com>
nrcabq-lm       1458/tcp    Nichols Research Corp.
nrcabq-lm       1458/udp    Nichols Research Corp.	Howard Cole <hcole@tumbleweed.nrcabq.com>
proshare1       1459/tcp    Proshare Notebook Application
proshare1       1459/udp    Proshare Notebook Application
proshare2       1460/tcp    Proshare Notebook Application
proshare2       1460/udp    Proshare Notebook Application	Robin Kar <Robin_Kar@ccm.hf.intel.com>
ibm_wrless_lan  1461/tcp    IBM Wireless LAN
ibm_wrless_lan  1461/udp    IBM Wireless LAN	<flanne@vnet.IBM.COM>
world-lm        1462/tcp    World License Manager
world-lm        1462/udp    World License Manager	Michael S Amirault <ambi@world.std.com>
nucleus         1463/tcp    Nucleus
nucleus         1463/udp    Nucleus	Venky Nagar <venky@fafner.Stanford.EDU>
msl_lmd         1464/tcp    MSL License Manager
msl_lmd         1464/udp    MSL License Manager	Matt Timmermans
pipes           1465/tcp    Pipes Platform	mfarlin@peerlogic.com
pipes           1465/udp    Pipes Platform  	Mark Farlin <mfarlin@peerlogic.com>
oceansoft-lm    1466/tcp    Ocean Software License Manager
oceansoft-lm    1466/udp    Ocean Software License Manager	Randy Leonard <randy@oceansoft.com>
csdmbase        1467/tcp    CSDMBASE
csdmbase        1467/udp    CSDMBASE
csdm            1468/tcp    CSDM
csdm            1468/udp    CSDM	Robert Stabl <stabl@informatik.uni-muenchen.de>
aal-lm          1469/tcp    Active Analysis Limited License Manager
aal-lm          1469/udp    Active Analysis Limited License Manager	David Snocken  +44 (71)437-7009
uaiact          1470/tcp    Universal Analytics
uaiact          1470/udp    Universal Analytics	Mark R. Ludwig <Mark-Ludwig@uai.com>
csdmbase        1471/tcp    csdmbase
csdmbase        1471/udp    csdmbase
csdm            1472/tcp    csdm
csdm            1472/udp    csdm	Robert Stabl <stabl@informatik.uni-muenchen.de>
openmath        1473/tcp    OpenMath
openmath        1473/udp    OpenMath	Garth Mayville <mayville@maplesoft.on.ca>
telefinder      1474/tcp    Telefinder
telefinder      1474/udp    Telefinder	Jim White <Jim_White@spiderisland.com>
taligent-lm     1475/tcp    Taligent License Manager
taligent-lm     1475/udp    Taligent License Manager	Mark Sapsford <Mark_Sapsford@@taligent.com>
clvm-cfg        1476/tcp    clvm-cfg
clvm-cfg        1476/udp    clvm-cfg	Eric Soderberg <seric@cup.hp.com>
ms-sna-server   1477/tcp    ms-sna-server
ms-sna-server   1477/udp    ms-sna-server
ms-sna-base     1478/tcp    ms-sna-base
ms-sna-base     1478/udp    ms-sna-base	Gordon Mangione <gordm@microsoft.com>
dberegister     1479/tcp    dberegister
dberegister     1479/udp    dberegister	Brian Griswold <brian@dancingbear.com>
pacerforum      1480/tcp    PacerForum
pacerforum      1480/udp    PacerForum	Peter Caswell <pfc@pacvax.pacersoft.com>
airs            1481/tcp    AIRS
airs            1481/udp    AIRS	Bruce Wilson, 905-771-6161
miteksys-lm     1482/tcp    Miteksys License Manager
miteksys-lm     1482/udp    Miteksys License Manager	Shane McRoberts <mcroberts@miteksys.com>
afs             1483/tcp    AFS License Manager
afs             1483/udp    AFS License Manager	Michael R. Pizolato <michael@afs.com>
confluent       1484/tcp    Confluent License Manager
confluent       1484/udp    Confluent License Manager	James Greenfiel <jim@pa.confluent.com>
lansource       1485/tcp    LANSource
lansource       1485/udp    LANSource	Doug Scott <lansourc@hookup.net>
nms_topo_serv   1486/tcp    nms_topo_serv
nms_topo_serv   1486/udp    nms_topo_serv	Sylvia Siu <Sylvia_Siu@Novell.CO>
localinfosrvr   1487/tcp    LocalInfoSrvr
localinfosrvr   1487/udp    LocalInfoSrvr	Brian Matthews <brian_matthews@ibist.ibis.com>
docstor         1488/tcp    DocStor
docstor         1488/udp    DocStor	Brian Spears <bspears@salix.com>
dmdocbroker     1489/tcp    dmdocbroker
dmdocbroker     1489/udp    dmdocbroker	Razmik Abnous <abnous@documentum.com>
insitu-conf     1490/tcp    insitu-conf
insitu-conf     1490/udp    insitu-conf	Paul Blacknell <paul@insitu.com>
anynetgateway   1491/tcp    anynetgateway
anynetgateway   1491/udp    anynetgateway	Dan Poirier <poirier@VNET.IBM.COM>
stone-design-1  1492/tcp    stone-design-1
stone-design-1  1492/udp    stone-design-1	Andrew Stone <andrew@stone.com>
netmap_lm       1493/tcp    netmap_lm
netmap_lm       1493/udp    netmap_lm	Phillip Magson <philm@extro.ucc.su.OZ.AU>
ica             1494/tcp    ica
ica             1494/udp    ica	John Richardson, Citrix Systems
cvc             1495/tcp    cvc
cvc             1495/udp    cvc	Bill Davidson <billd@equalizer.cray.com>
liberty-lm      1496/tcp    liberty-lm
liberty-lm      1496/udp    liberty-lm	Jim Rogers <trane!jimbo@pacbell.com>
rfx-lm          1497/tcp    rfx-lm
rfx-lm          1497/udp    rfx-lm	Bill Bishop <bil@rfx.rfx.com>
watcom-sql      1498/tcp    Watcom-SQL
watcom-sql      1498/udp    Watcom-SQL
#                           Rog Skubowius <rwskubow@ccnga.uwaterloo.ca>
fhc             1499/tcp    Federico Heinz Consultora
fhc             1499/udp    Federico Heinz Consultora
#                           Federico Heinz <federico@heinz.com>
vlsi-lm         1500/tcp    VLSI License Manager
vlsi-lm         1500/udp    VLSI License Manager
#                           Shue-Lin Kuo <shuelin@mdk.sanjose.vlsi.com>
sas-3           1501/tcp    Satellite-data Acquisition System 3
sas-3           1501/udp    Satellite-data Acquisition System 3
#                           Bill Taylor <sais@ssec.wisc.edu>
shivadiscovery  1502/tcp    Shiva
shivadiscovery  1502/udp    Shiva	Jonathan Wenocur <jhw@Shiva.COM>
imtc-mcs        1503/tcp    Databeam
imtc-mcs        1503/udp    Databeam	Jim Johnstone <jjohnstone@databeam.com>
evb-elm         1504/tcp    EVB Software Engineering License Manager
evb-elm         1504/udp    EVB Software Engineering License Manager	B.G. Mahesh < mahesh@sett.com>
funkproxy       1505/tcp    Funk Software, Inc.
funkproxy       1505/udp    Funk Software, Inc.	Robert D. Vincent <bert@willowpond.com>
#               1506-1523   Non alloué
ingreslock      1524/tcp    ingres
ingreslock      1524/udp    ingres
orasrv          1525/tcp    oracle
orasrv          1525/udp    oracle
prospero-np     1525/tcp    Prospero Directory Service non-priv
prospero-np     1525/udp    Prospero Directory Service non-priv
pdap-np         1526/tcp    Prospero Data Access Prot non-priv
pdap-np         1526/udp    Prospero Data Access Prot non-priv	B. Clifford Neuman <bcn@isi.edu>
tlisrv          1527/tcp    oracle
tlisrv          1527/udp    oracle
coauthor        1529/tcp    oracle
coauthor        1529/udp    oracle
issd            1600/tcp
issd            1600/udp
nkd             1650/tcp
nkd             1650/udp
proshareaudio   1651/tcp   proshare conf audio
proshareaudio   1651/udp   proshare conf audio
prosharevideo   1652/tcp   proshare conf video
prosharevideo   1652/udp   proshare conf video
prosharedata    1653/tcp   proshare conf data
prosharedata    1653/udp   proshare conf data
prosharerequest 1654/tcp   proshare conf request
prosharerequest 1654/udp   proshare conf request
prosharenotify  1655/tcp   proshare conf notify
prosharenotify  1655/udp   proshare conf notify	<gunner@ibeam.intel.com>
netview-aix-1   1661/tcp   netview-aix-1
netview-aix-1   1661/udp   netview-aix-1
netview-aix-2   1662/tcp   netview-aix-2
netview-aix-2   1662/udp   netview-aix-2
netview-aix-3   1663/tcp   netview-aix-3
netview-aix-3   1663/udp   netview-aix-3
netview-aix-4   1664/tcp   netview-aix-4
netview-aix-4   1664/udp   netview-aix-4
netview-aix-5   1665/tcp   netview-aix-5
netview-aix-5   1665/udp   netview-aix-5
netview-aix-6   1666/tcp   netview-aix-6
netview-aix-6   1666/udp   netview-aix-6	Martha Crisson <CRISSON@ralvm12.vnet.ibm.com>
licensedaemon   1986/tcp   cisco license management
licensedaemon   1986/udp   cisco license management
tr-rsrb-p1      1987/tcp   cisco RSRB Priority 1 port
tr-rsrb-p1      1987/udp   cisco RSRB Priority 1 port
tr-rsrb-p2      1988/tcp   cisco RSRB Priority 2 port
tr-rsrb-p2      1988/udp   cisco RSRB Priority 2 port
tr-rsrb-p3      1989/tcp   cisco RSRB Priority 3 port
tr-rsrb-p3      1989/udp   cisco RSRB Priority 3 port
#PROBLEMS!===================================================
mshnet          1989/tcp   MHSnet system
mshnet          1989/udp   MHSnet system	Bob Kummerfeld <bob@sarad.cs.su.oz.au>
#PROBLEMS!===================================================
stun-p1         1990/tcp   cisco STUN Priority 1 port
stun-p1         1990/udp   cisco STUN Priority 1 port
stun-p2         1991/tcp   cisco STUN Priority 2 port
stun-p2         1991/udp   cisco STUN Priority 2 port
stun-p3         1992/tcp   cisco STUN Priority 3 port
stun-p3         1992/udp   cisco STUN Priority 3 port
#PROBLEMS!===================================================
ipsendmsg       1992/tcp   IPsendmsg
ipsendmsg       1992/udp   IPsendmsg	Bob Kummerfeld <bob@sarad.cs.su.oz.au>
#PROBLEMS!===================================================
snmp-tcp-port   1993/tcp   cisco SNMP TCP port
snmp-tcp-port   1993/udp   cisco SNMP TCP port
stun-port       1994/tcp   cisco serial tunnel port
stun-port       1994/udp   cisco serial tunnel port
perf-port       1995/tcp   cisco perf port
perf-port       1995/udp   cisco perf port
tr-rsrb-port    1996/tcp   cisco Remote SRB port
tr-rsrb-port    1996/udp   cisco Remote SRB port
gdp-port        1997/tcp   cisco Gateway Discovery Protocole
gdp-port        1997/udp   cisco Gateway Discovery Protocole
x25-svc-port    1998/tcp   cisco X.25 service (XOT)
x25-svc-port    1998/udp   cisco X.25 service (XOT)
tcp-id-port     1999/tcp   cisco identification port
tcp-id-port     1999/udp   cisco identification port
callbook        2000/tcp
callbook        2000/udp
dc              2001/tcp
wizard          2001/udp    curry
globe           2002/tcp
globe           2002/udp
mailbox         2004/tcp
emce            2004/udp    CCWS mm conf
berknet         2005/tcp
oracle          2005/udp
invokator       2006/tcp
raid-cc         2006/udp    raid
dectalk         2007/tcp
raid-am         2007/udp
conf            2008/tcp
terminaldb      2008/udp
news            2009/tcp
whosockami      2009/udp
search          2010/tcp
pipe_server     2010/udp
raid-cc         2011/tcp    raid
servserv        2011/udp
ttyinfo         2012/tcp
raid-ac         2012/udp
raid-am         2013/tcp
raid-cd         2013/udp
troff           2014/tcp
raid-sf         2014/udp
cypress         2015/tcp
raid-cs         2015/udp
bootserver      2016/tcp
bootserver      2016/udp
cypress-stat    2017/tcp
bootclient      2017/udp
terminaldb      2018/tcp
rellpack        2018/udp
whosockami      2019/tcp
about           2019/udp
xinupageserver  2020/tcp
xinupageserver  2020/udp
servexec        2021/tcp
xinuexpansion1  2021/udp
down            2022/tcp
xinuexpansion2  2022/udp
xinuexpansion3  2023/tcp
xinuexpansion3  2023/udp
xinuexpansion4  2024/tcp
xinuexpansion4  2024/udp
ellpack         2025/tcp
xribs           2025/udp
scrabble        2026/tcp
scrabble        2026/udp
shadowserver    2027/tcp
shadowserver    2027/udpsubmitserver    2028/tcp
submitserver    2028/udp
device2         2030/tcp
device2         2030/udp
blackboard      2032/tcp
blackboard      2032/udp
glogger         2033/tcp
glogger         2033/udp
scoremgr        2034/tcp
scoremgr        2034/udp
imsldoc         2035/tcp
imsldoc         2035/udp
objectmanager   2038/tcp
objectmanager   2038/udp
lam             2040/tcp
lam             2040/udp
interbase       2041/tcp
interbase       2041/udp
isis            2042/tcp
isis            2042/udp
isis-bcast      2043/tcp
isis-bcast      2043/udp
rimsl           2044/tcp
rimsl           2044/udp
cdfunc          2045/tcp
cdfunc          2045/udp
sdfunc          2046/tcp
sdfunc          2046/udp
dls             2047/tcp
dls             2047/udp
dls-monitor     2048/tcp
dls-monitor     2048/udp
shilp           2049/tcp
shilp           2049/udp
dlsrpn          2065/tcp   Data Link Switch Read Port Number
dlsrpn          2065/udp   Data Link Switch Read Port Number
dlswpn          2067/tcp   Data Link Switch Write Port Number
dlswpn          2067/udp   Data Link Switch Write Port Number
ats             2201/tcp   Advanced Training System Program
ats             2201/udp   Advanced Training System Program
rtsserv         2500/tcp   Resource Tracking system server
rtsserv         2500/udp   Resource Tracking system server
rtsclient       2501/tcp   Resource Tracking system client
rtsclient	2501/udp	Resource Tracking system client	Aubrey Turner <S95525ta%etsuacad.bitnet@ETSUADMN.ETSU.EDU>
hp-3000-telnet  2564/tcp   HP 3000 NS/VT block mode telnet
www-dev         2784/tcp   world wide web - development
www-dev         2784/udp   world wide web - development
NSWS            3049/tcp
NSWS            3049/udp
ccmail          3264/tcp   cc:mail/lotus
ccmail          3264/udp   cc:mail/lotus
dec-notes       3333/tcp   DEC Notes
dec-notes       3333/udp   DEC Notes	Kim Moraros <moraros@via.enet.dec.com>
mapper-nodemgr    3984/tcp     MAPPER network node manager
mapper-nodemgr    3984/udp     MAPPER network node manager
mapper-mapethd    3985/tcp     MAPPER TCP/IP server
mapper-mapethd    3985/udp     MAPPER TCP/IP server
mapper-ws_ethd    3986/tcp     MAPPER workstation server
mapper-ws_ethd    3986/udp     MAPPER workstation server	John C. Horton <jch@unirsvl.rsvl.unisys.com>
bmap            3421/tcp   Bull Apprise portmapper
bmap            3421/udp   Bull Apprise portmapper	Jeremy Gilbert <J.Gilbert@ma30.bull.com>
udt_os          3900/tcp   Unidata UDT OS
udt_os          3900/udp   Unidata UDT OS	James Powell <james@mailhost.unidata.com>
nuts_dem        4132/tcp   NUTS Daemon
nuts_dem        4132/udp   NUTS Daemon
nuts_bootp      4133/tcp   NUTS Bootp Server
nuts_bootp      4133/udp   NUTS Bootp Server	Martin Freiss <freiss.pad@sni.>
unicall         4343/tcp   UNICALL
unicall         4343/udp   UNICALL	James Powell <james@enghp.unidata.comp>
krb524          4444/tcp   KRB524
krb524          4444/udp   KRB524	B. Clifford Neuman <bcn@isi.edu>
rfa             4672/tcp   remote file access server
rfa             4672/udp   remote file access server
commplex-main   5000/tcp
commplex-main   5000/udp
commplex-link   5001/tcp
commplex-link   5001/udp
rfe             5002/tcp   radio free ethernet
rfe             5002/udp   radio free ethernet
telelpathstart  5010/tcp   TelepathStart
telelpathstart  5010/udp   TelepathStart
telelpathattack 5011/tcp   TelepathAttack
telelpathattack 5011/udp   TelepathAttack	Helmuth Breitenfellner <hbreitenf@vnet.imb.com>
mmcc            5050/tcp   multimedia conference control tool
mmcc            5050/udp   multimedia conference control tool
rmonitor_secure 5145/tcp
rmonitor_secure 5145/udp
aol             5190/tcp   America-Online
aol             5190/udp   America-Online	Marty Lyons <marty@aol.com>
padl2sim        5236/tcp
padl2sim        5236/udp
hacl-hb         5300/tcp        # HA cluster heartbeat
hacl-hb         5300/udp        # HA cluster heartbeat
hacl-gs         5301/tcp        # HA cluster general services
hacl-gs         5301/udp        # HA cluster general services
hacl-cfg        5302/tcp        # HA cluster configuration
hacl-cfg        5302/udp        # HA cluster configuration
hacl-probe      5303/tcp        # HA cluster probing
hacl-probe      5303/udp        # HA cluster probing
hacl-local      5304/tcp
hacl-local      5304/udp
hacl-test       5305/tcp
hacl-test       5305/udp	Eric Soderberg <seric@hposl102.cup.hp>
x11             6000-6063/tcp   X Window System
x11             6000-6063/udp   X Window System
#               Stephen Gildea <gildea@expo.lcs.mit.edu>
sub-process     6111/tcp   HP SoftBench Sub-Process Control
sub-process     6111/udp   HP SoftBench Sub-Process Control
meta-corp       6141/tcp   Meta Corporation License Manager
meta-corp       6141/udp   Meta Corporation License Manager	Osamu Masuda <--aucune--->
aspentec-lm     6142/tcp   Aspen Technology License Manager
aspentec-lm     6142/udp   Aspen Technology License Manager	Kevin Massey <massey@aspentec.com>
watershed-lm    6143/tcp   Watershed License Manager
watershed-lm    6143/udp   Watershed License Manager	David Ferrero <david@zion.com>
statsci1-lm     6144/tcp   StatSci License Manager - 1
statsci1-lm     6144/udp   StatSci License Manager - 1
statsci2-lm     6145/tcp   StatSci License Manager - 2
statsci2-lm     6145/udp   StatSci License Manager – 2	Scott Blachowicz <scott@statsci.com>
lonewolf-lm     6146/tcp   Lone Wolf Systems License Manager
lonewolf-lm     6146/udp   Lone Wolf Systems License Manager	Dan Klein <dvk@lonewolf.com>
montage-lm      6147/tcp   Montage License Manager
montage-lm      6147/udp   Montage License Manager	Michael Ubell <michael@montage.com>
xdsxdm          6558/udp
xdsxdm          6558/tcp
afs3-fileserver 7000/tcp   file server itself
afs3-fileserver 7000/udp   file server itself
afs3-callback   7001/tcp   callbacks to cache managers
afs3-callback   7001/udp   callbacks to cache managers
afs3-prserver   7002/tcp   users & groups database
afs3-prserver   7002/udp   users & groups database
afs3-vlserver   7003/tcp   volume location database
afs3-vlserver   7003/udp   volume location database
afs3-kaserver   7004/tcp   AFS/Kerberos authentication service
afs3-kaserver   7004/udp   AFS/Kerberos authentication service
afs3-volser     7005/tcp   volume managment server
afs3-volser     7005/udp   volume managment server
afs3-errors     7006/tcp   error interpretation service
afs3-errors     7006/udp   error interpretation service
afs3-bos        7007/tcp   basic overseer process
afs3-bos        7007/udp   basic overseer process
afs3-update     7008/tcp   server-to-server updater
afs3-update     7008/udp   server-to-server updater
afs3-rmtsys     7009/tcp   remote cache manager service
afs3-rmtsys     7009/udp   remote cache manager service
ups-onlinet     7010/tcp   onlinet uninterruptable power supplies
ups-onlinet     7010/udp   onlinet uninterruptable power supplies	Brian Hammill <hamill@dolphin.exide.com>
font-service    7100/tcp   X Font Service
font-service    7100/udp   X Font Service	Stephen Gildea <gildea@expo.lcs.mit.edu>
fodms           7200/tcp   FODMS FLIP
fodms           7200/udp   FODMS FLIP	David Anthony <anthony@power.amasd.anatcp.rockwell.com>
man             9535/tcp
man             9535/udp
isode-dua       17007/tcp
isode-dua       17007/udp

Références
[RFC 768]	J. Postel, "Protocole de datagramme d’utilisateur", RFC 768 (STD 6), 28 août 1980.
[RFC 793]	J. Postel (éd.), "Protocole de commande de transmission – Spécification du protocole du programme Internet DARPA", RFC 793 (STD 7), septembre 1981.

[]

URL = ftp://ftp.isi.edu/in-notes/iana/assignments/port-numbers

Adresses de diffusion groupée Internet

Les extensions d'hôte pour la diffusion groupée IP [RFC1112] spécifient les extensions requises d'une mise en œuvre d'hôte du protocole Internet (IP) pour la prise en charge de la diffusion groupée. La liste des adresses actuelles figure ci-dessous.

224.0.0.0	Adresse de base (Réservé)	[RFC1112,JBP]	
224.0.0.1	Tous les systèmes sur ce sous-réseau	[RFC1112,JBP]	
224.0.0.2	Tous les routeurs sur ce sous-réseau	[JBP]	
224.0.0.3	Non alloué	[JBP]	
224.0.0.4	Routeurs DVMRP	[RFC1075,JBP]	
224.0.0.5	OSPFIGP, tous les routeurs OSPFIGP	[RFC1583,JXM1]	
224.0.0.6	OSPFIGP, routeurs désignés OSPFIGP	[RFC1583,JXM1]	
224.0.0.7	Routeurs ST	[RFC1190,KS14]	
224.0.0.8	Hôtes ST	[RFC1190,KS14]	
224.0.0.9	Routeurs RIP2	[GSM11]	
224.0.0.10	Routeurs IGRP	[Dino Farinacci]	
224.0.0.11	Agents mobiles	[Bill Simpson]	
224.0.0.12-224.0.0.255	Non alloué	[JBP]	
224.0.1.0	Groupe des gérants VMTP	[RFC1045,DRC3]	
224.0.1.1	NTP, protocole de l'heure du réseau	[RFC1119,DLM1]	
224.0.1.2	SGI-Dogfight	[AXC]	
224.0.1.3	Rwhod	[SXD]	
224.0.1.4	VNP	[DRC3]	
224.0.1.5	Artificial Horizons – Aviator	[BXF]	
224.0.1.6	NSS - Nom Service Server	[BXS2]	
224.0.1.7	AUDIONEWS - Audio News Multicast	[MXF2]	
224.0.1.8	SUN NIS+ Information Service	[CXM3]	
224.0.1.9	MTP, protocole de transport de diffusion groupée	[SXA]	
224.0.1.10	IETF-1-LOW-AUDIO	[SC3]	
224.0.1.11	IETF-1-AUDIO	²[SC3]	
224.0.1.12	IETF-1-VIDEO	[SC3]	
224.0.1.13	IETF-2-LOW-AUDIO	[SC3]	
224.0.1.14	IETF-2-AUDIO	[SC3]	
224.0.1.15	IETF-2-VIDEO 	[SC3]	
224.0.1.16	MUSIC-SERVICE	[Guido van Rossum]	
224.0.1.17	SEANET-TELEMETRY	[Andrew Maffei]	
224.0.1.18	SEANET-IMAGE	[Andrew Maffei]	
224.0.1.19	MLOADD	[Braden]	
224.0.1.20	toute expérience privée	[JBP]	
224.0.1.21	DVMRP on MOSPF	[John Moy]	
224.0.1.22	SVRLOC	<veizades@ftp.com>	
224.0.1.23	XINGTV	<hgxing@aol.com>	
224.0.1.24	microsoft-ds	<arnoldm@microsoft.com>	
224.0.1.25	nbc-pro	<bloomer@birch.crd.ge.com>	
224.0.1.26	nbc-pfn	<bloomer@birch.crd.ge.com>	
224.0.1.27-224.0.1.255	Non alloué 	[JBP]	
224.0.2.1	"rwho" Group (BSD) (non officiel)	[JBP]	
224.0.2.2	SUN RPC PMAPPROC_CALLIT	[BXE1]	
224.0.3.000-224.0.3.255	Service générique RFE	[DXS3]	
224.0.4.000-224.0.4.255	Conférences individuelles RFE	[DXS3]	
224.0.5.000-224.0.5.127	Groupes CDPD	[Bob Brenner]	
224.0.5.128-224.0.5.255	Non alloué      	[IANA]	
224.0.6.000-224.0.6.127	Projet Cornell ISIS	[Tim Clark]	
224.0.6.128-224.0.6.255	Non alloué	[IANA]	
224.1.0.0-224.1.255.255	Groupes de diffusion groupée ST	[RFC1190,KS14]	
224.2.0.0-224.2.255.255	Appels de conférence multimédia	[SC3]	
224.252.0.0-224.255.255.255	Groupes DIS transitoires	[Joel Snyder]	
232.0.0.0-232.255.255.255	Groupes VMTP transitoires	[RFC1045,DRC3]	

La liste de ces adresses figure dans le service des noms de domaines à MCAST.NET et 224.IN-ADDR.ARPA.

Noter que quand ils sont utilisés sur un réseau Ethernet ou IEEE 802, les 23 bits de moindre poids de l'adresse de diffusion groupée IP sont placés dans les 23 bits de moindre poids de l'adresse réseau de diffusion groupée Ethernet ou IEEE 802 1.0.94.0.0.0. Voir à la section suivante sur "Bloc d'adresse ETHERNET de l'IANA".

Références
[RFC1045]	D. Cheriton, "VMTP : Spécification du protocole de transaction de message versatile", RFC 1045, Stanford University, février 1988.
[RFC1075]	D. Waitzman, C. Partridge et S. Deering "Protocole d'acheminement en diffusion groupée par vecteur de distance", RFC-1075, BBN STC, Stanford University, novembre 1988.
[RFC1112]	S. Deering, "Extensions d'hôte pour diffusion groupée sur IP", STD 5, RFC 1112, Stanford University, août 1989.
[RFC1119]	Mills, D., "Protocole de l'heure du réseau (version 1), spécification et mise en œuvre", STD 12, RFC 1119, University of Delaware, juillet 1988.
[RFC1190]	C. Topolcic, éditeur, "Protocole expérimental de flux Internet, version 2 (ST-II)", RFC 1190, Groupe de travail CIP, octobre 1990.
[RFC1583]	Moy, J., "Spécification d'OSPF", RFC 1583, Proteon, mars 1994.

Personnes
<arnoldm@microsoft.com>
[AXC] Andrew Cherenson <arc@SGI.COM>
[Bob Brenner]
<bloomer@birch.crd.ge.com>
[Braden] Bob Braden <braden@isi.edu
[BXE1] Brendan Eic <brendan@illyria.wpd.sgi.com>
[BXF] Bruce Factor <ahi!bigapple!bruce@uunet.UU.NET>
[BXS2] Bill Schilit <schilit@parc.xerox.com>
[CXM3] Chuck McManis <cmcmanis@sun.com>
[Tim Clark]
[DLM1] David Mills <Mills@HUEY.UDEL.EDU>
[DRC3] Dave Cheriton <cheriton@PESCADERO.STANFORD.EDU>
[DXS3] Daniel Steinber <Daniel.Steinberg@Eng.Sun.COM>
[Dino Farinacci]
[GSM11] Gary S. Malkin <GMALKIN@XYLOGICS.COM>
<hgxing@aol.com>
[IANA] IANA <iana@isi.edu>
[JBP] Jon Postel <postel@isi.edu>
[JXM1] Jim Miner <miner@star.com>
[KS14] <mystery contact>
[Andrew Maffei]
[John Moy] John Moy <jmoy@PROTEON.COM>
[MXF2] Martin Forssen <maf@dtek.chalmers.se>
[Guido van Rossum]
[SC3] Steve Casner <casner@isi.edu>
[Joel Snyder]
[SXA] Susie Armstrong <Armstrong.wbst128@XEROX.COM>
[SXD] Steve Deering <deering@PARC.XEROX.COM>
<veizades@ftp.com>

[]

URL = ftp://ftp.isi.edu/in-notes/iana/assignments/multicast-addresses

Numéros SUN RPC 

Pour obtenir les numéros d'appel de procédure à distance (RPC, Remote Procedure Call) SUN, envoyer une demande par courriel à "rpc@sun.com".

Le service de gestion d'accès RPC ('portmap' dans les versions SunOS inférieures à 5.0 et 'rpcbind' dans les versions SunOS supérieures à 5.0) "enregistre" le numéro d'accès IP qui est alloué à un service particulier lorsqu'il est créé. Il n'alloue pas les accès au nom de ces services.

Pour une spécification exacte de la sémantique, se référer au code source de svcudp_create() et svctcp_create() dans les archives. En bref, cependant, ces interfaces, et svc_tli, créent leur équivalent RPC indépendant du transport, prennent soit un numéro d'accès spécifié par l'usager, soit RPC_ANY (-1) qui signifie effectivement "Peu importe." Dans le cas "Peu importe" le code de création appelle simplement socket(2) ou t_open(3n) qui alloue un accès IP sur la base de ces règles :

	si euid du processus demandeur est 0 (c'est-à-dire, la racine) 
	allouer le prochain numéro d'accès disponible dans la gamme d'accès réservée.
	autrement
	allouer le prochain accès disponible dans la gamme non réservée.

Les numéros d'accès sont comptés à la suite.

Un accès "alloué" peut-il être utilisé quand le service auquel il est alloué n'est pas présent ?  Disons que l'accès 501 est alloué au service "jeans". Sur une machine qui n'a pas le service "jeans", et qui n'a aucun client dont on pourrait penser qu'il l'utilise, l'accès 501 est-il disponible pour d'autres utilisations ?  N'importe quel processus d'allocation  dynamique, comme le transposeur d'accès, qui choisit le prochain accès non utilisé pourrait allouer dynamiquement l'accès 501 à un processus qui a demandé un accès "Peu importe". Ainsi un schéma d'allocation dynamique peut prendre un accès inutilisé qui se trouve correspondre à un numéro d'accès qui a été "alloué" mais se trouve actuellement inutilisé.

Bien que ce soit souhaitable, il est impossible de garantir qu'un accès inutilisé, quoique officiellement alloué à un service, ne sera pas pris par un alloueur dynamique de sorte qu'une allocation peut survenir longtemps après la livraison du système à un site qui ne regarde pas la dernière version de la liste.

Il y a cette restriction que seul un "super utilisateur" sur les systèmes dérivés de BSD tels que SunOS puisse se lier à un numéro d'accès inférieur à 1024. Ainsi les programmes ont utilisé cette information dans le passé pour identifier si le service avec lequel ils communiquent a été lancé par le super utilisateur sur le système distant. Faire cette hypothèse est dangereux parce que tous les systèmes n'appliquent pas cette restriction.

Les services Sun RPC utilisent des accès qui sont actuellement inutilisés. Si quelqu'un a remarqué qu'un service RPC utilise l'accès 781, cela lui fera le même effet d'utiliser l'accès 891, ou 951. Le service ne se soucie pas de l'accès qu'il obtient, les clients distants vont interroger le transposeur d'accès pour lui demander quel numéro d'accès a été alloué au service lorsqu'il a été lancé. La clé est que l'accès n'était pas utilisé à ce moment. Le seul accès que ONC/RPC doit avoir est 111, son accès alloué pour le service de transposition d'accès.

La critique la plus courante vient lorsque des gens mettent un nouveau service sur leur système. Quand ils configurent leurs systèmes, ils mettent les commandes de configuration du nouveau service à la fin de leurs fichier de démarrage de système. Durant le démarrage, plusieurs services réseau peut être lancés. Les services qui sont fondés sur ONC/RPC prennent simplement le prochain accès disponible, ceux qui ont un accès pré alloué se lient à leur accès pré alloué. Il est clair que la séquence correcte est d'avoir tous les services qui ont besoin d'un accès particulier soit lancés en premier (ou si il y a des services qui sont "latents" qu'ils soient lancés par inetd, pour avoir inetd lancé). Finalement, les services RPC devraient être lancés lorsque des accès inutilisés leur sont alloués. (Dans le code de réseautage BSD (que nous utilisons) l'algorithme pour attribuer les accès est dans le fichier in_pcb.c, fonction in_pcbbind().)

Les services devraient être lancés dans cet ordre :

a)	Les services qui vont "tourner" en continu et ont un accès alloué. Noter que cela inclut rpcbind (issu de portmap) à qui est alloué l'accès 111.

b)	inetd – qui va automatiquement créer des prises pour les services qui ont des accès réservés mais ne tournent que sur demande (comme finger)

c)	Les services RPC – qui vont automatiquement prendre des accès inutilisés et maximiser l'efficacité de leur espace de nom "IP Port".

Le fichier inclus /usr/include/netinet/in.h définit un IPPORT_RESERVED constant comme étant 1024. Le texte pertinent est :

/*
* Les accès < IPPORT_RESERVED sont réservés pour les processus privilégiés (par exemple, racine).
* Les accès > IPPORT_USERRESERVED sont réservés pour les serveurs, pas nécessairement privilégiés.
*/
#define IPPORT_RESERVED	1024
#define IPPORT_USERRESERVED	5000

Le transposeur d'accès n'alloue pas les accès, le noyau alloue les accès. Le code qui fait cela fait partie de presque tous les systèmes UNIX dans le monde (et depuis que le code BSD est 'libre' c'est souvent le même code). Les services RPC demandent au noyau de leur allouer un accès en appelant l'appel système "bind()". Le paramètre qu'ils passent est "INADDR_ANY" qui signifie "allouez moi n'importe quel accès IP que vous voulez". Le noyau le fait en regardant tous les accès qui sont actuellement utilisés et en prend un qui ne l'est pas. Le numéro pris est inférieur à 1024 si le processus  est privilégié, ou supérieur à 1024 si le processus n'est pas privilégié. Après que le noyau a alloué un accès, le service enregistre cette allocation avec portmap. Le transposeur d'accès (portmapper) est simplement un registre des accès précédemment alloués. Noter qu'ici "alloué" est utilisé au sens où ils sont utilisés par une prise ouverte, et non alloués avec un nom bien connu.

Le rôle de /etc/services est de fournir une idée des personnes qui examinent le trafic du réseau pour savoir quelle est l'origine d'un paquet ou sa destination. Pour des services comme finger qui ont des accès alloués, ils peuvent juste taper le code de l'accès qu'ils veulent dans leur programme d'exécution. (Ce n'est pas comme de le changer, et s'ils le lisent sur /etc/services et si quelqu'un a fait une faute de frappe dans le numéro d'accès cela n'interfonctionnera pas de toutes façons avec les clients !)

Il n'est pas pratique de lire le fichier /etc/services dans le noyau pour l'empêcher de donner des numéros d'accès qui sont "pré alloués", et ce n'est pas non plus généralement souhaitable car avec l'ordre de démarrage correct c'est complètement inutile.

Note des éditeurs : Ces informations ont été fournies par Chuck McManis de Sun.

[]

URL = ftp://ftp.isi.edu/in-notes/iana/assignments/sun-rpc-numbers

Numéros d'option IP

Le protocole Internet (IP) a prévu des champs d'en-tête facultatifs identifiés par un champ de type option. Les options 0 et 1 sont d'exactement un octet qui est leur champ type. Toutes les autres options ont leur champ d'un octet de type, suivi par un champ d'un octet de longueur, suivi par deux octets de données d'option. Le champ type d'option est subdivisé en un fanion d'un bit copié, un champ de classe de deux bits, et un numéro d'option de cinq bits. Tout ceci pris ensemble forme une valeur de huit bits pour le champ type d'option. Les options IP sont couramment désignées par cette valeur.

Copie	Classe	Numéro	Valeur	Nom	Référence	
0	0	0	0 EOOL	- Fin de liste des options	[RFC791,JBP]	
0	0	1	1 NOP	- Pas d'opération	[RFC791,JBP]	
1	0	2	130 SEC	- Sécurité	[RFC1108]	
1	0	3	131 LSR	- Route de source lâche	[RFC791,JBP]	
0	2	4	68 TS	- Horodatage	[RFC791,JBP]	
1	0	5	133 E-SEC	- Sécurité étendue	[RFC1108]	
1	0	6	134 CIPSO	- Sécurité commerciale	[???]	
0	0	7	7 RR	- Route enregistrée	[RFC791,JBP]	
1	0	8	136 SID	- Identifiant de flux	[RFC791,JBP]	
1	0	9	137 SSR	- Route de source stricte	[RFC791,JBP]	
0	0	10	10 ZSU	- Mesure expérimentale	[ZSu]	
0	0	11	11 MTUP	- Preuve de MTU	[RFC1191]	
0	0	12	12 MTUR	- Réponse de MTU	[RFC1191]	
1	2	13	205 FINN	- Contrôle de flux expérimental	[Finn]	
1	0	14	142 VISA	- Contrôle d'accès expérimental	[Estrin]	
0	0	15	15 ENCODE 	- ???	[VerSteeg]	
1	0	16	144 IMITD	- Descripteur de trafic IMI	[Lee]	
1	0	17	145 EIP	- ???	[RFC1358]	
0	2	18	82 TR	- Traceroute	[RFC1393]	
1	0	19	147 ADDEXT	- Extension  d'adresse	[Ullmann IPv7]	

Paramètres IP de durée de vie

La durée de vie (TTL, Time-To-Live) recommandée actuelle par défaut pour le protocole Internet (IP) [45,105] est 64.

Paramètres IP de TOS

Voici les valeur de Type-de-Service par défaut qui sont actuellement recommandées pour les protocoles Internet les plus importants.

Valeur de TOS	Description	Référence	
0000	Défaut	[RFC1349]	
0001	Minimise le coût monétaire	[RFC1349]	
0010	Maximise la fiabilité 	[RFC1349]	
0100	Maximise le débit	[RFC1349]	
1000	Minimise le retard	[RFC1349]	
1111	Maximise la sécurité	[RFC1455]	

La valeur de TOS est utilisée pour indiquer "meilleur que". Une seule valeur ou propriété de TOS peut être demandée dans un seul datagramme IP.

Généralement, les protocoles qui sont impliqués dans une interaction directe avec un être humain devraient choisir un faible retard, alors que les transferts de données qui peuvent impliquer de grands blocs de données ont besoin de forts débits. Finalement, une haute fiabilité est la plus importante pour les fonctions de gestion Internet fondées sur le datagramme.

Les protocoles d'application qui ne figurent pas dans ces tableaux devraient être capables de faire le choix approprié entre faible retard (8 décimal, 1000 binaire) et haut débit (4 décimal, 0100 binaire).

Les valeurs suivantes sont recommandées pour le TOS :

----- Valeur de Type-de-Service -----

Protocole	Valeur de TOS	Commentaire	
TELNET (1)	1000	(minimise le délai)	
FTP	
Contrôle	1000	(minimise le délai)	
Données (2)	0100	(maximise le débit)	
TFTP	1000	(minimise le délai)	
SMTP (3)	
Phrase de commande	1000	(minimise le délai)	
DATA phase	0100	(maximise le débit)	
Service de noms de domaines	
UDP Query	1000	(minimise le délai)	
TCP Query	0000		
Zone Transfer	0100	(maximise le débit)	
NNTP	0001	(minimise le coût monétaire)	
ICMP	
Erreurs	0000		
Demandes	0000	(4)	
Réponses	<comme demandes>	(4)	
Tout IGP	0010	(maximise la fiabilité)	
EGP	0000		
SNMP	0010	(maximise la fiabilité)	
BOOTP	0000		

Notes :
(1)	Inclut tous les protocole interactifs d'utilisateur (par exemple, rlogin).
(2)	Inclut tous les protocoles de transfert de données en vrac (par exemple, rcp).
(3)	Si la mise en œuvre n'accepte pas de changer de TOS durant le durée de vie de la connexion, le TOS recommandé à l'ouverture de la connexion est le TOS par défaut (0000).
(4)	Bien que les messages de demande ICMP soient normalement envoyés avec le TOS par défaut, il y a parfois de bonnes raisons pour les envoyer avec une autre valeur de TOS. Une réponse ICMP utilisera toujours la même valeur de TOS que celle utilisée par le message de demande ICMP correspondant.

Une application peut (à la demande de l'usager) substituer 0001 (minimise le coût monétaire) pour n'importe laquelle des valeurs ci-dessus.

Références
[RFC791]	J. Postel, éd., "Protocole Internet - Spécification du protocole du programme Internet DARPA", STD 5, RFC 791, USC/Information Sciences Institute, septembre 1981.
[RFC1108]	S. Kent,"Options de sécurité du Ministère US de la Défense pour le protocole Internet", RFC 1108, BBN Communications, novembre 1991.
[RFC1191]	J. Mogul et S. Deering, "Découverte de la MTU de chemin", RFC 1191, novembre 1990.
[RFC1349]	P. Almquist, "Type de service dans la suite de protocole Internet", RFC 1349, Consultant, juillet 1992.
[RFC1358]	L. Chapin, président, "Charte du Bureau de l'architecture Internet (IAB)", RFC 1358, Bureau de l'architecture Internet, août 1992.
[RFC1393]	G. Malkin, "Traceroute en utilisant une option IP", RFC 1393, Xylogics, Inc., janvier 1993.
[RFC1455]	D. Eastlake, "Type de service Sécurité de la liaison physique", RFC 1455, Digital Equipment Corporation, mai 1993.
[Ullmann IPv7]

Personnes
[Estrin] Deborah Estrin <Estrin@usc.edu>
[Finn] Greg Finn <Finn@isi.edu>
[JBP] Jon Postel <postel@isi.edu>
[Ullmann] Robert Ullmann <ariel@world.std.com>

[]

URL = ftp://ftp.isi.edu/in-notes/iana/assignments/ip-parameters

Numéros de type ICMP

Le protocole de message de contrôle Internet (ICMP, Internet Control Message Protocol) a de nombreux messages qui sont identifiés par champ "type".

Type	Nom	Référence	
0	Réponse d'écho	[RFC792]	
1	Non alloué	[JBP]	
2	Non alloué	[JBP]	
3	Destination injoignable	[RFC792]	
4	Source éteinte	[RFC792]	
5	Rediriger	[RFC792]	
6	Autre adresse d'hôte	[JBP]	
7	Non alloué	[JBP]	
8	Écho	[RFC792]	
9	Annonce de routeur	[RFC1256]	
0	Sélection de routeur	[RFC1256]	
11	Temps dépassé	[RFC792]	
12	Problème de paramètre	[RFC792]	
13	Horodatage	[RFC792]	
14	Réponse d'horodatage	[RFC792]	
15	Demande d'information	[RFC792]	
16	Réponse d'information	[RFC792]	
17	Demande de gabarit d'adresse	[RFC950]	
18	Réponse de gabarit d'adresse	[RFC950]	
19	Réservé (pour la sécurité)	[Solo]	
20-29	Réservé (pour expérience de robustesse)	[ZSu]	
30	Traceroute	[RFC1393]	
31	Erreur de conversion de datagramme	[RFC1475]	
32	Redirection d'hôte mobile	[David Johnson]	
33 	IPv6 Où-êtes-vous 	[Bill Simpson]	
34	IPv6 Je-suis-ici	[Bill Simpson]	
35	Demande d'enregistrement mobile	[Bill Simpson]	
36	Réponse d'enregistrement mobile	[Bill Simpson]	
37-255	Réservé	[JBP]	

Beaucoup de ces types ICMP ont un champ "code". Voici une liste des types avec les champs de code qui leur sont alloués.

Type	Nom	Référence	
0	Réponse d'écho	[RFC792]	
Codes
0  pas de code	
1	Non alloué	[JBP]	
2	Non alloué	[JBP]	
3	Destination injoignable	[RFC792]	
Codes
0  Réseau injoignable
1  Hôte injoignable
2  Protocole injoignable
3  Accès injoignable
4  Fragmentation nécessaire et Ne pas fragmenter établi
5  Échec de route de source
6  Réseau de destination inconnu
7  Hôte de destination inconnu
8  Hôte de source isolé
9  Communication interdite administrativement avec le réseau de destination
10  Communication interdite administrativement avec l'hôte de destination
11  Réseau de destination injoignable pour ce Type de Service
12  Hôte de destination injoignable pour ce Type de Service	
4	Source éteinte	[RFC792]	
Codes
0  pas de code	
5	Rediriger	[RFC792]	
Codes
0  Rediriger le datagramme pour le réseau (ou sous-réseau)
1  Rediriger le datagramme pour l'hôte
2  Rediriger le datagramme pour le Type de Service et le réseau
3  Rediriger le datagramme pour le Type de Service et l'hôte	
6	Autre adresse d'hôte	[JBP]	
Codes
0  Autre adresse pour l'hôte	
7	Non alloué	[JBP]	
8	Écho	[RFC792]	
Codes
0  pas de code	
9	Annonce de routeur	[RFC1256]	
Codes
0  pas de code	
10	Sélection de routeur	[RFC1256]	
Codes
0  pas de code	
11	Temps dépassé	[RFC792]	
Codes
0  Durée de vie dépassée dans le transit
1  Temps dépassé pour le réassemblage de fragment	
12	Problème de paramètre	[RFC792]	
Codes
0  Le pointeur indique l'erreur
1  Option exigée manquante
2  Mauvaise longueur		
		
	[RFC1108]	
		
13	Horodatage	[RFC792]	
Codes
0  pas de code	
14	Réponse d'horodatage	[RFC792]	
Codes
0  pas de code	
15	Demande d'information	[RFC792]	
Codes
0  pas de code	
16	Réponse d'information	[RFC792]	
Codes
0  pas de code	
17	Demande de gabarit d'adresse	[RFC950]	
Codes
0  pas de code	
18	Réponse de gabarit d'adresse	[RFC950]	
Codes
0  pas de code	
19	Réservé (pour la sécurité)	[Solo]	
20-29	Réservé (pour expérience de robustesse)	[ZSu]	
30	Traceroute	[RFC1393]	
31	Erreur de conversion de datagramme	[RFC1475]	
32	Redirection d'hôte mobile	[David Johnson]	
33	IPv6 Où-êtes-vous	[Bill Simpson]	
34	IPv6 Je-suis-ici	[Bill Simpson]	
35	Demande d'enregistrement mobile	[Bill Simpson]	
36	Réponse d'enregistrement mobile	[Bill Simpson]	

Références
[RFC792]	J. Postel, "Protocole du message de contrôle Internet – Spécification du protocole du programme Internet DARPA", STD 5, RFC 792, USC/Information Sciences Institute, septembre 1981.
[RFC-950]	J. Mogul et J. Postel, "Procédure standard de sous-réseautage Internet", (STD 5) RFC-950, août 1985.
[RFC1108]	S. Kent,"Options de sécurité du Ministère US de la Défense pour le protocole Internet", RFC 1108, BBN Communications, novembre 1991.
[RFC1256]	S. Deering, éditeur, "Messages ICMP de découverte de routeur", RFC 1256, Xerox PARC, septembre 1991.
[RFC1393]	G. Malkin, "Traceroute en utilisant une option IP", RFC 1393, Xylogics, Inc., janvier 1993.
[RFC1475]	R.Ullmann, "TP/IX : Le prochain Internet", RFC 1475, Process Software Corporation, juin 1993.

Personnes
[JBP] Jon Postel <postel@isi.edu>
[David Johnson]
[Bill Simpson]  <Bill.Simpson@um.cc.umich.edu> septembre, 1994.
[Solo]
[ZSu] Zaw-Sing Su <ZSu@TSCA.ISTC.SRI.COM>

[]

URL = ftp://ftp.isi.edu/in-notes/iana/assignments/icmp-parameters

Numéros d'option TCP

Le protocole de contrôle de transmission (TCP, Transmission Control Protocol) a des dispositions sur les champs d'en-tête facultatifs identifiés par un champ genre d'option. Les options 0 et 1 font exactement un octet qui est leur champ de genre. Toutes les autres options ont leur champ de genre de un octet, suivi par un champ longueur de un octet, suivi par deux octets de données d'option.

Genre	Longueur	Signification	Référence	
0	-	Fin de liste d'options	[RFC793]	
1	-	pas d'opération	[RFC793]	
2	4	Durée de vie maximum du segment	[RFC793]	
3	3	WSOPT – échelle de fenêtre	[RFC1323]	
4	2	SACK permis	[RFC1072]	
5	N	SACK	[RFC1072]	
6	6	Echo (rendue obsolète par l'option 8)	[RFC1072]	
7	6	Echo Reply (rendue obsolète par l'option 8)	[RFC1072]	
8	10	TSOPT – Option horodatage	[RFC1323]	
9	2	Connexion d'ordre partiel permise	[RFC1693]	
10	5	Profil de service d'ordre partiel	[RFC1693]	
11		CC	[Braden]	
12		CC.NEW	[Braden]	
13		CC.ECHO	[Braden]	
14	3	Demande de somme de contrôle TCP de remplacement	[RFC1146]	
15	N	Données de somme de contrôle TCP de remplacement	[RFC1146]	
16		Skeeter	[Knowles]	
17		Bubba	[Knowles]	
18	3	Option somme de contrôle d'en-queue	[Subbu & Monroe]	

Numéros de somme de contrôle de remplacement pour TCP

Numéro	Description	Référence	
0	Somme de contrôle TCP	[RFC-1146]	
1	Algorithme de Fletchers à 8 bits	[RFC-1146]	
2	Algorithme de Fletchers à 16 bits	[RFC-1146]	
3	Éviter somme de contrôle redondante	[Kay]	

Références
[KAY]	Kay, J. and Pasquale, J., "Measurement, Analysis, and Improvement of UDP/IP Throughput for the DECstation 5000," Proceedings of the Winter 1993 Usenix Conference, janvier 1993 (disponible pour FTP anonyme à ucsd.edu:/pub/csl/fastnet/fastnet.tar.Z). <jkay@ucsd.edu>
[RFC 793]	J. Postel (éd.), "Protocole de commande de transmission – Spécification du protocole du programme Internet DARPA", RFC 793 (STD 7), septembre 1981.
[RFC1323]	V. Jacobson, R. Braden et D. Borman, "Extensions TCP pour de bonnes performances", RFC 1323, LBL, ISI, Cray Research, mai 1992.
[RFC1072]	V. Jacobson et R. Braden, "Extensions TCP pour les chemins à fort délai", RFC 1072, LBL, ISI, octobre 1988.
[RFC1693]	T. Connolly, P. Amer, P. Conrad, "Une extension à TCP : Service d'ordre partiel", RFC 1693, novembre 1994.
[RFC1146]	J. Zweig et C. Partridge, "Options de sommes de contrôle de remplacement pour TCP", RFC 1146, UIUC, BBN, mars 1990.

Personnes
[Braden]  Bob Braden <braden@isi.edu>
[Knowles] Stev Knowles <stev@ftp.com>
[Kay] J. Kay <jkay@ucsd.edu>
[Subbu & Monroe] <mystery contact>

[]

URL = ftp://ftp.isi.edu/in-notes/iana/assignments/tcp-parameters

Options TELNET 

Le protocole Telnet a un certain nombre d'options qui peuvent être négociées. La liste de ces options figure ici. "Normes officielle des protocoles de l'Internet" (STD 1) donne des informations plus détaillées.

Options	Nom	Références	
0	Transmission binaire	[RFC856,JBP]	
1	Echo	[RFC857,JBP]	
2	Reconnexion	[NIC50005,JBP]	
3	Supprimer Go Ahead	[RFC858,JBP]	
4	Négociation de taille approx de message	[ETHERNET,JBP]	
5	État	[RFC859,JBP]	
6	Marque d'heure	[RFC860,JBP]	
7	Transm et écho contrôlés à distance	[RFC726,JBP]	
8	Largeur de ligne de sortie	[NIC50005,JBP]	
9	Taille de page de sortie	[NIC50005,JBP]	
10	Disposition de retour chariot en sortie	[RFC652,JBP]	
11	Arrêt des tabulations horizontales en sortie	[RFC653,JBP]	
12	Disposition des tabulations horizontales en sortie	[RFC654,JBP]	
13	Disposition de saut de page en sortie	[RFC655,JBP]	
14	Tabulation verticale en sortie	[RFC656,JBP]	
15	Disposition de tabulation verticale en sortie	[RFC657,JBP]	
16	Disposition de saut de ligne en sortie	[RFC657,JBP]	
17	ASCII étendu	[RFC698,JBP]	
18	Déconnexion	[RFC727,MRC]	
19	Macro Byte 	[RFC735,JBP]	
20	Terminal d'entrée de données	[RFC1043,RFC732,JBP]	
22	SUPDUP	[RFC736,RFC734,MRC]	
22	Sortie SUPDUP	[RFC749,MRC]	
23	Envoyer localisation	[RFC779,EAK1]	
24	Type de terminal	[RFC1091,MS56]	
25	Fin de dossier	[RFC885,JBP]	
26	Identification d'usager TACACS	[RFC927,BA4]	
27	Marquage de sortie	[RFC933,SXS]	
28	Numéro de localisation du terminal	[RFC946,RN6]	
29	Régime Telnet 3270	[RFC1041,JXR]	
30	X.3 PAD	[RFC1053,SL70]	
31	Négocier la taille de fenêtre	[RFC1073,DW183]	
32	Vitesse du terminal	[RFC1079,CLH3]	
33	Contrôle de flux à distance	[RFC1372,CLH3]	
34	Mode de ligne	[RFC1184,DB14]	
35	Localisation d'affichage X	[RFC1096,GM23]	
36	Option d'environnement	[RFC1408,DB14]	
37	Option d'authentification	[RFC1409,DB14]	
38	Option de chiffrement	[DB14]	
39	Option nouvel environnement	[RFC1572,DB14]	
40	TN3270E	[RFC1647]	
255	Liste d'options étendue	[RFC861,JBP]	

Types d'authentification Telnet

Dans la [RFC1409] est introduite une liste des types d'authentification. Les ajouts à cette liste sont enregistrés par l'IANA et documentés ici.

Type	Description	Référence	
0	NULL	[RFC1409]	
1	KERBEROS_V4	[RFC1409]	
2	KERBEROS_V5	[RFC1409]	
3	SPX	[RFC1409]	
4-5	Non alloué		
6	RSA	[RFC1409]	
7-9	Non alloué		
10	LOKI	[RFC1409]	
11	SSA	[Schoch]	

Références
[ETHERNET]	"The Ethernet, A Local Area Network: Data Link Layer and Physical Layer Specification", AA-K759B-TK, Digital Equipment Corporation, Maynard, MA. Aussi publié comme : "The Ethernet - A Local Area Network", Version 1.0, Digital Equipment Corporation, Intel Corporation, Xerox Corporation, septembre 1980. Et : "The Ethernet, A Local Area Network: Data Link Layer and Physical Layer Specifications", Digital, Intel and Xerox, novembre 1982. Et : XEROX, "The Ethernet, A Local Area Network: Data Link Layer and Physical Layer Specification", X3T51/80-50, Xerox Corporation, Stamford, CT., otobre1980.
[NIC50005]	DDN Protocole Handbook, "Telnet Reconnection Option", "Telnet Output Line Width Option", "Telnet Output Page Size Option", NIC 50005, décembre 1985.
[RFC652]	D. Crocker, "Option Telnet Disposition de sortie du retour chariot", RFC 652, UCLA-NMC, octobre 1974.
[RFC653]	D. Crocker, "Option Telnet sortie de taquet de tabulation horizontal", RFC 653, UCLA-NMC, octobre 1974.
[RFC654]	D. Crocker, "Option Telnet Disposition de sortie de tabulation horizontale", RFC 654, UCLA-NMC, octobre 1974.
[RFC655]	D. Crocker, "Option Telnet disposition de sortie des sauts de page", RFC 655, UCLA-NMC, octobre 1974.
[RFC656]	D. Crocker, "Option Telnet sortie des taquets de tabulation verticaux", RFC 656, UCLA-NMC, octobre 1974.
[RFC657]	D. Crocker, "Option Telnet disposition de sortie des tabulations verticales", RFC 657, UCLA-NMC, octobre 1974.
[RFC658]	D. Crocker, "Option Telnet disposition de sortie du saut de ligne", RFC 658, UCLA-NMC, octobre 1974.
[RFC698]	Tovar, "Option Telnet ASCII étendu", RFC 698, Stanford University-AI, juillet 1975.
[RFC726]	J. Postel et D. Crocker, "Option Telnet Transmission et écho contrôlés à distance", RFC 726, SRI-ARC, UC Irvine, mars 1977.
[RFC727]	M. Crispin, "Option Telnet Déconnexion", RFC 727, Stanford University-AI, avril 1977.
[RFC734]	M. Crispin, "Protocole SUPDUP", RFC 734, Stanford, octobre 1977.
[RFC735]	D. Crocker et R. Gumpertz, "Option Telnet révisée Macro Byte", RFC 735, Rand, CMU, novembre 1977.
[RFC736]	M. Crispin, "Option Telnet SUPDUP", Stanford University-AI, RFC 736, Stanford, octobre 1977.
[RFC749]	B. Greenberg, "Option Telnet SUPDUP-OUTPUT", RFC 749, MIT-Multics, septembre 1978.
[RFC779]	E. Killian, "Option Telnet Envoi de localisation", RFC 779, LLL, avril 1981.
[RFC856]	J. Postel et J. Reynolds, "Transmission Telnet binaire ", STD 27, RFC 856, USC/Information Sciences Institute, mai 1983.
[RFC857]	J. Postel et J. Reynolds, "Option Telnet Écho", STD 28, RFC 857, USC/Information Sciences Institute, mai 1983.
[RFC858]	J. Postel et J. Reynolds, "Option Telnet Supprimer Go Ahead", STD 29, RFC 858, USC/Information Sciences Institute, mai 1983.
[RFC859]	J. Postel et J. Reynolds, "Option Telnet État", STD 30, RFC 859, USC/Information Sciences Institute, mai 1983.
[RFC860]	J. Postel et J. Reynolds, "Option Telnet Marquage de l'heure", STD 31, RFC 860, USC/Information Sciences Institute, mai 1983.
[RFC861]	J. Postel et J. Reynolds, "Extension des options Telnet - Liste d'options", STD 32, RFC 861, USC/Information Sciences Institute, mai 1983.
[RFC885]	J. Postel, "Option Telnet Fin de dossier", RFC 885, USC/Information Sciences Institute, décembre 1983.
[RFC927]	B. Anderson, "Option Telnet Identification d'utilisateurs TACACS", RFC 927, BBN, décembre 1984.
[RFC933]	S. Silverman, S., "Option Telnet Marquage de sortie", RFC 933, MITRE, janvier 1985.
[RFC946]	R. Nedved, "Option Telnet Numéro de localisation de terminal", RFC 946, Carnegie-Mellon University, mai 1985.
[RDC1041]	J. Rekhter, "Option Telnet Régime 3270 ", RFC 1041, IBM, janvier 1988.
[RFC1043]	A. Yasuda et T. Thompson, "Mise en œuvre DODIIS de l'option Telnet Terminal d'entrée de données", RFC 1043, DIA, février 1988.
[RFC1053]	S. Levy et T. Jacobson, "Option Telnet X.3 PAD", RFC 1053, Minnesota Supercomputer Center, avril 1988.
[RFC1073]	D. Waitzman, "Option Telnet Taille de fenêtre", RFC 1073, BBN STC, octobre 1988.
[RFC1079]	C. Hedrick, "Option Telnet Vitesse du terminal", RFC 1079, Rutgers University, décembre 1988.
[RFC1091]	J. VanBokkelen, "Option Telnet Type de terminal", RFC 1091, FTP Software, Inc., février 1989.
[RFC1096]	G. Marcy, "Option Telnet Localisation d'affichage X", RFC 1096, Carnegie Mellon University, mars 1989.
[RFC1184]	D. Borman, éditeur, "Option Telnet Mode de ligne", RFC 1184, Cray Research, Inc., octobre 1990.
[RFC1372]	C. Hedrick et D. Borman, "Option Telnet Contrôle de flux à distance", RFC 1372, Rutgers University, Cray Research, Inc., octobre 1992.
[RFC1408]	D. Borman, éditeur, "Option Telnet Environnement", RFC 1408, Cray Research, Inc., janvier 1993.
[RFC1409]	D. Borman, éditeur, "Option Telnet Authentification", RFC 1409, Cray Research, Inc., janvier 1993.
[RFC1572]	S. Alexander, éditeur, "Option Telnet Environnement", RFC1572, Lachman Technology, Inc., janvier 1994.
[RFC1647]	B. Kelly, "Améliorations TN3270", RFC1647, Auburn University, juillet 1994.

Personnes
[BA4] Brian Anderson <baanders@CCQ.BBN.CO>
[CLH3] Charles Hedrick  <HEDRICK@ARAMIS.RUTGERS.EDU>
[DB14] Dave Borman <dab@CRAY.COM>
[DW183] David Waitzman <dwaitzman@BBN.COM>
[EAK4] Earl Kill <EAK@MORDOR.S1.GOV>
[GM23] Glenn Marcy  <Glenn.Marcy@A.CS.CMU.EDU>
[JBP] Jon Postel <postel@isi.edu>
[MRC] Mark Crispin <MRC@WSMR-SIMTEL20.ARMY.MIL>
[MS56] Marvin Solomon <solomon@CS.WISC.EDU>
[RN6] Rudy Nedved <Rudy.Nedved@CMU-CS-A.>
[Schoch]  Steven Schoch <schoch@sheba.arc.nasa.gov>
[SL70] Stuart Levy <slevy@UC.MSC.UMN.EDU>
[SXS] Steve Silverman <Blankert@MITRE-GATEWAY.ORG>
[YXR] Yakov Rekhter  <Yakov@IBM.COM>

[]

URL = ftp://ftp.isi.edu/in-notes/iana/assignments/telnet-options

Paramètres du système de noms de domaines

Le système de dénominations de domaine (DOMAIN) de l'Internet comporte plusieurs paramètres. Ceux-ci sont documentés dans la [RFC1034] et la [RFC1035]. Le paramètre CLASS est décrit ici. Les paramètres par CLASS sont définis dans des RFC séparées comme indiqué dans le tableau ci-dessous.

Paramètres du système de domaines :

Décimal	Nom	Références	
0	Réservé	[PM1]	
1	Internet (IN)	[RFC1034,PM1]	
2	Non alloué	[PM1]	
3	Chaos (CH)	[PM1]	
4	Hessoid (HS)	[PM1]	
5-65534	Non alloué	[PM1]	
65535	Réservé	[PM1]	

Dans la classe Internet (IN) les TYPE et QTYPE suivants sont définis :

Type	valeur	signification	Référence	
A	1	adresse d'hôte	[RFC1035]	
NS	2	serveur de nom d'autorité	[RFC1035]	
MD	3	destination de messagerie (Obsolète – utiliser MX)	[RFC1035]	
MF	4	transmetteur de messagerie (Obsolète – utiliser MX)	[RFC1035]	
CNAME	5	nom canonique pour un alias	[RFC1035]	
SOA	6	marque le début d'une zone d'autorité	[RFC1035]	
MB	7	nom de domaine de messagerie (EXPERIMENTAL)	[RFC1035]	
MG	8	membre d'un groupe de messagerie (EXPERIMENTAL)	[RFC1035]	
MR	9	nom de domaine de renommage de mess. (EXPERIMENTAL)	[RFC1035]	
NULL	10	RR nul (EXPERIMENTAL)	[RFC1035]	
WKS	11	description de service bien connu	[RFC1035]	
PTR	12	pointeur de nom de domaine	[RFC1035]	
HINFO	13	informations d'hôte	[RFC1035]	
MINFO	14	informations de boîte aux lettres ou de liste de diffusion	[RFC1035]	
MX	15	échange de messagerie	[RFC1035]	
TXT	16	chaînes de texte	[RFC1035]	
RP	17	pour personne responsable	[RFC1183]	
AFSDB	18	pour localisation de base de données AFS	[RFC1183]	
X25	19	pou adresse de RDCP X.25	[RFC1183]	
ISDN	20	pour adresse RNIS	[RFC1183]	
RT	21	pour route de traverse	[RFC1183]	
NSAP	22	pour adresse NSAP, enregistrement NSAP de style A	[RFC1348]	
NSAP-PTR	23	pour pointeur de nom de domaine, style NSAP	[RFC1348]	
SIG	24	pour signature de sécurité	[Donald Eastlake]	
KEY	25	pour clé de sécurité	[Donald Eastlake]	
PX	26	information de transposition de messagerie X.400	[RFC1664]	
GPOS	27	position géographique 	[Craig Farrell]	
AAAA	28	adresse IP6	[Susan Thomson]	
AXFR	252	transfert d'une zone entière	[RFC1035]	
MAILB	253	RR en rapport avec une boîte aux lettres (MB, MG ou MR)	[RFC1035]	
MAILA	254	RR d'agent de messagerie (Obsolète – voir MX)	[RFC1035]	
*	255	demande pour tous les enregistrements	[RFC1035]	

Références
[RFC1034]	P. Mockapetris, "Noms de domaines - Concepts et facilités", STD 13, RFC 1034, USC/Information Sciences Institute, novembre 1987.
[RFC1035]	P. Mockapetris, "Noms de domaines – Mise en œuvre et spécification", STD 13, RFC 1035, USC/Information Sciences Institute, novembre 1987.
[RFC1183]	C. Everhart, L. Mamakos, R. Ullmann et P. Mockapetris, éditeurs, "Nouvelles définitions de RR du DNS", RFC 1183, Transarc, University of Maryland, Prime Computer, USC/Information Sciences Institute, octobre 1990.
[RFC1348]	B. Manning, "RR NSAP pour le DNS", RFC 1348, Rice University, juillet 1992.
[RFC1664]	C. Allocchio, A. Bonito, B. Cole, S. Giordano et R. Hagens, "Utilisation du DNS de l'Internet pour distribuer les tableaux de transposition d'adresse de messagerie de la RFC1327", GARR-Italy, Cisco Systems Inc., Centro Svizzero Calcolo Scientifico, Advanced Network & Services, août 1994.

Personnes
[Susan Thomson] Susan Thomson <set@swift.bellcore.com>
[PM1] Paul Mockapetris <pvm@isi.edu>
[Donald Eastlake] Donald E. Eastlake, III <dee@ranger.enet.dec.com>
[Craig Farrell]

[]

URL = ftp://ftp.isi.edu/in-notes/iana/assignments/dns-parameters

Mots clés du champ d'en-tête de codage de messagerie

La [RFC1505] spécifie une liste initiale de mots-clés pour le champ d'en-tête de codage expérimental (EHF-MAIL), et dispose que les mots clés additionnel seront enregistrés auprès de l'IANA.

Mot-clé	Description	Référence	
EDIFACT	format EDIFACT 	[RFC1505]	
EDI-X12	format EDI X12	[ANSI-X12]	
EVFU	format FORTRAN	[RFC1505]	
FS	format de système de fichier	[RFC1505]	
Hex	format binaire hexadécimal	[RFC1505]	
LZJU90	format LZJU90	[RFC1505]	
LZW	format LZW	[RFC1505]	
Message	Message encapsulé	[RFC822]	
PEM, PEM-Clear	Messagerie à confidentialité améliorée	[RFC1421]	
PGP	assez bonne confidentialité (Pretty Good Privacy)	[RFC1505]	
Postscript	format Postscript	[POSTSCRIPT]	
Shar	format d'archive Shell	[RFC1505]	
Signature	Signature	[RFC1505]	
Tar	format Tar	[RFC1505]	
Text	Texte	[IS-10646]	
uuencode	format uuencode	[RFC1505]	
URL	référence d'URL externe	[RFC1505]	

Types de chiffrement de messagerie

La [RFC822] spécifie que des types de chiffrement peuvent être alloués pour la messagerie. Il n'y a actuellement pas de type de chiffrement de la RFC 822 d'alloué. Prière d'utiliser à la place les procédures de messagerie confidentielle définies par les [RFC1421, RFC1422, RFC1423].

Mots clés de messagerie ESMTP

La [RFC1651] spécifie que l'extension à SMTP peut être identifiée avec des mots clés.

Mot clé	Description	Référence	
SEND	Envoyer comme messagerie	[RFC821]	
SOML	Envoyer comme messagerie ou terminal	[RFC821]	
SAML	Envoyer comme messagerie et terminal	[RFC821]	
EXPN 	Développer la liste de diffusion	[RFC821]	
HELP	Fournit des informations utiles	[RFC821]	
TURN	Renverse l'opération	[RFC821]	
8BITMIME	Utilise des données à 8bits	[RFC1652]	
SIZE	Déclaration de taille de message	[RFC1653]	
VERB	Verbeux	[Eric Allman]	
ONEX	Transaction d'un seul message	[Eric Allman]	

Types d'extension de messagerie

Le protocole simple de transfert de messagerie (SMTP, Simple Mail Transfer Protocol) [RFC821] spécifie un ensemble de commandes ou services pour le transfert de messagerie. Une procédure générale d'extension de l'ensemble des services est définie dans la [RFC1651]. L'ensemble des extensions de service est énuméré ici.

Extension de service	EHLO	Paramètres du mot-clé	Verbe	Référence	
Send	SEND	aucun	SEND	[RFC821]	
Send or Mail	SOML	aucun	SOML	[RFC821]	
Send and Mail	SAML	aucun	SAML	[RFC821]	
Expand	EXPN	aucun	EXPN	[RFC821]	
Help	HELP	aucun	HELP	[RFC821]	
Turn	TURN	aucun	TURN	[RFC821]	
8 Bit MIME	8BITMIME	aucun	aucun	[RFC1652]	
Size	SIZE	nombre	aucun	[RFC1653]	

Noms de systèmes de messagerie

À certains endroits est utilisée une identification des autres systèmes de messagerie.

Un de ceux-ci est le "Schéma X.500 COSINE et Internet" (paragraphe 9.3.18 de la [RFC1274]). Les noms de systèmes de messagerie figurant ici sont utilisés ici comme valeurs légales dans ce schéma sous l'attribut "otherMailbox" de type "mailboxType" (qui doit être une chaîne-imprimable).

Un autre endroit est "Transposition entre X.400(1988)/ISO 10021 et la RFC 822" (paragraphe 4.2.2 de la [RFC1327]). Les noms qui figurent ici sont utilisés comme valeurs légales dans ce schéma sous l'attribut "std-or-address" de type "registered-dd-type" (qui doit être une "chaîne-de-clé").

Noter que chaîne-de-clé = <a-z, A-Z, 0-9, et "-" >.

Nom du système de messagerie	Description	Référence	
mcimail	Messagerie MCI		

Types de transmission de messagerie

Le protocole simple de transfert de messagerie (SMTP, Simple Mail Transfer Protocol) [RFC821] et la Norme pour le format des messages de texte de l'ARPA Internet [RFC822] spécifient qu'un ensemble de lignes "reçues" seront ajoutées aux en-têtes des messages électroniques qui sont transportés à travers l'Internet. Ces lignes reçues peuvent facultativement inclure l'une ou/et l'autre propositions "via" et/ou "with". La valeur légale des propositions figure ici. La proposition via est destinée à indiquer la liaison ou support physique sur lequel le message est transféré. La proposition avec est destinée à indiquer le protocole ou processus logique qui é été utilisé pour transférer le message.

Type de liaison VIA	Description	Référence	
UUCP	Programme de copie de Unix à Unix	[???]	

Types de protocole WITH	Description	Référence	
SMTP	Protocole simple de transfert de messagerie	[RFC821]	
ESMTP	SMTP avec extensions de service	[RFC1651]	

Références
[ANSI-X12]
[POSTSCRIPT] Adobe Systems Inc., "PostScript Language Reference Manual", 2è édition, 2è impression, janvier 1991.
[IS-10646]
[RFC-821]	J. Postel, "Protocole simple de transfert de messagerie", RFC 821, USC/Information Sciences Institute, août 1980.
[RFC822]	D. Crocker, "Norme pour le format des messages de texte de l'ARPA-Internet", STD 11, RFC 822, UDEL, août 1982.
[RFC1274]	P. Barker et S. Kille, "Schéma X.500 COSINE et Internet", RFC 1274, University College London, novembre 1991.
[RFC1327]	S. Hardcastle-Kille, "Transposition entre X.400 (1988)/ISO 10021 et RFC 822", RFC 1327, University College London, mai 1992.
[RFC1421]	J. Linn, "Amélioration de la confidentialité pour la messagerie électronique Internet : Partie I : Chiffrement de message et procédures d'authentification", RFC 1421, IAB IRTF PSRG, IETF PEM WG, février 1993.
[RFC1422]	S. Kent, "Amélioration de la confidentialité pour la messagerie électronique Internet : Partie II – Gestion de clés fondée sur le certificat", BBN, IAB IRTF PSRG, IETF PEM, février 1993.
[RFC1423]	D. Balenson, "Amélioration de la confidentialité pour la messagerie électronique Internet : Partie III -- Algorithmes, modes et identifiants", RFC 1423, TIS, IAB IRTF PSRG, IETF PEM WG, février 1993.
[RFC1505]	A. Costanzo, D. Robinson et R. Ullmann, "Champ d'en-tête de codage pour les messages Internet", RFC 1505, AKC Consulting, Computervision Corporation, août 1993.
[RFC1651]	J. Klensin, N. Freed, M. Rose, E. Stefferud et D. Crocker, "Extensions de service SMTP", RFC 1651, MCI, Innosoft, Dover Beach Consulting, Inc., Network Management Associates, Inc., Silicon Graphics, Inc., juillet 1994.
[RFC1652]	J. Klensin, N. Freed, M. Rose, E. Stefferud et D. Crocker, "Extensions de service SMTP pour transport MIME sur 8 bits", RFC 1652, MCI, Innosoft, Dover Beach Consulting, Inc., Network Management Associates, Inc., Silicon Graphics, Inc., juillet 1994.
[RFC1653]	J. Klensin, N. Freed et K. Moore, "Extension de service SMTP pour déclaration de taille de message", RFC 1653, MCI, Innosoft, University of Tennessee, juillet 1994.

Personnes
[Eric Allman]

[]

URL = ftp://ftp.isi.edu/in-notes/iana/assignments/mail-parameters

Paramètres BOOTP et DHCP

Le protocole Bootstrap (BOOTP) [RFC951] décrit un protocole bootstrap IP/UDP (BOOTP) qui permet à une machine client sans disque de découvrir sa propre adresse IP, l'adresse d'un hôte serveur, et le nom d'un fichier à charger en mémoire et à exécuter. Le protocole de configuration dynamique d'hôte (DHCP, Dynamic Host Configuration Protocol) [RFC1531] fournit un cadre de configuration automatique des hôtes IP. La [RFC1533] "Options DHCP et extensions BOOTP d'informations du fabricant" décrit les additions au protocole Bootstrap (BOOTP) qui peuvent aussi être utilisées comme options avec le protocole de configuration dynamique d'hôte (DHCP).

Ci-après figurent les extensions de fabricant BOOTP et les options DHCP :

Étiquette	Nom	Longueur 
des données	Signification	
0	Pad	0	Aucune	
1	Subnet Mask	4	Valeur de gabarit de sous-réseau	
2	Time Offset	4	Décalage d'heure en secondes à l'UTC	
3	Gateways	N	Adresses de routeur N/4	
4	Time Server	N	Adresses de serveur horaire N/4	
5	Nom Server	N	Adresses de serveur N/4 IEN-116	
6	Domain Server	N	Adresses de serveur DNS N/4	
7	Log Server	N	Adresses de serveur de connexion N/4	
8	Quotes Server	N	Adresses de serveur Quotes N/4	
9	LPR Server	N	Adresses de serveur d'imprimante N/4	
10	Impress Server	N	Adresses de serveur d'impression N/4	
11	RLP Server	N	Adresses de serveur RLP N/4	
12	Hostname	N	Chaîne de nom d'hôte	
13	Boot File Size	2	Taille du fichier d'amorce en tronçons de 512 octets	
14	Merit Dump File		Client à décharger et nom du fichier d'accueil	
15	Domain Nom	N	Nom du domaine DNS du client	
16	Swap Server	N	Adresse de serveur d'échange	
17	Root Path	N	Nom de chemin du disque racine	
18	Extension File	N	Nom de chemin pour d'autres info. BOOTP	
19	Forward On/Off	1	Activer/désactiver la transmission IP	
20	SrcRte On/Off	1	Activer/désactiver l'acheminement de source	
21	Policy Filter	N	Filtres de politique d'acheminement	
22	Max DG Assembly	2	Taille maximale de réassemblage de datagramme	
23	Default IP TTL	1	Durée de vie IP par défaut	
24	MTU Timeout	4	Temporisation de péremption de MTU de chemin	
25	MTU Plateau	N	Tableau de plateau de MTU de chemin	
26	MTU Interface	2	Taille de MTU d'interface	
27	MTU Subnet	1	Tous les sous-réseaux sont locaux	
28	Broadcast Address	4	Adresse de diffusion	
29	Mask Discovery	1	Effectue la découverte du gabarit	
30	Mask Supplier	1	Fournit le gabarit aux autres	
31	Router Discovery	1	Effectue la découverte de routeur	
32	Router Request	4	Sollicitation de l'adresse du routeur	
33	Static Route	N	Tableau statique d'acheminement	
34	Trailers	1	Encapsulation d'en-queue	
35	ARP Timeout	4	Temporisation de mémoire cache ARP	
36	Ethernet	1	Encapsulation Ethernet	
37	Default TCP TTL	1	Durée de vie TCP par défaut	
38	Keepalive Time	4	Intervalle de maintien en vie TCP	
39	Keepalive Data	1	Octet compatibilité de maintien en vie TCP	
40	NIS Domain	N	Nom de domaine NIS	
41	NIS Servers	N	Adresses de serveur NIS	
42	NTP Servers	N	Adresses de serveur NTP	
43	Vendor Specific	N	Informations spécifiques du fabricant	
44	NETBIOS Nom Srv	N	Serveurs de nom NETBIOS	
45	NETBIOS Dist Srv	N	Distribution de datagramme NETBIOS	
46	NETBIOS Note Type	1	Type de note NETBIOS	
47	NETBIOS Scope	N	Portée NETBIOS	
48	X Window Font	N	Serveur de fonte X Window	
49	X Window Manmager	N	Gestionnaire d'affichage X Window	
50	Address Request	4	Adresse IP demandée	
51	Address Time	4	Durée de prêt d'adresse IP	
52	Overload	1	Surcharge de "sname" ou "file"	
53	DHCP Msg Type	1	Type de message DHCP	
54	DHCP Server Id	4	Identification de serveur DHCP	
55	Parameter List	N	Liste de demande de paramètres 	
56	DHCP Message	N	Message d'erreur DHCP	
57	DHCP Max Msg Size	2	Taille maximum de message DHCP	
58	Renewal Time	4	Heure de renouvellement DHCP (T1)	
59	Rebinding Time	4	Heure de reprise de liaison DHCP (T2)	
60	Class Id	N	Identifiant de classe	
61	Client Id	N	Identifiant de client	
62	Netware/IP Domain	N	Nom de domaine réseau/IP	
63	Netware/IP Option	N	Sous-option réseau/IP	
64-127	Non alloué			
128-154	Réservé			
255	Fin	0	Aucune	

Références
[RFC951]	B. Croft et J. Gilmore, "Protocole BOOTSTRAP (BOOTP)", RFC-951, Stanford and SUN Microsytems, septembre 1985.
[RFC1531]	R. Droms, "Protocole de configuration dynamique d'hôte", Bucknell University, octobre 1993. (Rendue obsolète par la RFC 2131)
[RFC1533]	S. Alexander et R. Droms, "Options DHCP et extensions de fabricant BOOTP", Lachman Technology, Inc., Bucknell University, octobre 1993. (Rendue obsolète par la RFC 2132)

[]

URL = ftp://ftp.isi.edu/in-notes/iana/assignments/bootp-and-dhcp-parameters

Numéros de famille d'adresse

Plusieurs protocoles ont affaire à des familles d'adresse multiples. Les allocations de 16 bits figurent ici.

Numéro	Description	Référence	
0	Réservé		
1	IP (IP version 4)		
2	IP6 (IP version 6)		
3	NSAP		
4	HDLC (8-bit multidrop)		
5	BBN 1822		
6	802 (inclut tous les supports 802 plus la "forme canonique" Ethernet)		
7	E.163		
8	E.164 (SMDS, relais de trame, ATM)		
9	F.69 (Telex)		
10	X.121 (X.25, relais de trame)		
11	IPX		
12	Appletalk		
13	Decnet IV		
14	Banyan Vines		
65535	Réservé		

[]

URL = ftp://ftp.isi.edu/in-notes/iana/assignments/address-family-numbers

Numéros de famille d'adresses FOOBAR

Dans le protocole de fonctionnement de FTP sur les gros enregistrements d'adresse (FOOBAR, FTP Operation Over Big Address Records) [RFC1639] il y a un champ, appelé "famille d'adresses" ou "af", pour identifier les adresses de protocole de niveau inférieur utilisées. C'est un champ de 8 bits. Les 16 premières allocations (0 à 15) de la valeur de af sont exactement les mêmes que le numéro de version IP. Les allocations des valeurs de 16 à 255 sont données ici.

Familles d'adresse FOOBAR allouées

Décimal	Mot-clé	Famille d'adresses	Références	
16	IPX	Novell IPX		
17-254	Non alloué			
255	Réservé			

Références
[RFC1639]	D. Piscitello, "Fonctionnement de FTP sur les gros enregistrements d'adresse (FOOBAR)", Core Competence, Inc., juin 1994.

[]

URL = ftp://ftp.isi.edu/in-notes/iana/assignments/foobar-af-numbers

Noms de systèmes de répertoire

Dans la représentation des noms distinctifs (et éventuellement dans d'autres contextes) du système de répertoires X.500, plusieurs mots-clés uniques peuvent être nécessaires. Par exemple, dans la représentation de chaîne de noms distinctifs [RFC1485].

Mot-clé	Attribut (clés X.520)	
CN	CommonName (nom commun)	
L	LocalityName (nom de localité)	
ST	StateOrProvinceName (État ou région)	
O	OrganizationName (nom d'organisation)	
OU	OrganizationalUnitName (nom d'unité organisationnelle)	
C	CountryName (nom de pays)	

Références
[RFC1485]	S. Hardcastle-Kille, "Représentation de chaîne des noms distinctifs (OSI-DS 23 (v5))", RFC1485, ISODE Consortium, juillet 1993.

[]

URL = ftp://ftp.isi.edu/in-notes/iana/assignments/directory-system-names

Code d'identification d'éditeur

La RFC "Format de messagerie électronique pour les enregistrements bibliographiques" [RFC1357] établit un code "Identifiant d'éditeur". Le registre IANA de ces codes figure ci-après.

Code	Éditeur	Référence	
DUMMY	seulement pour des essais	[RFC1357]	
TEST	seulement pour des essais	[RFC1357]	
ISI	Information Sciences Institute de l'Université de Californie du sud	[JBP]	
UMCS	Département de sciences informatiques de l'Université de Manchester	[TXC]	

Références
[RFC1357]	D. Cohen, éditeur, "Format de messagerie électronique pour les enregistrements bibliographiques", RFC 1357, USC/Information Sciences Institute, juillet 1992.

Personnes
[JBP] Jon Postel <postel@isi.edu>
[TXC] Tim Clement <timc@cs.man.ac.uk>

[]

URL = ftp://ftp.isi.edu/in-notes/iana/assignments/publisher-id

Codes d'authentification OSPF

Le protocole Plus court chemin ouvert en premier (OSPF, Open Shortest Path First) a une disposition pour l'authentification, et le type d'authentification peut être indiqué par un numéro de code. Les codes d'authentification suivants sont enregistrés.

Code	Méthode d'authentification	Référence	
0	Pas d'authentification	[RFC1583]	
1	Authentification par simple mot de passe	[RFC1583]	
2-65535	Réservé		

Références
[RFC1583]	J. Moy, "Spécification d'OSPF", RFC 1583, Proteon, mars 1994.
[RFC1584]	J. Moy, "Extensions de diffusion groupée à OSPF", RFC 1584, Proteon, Inc., mars 1994.
[RFC1585]	J. Moy, "MOSPF : Analyse et expérience", RFC 1585, Proteon, Inc., mars 1994.
[RFC1586]	O. deSouza et M. Rodrigues, "Lignes directrices pour OSPF sur les réseaux en relais de trame", RFC 1586, AT&T Bell Laboratories, mars 1994.
[RFC1587]	R. Coltun et V. Fuller, "L'option NSSA OSPF", RFC 1587, RainbowBridge Communications, BARRNet, mars 1994.

[]

URL = ftp://ftp.isi.edu/in-notes/iana/assignments/ospf-authentication-codes

Types de support

La [RFC1521] spécifie que les types de contenu, les sous-types de contenu, les jeux de caractères, les types d'accès, et les valeurs de conversion pour la messagerie MIME seront allouées par l'IANA qui en tiendra la liste.

Types et sous-types de contenu

Type	Sous-type	Description	Référence	
text	plain
richtext
tab-separated-values		[RFC1521,NSB]
[RFC1521,NSB]
[Paul Lindner]	
multipart	mixed
alternative
digest
parallel
appledouble
header-set		[RFC1521,NSB]
[RFC1521,NSB]
[RFC1521,NSB]
[RFC1521,NSB]
[MacMime,Patrik Faltstrom]
[Dave Crocker]	
message	rfc822
partial
external-body
news 		[RFC1521,NSB]
[RFC1521,NSB]
[RFC1521,NSB]
[RFC 1036, Henry Spencer]	
application	octet-stream
postscript
oda
atomicmail
andrew-inset
slate
wita
dec-dx
dca-rft
activemessage
rtf
applefile
mac-binhex40
news-message-id
news-transmission
wordperfect5.1
pdf
zip
macwriteii
msword
remote-printing		[RFC1521,NSB]
[RFC1521,NSB]
[RFC1521,NSB]
[atomicmail,NSB]
[andrew-inset,NSB]
[slate,terry crowley]
[Wang Info Transfer,Larry Campbell]
[Digital Doc Trans, Larry Campbell]
[IBM Doc Content Arch, Larry Campbell]
[Ehud Shapiro]
[Paul Lindner]
[MacMime,Patrik Faltstrom]
[MacMime,Patrik Faltstrom]
[RFC1036, Henry Spencer]
[RFC1036, Henry Spencer]
[Paul Lindner]
[Paul Lindner]
[Paul Lindner]
[Paul Lindner]
[Paul Lindner]
[RFC1486,MTR]	
image	jpeg
gif
ief
tiff	

Formatd'échange d'images
Format de fichier d'image d'étiquette	[RFC1521,NSB]
[RFC1521,NSB]
[RFC1314]
[MTR]	
audio	basic		[RFC1521,NSB]	
video	mpeg
quicktime		[RFC1521,NSB]
[Paul Lindner]	

Le répertoire "types de support" contient un sous répertoire pour chaque type de contenu et chacun de ces répertoires contient un fichier de chaque sous-type de contenu.

	|-application-
	|-audio-------
	|-image-------
  -types-de-support-|-message-----
	|-multipart---
	|-text--------
	|-video-------

URL = ftp://ftp.isi.edu/in-notes/iana/assignments/media-types

Jeux de caractères

Tous les jeux de caractères énumérés dans la section sur les jeux de caractères sont enregistrés pour une utilisation avec MIME comme jeux de caractères MIME. La correspondance entre les quelques jeux de caractères figurant dans la spécification MIME [RFC1521] et la liste de la présente section est :

Type	Description	Référence	
US-ASCII	voir ANSI_X3.4-1968 ci-dessous	[RFC1521,NSB]	
ISO-8859-1	voir ISO_8859-1:1987 ci-dessous	[RFC1521,NSB]	
ISO-8859-2	voir ISO_8859-2:1987 ci-dessous	[RFC1521,NSB]	
ISO-8859-3	voir ISO_8859-3:1988 ci-dessous	[RFC1521,NSB]	
ISO-8859-4	voir ISO_8859-4:1988 ci-dessous	[RFC1521,NSB]	
ISO-8859-5	voir ISO_8859-5:1988 ci-dessous	[RFC1521,NSB]	
ISO-8859-6	voir ISO_8859-6:1987 ci-dessous	[RFC1521,NSB]	
ISO-8859-7	voir ISO_8859-7:1987 ci-dessous	[RFC1521,NSB]	
ISO-8859-8	voir ISO_8859-8:1988 ci-dessous	[RFC1521,NSB]	
ISO-8859-9	voir ISO_8859-9:1989 ci-dessous	[RFC1521,NSB]	

Types d'accès

Type	Référence	
FTP	[RFC1521,NSB]	
ANON-FTP	[RFC1521,NSB]	
TFTP	[RFC1521,NSB]	
AFS	[RFC1521,NSB]	
LOCAL-FILE	[RFC1521,NSB]	
MAIL-SERVER	[RFC1521,NSB]	

Valeurs de conversion

Valeurs de conversion ou codages de transfert de contenu.

Type	Description	Référence	
7BIT		[RFC1521,NSB]	
8BIT		[RFC1521,NSB]	
BASE64		[RFC1521,NSB]	
BINARY		[RFC1521,NSB]	
QUOTED-PRINTABLE		[RFC1521,NSB]	

Tableaux de transposition MIME / X.400

Tableau de MIME en X.400

Type de contenu MIME	Partie de corps X.400	Référence	
text/plain			
charset=us-ascii	ia5-text	[RFC1494]	
charset=iso-8859-x	EBP – GeneralText	[RFC1494]	
text/richtext	pas de transposition définie	[RFC1494]	
application/oda	EBP – ODA	[RFC1494]	
application/octet-stream	défini en bilatéral	[RFC1494]	
application/postscript	EBP - mime-postscript-body	[RFC1494]	
image/g3fax	g3-facsimile	[RFC1494]	
image/jpeg	EBP - mime-jpeg-body	[RFC1494]	
image/gif	EBP - mime-gif-body	[RFC1494]	
audio/basic	pas de transposition définie	[RFC1494]	
video/mpeg	pas de transposition définie	[RFC1494]	

Abréviation : EBP – partie de corps étendue (Extended Body Part)

Tableau X.400 en MIME

Parties de corps de base

Parties de corps de base X.400	Type de contenu MIME	Référence	
ia5-text	text/plain ; charset=us-ascii	[RFC1494]	
voix	pas de transposition définie	[RFC1494]	
g3-facsimile	image/g3fax	[RFC1494]	
g4-class1	pas de transposition définie	[RFC1494]	
teletex	pas de transposition définie	[RFC1494]	
videotex	pas de transposition définie	[RFC1494]	
chiffré	pas de transposition définie	[RFC1494]	
définiton bilatérale	application/octet-stream	[RFC1494]	
définition nationale	pas de transposition définie	[RFC1494]	
définition externe	voir Parties de corps étendues	[RFC1494]	

Parties de corps X.400 étendues	Type de contenu MIME	Référence	
GeneralText	text/plain;charset=iso-8859-x	[RFC1494]	
ODA	application/oda	[RFC1494]	
mime-postscript-body	application/postscript	[RFC1494]	
mime-jpeg-body	image/jpeg	[RFC1494]	
mime-gif-body	image/gif	[RFC1494]	

Références
[MacMime] Travail en cours.
[RFC1036]	M. Horton et R. Adams, "Norme pour l'échange de messages USENET", RFC 1036, AT&T Bell Laboratories, Center for Seismic Studies, décembre 1987.
[RFC1494]	H. Alvestrand et S. Thompson, "Équivalences entre corps de message 1988 X.400et RFC-822", RFC 1494, SINTEF DELAB, Soft*Switch, Inc., août 1993.
[RFC1521]	N. Borenstien et N. Freed, "MIME (Extensions multi-usage de messagerie Internet) Partie 1 : Mécanismes pour spécifier et décrire le format des corps de message Internet", RFC 1521, Bellcore, Innosoft, septembre 1993.

Personnes
[Larry Campbell]
[Dave Crocker]  Dave Crocker <dcrocker@mordor.stanford.edu>
[Terry Crowley]
[NSB] Nathaniel Borenstein <nsb@bellcore.com>
[MTR] Marshall Rose <mrose@dbc.mtview.ca.us>
[Paul Lindner]
[PXF] Patrik Faltstrom <paf@nada.kth.se>
[Ehud Shapiro]
[Henry Spencer]

[]

URL = ftp://ftp.isi.edu/in-notes/iana/assignments/media-types/media-types

Jeux de caractères

Ce sont les noms officiels des jeux de caractères qui peuvent être utilisés dans l'Internet et auxquels on peut se référer dans la documentation de l'Internet. Ces noms sont exprimés en ANSI_X3.4-1968 qui est plus couramment appelé US-ASCII ou simplement ASCII. Le jeu de caractères le plus couramment utilisé dans l'Internet et particulièrement dans les normes de protocole est l'US-ASCII, et ceci est vivement encouragé. L'utilisation du nom US-ASCII est aussi conseillée.

Les noms de jeux de caractères peuvent avoir jusqu'à 40 caractères tirés des caractères imprimables de l'US-ASCII. Cependant, aucune distinction n'est faite entre l'utilisation des lettres majuscules et minuscules.

Jeu de caractères	Référence
Nom : ANSI_X3.4-1968	[RFC1345,KXS2]
Source : registre ECMA
Alias : iso-ir-6
Alias : ANSI_X3.4-1986
Alias : ISO_646.irv:1991
Alias : ASCII
Alias : ISO646-US
Alias : US-ASCII
Alias : us
Alias : IBM367
Alias : cp367

Nom: ISO-10646-UCS-2
Source : Plan multilingue de base à 2 octets, alias Unicode qui doit spécifier dans l'ordre des octets du réseau : la norme ne le spécifie pas (c'est un espace d'entiers de 16 bits)

Nom : ISO-10646-UCS-4
Source : l'espace de code complet. (même commentaire sur l'ordre des octets , ce sont des nombres de 31 bits.

Nom : ISO-10646-UTF-1
Source : Format universel de transfert (1), c'est le codage sur plusieurs octets, qui est un sous ensemble de l'ASCII-7. Il n'a pas de problème d'ordre des octets.

Nom : ISO_646.basic:1983	[RFC1345,KXS2]
Source: registre ECMA
Alias:  ref

Nom : INVARIANT	[RFC1345,KXS2]

Nom : ISO_646.irv:1983	[RFC1345,KXS2]
Source : regsitre ECMA
Alias : iso-ir-2
Alias : irv

Nom : BS_4730	[RFC1345,KXS2]
Source : registre ECMA
Alias : iso-ir-4
Alias : ISO646-GB
Alias : gb
Alias : uk

Nom : NATS-SEFI	[RFC1345,KXS2]
Source : registre ECMA
Alias : iso-ir-8-1

Nom : NATS-SEFI-ADD	[RFC1345,KXS2]
Source : registre ECMA
Alias : iso-ir-8-2

Nom : NATS-DANO	[RFC1345,KXS2]
Source : registre ECMA
Alias : iso-ir-9-1

Nom : NATS-DANO-ADD	[RFC1345,KXS2]
Source : registre ECMA
Alias : iso-ir-9-2

Nom : SEN_850200_B	[RFC1345,KXS2]
Source : registre ECMA
Alias : iso-ir-10
Alias : FI
Alias : ISO646-FI
Alias : ISO646-SE
Alias : se

Nom : SEN_850200_C	[RFC1345,KXS2]
Source : registre ECMA
Alias : iso-ir-11
Alias : ISO646-SE2
Alias : se2

Nom : KS_C_5601-1987	[RFC1345,KXS2]
Source: registre ECMA
Alias: iso-ir-149
Alias: KS_C_5601-1989
Alias: KSC_5601
Alias: korean

Nom: ISO-2022-KR 	[RFC1557,Choi]
Source: RFC-1557 (voir aussi KS_C_5601-1987)

Nom: EUC-KR	[RFC1557,Choi]
Source: RFC-1557 (voir aussi KS_C_5861-1992)

Nom: ISO-2022-JP 	[RFC1468,Murai]
Source: RFC-1468

Nom: ISO-2022-JP-2	[RFC1554,Ohta]
Source: RFC-1554

Nom: JIS_C6220-1969-jp  	[RFC1345,KXS2]
Source: registre ECMA
Alias: JIS_C6220-1969
Alias: iso-ir-13
Alias: katakana
Alias: x0201-7

Nom: JIS_C6220-1969-ro  	[RFC1345,KXS2]
Source: registre ECMA
Alias: iso-ir-14
Alias: jp
Alias: ISO646-JP

Nom: IT 	[RFC1345,KXS2]
Source: registre ECMA
Alias: iso-ir-15
Alias: ISO646-IT

Nom: PT 	[RFC1345,KXS2]
Source: registre ECMA
Alias: iso-ir-16
Alias: ISO646-PT

Nom: ES	[RFC1345,KXS2]
Source: registre ECMA
Alias: iso-ir-17
Alias: ISO646-ES

Nom: greek7-old	[RFC1345,KXS2]
Source: registre ECMA
Alias: iso-ir-18

Nom: latin-greek	[RFC1345,KXS2]
Source: registre ECMA
Alias: iso-ir-19
Nom: DIN_66003	[RFC1345,KXS2]
Source: registre ECMA
Alias: iso-ir-21
Alias: de
Alias: ISO646-DE

Nom: NF_Z_62-010_(1973)	[RFC1345,KXS2]
Source: registre ECMA
Alias: iso-ir-25
Alias: ISO646-FR1

Nom: Latin-greek-1  	[RFC1345,KXS2]
Source: registre ECMA
Alias: iso-ir-27

Nom: ISO_5427 	[RFC1345,KXS2]
Source: registre ECMA
Alias: iso-ir-37

Nom: JIS_C6226-1978 	[RFC1345,KXS2]
Source: registre ECMA
Alias: iso-ir-42

Nom: BS_viewdata 	[RFC1345,KXS2]
Source: registre ECMA
Alias: iso-ir-47

Nom: INIS  	[RFC1345,KXS2]
Source: registre ECMA
Alias: iso-ir-49

Nom: INIS-8  	[RFC1345,KXS2]
Source: registre ECMA
Alias: iso-ir-50

Nom: INIS-cyrillic 	[RFC1345,KXS2]
Source: registre ECMA
Alias: iso-ir-51

Nom: ISO_5427:1981 	[RFC1345,KXS2]
Source: registre ECMA
Alias: iso-ir-54

Nom: ISO_5428:1980	[RFC1345,KXS2]
Source: registre ECMA
Alias: iso-ir-55

Nom: GB_1988-80 	[RFC1345,KXS2]
Source: registre ECMA
Alias: iso-ir-57
Alias: cn
Alias: ISO646-CN

Nom: GB_2312-80 	[RFC1345,KXS2]
Source: registre ECMA
Alias: iso-ir-58
Alias: chinese

Nom: NS_4551-1 	[RFC1345,KXS2]
Source: registre ECMA
Alias: iso-ir-60
Alias: ISO646-NO
Alias: no

Nom: NS_4551-2 	[RFC1345,KXS2]
Source: registre ECMA
Alias: ISO646-NO2
Alias: iso-ir-61
Alias: no2

Nom: NF_Z_62-010	[RFC1345,KXS2]
Source: registre ECMA
Alias: iso-ir-69
Alias: ISO646-FR
Alias: fr

Nom: videotex-suppl	[RFC1345,KXS2]
Source: registre ECMA
Alias: iso-ir-70

Nom: PT2 	[RFC1345,KXS2]
Source: registre ECMA
Alias: iso-ir-84
Alias: ISO646-PT2

Nom: ES2 	[RFC1345,KXS2]
Source: registre ECMA
Alias: iso-ir-85
Alias: ISO646-ES2

Nom: MSZ_7795.3 	[RFC1345,KXS2]
Source: registre ECMA
Alias: iso-ir-86
Alias: ISO646-HU
Alias: hu

Nom: JIS_C6226-1983 	[RFC1345,KXS2]
Source: registre ECMA
Alias: iso-ir-87
Alias: x0208
Alias: JIS_X0208-1983

Nom: greek7 	[RFC1345,KXS2]
Source: registre ECMA
Alias: iso-ir-88

Nom: ASMO_449	[RFC1345,KXS2]
Source: registre ECMA
Alias: ISO_9036
Alias: arabic7
Alias: iso-ir-89

Nom: iso-ir-90	[RFC1345,KXS2]
Source: registre ECMA

Nom: JIS_C6229-1984-a 	[RFC1345,KXS2]
Source: registre ECMA
Alias: iso-ir-91
Alias: jp-ocr-a

Nom: JIS_C6229-1984-b	[RFC1345,KXS2]
Source: registre ECMA
Alias: iso-ir-92
Alias: ISO646-JP-OCR-B
Alias: jp-ocr-b

Nom: JIS_C6229-1984-b-add	[RFC1345,KXS2]
Source: registre ECMA
Alias: iso-ir-93
Alias: jp-ocr-b-add

Nom: JIS_C6229-1984-hand 	[RFC1345,KXS2]
Source: registre ECMA
Alias: iso-ir-94
Alias: jp-ocr-hand

Nom: JIS_C6229-1984-hand-add	[RFC1345,KXS2]
Source: registre ECMA
Alias: iso-ir-95
Alias: jp-ocr-hand-add

Nom: JIS_C6229-1984-kana	[RFC1345,KXS2]
Source: registre ECMA
Alias: iso-ir-96

Nom: ISO_2033-1983 	[RFC1345,KXS2]
Source: registre ECMA
Alias: iso-ir-98
Alias: e13b

Nom: ANSI_X3.110-1983	[RFC1345,KXS2]
Source: registre ECMA
Alias: iso-ir-99
Alias: CSA_T500-1983
Alias: NAPLPS

Nom: ISO_8859-1:1987	[RFC1345,KXS2]
Source: registre ECMA
Alias: iso-ir-100
Alias: ISO_8859-1
Alias: ISO-8859-1
Alias: latin1
Alias: l1
Alias: IBM819
Alias: CP819

Nom: ISO_8859-2:1987	[RFC1345,KXS2]
Source: registre ECMA
Alias: iso-ir-101
Alias: ISO_8859-2
Alias: ISO-8859-2
Alias: latin2
Alias: l2

Nom: T.61-7bit	[RFC1345,KXS2]
Source: registre ECMA
Alias: iso-ir-102

Nom: T.61-8bit 	[RFC1345,KXS2]
Alias: T.61
Source: registre ECMA
Alias: iso-ir-103

Nom: ISO_8859-3:1988  	[RFC1345,KXS2]
Source: registre ECMA
Alias: iso-ir-109
Alias: ISO_8859-3
Alias: ISO-8859-3
Alias: latin3
Alias: l3

Nom: ISO_8859-4:1988	[RFC1345,KXS2]
Source: registre ECMA
Alias: iso-ir-110
Alias: ISO_8859-4
Alias: ISO-8859-4
Alias: latin4
Alias: l4

Nom: ECMA-cyrillic	[RFC1345,KXS2]
Source: registre ECMA
Alias: iso-ir-111

Nom: CSA_Z243.4-1985-1 	[RFC1345,KXS2]
Source: registre ECMA
Alias: iso-ir-121
Alias: ISO646-CA
Alias: csa7-1
Alias: ca

Nom: CSA_Z243.4-1985-2	[RFC1345,KXS2]
Source: registre ECMA
Alias: iso-ir-122
Alias: ISO646-CA2
Alias: csa7-2

Nom: CSA_Z243.4-1985-gr	[RFC1345,KXS2]
Source: registre ECMA
Alias: iso-ir-123

Nom: ISO_8859-6:1987	[RFC1345,KXS2]
Source: registre ECMA
Alias: iso-ir-127
Alias: ISO_8859-6
Alias: ISO-8859-6
Alias: ECMA-114
Alias: ASMO-708
Alias: arabic

Nom: ISO_8859-6-E	[RFC1556,IANA]
Source: RFC-1556

Nom: ISO_8859-6-I	[RFC1556,IANA]
Source: RFC-1556

Nom: ISO_8859-7:1987	[RFC1345,KXS2]
Source: registre ECMA
Alias: iso-ir-126
Alias: ISO_8859-7
Alias: ISO-8859-7
Alias: ELOT_928
Alias: ECMA-118
Alias: greek
Alias: greek8

Nom: T.101-G2	[RFC1345,KXS2]
Source: registre ECMA
Alias: iso-ir-128

Nom: ISO_8859-8:1988	[RFC1345,KXS2]
Source: registre ECMA
Alias: iso-ir-138
Alias: ISO_8859-8
Alias: ISO-8859-8
Alias: hebrew

Nom: ISO_8859-8-E	[RFC1556,Nussbacher]
Source: RFC-1556

Nom: ISO_8859-8-I 	[RFC1556,Nussbacher]
Source: RFC-1556

Nom: CSN_369103 	[RFC1345,KXS2]
Source: registre ECMA
Alias: iso-ir-139

Nom: JUS_I.B1.002 	[RFC1345,KXS2]
Source: registre ECMA
Alias: iso-ir-141
Alias: ISO646-YU
Alias: js
Alias: yu

Nom: ISO_6937-2-add 	[RFC1345,KXS2]
Source: registre ECMA et ISO 6937-2:1983
Alias: iso-ir-142

Nom: IEC_P27-1 	[RFC1345,KXS2]
Source: registre ECMA
Alias: iso-ir-143

Nom: ISO_8859-5:1988	[RFC1345,KXS2]
Source: registre ECMA
Alias: iso-ir-144
Alias: ISO_8859-5
Alias: ISO-8859-5
Alias: cyrillic

Nom: JUS_I.B1.003-serb 	[RFC1345,KXS2]
Source: registre ECMA
Alias: iso-ir-146
Alias: serbian

Nom: JUS_I.B1.003-mac 	[RFC1345,KXS2]
Source: registre ECMA
Alias: macedonian
Alias: iso-ir-147

Nom: ISO_8859-9:1989 	[RFC1345,KXS2]
Source: registre ECMA
Alias: iso-ir-148
Alias: ISO_8859-9
Alias: ISO-8859-9
Alias: latin5
Alias: l5

Nom: greek-ccitt 	[RFC1345,KXS2]
Source: registre ECMA
Alias: iso-ir-150

Nom: NC_NC00-10:81	[RFC1345,KXS2]
Source: registre ECMA
Alias: cuba
Alias: iso-ir-151
Alias: ISO646-CU

Nom: ISO_6937-2-25	[RFC1345,KXS2]
Source: registre ECMA
Alias: iso-ir-152

Nom: GOST_19768-74 	[RFC1345,KXS2]
Source: registre ECMA
Alias: ST_SEV_358-88
Alias: iso-ir-153

Nom: ISO_8859-supp	[RFC1345,KXS2]
Source: registre ECMA
Alias: iso-ir-154
Alias: latin1-2-5

Nom: ISO_10367-box	[RFC1345,KXS2]
Source: registre ECMA
Alias: iso-ir-155

Nom: latin6 	[RFC1345,KXS2]
Source: registre ECMA
Alias: iso-ir-157
Alias: l6

Nom: latin-lap	[RFC1345,KXS2]
Source: registre ECMA
Alias: lap
Alias: iso-ir-158

Nom: JIS_X0212-1990 	[RFC1345,KXS2]
Source: registre ECMA
Alias: x0212
Alias: iso-ir-159

Nom: DS_2089	[RFC1345,KXS2]
Source: Danish Standard, DS 2089, février 1974
Alias: DS2089
Alias: ISO646-DK
Alias: dk

Nom: us-dk 	[RFC1345,KXS2]

Nom: dk-us 	[RFC1345,KXS2]

Nom: JIS_X0201	[RFC1345,KXS2]
Alias: X0201

Nom: KSC5636 	[RFC1345,KXS2]
Alias: ISO646-KR

Nom: DEC-MCS 	[RFC1345,KXS2]
Source: VAX/VMS User's Manual, numéro d'ordre : AI-Y517A-TE, avril 1986.
Alias: dec

Nom: hp-roman8	[RFC1345,KXS2]
Source: LaserJet IIP Printer User's Manual, HP part no 33471-90901, Hewlet-Packard, juin 1989.
Alias: roman8
Alias: r8

Nom: macintosh	[RFC1345,KXS2]
Source: The Unicode Standard ver1.0, ISBN 0-201-56788-1, Oct 1991
Alias: mac

Nom: IBM037	[RFC1345,KXS2]
Source: IBM NLS RM Vol2 SE09-8002-01, mars 1990
Alias: cp037
Alias: ebcdic-cp-us
Alias: ebcdic-cp-ca
Alias: ebcdic-cp-wt
Alias: ebcdic-cp-nl

Nom: IBM038	[RFC1345,KXS2]
Source: IBM 3174 Character Set Ref, GA27-3831-02, mars 1990
Alias: EBCDIC-INT
Alias: cp038

Nom: IBM273 	[RFC1345,KXS2]
Source: IBM NLS RM Vol2 SE09-8002-01, mars 1990
Alias: CP273

Nom: IBM274 	[RFC1345,KXS2]
Source: IBM 3174 Character Set Ref, GA27-3831-02, mars 1990
Alias: EBCDIC-BE
Alias: CP274

Nom: IBM275	[RFC1345,KXS2]
Source: IBM NLS RM Vol2 SE09-8002-01, mars 1990
Alias: EBCDIC-BR
Alias: cp275

Nom: IBM277 	[RFC1345,KXS2]
Source: IBM NLS RM Vol2 SE09-8002-01, mars 1990
Alias: EBCDIC-CP-DK
Alias: EBCDIC-CP-NO

Nom: IBM278                                              [RFC1345,KXS2]
Source: IBM NLS RM Vol2 SE09-8002-01, mars 1990
Alias: CP278
Alias: ebcdic-cp-fi
Alias: ebcdic-cp-se

Nom: IBM280	[RFC1345,KXS2]
Source: IBM NLS RM Vol2 SE09-8002-01, mars 1990
Alias: CP280
Alias: ebcdic-cp-it

Nom: IBM281 	[RFC1345,KXS2]
Source: IBM 3174 Character Set Ref, GA27-3831-02, mars 1990
Alias: EBCDIC-JP-E
Alias: cp281

Nom: IBM284 	[RFC1345,KXS2]
Source: IBM NLS RM Vol2 SE09-8002-01, mars 1990

Alias: CP284
Alias: ebcdic-cp-es

Nom: IBM285	[RFC1345,KXS2]
Source: IBM NLS RM Vol2 SE09-8002-01, mars 1990
Alias: CP285
Alias: ebcdic-cp-gb

Nom: IBM290 	[RFC1345,KXS2]
Source: IBM 3174 Character Set Ref, GA27-3831-02, mars 1990
Alias: cp290
Alias: EBCDIC-JP-kana

Nom: IBM297 	[RFC1345,KXS2]
Source: IBM NLS RM Vol2 SE09-8002-01, mars 1990
Alias: cp297
Alias: ebcdic-cp-fr

Nom: IBM420 	[RFC1345,KXS2]
Source: IBM NLS RM Vol2 SE09-8002-01, mars 1990, IBM NLS RM p 11-11
Alias: cp420
Alias: ebcdic-cp-ar1

Nom: IBM423	[RFC1345,KXS2]
Source: IBM NLS RM Vol2 SE09-8002-01, mars 1990
Alias: cp423
Alias: ebcdic-cp-gr

Nom: IBM424	[RFC1345,KXS2]
Source: IBM NLS RM Vol2 SE09-8002-01, mars 1990
Alias: cp424
Alias: ebcdic-cp-he

Nom: IBM437 	[RFC1345,KXS2]
Source: IBM NLS RM Vol2 SE09-8002-01, mars 1990
Alias: cp437
Alias: 437

Nom: IBM500 	[RFC1345,KXS2]
Source: IBM NLS RM Vol2 SE09-8002-01, mars 1990
Alias: CP500
Alias: ebcdic-cp-be
Alias: ebcdic-cp-ch

Nom: IBM850	[RFC1345,KXS2]
Source: IBM NLS RM Vol2 SE09-8002-01, mars 1990
Alias: cp850
Alias: 850

Nom: IBM851	[RFC1345,KXS2]
Source: IBM NLS RM Vol2 SE09-8002-01, mars 1990
Alias: cp851
Alias: 851

Nom: IBM852	[RFC1345,KXS2]
Source: IBM NLS RM Vol2 SE09-8002-01, mars 1990
Alias: cp852
Alias: 852

Nom: IBM855	[RFC1345,KXS2]
Source: IBM NLS RM Vol2 SE09-8002-01, mars 1990
Alias: cp855
Alias: 855

Nom: IBM857	[RFC1345,KXS2]
Source: IBM NLS RM Vol2 SE09-8002-01, mars 1990
Alias: cp857
Alias: 857

Nom: IBM860	[RFC1345,KXS2]
Source: IBM NLS RM Vol2 SE09-8002-01, mars 1990
Alias: cp860
Alias: 860

Nom: IBM861	[RFC1345,KXS2]
Source: IBM NLS RM Vol2 SE09-8002-01, mars 1990
Alias: cp861
Alias: 861
Alias: cp-is

Nom: IBM862	[RFC1345,KXS2]
Source: IBM NLS RM Vol2 SE09-8002-01, mars 1990
Alias: cp862
Alias: 862

Nom: IBM863	[RFC1345,KXS2]
Source: disposition du clavier et des pages de code IBM, PN 07G4586 juin 1991
Alias: cp863
Alias: 863

Nom: IBM864 	[RFC1345,KXS2]
Source: disposition du clavier et des pages de code IBM, PN 07G4586 juin 1991
Alias: cp864

Nom: IBM865 	[RFC1345,KXS2]
Source: IBM DOS 3.3 Ref (Abridged), 94X9575 (février 1987)
Alias: cp865
Alias: 865

Nom: IBM868	[RFC1345,KXS2]
Source: IBM NLS RM Vol2 SE09-8002-01, mars 1990
Alias: CP868
Alias: cp-ar

Nom: IBM869	[RFC1345,KXS2]
Source: disposition du clavier et des pages de code IBM, PN 07G4586 juin 1991
Alias: cp869
Alias: 869
Alias: cp-gr

Nom: IBM870 	[RFC1345,KXS2]
Source: IBM NLS RM Vol2 SE09-8002-01, mars 1990
Alias: CP870
Alias: ebcdic-cp-roece
Alias: ebcdic-cp-yu

Nom: IBM871	[RFC1345,KXS2]
Source: IBM NLS RM Vol2 SE09-8002-01, mars 1990
Alias: CP871
Alias: ebcdic-cp-is

Nom: IBM880	[RFC1345,KXS2]
Source: IBM NLS RM Vol2 SE09-8002-01, mars 1990
Alias: cp880
Alias: EBCDIC-Cyrillic

Nom: IBM891	[RFC1345,KXS2]
Source: IBM NLS RM Vol2 SE09-8002-01, mars 1990
Alias: cp891

Nom: IBM903	[RFC1345,KXS2]
Source: IBM NLS RM Vol2 SE09-8002-01, mars 1990
Alias: cp903

Nom: IBM904	[RFC1345,KXS2]
Source: IBM NLS RM Vol2 SE09-8002-01, mars 1990
Alias: cp904
Alias: 904

Nom: IBM905	[RFC1345,KXS2]
Source: IBM 3174 Character Set Ref, GA27-3831-02, mars 1990
Alias: CP905
Alias: ebcdic-cp-tr

Nom: IBM918	[RFC1345,KXS2]
Source: IBM NLS RM Vol2 SE09-8002-01, mars 1990
Alias: CP918
Alias: ebcdic-cp-ar2

Nom: IBM1026 	[RFC1345,KXS2]
Source: IBM NLS RM Vol2 SE09-8002-01, mars 1990
Alias: CP1026

Nom: EBCDIC-AT-DE	[RFC1345,KXS2]
Source: IBM 3270 Char Set Ref Ch 10, GA27-2837-9, avril 1987

Nom: EBCDIC-AT-DE-A	[RFC1345,KXS2]
Source: IBM 3270 Char Set Ref Ch 10, GA27-2837-9, avril 1987

Nom: EBCDIC-CA-FR	[RFC1345,KXS2]
Source: IBM 3270 Char Set Ref Ch 10, GA27-2837-9, avril 1987

Nom: EBCDIC-DK-NO	[RFC1345,KXS2]
Source: IBM 3270 Char Set Ref Ch 10, GA27-2837-9, avril 1987

Nom: EBCDIC-DK-NO-A	[RFC1345,KXS2]
Source: IBM 3270 Char Set Ref Ch 10, GA27-2837-9, avril 1987

Nom: EBCDIC-FI-SE	[RFC1345,KXS2]
Source: IBM 3270 Char Set Ref Ch 10, GA27-2837-9, avril 1987

Nom: EBCDIC-FI-SE-A	[RFC1345,KXS2]
Source: IBM 3270 Char Set Ref Ch 10, GA27-2837-9, avril 1987

Nom: EBCDIC-FR	[RFC1345,KXS2]
Source: IBM 3270 Char Set Ref Ch 10, GA27-2837-9, avril 1987

Nom: EBCDIC-IT	[RFC1345,KXS2]
Source: IBM 3270 Char Set Ref Ch 10, GA27-2837-9, avril 1987

Nom: EBCDIC-PT 	[RFC1345,KXS2]
Source: IBM 3270 Char Set Ref Ch 10, GA27-2837-9, avril 1987

Nom: EBCDIC-ES	[RFC1345,KXS2]
Source: IBM 3270 Char Set Ref Ch 10, GA27-2837-9, avril 1987

Nom: EBCDIC-ES-A	[RFC1345,KXS2]
Source: IBM 3270 Char Set Ref Ch 10, GA27-2837-9, avril 1987

Nom: EBCDIC-ES-S	[RFC1345,KXS2]
Source: IBM 3270 Char Set Ref Ch 10, GA27-2837-9, avril 1987

Nom: EBCDIC-UK	[RFC1345,KXS2]
Source: IBM 3270 Char Set Ref Ch 10, GA27-2837-9, avril 1987

Nom: EBCDIC-US	[RFC1345,KXS2]
Source: IBM 3270 Char Set Ref Ch 10, GA27-2837-9, avril 1987

Nom: UNKNOWN-8BIT	[RFC1428]

Nom: MNEMONIC	[RFC1345,KXS2]
Source: RFC 1345, aussi appelé "mnemonic+ascii+38"

Nom: MNEM	[RFC1345,KXS2]
Source: RFC 1345, aussi appelé "mnemonic+ascii+8200"

Nom: VISCII	[RFC1456]
Source: RFC 1456

Nom: VIQR	[RFC1456]
Source: RFC 1456

Nom: KOI8-R	[RFC1489]
Source: RFC 1489, fondé sur GOST-19768-74, ISO-6937/8,  INIS-Cyrillic, ISO-5427.

Nom: UNICODE-1-1	[RFC1641]
Source: RFC 1641

Nom: UNICODE-1-1-UTF-7	[RFC1642]
Source: RFC 1642

Références
[RFC1345]	K. Simonsen, "Mnémoniques de caractères & et jeux de caractères", RFC 1345, Rationel Almen Planlaegning, Rationel Almen Planlaegning, juin 1992.
[RFC1428]	G. Vaudreuil, "Transition de la messagerie Internet de Just-Send-8 à 8bit-SMTP/MIME", RFC1428, CNRI, février 1993.
[RFC1456]	Groupe de travail Normalisation du vietnamien, "Conventions pour le codage du langage vietnamien VISCII : Code standard vietnamien pour les échanges d'informations VIQR : Spécification du vietnamien cité/lisible révision 1.1", RFC 1456, mai 1993.
[RFC1468]	J. Murai, M. Crispin et E. van der Poel, "Codage des caractères japonais pour les messages Internet", RFC 468, Keio University, Panda Programming, juin 1993.
[RFC1489]	A. Chernov, "Enregistrement d'un jeu de caractères cyrillique", RFC1489, RELCOM Development Team, juillet 1993.
[RFC1554]	M. Ohta et K. Handa, "ISO-2022-JP-2 : Extension multilingue de ISO-2022-JP", RFC1554, Tokyo Institute of Technology, ETL, décembre 1993.
[RFC1556]	H. Nussbacher, "Traitement des textes bi-directionnels dans MIME", RFC1556, Israeli Inter-University, décembre 1993.
[RFC1557]	U. Choi, K. Chon et H. Park, "Codage des caractères coréens pour les mesages Internet", KAIST, Solvit Chosun Media, décembre 1993.
[RFC1641]	D. Goldsmith et M. Davis, "Utilisation de Unicode avec MIME", RFC1641, Taligent, Inc., juillet 1994.
[RFC1642]	D. Goldsmith et M. Davis, "UTF-7", RFC1642, Taligent, Inc., juillet 1994.

Personnes
[KXS2] Keld Simonsen <Keld.Simonsen@dkuug.dk>
[Choi] Uhhyung Choi <uhhyung@kaist.ac.kr>
[Murai] Jun Murai <jun@wide.ad.jp>
[Ohta] Masataka Ohta <mohta@cc.titech.ac.jp>
[Nussbacher] Hank Nussbacher <hank@vm.tau.ac.il>

[]

URL = ftp://ftp.isi.edu/in-notes/iana/assignments/character-sets

Paramètres de gestion de réseau

Pour la gestion des hôtes et des routeurs sur l'Internet, une structure de données des informations a été définie. Cette structure de données devrait être utilisée avec tout protocole de gestion possible, tel que le "Protocole simple de gestion de réseau" (SNMP) [RFC1157], ou le "Protocole d'informations de gestion courantes sur TCP" (CMOT) [RFC1095].

La structure des données est la "Structure et identification des informations de gestion pour les internets fondés sur TCP/IP" (SMI) [RFC1155], et la "Base de données d'informations de gestion pour la gestion de réseau des internets fondés sur TCP/IP" (MIB-II) [RFC1213].

Le SMI comporte la fourniture de paramètres ou codes pour indiquer les structures de données expérimentales ou d'utilisation privée. Ces allocations de paramètres sont énumérées ici.

Le "Protocole simple de surveillance des routeurs" (SGMP) [RFC1028] plus ancien, définissait aussi une structure de données. Les paramètres alloués utilisés avec SGMP sont inclus ici pour un historique complet.

Les identifiants d'objet de la gestion de réseau sont dans la branche iso (1), org (3), dod (6), internet (1), ou 1.3.6.1, de l'espace de noms.

Les branches majeures sont :

1	iso
1.3	org
1.3.6	dod
1.3.6.1	internet
1.3.6.1.1	directory
1.3.6.1.2	mgmt
1.3.6.1.2.1	mib-2
1.3.6.1.2.1.2.2.1.3	ifType
1.3.6.1.2.1.10	transmission
1.3.6.1.2.1.10.23	transmission.ppp
1.3.6.1.2.1.27	application
1.3.6.1.2.1.28	mta
1.3.6.1.3	experimental
1.3.6.1.4	private
1.3.6.1.4.1	enterprise
1.3.6.1.5	security
1.3.6.1.6	SNMPv2
1.3.6.1.7	mail

Codes de répertoire de SMI de gestion de réseau :

Préfixe : iso.org.dod.internet.directory (1.3.6.1.1.)

Décimal	Nom	Description	Références	
tous	Réservé	Réservé pour utilisation future	[IANA]	

Codes MGMT de SMI de gestion de réseau :

Préfixe : iso.org.dod.internet.mgmt (1.3.6.1.2.)

Décimal	Nom	Description	Références	
0	Réservé		[IANA]	
1	MIB		[KZM]	

Préfixe : iso.org.dod.internet.mgmt.mib-2 (1.3.6.1.2.1)

Décimal	Nom	Description	Références	
0	Réservé	Réservé	[IANA]	
1	system	Système	[RFC1213,KZM]	
2	interfaces	Interfaces	[RFC1213,KZM]	
3	at	Traduction d'adresse	[RFC1213,KZM]	
4	ip	Protocole Internet	[RFC1213,KZM]	
5	icmp	Message de contrôle Internet	[RFC1213,KZM]	
6	tcp	Protocole de contrôle de transmission	[RFC1213,KZM]	
7	udp	Protocole de datagramme d'utilisateur	[RFC1213,KZM]	
8	egp	Protocole de passerelle extérieure	[RFC1213,KZM]	
9	cmot	CMIP sur TCP	[RFC1213,KZM]	
10	transmission  	Transmission	[RFC1213,KZM]	
11	snmp	Protocole simple de gestion de réseau	[RFC1213,KZM]	
12	GenericIF	Extensions générique d'interface 	[RFC1229,RFC1239,KZM]	
13	Appletalk	Réseautage Appletalk	[RFC1243,SXW]	
14	ospf	Plus court chemin ouvert en premier	[RFC1253,FB77]	
15	bgp	Protocole de routeur frontière	[RFC1657]	
16	rmon	Surveillance de réseau à distance	[RFC1271,SXW]	
17	bridge	Objets de pont	[RFC1286,EXD]	
18	DecnetP4	Decnet phase 4	[RFC1559, Saperia]	
19	Character	Flux de caractères	[RFC1658]	
20	snmpParties	Parties SNMP	[RFC1353,KZM]	
21	snmpSecrets	Secrets SNMP	[RFC1353,KZM]	
22	snmpDot3RptrMgt		[RFC1516]	
23	rip-2	Protocole d'information s d'acheminement	[RFC1389]	
24	ident	Protocole d'identification 	[RFC1414]	
25	host	Ressources d'hôte	[RFC1514]	
26	snmpDot3MauMgt 802.3	Unités de rattachement de support	[RFC1515]	
27	application	Surveillance de services réseau	[RFC1565]	
28	mta	Surveillance de messagerie	[RFC1566]	
29	dsa	Surveillance de répertoire X.500	[RFC1567]	
30	IANAifType	Types d'interface	[RFC1573]	
31	ifMIB	Types d'interface 	[RFC1573]	
32	dns	Système de noms de domaines	[RFC1611]	
33	upsMIB	Alimentation ininterrompue	[RFC1628]	
34	sannauMIB	MIB NAU de SNA	[RFC1665]	
35	etherMIB 	Objets génériques de type Ethernet	[RFC1650]	
36	sipMIB	Objets d'interface SMDS	[RFC1694]	
37	atmMIB	Objets ATM	[RFC1695]	
38	mdmMIB	Objets de modem par numérotation	[RFC1696]	
39	rdbmsMIB	Objets relationnels de base de données	[RFC1697]	

Préfixe : iso.org.dod.internet.mgmt.mib-2.interface (1.3.6.1.2.1.2)

(1.3.6.1.2.1.2.2.1.3)

Définitions de ifType

Décimal	Nom	Description	Référence	
1	autre	aucun des suivants	[RFC1213]	
2	regular1822	Rapport 1822 BBN 	[RFC1213]	
3	hdh1822	Rapport 1822 BBN 	[RFC1213]	
4	ddn-x25	Rapport 1822 BBN 	[RFC1213]	
5	x25	X.25	[RFC1382]	
6	ethernet-csmacd		[RFC1213]	
7	IEEE802.3	Objets de type CSMACD	[RF1284,JXC]	
8	IEEE802.4	Objets de type bus à jetons	[RFC1230,RFC1239,KZM]	
9	IEEE802.5	Objets de type anneau à jetons	[RFC1231,RFC1239,KZM]	
10	iso88026-man		[RFC1213]	
11	starLan		[RFC1213]	
12	proteon-10Mbit		[RFC1213]	
13	proteon-80Mbit		[RFC1213]	
14	hyperchannel		[RFC1213]	
15	FDDI	Objets FDDI	[RFC1285,JDC20]	
16	lapb	LAP B	[RFC1381]	
17	sdlc		[RFC1213]	
18	ds1	Objets de porteuse T1/E1	[RFC1406]	
19	e1	obsolète		
20	basicISDN		[RFC1213]	
21	primaryISDN		[RFC1213]	
22	propPointToPointSerial		[RFC1213]	
23	ppp	Protocole point à point 	[RFC1471]	
24	softwareLoopback		[RFC1213]	
25	eon		[RFC1213]	
26	ethernet-3Mbit		[RFC1213]	
27	nsip		[RFC1213]	
28	slip		[RFC1213]	
29	ultra		[RFC1213]	
30	ds3	Objets d'interface DS3/E3	[RFC1407]	
31	sip	Objets d'interface SMDS	[RFC1304,TXC]	
32	frame-relay	Objets de relais de trame	[RFC1315,CXB]	
33	RS-232	Objets RS-232	[RFC1659]	
34	Parallel	Objets d'imprimantes parallèles	[RFC1660]	
35	arcnet	Réseau ARC		
36	arcnet-plus	Réseau ARC plus		
37	atm	ATM		
38	MIOX25	MIOX25	[RFC1461]	
39	SONET	SONET ou SDH		
40	x25ple	niveau de paquet X.25	[RFC1382]	
41	iso88022llc	802.2 LLC		
42	localTalk			
43	smds-dxi	SMDS DXI		
44	frameRelayService	appareil de relais de trame		
45	v35	V.35		
46	hssi	HSSI		
47	hippi	HIPPI		
48	modem	Modem générique		
49	aal5	AAL5 sur ATM		
50	sonetPath			
51	sonetVT			
52	smds-icip	Protocole SMDS d'interface inter porteuse		
53	propVirtual	interface virtuel/interne propriétaire		
54	propMultiLink	multiplexage multi liaisons propriétaire		
55	IEEE802.12	100BaseVG		
56	fibre-channel	Canal par fibre optique		

Préfixe : iso.org.dod.internet.mgmt.mib-2.transmission (1.3.6.1.2.1.10)

Décimal	Nom	Description	Référence	
5	x25	X.25	[RFC1382]	
7	IEEE802.3	Objets de type CSMACD	[RFC1650]	
8	IEEE802.4	Objets de type bus à jetons	[RFC1230,RFC1239,KZM]	
9	IEEE802.5	Objets de type anneau à jetons	[RFC1231,RFC1239,KZM]	
15	FDDI	Objets FDDI	[RFC1285,JDC20]	
16	lapb	LAP B	[RFC1381]	
18	ds1	Objets de porteuse T1	[RFC1406]	
19	e1	Objets de porteuse E1	[RFC1406]	
23	ppp	Protocole point à point 	[RFC1471]	
30	ds3	Objets d'interface DS3/E3	[RFC1407]	
31	sip	Objets d'interface SMDS	[RFC1694]	
32	frame-relay	Objets de relais de trame	[RFC1315,CXB]	
33	RS-232	Objets RS-232	[RFC1659]	
34	Parallel	Objets d'imprimantes parallèles	[RFC1660]	
35	arcnet	Réseau ARC		
36	arcnet-plus	Réseau ARC plus		
37	atm	ATM		
38	MIOX25	MIOX25	[RFC1461]	
39	sonetMIB	SONET MIB	[RFC1595]	
44	frnetservMIB	MIB de service en relais de trame pour ETCD	[RFC1596]	

Préfixe : iso.org.dod.internet.mgmt.mib-2.transmission (1.3.6.1.2.1.10)

(1.3.6.1.2.1.10.23)

Décimal	Nom	Description	Références	
1	pppLcp	contrôle de liaison ppp	[RFC1471]	
2	pppSecurity	sécurité ppp	[RFC1472]	
3	pppIp	contrôle de réseau IP ppp	[RFC1473]	
4	pppBridge	contrôle de réseau ponté ppp	[RFC1474]	

Préfixe : iso.org.dod.internet.mgmt.mib-2.application (1.3.6.1.2.1.27)

(1.3.6.1.2.1.27.2.1.3)

TYPE D'OBJET assocApplicationProtocol
	IDENTIFIANT D'OBJET DE SYNTAXE
	MAX-ACCESS lecture-seule
	STATUT actuel
	DESCRIPTION
"Identification du protocole utilisé pour l'application. Pour une application OSI, ce sera le contexte d'application. Pour les applications Internet, l'IANA tient un registre des OID qui correspondent aux applications bien connues. Si le protocole d'application ne figure pas sur la liste du registre, une valeur d'OID de la forme {applTCPProtoID port} ou {applUDProtoID port} est utilisée pour les protocoles fondés respectivement sur TCP et sur UDP. Dans l'un et l'autre cas "port" correspond au numéro d'accès principal utilisé par le protocole."
	::= {assocEntry 3}

Décimal	Nom	Description	
0	Réservé		

(1.3.6.1.2.1.27.3)

(1.3.6.1.2.1.27.4)

-- Les OID de la forme {applTCPProtoID port} sont destinés à être utilisés par les protocoles fondés sur TCP qui n'ont pas d'OID alloué par d'autre moyens. {applUDPProtoID port} sert au même objet que les protocoles fondés sur UDP. Dans l'un et l'autre cas "port" correspond au numéro d'accès principal utilisé par le protocole. Par exemple, en supposant qu'aucun autre OID ne soit alloué pour SMTP, un OID de {applTCPProtoID 25} pourrait être utilisé, car SMTP est un protocole fondé su r TCP qui utilise l'accès 25 comme accès principal.

Préfixe : iso.org.dod.internet.mgmt.mib-2.mta (1.3.6.1.2.1.28)

(1.3.6.1.2.1.28.2.1.24)

TYPE D'PBJET mtaGroupMailProtocol
	IDENTIFIANT D'OBJET DE SYNTAXE
	MAX-ACCESS lecture-seule
	STATUT actuel
	DESCRIPTION
"Identification du protocole utilisé par ce groupe. Pour un groupe qui utilise des protocoles OSI, ce sera le contexte d'application. Pour les applications Internet, l'IANA tient un registre des OID qui correspondent aux protocoles de transfert de message bien connus. Si le protocole d'application ne figure pas sur la liste du registre, une valeur d'OID de la forme {applTCPProtoID port} ou {applUDProtoID port} est utilisé pour les protocoles fondés respectivement sur TCP et UDP. Dans l'un et l'autres cas "port" correspond au numéro d'accès principal utilisé par le groupe. applTCPProtoID et applUDPProtoID sont définis dans [5]."
	::= {mtaGroupEntry 24}

Décimal	Nom	Description	
0	Réservé		

Codes SMI expérimentaux de gestion de réseau :

Préfixe : iso.org.dod.internet.experimental (1.3.6.1.3.)

Décimal	Nom	Description	Références	
0	Réservé		[JKR1]	
1	CLNS	Objets CLNS ISO	[GS2]	
*   2	T1-Carrier	Objets de porteuse T1	[FB77]	
*   3	IEEE802.3	Objets de type Ethernet	[JXC]	
*   4	IEEE802.5	Objets de type anneau à jetons	[EXD]	
*   5	DECNet-PHIV	DECNet phase IV	[JXS2]	
*   6	Interface	Objets d'interface générique	[KZM]	
*   7	IEEE802.4	Objets de type bus à jetons	[KZM]	
*   8	FDDI	Objets FDDI	[JDC20]	
9	LANMGR-1	Objets V1 de gestionnaire de LAN	[JXG1]	
10	LANMGR-TRAPS	Objets Trap de gestionnaire de LAN	[JXG1]	
11	Views	Objets dans la vision SNMP	[CXD]	
12	SNMP-AUTH	Objets d'authentification SNMP	[KZM]	
*  13	BGP	Protocole de routeur frontière	[SW159]	
*  14	Bridge	MIB de pont	[FB77]	
*  15	DS3	Type d'interface DS3	[TXB]	
*  16	SIP	Protocole d'interface SMDS	[TXB]	
*  17	Appletalk	Réseautage Appletalk	[SXW]	
*  18	PPP	Objets PPP	[FJK2]	
*  19	Character MIB	MIB de caractères	[BS221]	
*  20	RS-232 MIB	MIB RS-232	[BS221]	
*  21	Parallel MIB	MIB parallèle	[BS221]	
22	atsign-proxy	Mandataire via Community	[RXF]	
*  23	OSPF	MIB OSPF	[FB77]	
24	Alert-Man	Alert-Man	[LS8]	
25	FDDI-Synoptics	FDDI-Synoptics	[DXP1]	
*  26	Frame Relay	MIB de relais de trame	[CXB]	
*  27	rmon	MIB de gestion de réseau à distance	[SXW]	
28	IDPR	MIB IDPR	[RAW44]	
29	HUBMIB	MIB de réseau IEEE 802.3	[DXM5]	
30	IPFWDTBLMIB	MIB de tableau de transmission IP	[FB77]	
31	LATM MIB		[TXB]	
32	SONET MIB		[TXB]	
33	IDENT		[MTR]	
34	MIME-MHS		[MTR]	
35	MAUMIB	MIB de Mau IEEE 802.3	[DXM5]	
36	Host Resources	MIB de ressources d'hôte	[SXW]	
37	ISIS-MIB	MIB de protocole ISIS intégré	[CXG]	
38	Chassis	MIB de Chassis	[JDC20]	
39	ups	ups	[JDC20]	
40	App-Mon	MIB de surveillance d'application	[TXK]	
41	ATM UNI	ATM	[MXA1]	
42	FC	Canal par fibre optique	[JXC4]	
*    43	DNS	Service de noms de domaines	[Rob Austein]	
44	X.25	MIB X.25	[Dean Throop]	
45	Frame Relay Serv.	MIB de service en relais de trame	[Tracy Cox]	
46	Madman-Applications		[Ned Freed]	
47	Madman-MTA		[Ned Freed]	
48	Madman-DSA		[Ned Freed]	
49	Modem		[Steve Waldbusser]	
50	SNA NAU		[Deirdre Kostick]	
51	SDLC	SDLC	[Jeff Hilgeman]	
52	DNS	Service de noms de domaines	[Jon Saperia]	
53	network-objects	IP info ix X.500	[Johannsen]	
54	printmib		[Joel Gyllenskog]	
55	rdbmsmib		[Robert Purvey]	
56	sipMIB		[Tracy Brown]	
57	stIImib	MIB de protocole ST-II	[Hartmut Wittig]	
58	802.5 SSR MIB	MIB d'acheminement de source de station 802.5	[KZM]	

* = obsolète

Codes SMI privés :

Préfixe : iso.org.dod.internet.private (1.3.6.1.4)

Décimal	Nom	Description	Références	
0	Réservé		[JKR1]	
1	enterprise	entreprises privées	[JKR1]	

Codes SMI d'entreprise privée :

Préfixe : iso.org.dod.internet.private.enterprise (1.3.6.1.4.1)

Voir le fichier "enterprise-numbers".

Codes SMI de sécurité :

Préfixe : iso.org.dod.internet.security (1.3.6.1.5)

Décimal	Nom	Description	Références	
0	Réservé		[JKR1]	
1	kerberosV4	Objets Kerberos version 4	[1,BCN]	
2	kerberosV5	Objets Kerberos version 5	[2,BCN]	

Codes SMI SNMPv2 :

Préfixe : iso.org.dod.internet.snmpv2 (1.3.6.1.6)

Codes SMI de messagerie :

Préfixe : iso.org.dod.internet.mail (1.3.6.1.7)

1	mime-mhs

Références
[1]	Miller, S.P., B.C. Neuman, J.I. Schiller, and J.H. Saltzer, "Project Athena Technical Plan Section E.2.1: Kerberos Authentication and Authorization System", Project Athena, MIT, décembre 1987.
[2]	Kohl, J., and B.C. Neuman, "The Kerberos Network Authentication Service (V5)" travail en cours, septembre 1992.
[RFC1028]	J. Davin, J. Case, M. Fedor et M. Schoffstall, "Protocole simple de surveillance de routeurs", RFC 1028, Proteon, Inc., University of Tennessee at Knoxville, Cornell University, Rensselaer Polytechnic Institute, novembre 1987.
[RFC1095]	U. Warrier et L. Besaw, "Services et protocole courant d'informations de gestion sur TCP/IP (CMOT)", RFC 1095, Unisys Corp., Hewlett-Packard, avril 1989.
[RFC1155]	M. Rose et K. McCloghrie, "Structure et identification des informations de gestion pour les internets fondés sur TCP/IP", STD 16, RFC 1155, Performance Systems International, Hughes LAN Systems, mai 1990.
[RFC1157]	J. Case, M. Fedor, M. Schoffstall et J. Davin, "Protocole simple de gestion de réseau", STD 15, RFC 1157, SNMP Research, Performance Systems International, Performance Systems International, MIT Laboratory for Computer Science, mai 1990.
[RFC1213]	K. McCloghrie et M. Rose, "Base de données d'informations de gestion pour la gestion de réseau des internets fondés sur TCP/IP : MIB-II", STD 17, RFC 1213, Hughes LAN Systems, Performance Systems International, mars 1991.
[RFC1229]	K. McCloghrie, éditeur, "Extensions à la MIB d'interface générique", RFC 1229, Hughes LAN Systems, Inc., mai 1991.
[RFC1230]	K. McCloghrie et R. Fox, "MIB de bus à jetons IEEE 802.4", RFC 1230, Hughes LAN Systems, Inc., Synoptics, Inc., mai 1991.
[RFC1231]	K. McCloghrie, R. Fox et E. Decker, "MIB d'anneau à jetons IEEE 802.5", RFC 1231, Hughes LAN Systems, Inc., Synoptics, Inc., cisco Systems, Inc., mai 1991.
[RFC1239]	J. Reynolds, "Réallocation des MIB expérimentales aux MIB standard", RFC 1239, USC/Information Sciences Institute, ISI, juin 1991.
[RFC1243]	S. Waldbusser, éditeur, "Base de données d'informations de gestion AppleTalk", RFC 1243, Carnegie Mellon University, juillet 1991.
[RFC1253]	F. Baker et R. Coltun, "Base de données d'informations de gestion OSPF version 2", RFC 1253, ACC, Computer Science Center, août 1991.
[RFC1271]	S. Waldbusser, "Base de données d'informations de gestion à distance ", RFC 1271, Carnegie Mellon University, novembre 1991.
[RFC1284]	J. Cook, éditeur, "Définitions des objets gérés pour les types d'interface de style Ethernet", RFC 1284, Chipcom Corporation, décembre 1991.
[RFC1285]	J. Case, "Base de données d'informations de gestion FDDI", RFC 1285, SNMP Research, Incorporated, janvier 1992.
[RFC1286]	E. Decker, P. Langille, A. Rijsinghani et K. McCloghrie, "Définitions des objets gérés pour les ponts", RFC 1286, cisco Systems, Inc., DEC, Hughes LAN Systems, Inc., décembre 1991.
[RFC1304]	T. Cox et K. Tesnik, éditeurs, "Définitions des objets gérés pour le type d'interface SIP", RFC 1304, Bell Communications Research, février 1992.
[RFC1315]	C. Brown, F. Baker et C. Carvalho, "Définitions des objets gérés pour les ETD en relais de trame", RFC 1315, Wellfleet Communications, Inc., Advanced Computer Communications, avril 1992.
[RFC1353]	K. McCloghrie, J. Davin et J. Galvin, "Définitions des objets gérés pour l'administration des parties SNMP", RFC 1353, Hughes LAN Systems, Inc., MIT Laboratory for Computer Science, Trusted Information Systems, Inc., juillet 1992.
[RFC1381]	D. Throop et F. Baker, "Extension de MIB SNMP pour LAPB X.25", RFC 1381, Data General Corporation, Advanced Computer Communications, novembre 1992.
[RFC1382]	D. Throop, éditeur, "Extension de MIB SNMP pour la couche paquet X.25", RFC 1382, Data General Corporation, novembre 1992.
[RFC1389]	G. Malkin et F. Baker, "Extension de MIB RIP version 2", RFC 1389, Xylogics, Inc., Advanced Computer Communications, janvier 1993.
[RFC1406]	F. Baker et J. Watt, éditeurs, "Définitions des objets gérés pour les types d'interface DS1 et E1", RFC 1406, Advanced Computer Communications, Newbridge Networks Corporation, janvier 1993.
[RFC1407]	T. Cox et K. Tesink, "Définitions des objets gérés pour le type d'interface DS3/E3", RFC 1407, Bell Communications Research, janvier 1993.
[RFC1414]	M. St. Johns et M. Rose, "MIB d'identification", RFC 1414, US Department of Defense, Dover Beach Consulting, Inc., février 1993.
[RFC1461]	D. Throop, "Extension de MIB SNMP pour interconnexion multiprotocole sur X.25", RFC 1461, Data General Corporation, mai 1993.
[RFC1471]	F. Kastenholz, "Définitions des objets gérés pour le protocole de contrôle de liaison du protocole point à point", RFC 1471, FTP Software, Inc., juin 1993.
[RFC1472]	F. Kastenholz, "Définitions des objets gérés pour les protocoles de sécurité du protocole point à point", RFC 1472, FTP Software, Inc., juin 1993.
[RFC1473]	F. Kastenholz, "Définitions des objets gérés pour le protocole de contrôle de réseau IP du protocole point à point", RFC 1473, FTP Software, Inc., juin 1993.
[RFC1474]	F. Kastenholz, "Définitions des objets gérés pour le protocole de contrôle de réseau ponté du protocole point à point" RFC 1474, FTP Software, Inc., juin 1993.
[RFC1514]	P. Grillo et S. Waldbusser, "MIB de ressources d'hôte", RFC 1514, Network Innovations, Intel Corporation, Carnegie Mellon University, septembre 1993.
[RFC1515]	D. McMaster, K. McCloghrie et S. Roberts, "Définitions des objets gérés pour les unités de raccordement au support (MAU) IEEE 802.3", RFC 1515, SynOptics Communications, Inc., Hughes LAN Systems, Inc., Farallon Computing, Inc., septembre 1993.
[RFC1516]	D. McMaster et K. McCloghrie, "Définitions des objets gérés pour les répéteurs IEEE 802.3", RFC 1516, SynOptics Communications, Inc., Hughes LAN Systems, Inc., septembre 1993.
[RFC1559]	J. Saperia, "Extensions de MIB DECnet Phase IV", RFC 1559, Digital Equipment Corporation, décembre 1993.
[RFC1565]	S. Kille, président du groupe de travail, et N. Freed, éditeur, "MIB de surveillance de services réseau", RFC 1565, ISODE Consortium and Innosoft, janvier 1994.
[RFC1566]	S. Kille, président du groupe de travail, et N. Freed, éditeur, "MIB de surveillance de messagerie", RFC 1566, ISODE Consortium, Innosoft, janvier 1994.
[RFC1567]	G. Mansfield et S. Kille, "MIB de surveillance de répertoire X.500", RFC 1567, AIC Systems Laboratory, ISODE Consortium, janvier 1994.
[RFC1573]	K. McCloghrie et F. Kastenholz, "Évolution du groupe des interfaces de MIB-II", RFC 1573, Hughes LAN Systems, FTP Software, janvier 1994.
[RFC1595]	T. Brown et K. Tesink, éditeurs, "Définitions des objets gérés pour le type d'interface SONET/SDH", RFC 1595, Bell Communications Research, mars 1994.
[RFC1596]	T. Brown, éditeur, Définitions des objets gérés pour le service de relais de trame", RFC 1596, Bell Communications Research, mars 1994.
[RFC1611]	R. Austein et J. Saperia, "Extensions de MIB de serveur DNS", RFC 1611, Epilogue Technology Corporation, Digital Equipment Corporation, mai 1994.
[RFC1628]	J. Case, éditeur, "Base de données d'informations de gestion du DNS", RFC 1628, SNMP Research, Incorporated, mai 1994.
[RFC1650]	F. Kastenholz, "Définitions des objets gérés pour les types d'interface de style Ethernet utilisant le SMIv2", RFC 1650, FTP Software, Inc., August 1994.
[RFC1657]	S. Willis, J. Burruss et J. Chu, éditeur, "Définitions des objets gérés pour la quatrième version du protocole de routeur frontière (BGP-4) utilisant SMIv2", RFC 1657, Wellfleet Communications Inc., IBM Corp., juillet 1994.
[RFC1658]	B. Stewart, "Définitions des objets gérés pour les appareils à flux de caractères utilisant SMIv2", RFC 1658, Xyplex, Inc., juillet 1994.
[RFC1659]	B. Stewart, "Définitions des objets gérés pour les matériels de type RS-232 utilisant SMIv2", RFC 1659, Xyplex, Inc., juillet 1994.
[RFC1660]	B. Stewart, B., "Définitions des objets gérés pour matériels de type imprimante en parallèle utilisant SMIv2", RFC 1660, Xyplex, Inc., juillet 1994.
[RFC1665]	Z. Kielczewski, D. Kostick et K. Shih, éditeurs, "Définitions des objets gérés pour les NAU SNA utilisant SMIv2", RFC 1665, Eicon Technology Corporation, Bell Communications Research, Novell, juillet 1994.
[RFC1694]	T. Brown et K. Tesink, éditeurs, "Définitions des objets gérés pour les interfaces SMDS utilisant SMIv2", RFC 1694, Bell Communications Research, août 1994.
[RFC1695]	M. Ahmed et K. Tesink, Editors, "Définitions des objets gérés pour la gestion ATM version 8.0 utilisant SMIv2", RFC 1695, Bell Communications Research, août 1994.
[RFC1696]	J. Barnes, L. Brown, R. Royston et S. Waldbusser, "Base de données d'information de gestion (MIB) des modems utilisant SMIv2", RFC 1696, Xylogics, Inc., Motorola, US Robotics, Inc., Carnegie Mellon University, août 1994.
[RFC1697]	D. Brower, éditeur, B. Purvy, président du groupe de travail RDBMSMIB, A. Daniel, M. Sinykin et J. Smith, "Base de données d'informations de gestion (MIB) de système de gestion de base de données relationnelle ((RDBMS) utilisant SMIv2", RFC 1697, The ASK Group, INGRES DBMS Development, Oracle Corporation, Informix Software, Inc., Oracle Corporation, août 1994.

Personnes
[Rob Austein]
[BCN] B. Clifford Neuman <bcn@isi.edu>
[BS221] Bob Stewart <STEWART@XYPLEX.COM>
[CXB]  Caralyn Brown <cbrown%wellfleet.com@talcott.harvard.edu>
[CXD] Chuck Davin <jrd@ptt.lcs.mit.edu>
[CXG] Chris Gunner <gunner@dsmail.lkg.dec.com>
[Dean Throop]
[DXM5] Donna McMaster <mcmaster@synoptics.com>
[DXP1] David Perkins <dperkins@synoptics.com>
[EXD] Eric Decker <cire@cisco.com>
[FB77] Fred Baker <fbaker@acc.com>
[FJK2]
[GS2] Greg Satz  <satz@CISCO.COM>
[IANA] IANA <iana@isi.edu>
[JDC20] Jeffrey Case <case@UTKUX1.UTK.EDU>
[JKR1] Joyce K. Reynolds <jkrey@isi.edu>
[JXC] John Cook <cook@chipcom.com>
[JXG1] Jim Greuel <jimg%hpcndpc@hplabs.hp.com>
[JXS2] Jon Saperia <saperia@tcpjon.enet.dec.com>
[Jeff Hilgeman]
[Johannsen]
[KZM] Keith McCloghrie <KZM@HLS.COM>
[LS8] Louis Steinberg <lou@ARAMIS.RUTGERS.EDU>
[MXA1] Masuma Ahmed <mxa@mail.bellcore.com>
[MTR] Marshall Rose <mrose@dbc.mtview.ca.us>
[RAW44] Robert A. Woodburn <WOODY@SPARTA.COM>
[JXC4] John Chu <jychu@watson.ibm.com>
[Ned Freed]
[Deirdre Kostick]
[Joel Gyllenskog] Joel Gyllenskog <jgyllens@hpdmd48.boi.hp.com>
[Robert Purvey] Robert Purvey <bpurvy@us.oracle.com>
[RXF] Richard Fox <rfox@synoptics.com>
[Jon Saperia] Jon Saperia <saperia@tcpjon.enet.dec.com>
[SW159] Steven Willis <swillis@WELLFLEET.COM>
[SXW] Steve Waldbusser <sw01+@andrew.cmu.edu>
[TXB] Tracy Brown <tacox@mail.bellcore.com>
[TXK] Teemu Kurki <grus@funet.fi>
[Hartmut Wittig]

[]

URL = ftp://ftp.isi.edu/in-notes/iana/assignments/smi-numbers

Numéros d'entreprises privées

Codes SMI d'entreprise privée de gestion de réseau :

Préfixe : iso.org.dod.internet.private.enterprise (1.3.6.1.4.1)

Ce fichier est : ftp://ftp.isi.edu/in-notes/iana/assignments/enterprise-numbers

Décimal	Nom	Références
      0	Réservé	Joyce K. Reynolds <jkrey@isi.edu>
      1	Proteon	John A. Shriver  <jas@PROTEON.COM>
      2	IBM	Vik Chandra  <vc@ralvm6.vnet.ibm.com>
      3	CMU	Steve Waldbusser <sw01+@andrew.cmu.edu>
      4	Unix	Keith Sklower  <sklower@okeeffe.berkeley.edu>
      5	ACC	Art Berggreen  <art@SALT.ACC.COM>
      6	TWG	John Lunny  <jlunny@eco.twg.com>  (703) 847-4500
      7	CAYMAN	Beth Miaoulis  beth@cayman.com
      8	PSI	Marty Schoffstahl  schoff@NISC.NYSER.NET
      9	cisco	Greg Satz  satz@CISCO.COM
     10	NSC	Geof Stone  geof@NETWORK.COM
     11	HP	R. Dwight Schettler  rds%hpcndm@HPLABS.HP.COM
     12	Epilogue	Karl Auerbac  karl@empirical.com
     13	U of Tennessee	Jeffrey Case   case@UTKUX1.UTK.EDU
     14	BBN	Robert Hinden <hinden@ENG.SUN.COM>
     15	Xylogics, Inc.	John R. LoVerso  loverso@westford.ccur.com
     16	Timeplex	Laura Bridge  laura@uunet.UU.NET
     17	Canstar	Sanand Patel  sanand@HUB.TORONTO.EDU
     18	Wellfleet	Caralyn Brown cbrown@wellfleet.com
     19	TRW	Jay Frederking  jayf@blackhole.ind.TRW.COM
     20	MIT	Jon Rochlis  jon@ATHENA.MIT.EDU
     21	EON	Michael Waters  ---aucune---
     22	Spartacus	Yoav Kluger  ykluger@HAWK.ULOWELL.EDU
     23   Novell                        Steve Bostock  steveb@novell.com
     24   Spider Systems                  Peter Reid  peter@spider.co.uk
     25   NSFNET                    Hans-Werner Braun  HWB@MCR.UMICH.EDU
     26   Hughes LAN Systems               Keith McCloghrie  KZM@HLS.COM
     27   Intergraph                  Guy Streeter  guy@guy.bll.ingr.com
     28   Interlan                Bruce Taber  taber@europa.InterLan.COM
     29   Vitalink Communications
     30   Ulana                     Bill Anderson  wda@MITRE-BEDFORD.ORG
     31   NSWC            Stephen Northcutt  SNORTHC@RELAY-NSWC.NAVY.MIL
     32   Santa Cruz Operation            Keith Reynolds  keithr@SCO.COM
     33   Xyplex                          Bob Stewart STEWART@XYPLEX.COM
     34   Cray                     Hunaid Engineer  hunaid@OPUS.CRAY.COM
     35   Bell Northern Research            Glenn Waters  gwaters@BNR.CA
     36   DEC                    Ron Bhanukitsiri  rbhank@DECVAX.DEC.COM
     37   Touch                                  Brad Benson  ---aucune---
     38   Network Research Corp.              Bill Versteeg  bvs@NCR.COM
     39   Baylor College of Medicine        Stan Barber  SOB@BCM.TMC.EDU
     40   NMFECC-LLNL           Steven Hunter  hunter@CCC.MFECC.LLNL.GOV
     41   SRI                      David Wolfe  ctabka@TSCA.ISTC.SRI.COM
     42   Sun Microsystems                     Dennis Yaro  yaro@SUN.COM
     43   3Com                           Jeremy Siegel  jzs@NSD.3Com.COM
     44   CMC                                   Dave Preston  ---aucune---
     45   SynOptics                David Perkins  dperkins@synoptics.com
     46   Cheyenne Software             Reijane Huai  sibal@CSD2.NYU.EDU
     47   Prime Computer   Mike Spina  WIZARD%enr.prime.com@RELAY.CS.NET
     48   MCNC/North Carolina   Data Network Ken Whitfield  ken@MCNC.ORG
     49   Chipcom                            John Cook  cook@chipcom.com
     50   Optical Data Systems                    Josh Fielk  ---aucune---
     51   gated                  Jeffrey C. Honig  jch@gated.cornell.edu
     52   Cabletron Systems                        Roger Dev  ---aucune---
     53   Apollo Computers            Jeffrey Buffun  jbuffum@APOLLO.COM
     54   DeskTalk Systems, Inc.               David Kaufman  ---aucune---
     55   SSDS                                   Ron Strich   ---aucune---
     56   Castle Rock Computing                  John Sancho  ---aucune---
     57   MIPS Computer Systems       Charles Marker II  marker@MIPS.COM
     58   TGV, Inc.                         Ken Adelman  Adelman@TGV.COM
     59   Silicon Graphics, Inc.               Ronald Jacoby  rj@SGI.COM
     60   University of British Columbia Don McWilliam mcwillm@CC.UBC.CA
     61   Merit                               Bill Norton  wbn@MERIT.EDU
     62   FiberCom                          Eric Rubin  err@FIBERCOM.COM
     63   Apple Computer Inc                  Jim Hayes  Hayes@APPLE.COM
     64   Gandalf                               Henry Kaijak  ---aucune---
     65   Dartmouth              Philip Koch   Philip.Koch@DARTMOUTH.EDU
     66   David Systems           Kathryn de Graaf  degraaf@davidsys.com
     67   Reuter                                 Bob Zaniolo  ---aucune---
     68   Cornell                  Laurie Collinsworth  ljc1@cornell.edu
     69   LMS                  L. Michael Sabo  Sabo@DOCKMASTER.NCSC.MIL
     70   Locus Computing Corp.  Arthur Salazar lcc.arthur@SEAS.UCLA.EDU
     71   NASA                   Steve Schoch   SCHOCH@AMES.ARC.NASA.GOV
     72   Retix                                  Alex Martin  ---aucune---
     73   Boeing                               Jerry Geisler  ---aucune---
     74   AT&T                            Rich Bantel  rgb@mtung.att.com
     75   Ungermann-Bass                      Didier Moretti  ---aucune---
     76   Digital Analysis Corporation                               Skip Koppenhaver stubby!skip@uunet.UU.NET
     77   LAN Manager        Doug Karl KARL-D@OSU-20.IRCC.OHIO-STATE.EDU
     78   Netlabs                       Jonathan Biggar  jon@netlabs.com
     79   ICL                                    Jon Infante  ---aucune---
     80   Auspex Systems            Brian A. Ehrmantraut  bae@auspex.com
     81   Lannet Company                        Efrat Ramati  ---aucune---
     82   Network Computing Devices  Dave Mackie lupine!djm@UUNET.UU.NET
     83   Raycom Systems                        Bruce Willins ---aucune---
     84   Pirelli Focom Ltd.                         Sam Lau  ---aucune---
     85   Datability Software Systems     Larry Fischer lfischer@dss.com
     86   Network Application Technology           Y.C. Wang  ---aucune---
     87   LINK (Lokales Informatik-Netz Karlsruhe)                                Guenther Schreiner snmp-admin@ira.uka.de
     88   NYU                        Bill Russell  russell@cmcl2.NYU.EDU
     89   RND                                Rina Nethaniel   ---aucune---
     90   InterCon Systems Corporation Amanda Walker AMANDA@INTERCON.COM
     91   Coral Network Corporation      Jason Perreault jason@coral.com     92   Webster Computer Corporation  Robert R. Elz  kre@munnari.oz.au
     93   Frontier Technologies Corporation                                          Prakash Ambegaonkar ---aucune---
     94   Nokia Data Communications              Douglas Egan ---aucune---
     95   Allen-Bradely Company                      Bill King abvax!calvin.icd.ab.com!wrk@uunet.UU.NET
     96   CERN                 Jens T. Rasmussen jenst%cernvax.cern.ch@CUNYVM.CUNY.EDU
     97   Sigma Network Systems, Inc.                                     Ken Virgile signet!ken@xylogics.COM
     98   Emerging Technologies, Inc.                                Dennis E. Baasch etinc!dennis@uu.psi.com
     99   SNMP Research                Jeffrey Case  case@UTKUX1.UTK.EDU
    100 Ohio State University                            Shamim Ahmed ahmed@nisca.ircc.ohio-state.edu
    101 Ultra Network Technologies Julie Dmytryk                                        Julie_Dmytryk.MKT@usun.ultra.com
    102   Microcom                           Annmarie Freitas ---aucune---
    103   Martin Marietta Astronautic Group    David Rageth DAVE@MMC.COM
    104   Micro Technology                Mike Erlinger  mike@lexcel.com
    105   Process Software Corporation      Bernie Volz VOLZ@PROCESS.COM
    106   Data General Corporation                                Joanna Karwowska karwowska@dg-rtp.dg.com
    107   Bull Company         Anthony Berent berent@rdgeng.enet.dec.com
    108   Emulex Corporation                     Jeff Freeman ---aucune---
    109   Warwick University Computing Services                             Israel Drori raanan@techunix.technion.ac.il
    110   Network General Corporation                                   James Davidson ngc!james@uunet.UU.NET
    111   Oracle                          John Hanley jhanley@oracle.com
    112   Control Data Corporation Nelluri L. Reddy reddy@uc.msc.umn.edu
    113   Hughes Aircraft Company           Keith McCloghrie KZM@HLS.COM
    114   Synernetics, Inc.                    Jas Parmar jas@synnet.com
    115   Mitre                               Bede McCall bede@mitre.org
    116   Hitachi, Ltd.                        Hirotaka Usuda ---aucune---
    117   Telebit                       Mark S. Lewis mlewis@telebit.com
    118   Salomon Technology Services          Paul Maurer II ---aucune---
    119   NEC Corporation                              Yoshiyuki Akiyama   kddlab!ccs.mt.nec.co.jp!y-akiyam@uunet.uu.net
    120   Fibermux               Michael Sung msung@ccrelay.fibermux.com
    121   FTP Software Inc.                Stev Knowles stev@vax.ftp.com
    122   Sony                   Takashi Hagiwara Hagiwara@Sm.Sony.Co.Jp
    123   Newbridge Networks Corporation           James Watt ---aucune---
    124   Racal-Milgo Information Systems       Maurice R. Turcotte  mailrus!uflorida!rm1!dnmrt%rmatl@uunet.UU.NET
    125   CR SYSTEMS                        Soren H. Sorensen ---aucune---
    126   DSET Corporation               Dan Shia dset!shia@uunet.UU.NET
    127   Computone                            Bill Versteeg bvs@NCR.COM
    128   Tektronix, Inc.        Dennis Thomas dennist@tektronix.TEK.COM
    129   Interactive Systems Corporation                                      Steve Alexander stevea@i88.isc.com
    130 Banyan Systems Inc.                  Deepak Taneja eepak=Taneja%Eng%Banyan@Thing.banyan.com
    131   Sintrom Datanet Limited
    132   Bell Canada              Mark Fabbi markf@gpu.utcs.utoronto.ca
    133   Crosscomm Corporation  Reuben Sivan crossc!rsivan@uunet.UU.NET
    134   Rice University             Catherine Foulston cathyf@rice.edu
    135   T3Plus Networking, Inc.     Harley Frazee harley@io.t3plus.com
    136   Concurrent Computer Corporation                               John R. LoVerso loverso@westford.ccur.com
    137   Basser                       Paul O'Donnell paulod@cs.su.oz.au
    138   Luxcom
    139   Artel                            Jon Ziegler Ziegler@Artel.com
    140   Independence Technologies, Inc. (ITI)                           Gerard Berthet gerard@indetech.com
    141   Frontier Software Development        Narendra Popat ---aucune---
    142   Digital Computer Limited               Osamu Fujiki ---aucune---
    143   Eyring, Inc.                           Ron Holt ron@Eyring.COM
    144   Case Communications                     Peter Kumik ---aucune---
    145   Penril DataComm, Inc.    Keith Hogan keith%penril@uunet.uu.net
    146   American Airlines                     Bill Keatley  ---aucune---
    147   Sequent Computer Systems           Scott Hahn  sdh@sequent.com
    148   Bellcore                 Kaj Tesink  kaj@nvuxr.cc.bellcore.com
    149   Konkord Communications      Ken Jones konkord!ksj@uunet.uu.net
    150   University of Washington                         Christopher Wheeler cwheeler@cac.washignton.edu
    151   Develcon            Sheri Mayhew zaphod!sherim@herald.usask.ca
    152   Solarix Systems             Paul Afshar paul@solar1.portal.com
    153   Unifi Communications Corp.      Yigal Hochberg yigal@unifi.com
    154   Roadnet                                Dale Shelton ---aucune---
    155   Network Systems Corp.                              Nadya K. El-Afandi nadya@khara.network.com
    156   ENE (European Network Engineering)        Peter Cox ---aucune---
    157   Dansk Data Elektronik A/S           Per Bech Hansen pbh@dde.dk
    158   Morning Star Technologies        Karl Fox karl@MorningStar.Com
    159   Dupont EOP                          Oscar Rodriguez ---aucune---
    160   Legato Systems, Inc.             Jon Kepecs  kepecs@Legato.COM
    161   Motorola SPS               Vince Enriquez enriquez@sps.mot.com
    162   European Space Agency (ESA)                              Eduardo EDUATO%ESOC.BITNET@CUNYVM.CUNY.EDU
    163   BIM                             Bernard Lemercier bl@sunbim.be
    164   Rad Data Communications Ltd.             Oft Israel ---aucune---
    165   Intellicom                               Paul Singh ---aucune---
    166   Shiva Corporation                    Phil Budne phil@Shiva.COM
    167   Fujikura America                        Debbie Reed ---aucune---
    168   Xlnt Designs INC (XDI)               Mike Anello mike@xlnt.com
    169   Tandem Computers                          Rex Davis ---aucune---
    170   BICC                          David A. Brown fzbicdb@uk.ac.ucl
    171   D-Link Systems, Inc.                Henry P. Nagai  ---aucune---
    172   AMP, Inc.                                Rick Downs ---aucune---
    173   Netlink                              Mauro Zallocco ---aucune---
    174   C. Itoh Electronics                     Larry Davis ---aucune---
    175   Sumitomo Electric Industries (SEI)                                           Kent Tsuno tsuno@sumitomo.com
    176   DHL Systems, Inc.                      David B. Gurevich dgurevic@rhubarb.ssf-sys.dhl.com
    177   Network Equipment Technologies    Mark Tom marktom@tom.net.com
    178   APTEC Computer Systems   Larry Burton ssds!larryb@uunet.UU.NET
    179   Schneider & Koch & Co, Datensysteme GmbH Thomas Ruf tom@rsp.de
    180   Hill Air Force Base   Russell G. Wilson rwilson@oodis01.af.mil
    181   ADC Kentrox               Bruce Kropp ktxc8!bruce@uunet.UU.NET
    182   Japan Radio Co.   Nagayuki Kojima nkojima@lab.nihonmusen.co.jp
    183   Versitron                               Matt Harris ---aucune---
    184   Telecommunication Systems             Hugh Lockhart ---aucune---
    185   Interphase                            Gil Widdowson ---aucune---
    186   Toshiba Corporation    Mike Asagami toshiba@mothra.nts.uci.edu
    187   Clearpoint Research Corp.
    188   Ascom                      Andrew Smith andrew@hasler.ascom.ch
    189   Fujitsu America                           Chung Lam ---aucune---
    190   NetCom Solutions, Inc.                   Dale Cabell---aucune---
    191   NCR             Cheryl Krupczak clefor@secola.columbia.ncr.com
    192   Dr. Materna GmbH                   Torsten Beyer tb@Materna.de
    193   Ericsson Business Communications     Gunnar Nilsson ---aucune---
    194   Metaphor Computer Systems              Paul Rodwick ---aucune---
    195   Patriot Partners                       Paul Rodwick ---aucune---
    196   The Software Group Limited (TSG)                              Ragnar Paulson tsgfred!ragnar@uunet.UU.NET
    197   Kalpana, Inc.                         Anil Bhavnani ---aucune---
    198   University of Waterloo                              R. J. White snmp-tech@watmath.waterloo.edu
    199   CCL/ITRI                Ming-Perng Chen N100CMP0%TWNITRI1.BITNET@CUNYVM.CUNY.EDU
    200   Coeur Postel            Professor Kynikos   Special Consultant
    201   Mitsubish Cable Industries, Ltd.      Masahiko Hori ---aucune---
    202   SMC                                   Lance Sprung  ---aucune---
    203   Crescendo Communication, Inc.         Prem Jain  prem@cres.com
    204   Goodall Software Engineering    Doug Goodall   goodall@crl.com
    205   Intecom                                 Brad Parke  ---aucune---
    206   Victoria University of Wellington                                  Jonathan Stone jonathan@isor.vuw.ac.nz
    207   Allied Telesis, Inc.                        Scott Holley SCOTT_CLINTON_HOLLEY@cup.portal.com
    208   Dowty Network Systems A/S         Hartvig Ekner  hj@dowtyns.dk
    209   Protools                                   Glen Arp ---aucune---
    210   Nippon Telegraph and Telephone Corp.               Toshiharu Sugawara sugawara%wink.ntt.jp@RELAY.CS.NET
    211   Fujitsu Limited  Ippei Hayashi hayashi@sysrap.cs.fujitsu.co.jp
    212   Network Peripherals Inc.    Creighton Chong cchong@fastnet.com
    213   Netronix, Inc.                         Jacques Roth ---aucune---
    214   University of Wisconsin - Madison      Dave Windorski DAVID.WINDORSKI@MAIL.ADMIN.WISC.EDU
    215   NetWorth, Inc.                         Craig Scott  ---aucune---
    216   Tandberg Data A/S          Harald Hoeg haho%huldra.uucp@nac.no
    217   Technically Elite Concepts, Inc.                   Russell S. Dietz Russell_Dietz@Mcimail.com
    218   Labtam Australia Pty. Ltd.                     Michael Podhorodecki michael@labtam.oz.au
    219   Republic Telcom Systems, Inc.                 Steve Harris rtsc!harris@boulder.Colorado.edu
    220   ADI Systems, Inc.                          Paul Liu ---aucune---
    221   Microwave Bypass Systems, Inc.           Tad Artis  ---aucune---
    222   Pyramid Technology Corp.         Richard Rein rein@pyramid.com
    223   Unisys_Corp                           Lawrence Brow ---aucune---
    224   LANOPTICS LTD., Israel                  Israel Drori raanan@techunix.technion.ac.il
    225   NKK Corporation                         J. Yoshida  ---aucune---
    226   MTrade UK Ltd.                     Peter Delchiappo ---aucune---
    227   Acals                    Patrick Cheng pcheng@dill.ind.trw.com
    228   ASTEC, Inc.                    Hiroshi Fujii fujii@astec.co.jp
    229   Delmarva Power       John K. Scoggin, Jr. scoggin@delmarva.com
    230   Telematics International, Inc.          Kevin Smith ---aucune---
    231   Siemens Nixdorf Informations Syteme AG                     Gunther Kroenert ---aucune---
    232   Compaq
    233   NetManage, Inc.          William Dunn netmanage@cup.portal.com
    234   NCSU Computing Center        David Joyner david@unity.ncsu.edu
    235   Empirical Tools and Technologies                           Karl Auerbach karl@empirical.com
    236   Samsung Group                    Hong K. Paik paik@samsung.com
    237   Takaoka Electric Mfg. Co., Ltd.      Hidekazu Hagiwara hagiwara@takaoka.takaoka-electric.co.jp
    238   Netrix Systems Corporation        Eldon S. Mast esm@netrix.com
    239   WINDATA                               Bob Rosenbaum ---aucune---
    240   RC International A/S                 Carl H. Dreyer chd@rci.dk
    241   Netexp Research                       Henk Boetzkes ---aucune---
    242   Internode Systems Pty Ltd            Simon Hackett simon@ucs.adelaide.edu.au
    243   netCS Informationstechnik GmbH                     Oliver Korfmacher okorf@bunt.netcs.com
    244   Lantronix                  Rich Lyman  rich@alecto.gordian.com
    245   Avatar Consultants             Kory Hamzeh ames!avatar.com!kory@harvard.harvard.edu
    246   Furukawa Electoric Co. Ltd.      Shoji Fukutomi kddlab!polo.furukawa.co.jp!fuku@uunet.UU.NET
    247   AEG Electrcom                           R. Nurnberg ---aucune---
    248   Richard Hirschmann GmbH & Co.                    Heinz Nisi mia@intsun.rus.uni-stuttgart.de
    249   G2R Inc.                             Khalid Hireche ---aucune---
    250   University of Michigan                   Tim Howes Tim.Howes@terminator.cc.umich.edu
    251   Netcomm, Ltd.                    W.R. Maynard-Smith ---aucune---
    252   Sable Technology Corporation         Rodney Thayer  ---aucune---
    253   Xerox              Edwards E. Reed ipcontact.cin_ops@xerox.com
    254   Conware Computer Consulting GmbH                          Michael Sapich sapich@conware.de
    255   Compatible Systems Corp.        John Gawf  gawf@compatible.com
    256   Scitec Communications Systems Ltd.    Stephen Lewis ---aucune---
    257   Transarc Corporation        Pat Barron Pat_Barron@TRANSARC.COM
    258   Matsushita Electric Industrial Co., Ltd.                         Nob Mizuno mizuno@isl.mei.co.jp
    259   ACCTON Technology                        Don Rooney ---aucune---
    260   Star-Tek, Inc.                   Carl Madison carl@startek.com
    261   Codenoll Tech. Corp.                     Dan Willie ---aucune---
    262   Formation, Inc.                       Carl Marcinik ---aucune---
    263   Seiko Instruments, Inc. (SII)    Yasuyoshi Watanabe ---aucune---
    264   RCE (Reseaux de Communication d'Entreprise S.A.)            Etienne Baudras-Chardigny  ---aucune---
    265   Xenocom, Inc.               Sean Welch welch@raven.ulowell.edu
    266   KABELRHEYDT                         Hubert Theissen ---aucune---
    267   Systech Computer Corporation             Brian Petry systech!bpetry@uunet.UU.NET
    268   Visual                             Brian O'Shea bos@visual.com
    269   SDD (Scandinavian Airlines Data Denmark A/S)                      Per Futtrup ---aucune---
    270   Zenith Electronics Corporation            David Lin ---aucune---
    271   TELECOM FINLAND                        Petri Jokela ---aucune---
    272   BinTec Computersystems               Marc Sheldon ms@BinTec.DE
    273   EUnet Germany                   Marc Sheldon ms@Germany.EU.net
    274   PictureTel Corporation              Oliver Jones oj@pictel.com
    275   Michigan State University             Lih-Er Wey WEYLE@msu.edu
    276   GTE Telecom Incorporated              Grant Gifford ---aucune---
    277   Cascade Communications Corp.                     Chikong Shue alpo!chi@uunet.uu.net
    278   Hitachi Cable, Ltd.                   Takahiro Asai ---aucune---
    279   Olivetti                 Marco Framba  framba@orc.olivetti.com
    280   Vitacom Corporation         Parag Rastogi parag@cup.portal.com
    281   INMOS                         Graham Hudspith  gwh@inmos.co.uk
    282   AIC Systems Laboratories Ltd.  Glenn Mansfield glenn@aic.co.jp
    283   Cameo Communications, Inc.               Alan Brind ---aucune---
    284   Diab Data AB                        Mats Lindstrom mli@diab.se
    285   Olicom A/S                         Lars Povlsen krus@olicom.dk
    286   Digital-Kienzle Computersystems    Hans Jurgen Dorr ---aucune---
    287   CSELT(Centro Studi E Laboratori Telecomunicazioni)      Paolo Coppo coppo@cz8700.cselt.stet.it
    288   Electronic Data Systems     Mark Holobach holobach@tis.eds.com
    289   McData Corporation      Glenn Levitt gpl0363@mcmail.mcdata.com
    290   Harris Corporation       David Rhein davidr@ssd.csd.harris.com
    291   Technology Dynamics, Inc. Chip Standifer TDYNAMICS@MCIMAIL.COM
    292   DATAHOUSE Information Systems Ltd.           Kim Le ---aucune---
    293   DSIR Network Group  Tony van der Peet srghtvp@grv.dsir.govt.nz
    294   Texas Instruments      Blair Sanders Blair_Sanders@mcimail.com
    295   PlainTree Systems Inc.     Paul Chefurka chefurka@plntree.UUCP
    296   Hedemann Software Development              Stefan Hedemann 100015.2504@compuserve.com
    297   Fuji Xerox Co., Ltd.              Hiroshi Kume    Kume%KSPB%Fuji_Xerox@tcpgw.netg.ksp.fujixerox.co.jp
    298   Asante Technology                    Hsiang Ming Ma ---aucune---
    299   Stanford University                RL "Bob" Morgan morgan@jessica.stanford.edu
    300   Digital Link                            Jimmy Tu  jimmy@dl.com
    301   Raylan Corporation            Mark S. Lewis mlewis@telebit.com
    302   Datacraft                         Alan Lloyd alan@datacraft.oz
    303   Hughes                            Keith McCloghrie KZM@HLS.COM
    304   Farallon Computing, Inc.             Steven Sweeney ---aucune---
    305   GE Information Services              Steve Bush sfb@ncoast.org
    306   Gambit Computer Communications         Zohar Seigal ---aucune---
    307   Livingston Enterprises, Inc.                        Steve Willens steve@livingston.com
    308   Star Technologies                     Jim Miner miner@star.com
    309   Micronics Computers Inc.         Darren Croke dc@micronics.com
    310   Basis, Inc.                    Heidi Stettner heidi@mtxinu.COM
    311   Microsoft               John M. Ballard jballard@microsoft.com
    312   US West Advance Technologies                  Donna Hopkins dmhopki@uswat.uswest.com
    313   University College London Shaw C. Chuang S.Chuang@cs.ucl.ac.uk
    314   Eastman Kodak Company   W. James Colosky wjc@tornado.kodak.com
    315   Network Resources Corporation       Kathy Weninger  ---aucune---
    316   Atlas Telecom             Bruce Kropp ktxc8!bruce@uunet.UU.NET
    317   Bridgeway                          Umberto Vizcaino ---aucune---
    318   American Power Conversion Corp.                Peter C. Yoest apc!yoest@uunet.uu.net
    319   DOE Atmospheric Radiation Measurement Project           Paul Krystosek krystosk@eid.anl.gov
    320   VerSteeg CodeWorks                   Bill Versteeg bvs@NCR.COM
    321   Verilink Corp                        Bill Versteeg bvs@NCR.COM
    322   Sybus Corportation        Mark T. Dauscher mdauscher@sybus.com
    323   Tekelec                                  Bob Grady  ---aucune---
    324   NASA Ames Research Cente       Nick Cuccia cuccia@nas.nasa.gov
    325   Simon Fraser University           Robert Urquhart quipu@sfu.ca
    326   Fore Systems, Inc.                    Eric Cooper ecc@fore.com
    327   Centrum Communications, Inc.             Vince Liu  ---aucune---
    328   NeXT Computer, Inc.               Lennart Lovstrand Lennart_Lovstrand@NeXT.COM
    329   Netcore, Inc.                           Skip Morton ---aucune---
    330   Northwest Digital Systems             Brian Dockter ---aucune---
    331   Andrew Corporation                         Ted Tran ---aucune---
    332   DigiBoard                        Dror Kessler  dror@digibd.com
    333   Computer Network Technology Corp.   Bob Meierhofer  ---aucune---
    334   Lotus Development Corp.      Bill Flanagan bflanagan@lotus.com
    335   MICOM Communication Corporation                Donna Beatty SYSAD@prime.micom.com
    336   ASCII Corporation            Toshiharu Ohno tony-o@ascii.co.jp
    337   PUREDATA Research                Tony Baxter tony@puredata.com
    338   NTT DATA               Yasuhiro Kohata    kohata@rd.nttdata.jp
    339   Empros Systems International   David Taylor dtaylor@ems.cdc.ca
    340   Kendall Square Research (KSR)     Dave Hudson tdh@uunet.UU.NET
    341   Martin Marietta Energy Systems     Gary Haney  haneyg@ornl.gov
    342   Network Innovations            Pete Grillo pl0143@mail.psi.net
    343   Intel Corporation          Brady Orand borand@pcocd2.intel.com
    344   Proxar                           Ching-Fa Hwang cfh@proxar.com
    345   Epson Research Center    Richard Schneider  rschneid@epson.com
    346   Fibernet                            George Sandoval ---aucune---
    347   Box Hill Systems Corporation        Tim Jones  tim@boxhill.com
    348   American Express Travel Related Services               Jeff Carton jcarton@amex-trs.com
    349   Compu-Shack  Tomas Vocetka OPLER%CSEARN.bitnet@CUNYVM.CUNY.EDU
    350   Parallan Computer, Inc.               Charles Dulin ---aucune---
    351   Stratacom                         Clyde Iwamoto cki@strata.com
    352   Open Networks Engineering, Inc.      Russ Blaesing rrb@one.com
    353   ATM Forum                         Keith McCloghrie KZM@HLS.COM
    354   SSD Management, Inc.                      Bill Rose ---aucune---
    355   Automated Network Management, Inc.   Carl Vanderbeek ---aucune--
    356   Magnalink Communications Corporation                  David E. Kaufman  ---aucune---
    357   TIL Systems, Ltd.                   Garry McCracken ---aucune---
    358   Skyline Technology, Inc.                   Don Weir ---aucune---
    359   Nu-Mega Technologies, Inc.              Dirk Smith  ---aucune---
    360   Morgan Stanley & Co. Inc.                Victor Kazdoba vsk@katana.is.morgan.com
    361   Integrated Business Network            Michael Bell ---aucune---
    362   L & N Technologies, Ltd.               Steve Loring ---aucune---
    363   Cincinnati Bell Information Systems, Inc.        Deron Meranda dmeranda@cbis.COM
    364   OSCOM International        Farhad Fozdar f_fozdar@fennel.cc.uwa.edu.au
    365   MICROGNOSIS                Paul Andon pandon@micrognosis.co.uk
    366   Datapoint Corporation     Lee Ziegenhals lcz@sat.datapoint.com
    367   RICOH Co. Ltd.     Toshio Watanabe watanabe@godzilla.rsc.spdd.ricoh.co.jp
    368   Axis Communications AB              Martin Gren martin@axis.se
    369   Pacer Software               Wayne Tackabury wft@pacersoft.com
    370   Axon Networks Inc.            Robin Iddon axon@cix.clink.co.uk
    371   Brixton Systems, Inc.       Peter S. Easton easton@brixton.com
    372   GSI                   Etienne Demailly etienne.demailly@gsi.fr
    373   Tatung Co., Ltd.        Chih-Yi Chen TCCISM1%TWNTTIT.BITNET@pucc.Princeton.EDU
    374   DIS Research LTD.                 Ray Compton rayc@command.com
    375   Quotron Systems, Inc.                  Richard P. Stubbs richard@atd.quotron.com
    376   Dassault Electronique                     Olivier J. Caleff caleff@dassault-elec.fr
    377   Corollary, Inc.               James L. Gula gula@corollary.com
    378   SEEL, Ltd.                              Ken Ritchie ---aucune---
    379   Lexcel                           Mike Erlinger mike@lexcel.com
    380   Sophisticated Technologies, Inc.          Bill Parducci 70262.1267@compuserve.com
    381   OST                                         A. Pele ---aucune---
    382   Megadata Pty Ltd.      Andrew McRae andrew@megadata.mega.oz.au
    383   LLNL Livermore Computer Center                 Dan Nessett nessett@ocfmail.ocf.llnl.gov
    384   Dynatech Communications  Graham Welling s8000!gcw@uunet.uu.net
    385   Symplex Communications Corp.             Cyrus Azar ---aucune---
    386   Tribe Computer Works               Ken Fujimoto fuji@tribe.com
    387   Taligent, Inc.            Lorenzo Aguilar lorenzo@taligent.com
    388   Symbol Technologies, Inc.         John Kramer +1-408-369-2679 jkramer@psd.symbol.com
    389   Lancert                                 Mark Hankin ---aucune---
    390   Alantec                          Paul V. Fries pvf@alantec.com
    391   Ridgeback Solutions        Errol Ginsberg bacchus!zulu!errol@uu2.psi.com
    392   Metrix, Inc.                 D. Venkatrangan venkat@metrix.com
    393   Excutive Systems/XTree Company                    Dale Cabell cabell@smtp.xtree.com
    394   NRL Communication Systems Branch                         R. K. Nair nair@itd.nrl.navy.mil
    395   I.D.E. Corporation                        Rob Spade ---aucune---
    396   Matsushita Electric Works, Ltd.             Claude Huss claude@trc.mew.mei.co.jp
    397   MegaPAC                                  Ian George ---aucune---
    398   Pilkington Communication Systems      Dave Atkinson ---aucune---
    399   Hitachi Computer Products (America), Inc.             Masha Golosovker masha@hicomb.hi.com
    400   METEO FRANCE                 Remy Giraud  Remy.Giraud@meteo.fr
    401   PRC Inc.                          Jim Noble  noble_jim@prc.com
    402   Wal*Mart Stores, Inc.     Mike Fitzgerel  mlfitzg@wal-mart.com
    403   Nissin Electric Company, Ltd.   Aki Komatsuzaki (408) 737-0274
    404   Distributed Support Information Standard               Mike Migliano <mike@uwm.edu>
    405   SMDS Interest Group (SIG)                Elysia C. Tan <ecmt1@sword.bellcore.com>
    406   SolCom Systems Ltd.                    Hugh Evans  0506 873855
    407   Bell Atlantic  Colin deSa socrates!bm5ld15@bagout.BELL-ATL.COM
    408   Advanced Multiuser Technologies Corporation
    409   Mitsubishi Electric Corporation       Yoshitaka Ogawa <ogawa@nkai.cow.melco.co.jp>
    410   C.O.L. Systems, Inc.         Frank Castellucci  (914) 277-4312
    411   University of Auckland          Nevil Brownlee < n.brownlee@aukuni.ac.nz>
    412   Desktop Management Task Force (DMTF)        Dave Perkins <dperkins@synoptics.com>
    413   Klever Computers, Inc.  Tom Su  408-735-7723    kci@netcom.com
    414   Amdahl Corporation              Steve Young  sy@uts.admahl.com
    415   JTEC Pty, Ltd.                       Jan Bartel  (02) 809 6933
    416   Matra Communcation         Hong-Loc Nguyen  (33.1) 34.60.85.25
    417   HAL Computer Systems       Michael A. Petonic  petonic@hal.com
    418   Lawrence Berkeley Laboratory       Russ Wright  wright@lbl.gov
    419   Dale Computer Corporation          Dean Craven  1-800-336-7483
    420 IPTC, Universitaet of Tuebingen    Andreas J. Haug <ahaug@mailserv.zdv.uni-tuebingen.de>
    421   Bytex Corporation          Mary Ann Burt <bytex!ws054!maryann@uunet.UU.NET>
    422   Cogwheel, Inc.                   Brian Ellis  bri@Cogwheel.COM
    423   Lanwan Technologies                 Thomas Liu  (408) 986-8899
    424   Thomas-Conrad Corporation             Karen Boyd  512-836-1935
    425   TxPort                              Bill VerSteeg  bvs@ver.com
    426   Compex, Inc.             Andrew Corlett  BDA@ORION.OAC.UCI.EDU
    427   Evergreen Systems, Inc.             Bill Grace  (415) 897-8888
    428   HNV, Inc.                 James R. Simons  jrs@denver.ssds.COM
    429   U.S. Robotics, Inc.               Chris Rozman  chrisr@usr.com
    430   Canada Post Corporation          Walter Brown  +1 613 722-8843
    431   Open Systems Solutions, Inc.         David Ko  davidk@ossi.com
    432   Toronto Stock Exchange               Paul Kwan  (416) 947-4284
    433   MamakosTransSys Consulting          Louis A. Mamakos   louie@transsys.com
    434   EICON                      Vartan Narikian  vartan@eicon.qc.ca
    435   Jupiter Systems                Russell Leefer  rml@jupiter.com
    436   SSTI                             Philip Calas (33) 61 44 19 51
    437   Grand Junction Networks  Randy Ryals  randyr@grandjunction.com
    438   Anasazi, Inc.                   Chad Larson (chad@anasazi.com)
    439   Edward D. Jones and Company        John Caruso  (314) 851-3422
    440   Amnet, Inc.                          Richard Mak mak@amnet.COM
    441   Chase Research                           Kevin Gage ---aucune---
    442   PEER Networks                    Randy Presuhn  randy@peer.com
    443   Gateway Communications, Inc.            Ed Fudurich ---aucune---
    444   Peregrine Systems              Eric Olinger eric@peregrine.com
    445   Daewoo Telecom               SeeYoung Oh oco@scorpio.dwt.co.kr
    446   Norwegian Telecom Research        Paul Hoff paalh@brage.nta.no
    447   WilTel  Anil Prasad                     anil_prasad@wiltel.com
    448   Ericsson-Camtec                        Satish Popat ---aucune---
    449   Codex                                Thomas McGinty ---aucune---
    450   Basis                          Heidi Stettner heidi@mtxinu.COM
    451   AGE Logic                                Syd Logan syd@age.com
    452   INDE Electronics                   Gordon Day gday@inde.ubc.ca
    453   ISODE Consortium                 Steve Kille S.Kille@isode.com
    454   J.I. Case                     Mike Oswald mike@helios.uwsp.edu
    455   Trillium                 Jeff Lawrence j_lawrence@trillium.com
    456   Bacchus Inc.     Errol Ginsberg bacchus!zulu!errol@uu2.psi.com
    457   MCC                           Doug Rosenthal rosenthal@mcc.com
    458   Stratus Computer                 Dave Snay  dks@sw.stratus.com
    459   Quotron              Richard P. Stubbs richard@atd.quotron.com
    460   Beame & Whiteside                  Carl Beame beame@ns.bws.com
    461   Cellular Technical Services             Greg Hummel ---aucune---
    462   Shore Microsystems, Inc.           Gordon Elam  (309) 229-3009
    463   Telecommunications Techniques Corp.  Tom Nisbet  nisbet@tt.com
    464   DNPAP (Technical University Delft)       Jan van Oorschot <bJan.vOorschot@dnpap.et.tudelft.nl>
    465   Plexcom, Inc.                     Bruce Miller  (805) 522-3333
    466   Tylink                         Stavros Mohlulis (508) 285-0033
    467   Brookhaven National Laboratory                 Dave Stampf drs@bach.ccd.bnl.gov
    468   Computer Communication Systems       Gerard Laborde <Gerard.Laborde@sp1.y-net.fr>
    469   Norand Corp.                         Rose Gorrell 319-269-3100
    470   MUX-LAP                        Philippe Labrosse  514-735-2741
    471   Premisys Communications, Inc       Mike MacFaden <premisys!mike@fernwood.mpk.ca.us>
    472   Bell South Telecommunications       Johnny Walker 205-988-7105
    473   J. Stainsbury PLC                 Steve Parker  44-71-921-7550
    474   Ki Research Inc                Toni Barckley  410-290-0355x220
    475 Wandel and Goltermann Technologies        David Walters 919-941-5730x4203 <walter@wg.com>
    476   Emerson Computer Power            Roger Draper  714-457-3638  rdraper@cerf.net
    477   Network Software Associates        Jeffery Chiao  714-768-4013
    478   Procter and Gamble           Peter Marshall  513-983-1100x5988
    479 Meridian Technology Corporation        Kenneth B. Denson <kdenson@magic.meridiantc.com>
    480   QMS, Inc.                           Bill Lott  lott@imagen.com
    481   Network Express        Tom Jarema  313-761-5051  ITOH@MSEN.COM
    482   LANcity Corporation               Pam Yassini  pam@lancity.com
    483   Dayna Communications, Inc.           Sanchaita Datta  datta@signus.utah.edu
    484   kn-X Ltd.                               Sam Lau  44 943 467007
    485   Sync Research, Inc.                Alan Bartky  (714) 588-2070
    486   PremNet                  Ken Huang  HuangK@rimail.interlan.com
    487   SIAC                               Peter Ripp   (212) 383-9061
    488   New York Stock Exchange            Peter Ripp   (212) 383-9061
    489   American Stock Exchange            Peter Ripp   (212) 383-9061
    490   FCR Software, Inc.                   Brad Parker  brad@fcr.com
    491   National Medical Care, Inc.      Robert Phelan  (617) 466-9850
    492   Dialogue Communication Systemes, S.A.                   Klaus Handke   +(49) 30 802 24 97
    493   NorTele                            Bjorn Kvile  +47 2 48 89 90
    494   Madge Networks, Inc.      Duncan Greatwood dgreatwo@madge.mhs.compuserve.com
    495   Memotec Communications   Graham Higgins ghiggins@teleglobe.com
    496   CTON  Nick Hennenfent                        nicholas@cton.com
    497   Leap Technology, Inc.         George Economou  george@leap.com
    498   General DataComm, Inc.       William Meltzer   meltzer@gdc.com
    499   ACE Communications, Ltd.              Danny On  972-3-570-1423
    500   Automatic Data Processing (ADP)      Alex Rosin (201) 714-3982
    501   Programa SPRITEL            Alberto Martinez        Martinez_Alberto_SPRITEL@euskom.spritel.es
    502   Adacom                              Aial Haorch  972-4-899-899
    503   Metrodata Ltd            Nick Brown  100022.767@compuserve.com
    504   Ellemtel Telecommunication Systems Laboratories       Richard G Bruvik  Richard.Bruvik@eua.ericsson.se
    505   Arizona Public Service          Duane Booher  DBOOHER@APSC.COM
    506   NETWIZ, Ltd.,    Emanuel Wind  eumzvir@techunix.technion.ac.il
    507   Science and Engineering Research Council (SERC)    Paul Kummer    P.Kummer@daresbury.ac.uk
    508   The First Boston Corporation                        Kevin Chou    csfb1!dbadmin4!kchou@uunet.UU.NET
    509   Hadax Electronics Inc.                       Marian Kramarczyk              73477.2731@compuserve.com
    510   VTKK            Markku Lamminluoto  lamminluoto@vtkes1.vtkk.fi
    511   North Hills Israel Ltd.   Carmi Cohen  carmi@north.hellnet.org
    512   TECSIEL                       R. Burlon   sr@teculx.tecsiel.it
    513   Bayerische Motoren Werke (BMW) AG             Michael Connolly           mconnolly@net.bmw.de
    514   CNET Technologies                       Nelson Su 408-954-8000
    515   MCI   Kurt Robohm                          krobohm@mcimail.com
    516   Human Engineering AG (HEAG)                        Urs Brunner              ubrunner@clients.switch.ch
    517   FileNet Corporation                 Joe Raby  raby@filenet.com
    518   NFT-Ericsson                    Kjetil Donasen  +47 2 84 24 00
    519   Dun & Bradstreet                    Vic Smagovic  908-464-2079
    520   Intercomputer Communications      Brian Kean  513-745-0500x244
    521   Defense Intelligence Agency             Barry Atkinson   DIA-DMS@DDN-CONUS.DDN.MIL
    522   Telesystems SLW Inc.                   Joe Magony 416-441-9966
    523   APT Communications                  David Kloper  301-831-1182
    524   Delta Airlines                           Jim Guy  404-715-2948
    525   California Microwave                 Kevin Braun  408-720-6520
    526   Avid Technology Inc                 Steve Olynyk  508-640-3328
    527   Integro Advanced Computer Systems                   Pascal Turbiez  +33-20-08-00-40
    528   RPTI                                Chris Shin  886-2-918-3006
    529   Ascend Communications Inc.            Marc Hyman  510-769-6001
    530   Eden Computer Systems Inc.          Louis Brando  305-591-7752
    531   Kawasaki-Steel Corp        Tomoo Watanabe  nrd@info.kawasaki-steel.co.jp
    532   Barclays                     Malcolm Houghton  +44 202 671 212
    533   B.U.G., Inc.                 Isao Tateishi  tateishi@bug.co.jp
    534   Exide Electronics      Brian Hammill  hamill@dolphin.exide.com
    535   Superconducting Supercollider Lab.     Carl W. Kalbfleisch    cwk@irrational.ssc.gov
    536   Triticom                             Jim Bales  (612) 937-0772
    537   Universal Instruments Corp.                Tom Dinnel   BA06791%BINGVAXA.bitnet@CUNYVM.CUNY.EDU
    538   Information Resources, Inc.         Jeff Gear  jjg@infores.com
    539   Applied Innovation, Inc.   Dean Dayton  dean@aicorp.cmhnet.org
    540   Crypto AG                      Roland Luthi  luthi@iis.ethz.ch
    541   Infinite Networks, Ltd.          Sean Harding  +44 923 710 277
    542   Rabbit Software                     Bill Kwan  kwan@rabbit.com
    543   Apertus Technologies       Stuart Stanley  stuarts@apertus.com
    544   Equinox Systems, Inc.       Monty Norwood  1-800-275-3500 x293
    545   Hayes Microcomputer Products            Chris Roussel hayes!hayes.com!croussel@uunet.UU.NET
    546   Empire Technologies Inc. Cheryl Krupczak  cheryl@cc.gatech.edu
    547   Glaxochem, Ltd.                     Andy Wilson  0229 52261547
    548   KPY Network Partners, Corp.                        Gordon Vickers   sccs@pizza.netcom.com
    549   Agent Technology, Inc.  Ibi Dhilla  idhilla@genesis.nred.ma.us
    550   Dornier GMBH                Arens Heinrech  49-7545-8 ext 9337
    551   Telxon Corporation      Frank Ciotti  frankc@teleng.telxon.com
    552   Entergy Corporation                 Louis Cureau  504-364-7630
    553   Garrett Communications Inc.        Igor Khasin  (408) 980-9752
    554   Agile Networks, Inc.          Dave Donegan  ddonegan@agile.com
    555   Larscom                           Sameer Jayakar  415-969-7572
    556   Stock Equipment                    Karl Klebenow  216-543-6000
    557   ITT Corporation      Kevin M. McCauley  kmm@vaxf.acdnj.itt.com
    558   Universal Data Systems, Inc.              Howard Cunningham   70400.3671@compuserve.com
    559   Sonix Communications, Ltd.      David Webster  +44 285 641 651
    560   Paul Freeman Associates, Inc.                    Pete Wilson  pwilson@world.std.com
    561   John S. Barnes, Corp.              Michael Lynch  704-878-4107
    562   Northern Telecom, Ltd.                Glenn Waters  613-763-3933 <gwaters@bnr.ca>
    563   CAP Debris       Patrick Preuss  ppr@lfs.hamburg.cap-debris.de
    564   Telco Systems NAC            Harry Hirani  Harry@telco-nac.com
    565   Tosco Refining Co                 Fred Sanderson  510-602-4358
    566   Russell Info Sys                      Atul Desai  714-362-4040
    567   University of Salford   Richard Letts  R.J.Letts@salford.ac.uk
    568   NetQuest Corp.         Jerry Jacobus  netquest@tigger.jvnc.net
    569   Armon Networking Ltd.    Yigal Jacoby  yigal@armon.hellnet.org
    570   IA Corporation                Didier Fort  Didier.Fort@lia.com
    571   AU-System Communicaton AB           Torbjorn Ryding  8-7267572
    572   GoldStar Information & Communications, Ltd.                      Soo N. Kim  ksn@giconet.gsic.co.kr
    573   SECTRA AB                        Tommy Pedersen  tcp@sectra.se
    574   ONEAC Corporation                Bill Elliot  ONEACWRE@AOL.COM
    575   Tree Technologies           Michael Demjanenko  (716) 688-4640
    576   GTE Government Systems         Henry Hernandez  (617) 455-2942
    577   Denmac Systems, Inc.            Andy Denenberg  (708) 291-7760
    578   Interlink Computer Sciences, Inc.                        Mike Mazurek  mfm@interlink.com
    579   Bridge Information Systems, Inc. Stephen Harvey (314) 567-8482
    580   Leeds and Northrup Australia (LNA) Nigel Cook nigelc@lna.oz.au
    581   BHA Computer                       David Hislop  rob@bha.oz.au
    582   Newport Systems Solutions, Inc.                 Pauline Chen  paulinec@netcom.com
    583   Atrium Technologies     Narender Reddy Vangati  vnr@atrium.com
    584   ROBOTIKER                 Maribel Narganes  maribel@teletek.es
    585   PeerLogic Inc.          Ratinder Ahuja  ratinder@peerlogic.com
    586   Digital Transmittion Systems        Bill VerSteeg  bvs@ver.com
    587   Far Point Communications            Bill VerSteeg  bvs@ver.com
    588   Xircom                              Bill VerSteeg  bvs@ver.com
    589   Mead Data Central         Stephanie Bowman  steph@meaddata.com
    590   Royal Bank of Canada                    N. Lim  (416) 348-5197
    591   Advantis, Inc.                       Janet Brehm  813 878-4298
    592   Chemical Banking Corp.  Paul McDonnell  pmcdonnl@world.std.com
    593   Eagle Technology                    Ted Haynes  (408) 441-4043
    594   British Telecom               Ray Smyth  rsmyth@bfsec.bt.co.uk
    595   Radix BV                     P. Groenendaal  project2@radix.nl
    596   TAINET Communication System Corp.              Joseph Chen  +886-2-6583000 (R.O.C.)
    597   Comtek Services Inc.              Steve Harris  (703) 506-9556
    598   Fair Issac   Steve Pasadis  apple.com!fico!sxp  (415) 472-2211
    599   AST Research Inc.                      Bob Beard  bobb@ast.com
    600   Soft*Star s.r.l. Ing. Enrico Badella softstar@pol88a.polito.it
    601   Bancomm                            Joe Fontes  jwf@bancomm.com
    602   Trusted Information Systems, Inc.                  James M. Galvin  galvin@tis.com
    603   Harris & Jeffries, Inc.         Deepak Shahane  hjinc@CERF.NET
    604   Axel Technology Corp.               Henry Ngai  (714) 455-1688
    605   GN Navtel, Inc.                       Joe Magony  416-479-8090
    606   CAP debis                    Patrick Preuss  +49 40 527 28 366
    607   Lachman Technology, Inc.  Steve Alexander   stevea@lachman.com
    608   Galcom Networking Ltd.            Zeev Greenblatt  galnet@vax.trendline.co.il
    609   BAZIS                            M. van Luijt  martin@bazis.nl
    610   SYNAPTEL                       Eric Remond  remond@synaptel.fr
    611   Investment Management Services, Inc.           J. Laurens Troost  rens@stimpys.imsi.com
    612   Taiwan Telecommunication Lab     Dennis Tseng   LOUIS%TWNMOCTL.BITNET@pucc.Princeton.EDU
    613   Anagram Corporation        Michael Demjanenko   (716) 688-4640
    614   Univel                      John Nunneley  jnunnele@univel.com
    615   University of California, San Diego                        Arthur Bierer   abierer@ucsd.edu
    616   CompuServe   Ed Isaacs, Brian Biggs  SYSADM@csi.compuserve.com
    617   Telstra - OTC Australia         Peter Hanselmann    peterhan@turin.research.otc.com.au
    618   Westinghouse Electric Corp.         Ananth Kupanna   ananth@access.digex.com
    619   DGA Ltd.              Tom L. Willis  twillis@pintu.demon.co.uk
    620   Elegant Communications Inc.         Robert Story  Robert.Story@Elegant.COM
    621   Experdata                  Claude Lubin  clubin@expdat.gna.org    622   Unisource Business Networks Sweden AB               Goran Sterner gsr@tip.net
    623   Molex, Inc.                    Steven Joffe  molex@mcimail.com
    624   Quay Financial Software            Mick Fleming  mickf@quay.ie
    625   VMX Inc.                     Joga Ryali  joga@vmxi.cerfnet.com
    626   Hypercom, Inc.                  Noor Chowdhury  (602) 548-2113
    627   University of Guelph   Kent Percival  Percival@CCS.UoGuelph.CA
    628   DIaLOGIKa                  Juergen Jungfleisch  0 68 97 9 35-0
    629   NBASE Switch Communication            Sergiu Rotenstein  75250.1477@compuserve.com
    630   Anchor Datacomm B.V.      Erik Snoek  sdrierik@diamond.sara.nl
    631   PACDATA                     John Reed  johnr@hagar.pacdata.com
    632   University of Colorado         Evi Nemeth  evi@cs.colorado.edu
    633   Tricom Communications Limited                 Robert Barrett  0005114429@mcimail.com
    634   Santix Software GmbH        Michael Santifaller   santi%mozart@santix.guug.de
    635   FastComm Communications Corp.                Bill Flanagan   70632.1446@compuserve.com
    636   The Georgia Institute of Technology         Michael Mealling   michael.mealling@oit.gatech.edu
    637   Alcatel Data Networks            Douglas E. Johnson doug.e.johnson@adn.sprint.com
    638   GTECH                             Brian Ruptash  bar@gtech.com
    639   UNOCAL Corporation                     Peter Ho  ho@unocal.com
    640   First Pacific Network             Randy Hamilton  408-703-2763
    641   Lexmark International              Don Wright  don@lexmark.com
    642   Qnix Computer             Sang Weon, Yoo  swyoo@qns.qnix.co.kr
    643   Jigsaw Software Concepts (Pty) Ltd.                   Willem van Biljon  wvb@itu2.sun.ac.za
    644   VIR, Inc.                          Mark Cotton  (215) 364-7955
    645   SFA Datacomm Inc.           Don Lechthaler  lech@world.std.com
    646   SEIKO Telecommunication Systems, Inc.                   Lyn T. Robertson  (503) 526-5638
    647   Unified Management              Andy Barnhouse  (612) 561-4944
    648   RADLINX Ltd.                Ady Lifshes  ady%rndi@uunet.uu.net
    649   Microplex Systems Ltd.            Henry Lee  hyl@microplex.com
    650   Objecta Elektronik & Data AB      Johan Finnved  jf@objecta.se
    651   Phoenix Microsystems                Bill VerSteeg  bvs@ver.com
    652   Distributed Systems International, Inc.                           Ron Mackey  rem@dsiinc.com
    653   Evolving Systems, Inc.   Judith C. Bettinger judy@evolving.com
    654   SAT GmbH           Walter Eichelburg  100063.74@compuserve.com
    655   CeLAN Technology, Inc.                Mark Liu  886--35-772780
    656   Landmark Systems Corp.                Steve Sonnenberg  steves@socrates.umd.edu
    657   Netone Systems Co., Ltd.                 YongKui Shao  syk@new-news.netone.co.jp
    658   Loral Data Systems     Jeff Price  jprice@cps070.lds.loral.com
    659   Cellware Broadband Technology   Michael Roth  mike@cellware.de
    660   Mu-Systems                Gaylord Miyata  miyata@world.std.com
    661   IMC Networks Corp.                  Jerry Roby  (714) 724-1070
    662   Octel Communications Corp.         Alan Newman  (408) 321-5182
    663   RIT Technologies LTD.      Ghiora Drori  drori@dcl.hellnet.org
    664   Adtran                                Jeff Wells  205-971-8000
    665   PowerPlay Technologies, Inc.        Ray Caruso  rayman@csn.org
    666   Oki Electric Industry Co., Ltd.                Shigeru Urushibara  uru@cs1.cs.oki.co.jp
    667   Specialix International  Jeremy Rolls  jeremyr@specialix.co.uk
    668   INESC (Instituto de Engenharia de Sistemas e Computadores)    Pedro Ramalho Carlos  prc@inesc.pt
    669   Globalnet Communications         Real Barriere  (514) 651-6164
    670   Product Line Engineer SVEC Computer Corp.        Rich Huang   msumgr@enya.cc.fcu.edu.tw
    671   Printer Systems Corp.              Bill Babson  bill@prsys.com
    672   Contec Micro Electronics USA       David Sheih  (408) 434-6767
    673   Unix Integration Services         Chris Howard   chris@uis.com
    674   Dell Computer Corporation        Steven Blair  sblair@dell.com
    675   Whittaker Electronic Systems   Michael McCune  mccune@cerf.net
    676   QPSX Communications          David Pascoe    davidp@qpsx.oz.au
    677   Loral WDl      Mike Aronson  Mike_Aronson@msgate.wdl.loral.com
    678   Federal Express Corp.             Randy Hale    (901) 369-2152
    679   E-COMMS Inc.                    Harvey Teale    (206) 857-3399
    680   Software Clearing House                 Tom Caris   ca@sch.com
    681   Antlow Computers LTD.               C. R. Bates  44-635-871829
    682   Emcom Corp.                       Mike Swartz   emcom@cerf.net
    683   Extended Systems, Inc.          Al Youngwerth alberty@tommy.extendsys.com
    684   Sola Electric                     Mike Paulsen  (708) 439-2800
    685   Esix Systems, Inc.           Anthony Chung  esix@esix.tony.com
    686   3M/MMM                           Chris Amley   ccamley@mmm.com
    687   Cylink Corp.                          Ed Chou    ed@cylink.com
    688   Znyx Advanced Systems Division, Inc.                    Alan Deikman  aland@netcom.com
    689   Texaco, Inc.                      Jeff Lin     linj@Texaco.com
    690   McCaw Cellular Communication Corp. Tri Phan tri.phan@mccaw.com
    691   ASP Computer Product Inc. Elise Moss 71053.1066@compuserve.com
    692   HiPerformance Systems              Mike Brien  +27-11-806-1000
    693   Regionales Rechenzentrum       Sibylle Schweizer  unrz54@daphne.rrze.uni-erlangen.de
    694   SAP AG                          Dr. Uwe Hommel  +49 62 27 34 0
    695   ElectroSpace System Inc.               Dr. Joseph Cleveland e03353@esitx.esi.org
    696   ( Non alloué )
    697   MultiPort Software     Reuben Sivan  72302.3262@compuserve.com
    698   Combinet, Inc.               Samir Sawhney  samir@combinet.com
    699   TSCC                               Carl Wist    carlw@tscc.com
    700   Teleos Communications Inc.    Bill Nayavich  wln@teleoscom.com
    701   Alta Research                   Amy Saperstein  (305) 428-8535
    702   Independence Blue Cross              Bill Eshbach  esh@ibx.com
    703   ADACOM Station Interconnectivity LTD.                        Itay Kariv  +9 72 48 99 89 9
    704   MIROR Systems                     Frank Kloes  +27 12 911 0003
    705   Merlin Gerin               Adam Stolinski  (714) 557-1637 x249
    706   Owen-Corning Fiberglas     Tom Mann mann.td@ocf.compuserve.com
    707   Talking Networks Inc.          Terry Braun  tab@lwt.mtxinu.com
    708   Cubix Corporation             Rebekah Marshall  (702) 883-7611
    709   Formation Inc.          Bob Millis  bobm@formail.formation.com
    710   Lannair Ltd.                    Pablo Brenner pablo@lannet.com
    711   LightStream Corp.       Chris Chiotasso  chris@lightstream.com
    712   LANart Corp.                Doron I. Gartner  doron@lanart.com
    713   University of Stellenbosch   Graham Phillips phil@cs.sun.ac.za
    714   Wyse Technology                     Bill Rainey  bill@wyse.com
    715   DSC Communications Corp.        Colm Bergin  cbergin@cpdsc.com
    716   NetEc                      Thomas Krichel  netec@uts.mcc.ac.uk
    717   Breltenbach Software Engineering Hilmar Tuneke +02 92 49 70 00
    718   Victor Company of Japan,Limited           Atsushi Sakamoto   101176.2703@compuserve.com
    719   Japan Direx Corporation        Teruo Tomiyama  +81 3 3498 5050
    720   NECSY Network Control Systems S.p.A. Piero Fiozzo fip@necsy.it
    721   ISDN Systems Corp.             Jeff Milloy  p00633@psilink.com
    722   Zero-One Technologies, LTD.     Curt Chen  + 88 62 56 52 32 33
    723   Radix Technologies, Inc.        Steve Giles  giless@delphi.com
    724   National Institute of Standards and Technology            Jim West   west@mgmt3.ncsl.nist.gov
    725   Digital Technology Inc.     Chris Gianattasio  gto@lanhawk.com
    726   Castelle Corp.                   Waiming Mok  wmm@castelle.com
    727   Presticom Inc.          Martin Dube  76270.2672@compuserve.com
    728   Showa Electric Wire & Cable Co., Ltd. Robert O'Grady  kfn@tanuki.twics.co.jp
    729   SpectraGraphics                Jack Hinkle  hinkle@spectra.com
    730   Connectware Inc.                 Rick Downs  rxd4@acsysinc.com
    731   Wind River Systems                     Emily Hipp hipp@wrs.com
    732   RADWAY International Ltd. Doron Kolton  0005367977@mcimail.com
    733   System Management ARTS, Inc. Alexander Dupuy  dupuy@smarts.com
    734   Persoft, Inc.      Steven M. Entine  entine@pervax.persoft.com
    735   Xnet Technology Inc.      Esther Chung  estchung@xnet-tech.com
    736   Unison-Tymlabs                    Dean Andrews  ada@unison.com
    737   Micro-Matic Research   Patrick Lemli 73677.2373@compuserve.com
    738   B.A.T.M. Advance Technologies                     Nahum Killim bcrystal@actcom.co.il
    739   University of Copenhagen         Kim H|glund  shotokan@diku.dk
    740   Network Security Systems, Inc.                     Carleton Smith  rpitt@nic.cerf.net
    741   JNA Telecommunications             Sean Cody  seanc@jna.com.au
    742   Encore Computer Corporation    Tony Shafer  tshafer@encore.com
    743   Central Intelligent Agency         Carol Jobusch  703 242-2485
    744   ISC (GB) Limited      Mike Townsend  miket@cix.compulink.co.uk
    745   Digital Communication Associates Ravi Shankar shankarr@dca.com
    746   CyberMedia Inc.                Unni Warrier   unni@cs.ucla.edu
    747   Distributed Systems International, Inc.                  Ron Mackey rem@dsiinc.com
    748   Peter Radig EDP-Consulting       Peter Radig  +49 69 9757 6100
    749   Vicorp Interactive Systems           Phil Romine  phil@vis.com
    750   Inet Inc.                        Bennie Lopez  brl@inetinc.com
    751   Argonne National Laboratory  Michael Shaffer mashaffer@anl.gov
    752   Tek Logix                          Peter Palsall  905 625-4121
    753   North Western University            Phil Draughon  jpd@nwu.edu
    754   Astarte Fiber Networks     James Garnett  garnett@catbelly.com
    755   Diederich & Associates, Inc.                 Douglas Capitano dlcapitano@delphi.com
    756   Florida Power Corporation        Bob England  rengland@fpc.com
    757   ASK/INGRES                  Howard Dernehl   howard@ingres.com
    758   Open Network Enterprise         Spada Stefano  +39 39 245-8101
    759   The Home Depot               Keith Porter  ktp01@homedepot.com
    760   Pan Dacom Telekommunikations   Jens Andresen  +49 40 644 09 71
    761   NetTek                          Steve Kennedy  steve@gbnet.com
    762   Karlnet Corp.                       Doug Kall  kbridge@osu.edu
    763   Efficient Networks, Inc.          Thirl Johnson (214) 991-3884
    764   Fiberdata                          Jan Fernquist  +46 828 8383
    765   Lanser                           Emil Smilovici (514) 485-7104
    766   Telebit Communications A/S     Peder Chr. Norgaard pcn@tbit.dk
    767   HILAN GmbH           Markus Pestinger  markus@lahar.ka.sub.org
    768   Network Computing Inc.           Fredrik Noon fnoon@ncimail.mhs.compuserve.com
    769   Walgreens Company                 Denis Renaud  (708) 818-4662
    770   Internet Initiative Japan Inc. Toshiharu Ohno tony-o@iij.ad.jp
    771   GP van Niekerk Ondernemings         Gerrit van Niekerk  gvanniek@dos-lan.cs.up.ac.za
    772   DSP & Telecoms Research Group      Patrick McGleenon  p.mcgleenon@ee.queens-belfast.ac.uk
    773   Securities Industry Automation Corporation              Chiu Szeto  cszeto@prism.poly.edu
    774   SYNaPTICS                       David Gray  david@synaptics.ie
    775   Data Switch Corporation         Joe Welfeld  jwelfeld@dasw.com
    776   Telindus Distribution  Karel Van den Bogaert  kava@telindus.be
    777   MAXM Systems Corporation  Gary Greathouse ggreathouse@maxm.com
    778   Fraunhofer Gesellschaft                Jan Gottschick jan.gottschick@isst.fhg.de
    779   EQS Business Services           Ken Roberts   kroberts@esq.com
    780   CNet Technology Inc.     Repus Hsiung  idps17@shts.seed.net.tw
    781   Datentechnik GmbH           Thomas Pischinger  +43 1 50100 266
    782   Network Solutions Inc.          Dave Putman   davep@netsol.com
    783   Viaman Software                Vikram Duvvoori  info@viman.com
    784   Schweizerische Bankgesellschaft Zuerich            Roland Bernet  Roland.Bernet@zh014.ubs.ubs.ch
    785   University of Twente - TIOS      Aiko Pras  pras@cs.utwente.nl
    786   Simplesoft Inc.               Sudhir Pendse  sudhir@netcom.com
    787   Stony Brook, Inc.               Ken Packert p01006@psilink.com
    788   Unified Systems Solutions, Inc.                Steven Morgenthal  smorgenthal@attmail.com
    789   Network Appliance Corporation                      Varun Mehta  varun@butch.netapp.com
    790   Ornet Data Communication Technologies Ltd.                          Haim Kurz haim@ornet.co.il
    791   Computer Associates International                  Glenn Gianino giagl01@usildaca.cai.com
    792   Multipoint Network Inc.    Michael Nguyen  mike@multipoint.com
    793   NYNEX Science & Technology          Lily Lau  llau@nynexst.com
    794   Commercial Link Systems    Wiljo Heinen  wiljo@freeside.cls.de
    795   Adaptec Inc.                    Tom Battle  tab@lwt.mtxinu.com
    796   Softswitch                       Charles Springer  cjs@ssw.com
    797   Link Technologies, Inc.                 Roy Chu  royc@wyse.com
    798   IIS                      Olry Rappaport   iishaifa@attmail.com
    799   Mobile Solutions Inc.    Dale Shelton  dshelton@srg.srg.af.mil
    800   Xylan Corp.                        Burt Cyr     burt@xylan.com
    801   Airtech Software Forge Limited                   Callum Paterson tsf@cix.compulink.co.uk
    802   National Semiconductor Maurice Turcotte  mturc@atlanta.nsc.com
    803   Video Lottery Technologies     Angelo Lovisa  ange@awd.cdc.com
    804   National Semiconductor Corp   Waychi Doo   wcd@berlioz.nsc.com
    805   Applications Management Corp        Terril (Terry) Steichen tjs@washington.ssds.com
    806   Travelers Insurance Company   Eric Miner  ustrv67v@ibmmail.com
    807   Taiwan International Standard Electronics Ltd.              B. J. Chen  bjchen@taisel.com.tw
    808   US Patent and Trademark Office Rick Randall  randall@uspto.gov
    809   Hynet, LTD.                    Amir Fuhrmann  amf@teleop.co.il
    810   Aydin, Corp.                   Rick Veher       (215) 657-8600
    811   ADDTRON Technology Co., LTD.       Tommy Tasi  +8 86-2-4514507
    812   Fannie Mae                        David King   s4ujdk@fnma.com
    813   MultiNET Services         Hubert Martens   martens@multinet.de
    814   GECKO mbH                          Holger Dopp    hdo@gecko.de
    815   Memorex Telex                Mike Hill     hill@raleng.mtc.com
    816   Advanced Communications Networks (ACN) SA             Antoine Boss +41 38 247434
    817   Telekurs AG         Jeremy Brookfield  bkj@iris.F2.telekurs.ch
    818   Victron bv                    Jack Stiekema    jack@victron.nl
    819   CF6 Company                   Francois Caron    +331 4696 0060
    820   Walker Richer and Quinn Inc.            Rebecca Higgins  rebecca@elmer.wrq.com
    821   Saturn Systems  Paul Parker  paul_parker@parker.fac.cs.cmu.edu
    822   Mitsui Marine and Fire Insurance Co. LTD.                    Kijuro Ikeda +813 5389 8111
    823   Loop Telecommunication International, Inc.                         Charng-Show Li +886 35 787 696
    824   Telenex Corporation                 James Krug  (609) 866-1100
    825   Bus-Tech, Inc.      Charlie Zhang   chun@eecs.cory.berkley.edu
    826   ATRIE             Fred B.R. Tuang    cmp@fddi3.ccl.itri.org.tw
    827   Gallagher & Robertson A/S         Arild Braathen  arild@gar.no
    828   Networks Northwest, Inc. John J. Hansen jhansen@networksnw.com
    829   Conner Peripherials  Richard Boyd  rboyd@mailserver.conner.com
    830   Elf Antar France                 P. Noblanc  +33 1 47 44 45 46
    831   Lloyd Internetworking          Glenn McGregor  glenn@lloyd.com
    832   Datatec Industries, Inc.     Chris Wiener  cwiener@datatec.com
    833   TAICOM   Scott Tseng                 cmp@fddi3.ccl.itri.org.tw
    834   Brown's Operating System Services Ltd.          Alistair Bell  alistair@ichthya.demon.co.uk
    835   MiLAN Technology Corp.            Gopal Hegde  gopal@milan.com
    836   NetEdge Systems, Inc.  Dave Minnich   Dave_Minnich@netedge.com
    837   NetFrame Systems   George Mathew    george_mathew@netframe.com
    838   Xedia Corporation     Colin Kincaid  colin%madway.uucp@dmc.com
    839   Pepsi                          Niraj Katwala  niraj@netcom.com
    840   Tricord Systems, Inc.      Mark Dillon  mdillon@tricord.mn.org
    841   Proxim Inc.                   Russ Reynolds  proxim@netcom.com
    842   Applications Plus, Inc.     Joel Estes  joele@hp827.applus.com
    843   Pacific Bell                Aijaz Asif  saasif@srv.PacBell.COM
    844   Supernet                    Sharon Barkai  sharon@supernet.com
    845   TPS-Teleprocessing Systems    Manfred Gorr  gorr@tpscad.tps.de
    846   Technology Solutions Company   Niraj Katwala  niraj@netcom.com
    847   Computer Site Technologies           Tim Hayes  (805) 967-3494
    848   NetPort Software             John Bartas  jbartas@sunlight.com
    849   Alon Systems          Menachem Szus  70571.1350@compuserve.com
    850   Tripp Lite             Lawren Markle  72170.460@compuserve.com
    851   NetComm Limited         Paul Ripamonti paulri@msmail.netcomm.pronet.com
    852   Precision Systems, Inc. (PSI)                  Fred Griffin  cheryl@empiretech.com
    853   Objective Systems Integrators     Ed Reeder  Ed.Reeder@osi.com
    854   Simpact Associates Inc.           Robert Patterson  bpatterson@dcs.simpact.com
    855   Systems Enhancement Corporation                    Steve Held 71165.2156@compuserve.com
    856   Information Integration, Inc.        Gina Sun  iiii@netcom.com
    857   CETREL S.C.                    Louis Reinard  ssc-re@cetrel.lu
    858   ViaTech Development           Theodore J. Collins III ted.collins@vtdev.mn.org
    859   Olivetti North America  Tom Purcell tomp@mail.spk.olivetti.com
    860   WILMA      Nikolaus Schaller  hns@ldv.e-technik.tu-muenchen.de
    861   ILX Systems Inc.                   Peter Mezey  peterm@ilx.com
    862   Total Peripherals Inc.              Mark Ustik  (508) 393-1777
    863   SunNetworks Consultant John Brady  jbrady@fedeast.east.sun.com
    864   Arkhon Technologies, Inc.         Joe Wang  rkhon@nic.cerf.net
    865   Computer Sciences Corporation             George M. Dands  dands@sed.csc.com
    866   Philips.TRT                   Thibault Muchery  +33 14128 7000
    867   Katron Technologies Inc.           Robert Kao  +88 627 991 064
    868   Transition Engineering Inc.               Hemant Trivedi  hemant@transition.com
    869   Altos Engineering Applications, Inc.          Wes Weber or Dave Erhart  altoseng@netcom.com
    870   Nicecom Ltd.                 Arik Ramon  arik@nicecom.nice.com
    871   Fiskars/Deltec                     Carl Smith   (619) 291-2973
    872   AVM GmbH              Andreas Stockmeier  stocki@avm-berlin.de
    873   Comm Vision               Richard Havens    (408) 923 0301 x22
    874   Institute for Information Industry                          Peter Pan peterpan@pdd.iii.org.tw
    875   Legent Corporation             Gary Strohm  gstrohm@legent.com
    876   Network Automation                Doug Jackson  +64 6 285 1711
    877   NetTech                 Marshall Sprague  marshall@nettech.com
    878   Coman Data Communications Ltd.                   Zvi Sasson coman@nms.cc.huji.ac.il
    879   Skattedirektoratet           Karl Olav Wroldsen  +47 2207 7162
    880   Client-Server Technologies       Timo Metsaportti  timo@itf.fi
    881   Societe Internationale de Telecommunications Aeronautiques        Chuck Noren  chuck.noren@es.atl.sita.int
    882   Maximum Strategy Inc.        Paul Stolle  pstolle@maxstrat.com
    883   Integrated Systems, Inc.             Michael Zheng  mz@isi.com
    884   E-Systems, Melpar         Rick Silton  rsilton@melpar.esys.com
    885   Reliance Comm/Tec        Mark Scott  73422.1740@compuserve.com
    886   Summa Four Inc.                    Paul Nelson  (603) 625-4050
    887   J & L Information Systems          Rex Jackson  (818) 709-1778
    888   Forest Computer Inc.               Dave Black  dave@forest.com
    889   Palindrome Corp.   Jim Gast  jgast@palindro.mhs.compuserve.com
    890   ZyXEL Communications Corp.  Harry Chou  howie@csie.nctu.edu.tw
    891   Network Managers (UK) Ltd,   Mark D Dooley  mark@netmgrs.co.uk
    892   Sensible Office Systems Inc.      Pat Townsend  (712) 276-0034
    893   Informix Software         Anthony Daniel  anthony@informix.com
    894   Dynatek Communications           Howard Linton  (703) 490-7205
    895   Versalynx Corp.                    Dave Fisler  (619) 536-8023
    896   Potomac Scheduling Communications Company           David Labovitz  del@access.digex.net
    897   Sybase Inc.                   Dave Meldrum  meldrum@sybase.com
    898   DiviCom Inc.                         Eyal Opher  eyal@divi.com
    899   Datus elektronische Informationssysteme GmbH                    Hubert Mertens marcus@datus.uucp
    900   Matrox Electronic Systems Limited            Marc-Andre Joyal  marc-andre.joyal@matrox.com
    901   Digital Products, Inc.        Ross Dreyer  rdreyer@digprod.com
    902   Scitex Corp. Ltd.          Yoav Chalfon  yoav_h@ird.scitex.com
    903   RAD Vision          Oleg Pogorelik  radvis@vax.trendline.co.il
    904   Tran Network Systems            Paul Winkeler  paulw@revco.com
    905   Scorpion Logic                     Sean Harding  +09 2324 5672
    906   Inotech Inc.                       Eric Jacobs  (703) 641-0469
    907   Controlled Power Co.        Yu Chin  76500,3160@compuserve.com
    908   Elsag Bailey Incorporate Derek McKearney  mckearney@bailey.com
    909   J.P. Morgan              Chung Szeto  szeto_chung@jpmorgan.com
    910   Clear Communications Corp.          Kurt Hall  khall@clear.com
    911   General Technology Inc.         Perry Rockwell  (407) 242-2733
    912   Adax Inc.                          Jory Gessow   jory@adax.com
    913   Mtel Technologies, Inc.     Jon Robinson  552-3355@mcimail.com
    914   Underscore, Inc.            Jeff Schnitzer  jds@underscore.com
    915   SerComm Corp.                        Ben Lin   +8 862-577-5400
    916   Baxter Healthcare Corporation      Joseph Sturonas  sturonaj@mpg.mcgawpark.baxter.com
    917   Tellus Technology               Ron Cimorelli   (510) 498-8500
    918   Continuous Electron Beam Accelerator Facility              Paul Banta  banta@cebaf.gov
    919   Canoga Perkins                   Margret Siska  (818) 718-6300
    920   R.I.S Technologies              Fabrice Lacroix  +33 7884 6400
    921   INFONEX Corp.            Kazuhiro Watanabe  kazu@infonex.co.jp
    922   WordPerfect Corp.           Douglas Eddy  eddy@wordperfect.com
    923   NRaD                          Russ Carleton  roccor@netcom.com
    924   Hong Kong Telecommunications Ltd.     K. S. Luk +8 52 883 3183
    925   Signature Systems               Doug Goodall   goodall@crl.com
    926   Alpha Technologies LTD.          Guy Pothiboon  (604) 430-8908
    927   PairGain Technologies, Inc.       Ken Huang  kenh@pairgain.com
    928   Sonic Systems             Sudhakar Ravi  sudhakar@sonicsys.com
    929   Steinbrecher Corp.       Kary Robertson  krobertson@delphi.com
    930   Centillion Networks, Inc.     Derek Pitcher   derek@lanspd.com
    931   Network Communication Corp.      Tracy Clark  ncc!central!tracyc@netcomm.attmail.com
    932   Sysnet A.S.                   Carstein Seeberg  case@sysnet.no
    933   Telecommunication Systems Lab Gerald Maguire maguire@it.kth.se
    934   QMI                             Scott Brickner  (410) 573-0013
    935   Phoenixtec Power Co., LTD.       An-Hsiang Tu  +8 862 646 3311
    936   Hirakawa Hewtech Corp.     H. Ukaji  lde02513@niftyserve.or.jp
    937   No Wires Needed B.V.       Arnoud Zwemmer  roana@cs.utwente.nl
    938   Primary Access               Kerstin Lodman  lodman@priacc.com
    939   Enterprises.FDSW            Dag Framstad  dag.framstad@fdsw.no
    940   Grabner & Kapfer GnbR          Vinzenz Grabner  zen@wsr.ac.att
    941   Nemesys Research Ltd.         Michael Dixon  mjd@nemesys.co.uk
    942   Pacific Communication Sciences, Inc. (PSCI)                     Yvonne Kammer mib-contact@pcsi.com
    943   Level One Communications, Inc.                       Moshe Kochinski  moshek@level1.com
    944   Fast Track, Inc.     Andrew H. Dimmick  adimmick@world.std.com
    945   Andersen Consulting, OM/NI Practice                         Greg Tilford p00919@psilink.com
    946   Bay Technologies Pty Ltd.   Paul Simpson  pauls@baytech.com.au
    947   Integrated Network Corp.      Daniel Joffe wandan@integnet.com
    948   Epoch, Inc.                       David Haskell  deh@epoch.com
    949   Wang Laboratories Inc.         Pete Reilley  pvr@wiis.wang.com
    950   Polaroid Corp.       Sari Germanos  sari@temerity.polaroid.com
    951   Sunrise Sierra                    Gerald Olson  (510) 443-1133
    952   Silcon Group                   Bjarne Bonvang  +45 75 54 22 55
    953   Coastcom                  Donald Pickerel  dpickere@netcom.com
    954   4th DIMENSION SOFTWARE LTD.       Thomas Segev/Ely Hofner autumn@zeus.datasrv.co.il
    955   SEIKO SYSTEMS Inc.              Kiyoshi Ishida  ishi@ssi.co.jp
    956   PERFORM                    Jean-Hugues Robert  +33 42 27 29 32
    957   TV/COM International              Jean Tellier  (619) 675-1376
    958   Network Integration, Inc.            Scott C. Lemon  slemon@nii.mhs.compuserve.com
    959   Sola Electric, A Unit of General Signal                    Bruce Rhodes 72360,2436@compuserve.com
    960   Gradient Technologies, Inc.  Geoff Charron  geoff@gradient.com
    961   Tokyo Electric Co., Ltd.           A. Akiyama  +81 558 76 9606
    962   Codonics, Inc.                     Joe Kulig  jjk@codonics.com
    963   Delft Technical University Mark Schenk m.schenk@ced.tudelft.nl
    964   Carrier Access Corp.        Roger Koenig  tomquick@carrier.com
    965   eoncorp                           Barb Wilson  wilsonb@eon.com
    966   Naval Undersea Warfare Center            Mark Lovelace  lovelace@mp34.nl.nuwc.navy.mil
    967   AWA Limited                   Mike Williams    +61 28 87 71 11
    968   Distinct Corp.           Tarcisio Pedrotti  tarci@distinct.com
    969   National Technical University of Athens            Theodoros Karounos karounos@phgasos.ntua.gr
    970   BGS Systems, Inc.                       Amr Hafez  amr@bgs.com
    971   McCaw Wireless Data Inc.     Brian Bailey  bbailey@airdata.com
    972   Bekaert                  Koen De Vleeschauwer  kdv@bekaert.com
    973   Epic Data Inc.        Vincent Lim  vincent_lim@epic.wimsey.com
    974   Prodigy Services Co.              Ed Ravin  elr@wp.prodigy.com
    975   First Pacific Networks (FPN)     Randy Hamilton  randy@fpn.com
    976   Xylink Ltd.         Bahman Rafatjoo  100117.665@compuserve.com
    977   Relia Technologies Corp.  Fred Chen  fredc@relia1.relia.com.tw
    978   Legacy Storage Systems Inc.           James Hayes james@lss-chq.mhs.compuserve.com
    979   Digicom, SPA                   Claudio Biotti  +39 3312 0 0122
    980   Ark Telecom                       Alan DeMars  alan@arktel.com
    981   National Security Agency (NSA)            Cynthia Stewart maedeen@romulus.ncsc.mil
    982  Southwestern Bell Corporation                       Brian Bearden bb8840@swuts.sbc.com
    983  Virtual Design Group, Inc.                Chip Standifer 70650.3316@compuserve.com
    984  Rhone Poulenc                Olivier Pignault   +33 1348 2 4053
    985  Swiss Bank Corporation        Neil Todd  toddn@gb.swissbank.com
    986  ATEA N.V.             Walter van Brussel  p81710@banyan.atea.be
    987  Computer Communications Specialists, Inc.                   Carolyn Zimmer  cczimmer@crl.com
    988  Object Quest, Inc.             Michael L. Kornegay  mlk@bir.com
    989  DCL System International, Ltd.   Gady Amit gady-a@dcl-see.co.il
    990  SOLITON SYSTEMS K.K.             Masayuki Yamai  +81 33356 6091
    991  U S Software                       Don Dunstan  ussw@netcom.com
    992  Systems Research and Applications Corporation                 Todd Herr herrt@smtplink.sra.com
    993  University of Florida           Todd Hester  todd@circa.ufl.edu
    994  Dantel, Inc.                       John Litster  (209) 292-1111
    995  Multi-Tech Systems, Inc.    Dale Martenson  (612) 785-3500 x519
    996  Softlink Ltd.     Moshe Leibovitch  softlink@zeus.datasrv.co.il
    997  ProSum                        Christian Bucari  +33.1.4590.6231
    998  mars Systems Consultancy, Ltd.                 Ross Wakelin  r.wakelin@march.co.uk
    999  Hong Technology, Inc.            Walt Milnor  brent@oceania.com
   1000  Internet Assigned Numbers Authority                iana@isi.edu
   1001  PECO Energy Co.                  Rick Rioboli  u002rdr@peco.com
   1002  United Parcel Service        Steve Pollini  nrd1sjp@nrd.ups.com
   1003  Storage Dimensions, Inc.     Michael Torhan  miketorh@xstor.com
   1004  ITV Technologies, Inc.               Jacob Chen  itv@netcom.com
   1005  TCPSI             Victor San Jose   Victor.Sanjose@sp1.y-net.es
   1006  Promptus Communications, Inc.     Paul Fredette  (401) 683-6100
   1007  Norman Data Defense Systems                Kristian A. Bognaes  norman@norman.no
   1008  Pilot Network Services, Inc.     Rob Carrade  carrade@pilot.net
   1009  Integrated Systems Solutions Corporation                  Chris Cowan cc@austin.ibm.com
   1010  SISRO                 Kamp Alexandre  100074.344@compuserve.com
   1011  NetVantage                       Kevin Bailey  speed@kaiwan.com
   1012  Marconi S.p.A.             Giuseppe Grasso  gg@relay.marconi.it
   1013  SURECOM                         Mike S. T. Hsieh  +886.25.92232
   1014  Royal Hong Kong Jockey Club               Edmond Lee 100267.3660@compuserve.com
   1015  Gupta                            Howard Cohen  hcohen@gupta.com
   1016  Tone Software Corporation       Neil P. Harkins  (714) 991-9460
   1017  Opus Telecom                     Pace Willisson  pace@blitz.com
   1018  Cogsys Ltd.          Niall Teasdale  niall@hedgehog.demon.co.uk
   1019  Komatsu, Ltd.              Akifumi Katsushima  +81 463.22.84.30
   1020  ROI Systems, Inc                   Michael Wong  (801) 942-1752
   1021  Lightning Instrumentation SA    Mike O'Dowd  odowd@lightning.ch
   1022  TimeStep Corp.          Stephane Lacelle slacelle@newbridge.com
   1023  INTELSAT                       Ivan Giron  i.giron@intelsat.int
   1024  Network Research Corporation Japan, Ltd.       Tsukasa Ueda  100156.2712@compuserve.com
   1025  Relational Development, Inc.  Steven Smith  rdi@ins.infonet.net
   1026  Emerald Systems, Corp. Robert A. Evans Jr. (619) 673-2161 x5120
   1027  Mitel, Corp.                    Tom Quan  tq@software.mitel.com
   1028  Software AG                        Peter Cohen  sagpc@sagus.com
   1029  MillenNet, Inc.                       Manh Do    (510) 770-9390
   1030  NK-EXA Corp.           Ken'ichi Hayami  hayami@dst.nk-exa.co.jp
   1031  BMC Software                     Chris Sharp  csharp@patrol.com
   1032  StarFire Enterprises, Inc.          Lew Gaiter  lg@starfire.com
   1033  Hybrid Networks, Inc.           Doug Muirhead  dougm@hybrid.com
   1034  Quantum Software GmbH          Thomas Omerzu  omerzu@quantum.de
   1035  Openvision Technologies Limited               Andrew Lockhart  alockhart@openvision.co.uk
   1036  Healthcare Communications, Inc. (HCI)                Larry Streepy streepy@healthcare.com
   1037  SAIT Systems                          Hai Dotu    +3223.7053.11
   1038  SAT                              Mleczko Alain  +33.1.4077.1156
   1039  CompuSci Inc.,                   Bob Berry  bberry@compusci.com
   1040  Aim Technology                 Ganesh Rajappan  ganeshr@aim.com
   1041  CIESIN                      Kalpesh Unadkat  kalpesh@ciesin.org
   1042  Systems & Technologies International                  Howard Smith  ghamex@aol.com
   1043  Israeli Electric Company (IEC) Yoram Harlev yoram@yor.iec.co.il
   1044  Phoenix Wireless Group, Inc.              Gregory M. Buchanan  buchanan@pwgi.com
   1045  SWL                  Bill Kight  wkightgrci.com  (410) 290.7245
   1046  nCUBE                            Greg Thompson  gregt@ncube.com
   1047  Cerner, Corp.             Dennis Avondet  (816) 221.1024  X2432
   1048  Andersen Consulting        Mark Lindberg  mlindber@andersen.com
   1049  Lincoln Telephone Company     Bob Morrill  root@si6000.ltec.com
   1050  Acer                                    Jay Tao  jtao@Altos.COM
   1051  Cedros                        Juergen Haakert  +49.2241.9701.80
   1052  AirAccess                  Ido Ophir  100274.365@compuserve.com
   1053  Expersoft Corporation        David Curtis  curtis@expersoft.com
   1054  Eskom                    Sanjay Lakhani h00161@duvi.eskom.co.za
   1055  SBE, Inc.                         Vimal Vaidya   vimal@sbei.com
   1056  EBS, Inc.                        Emre Gundogan  baroque@ebs.com
   1057  American Computer and Electronics, Corp.        Tom Abraham  tha@acec.com
   1058  Syndesis Limited                 Wil Macaulay  wil@syndesis.com
   1059  Isis Distributed Systems, Inc.   Ken Chapman  kchapman@isis.com
   1060  Priority Call Management   Greg Schumacher  gregs@world.std.com
   1061  Koelsch & Altmann GmbH           Christian Schreyer  100142.154@compuserve.com
   1062  WIPRO INFOTECH LTD. Chandrashekar Kapse  kapse@wipinfo.soft.net
   1063  Controlware                          Uli Blatz  ublatz@cware.de
   1064  Mosaic Software                W.van Biljon willem@mosaic.co.za
   1065  Canon Information Systems            Victor Villalpando  vvillalp@cisoc.canon.com
   1066  AmericaOnline               Andrew R. Scholnick  andrew@aol.net
   1067  Whitetree Network Technologies, Inc.                       Carl Yang cyang@whitetree.com
   1068  Xetron Corp.                    Dave Alverson  davea@xetron.com
   1069  Target Concepts, Inc.               Bill Price  bprice@tamu.edu
   1070  DMH Software          Yigal Hochberg  72144.3704@compuserve.com
   1071  Innosoft International, Inc.    Jeff Allison  jeff@innosoft.com
   1072  Controlware GmbH                     Uli Blatz  ublatz@cware.de
   1073  Telecommunications Industry Association (TIA)               Mike Youngberg   mikey@synacom.com
   1074  Boole & Babbage                      Rami Rubin  rami@boole.com
   1075  System Engineering Support, Ltd.  Vince Taylor  +44 454.614.638
   1076  SURFnet               Ton Verschuren  Ton.Verschuren@surfnet.nl
   1077  OpenConnect Systems, Inc.        Mark Rensmeyer  mrensme@oc.com
   1078  PDTS (Process Data Technology and Systems)       Martin Gutenbrunner  GUT@pdts.mhs.compuserve.com
   1079  Cornet, Inc.                          Nat Kumar  (703) 658-3400
   1080  NetStar, Inc.                  John K. Renwick  jkr@netstar.com
   1081  Semaphore Communications, Corp.  Jimmy Soetarman (408) 980-7766
   1082  Casio Computer Co., Ltd.      Shouzo Ohdate  ohdate@casio.co.jp
   1083  CSIR            Frikkie Strecker fstreck@marge.mikom.csir.co.za
   1084  APOGEE Communications      Olivier Caleff  caleff@apogee-com.fr
   1085  Information Management Company   Michael D. Liss  mliss@imc.com
   1086  Wordlink, Inc.                    Mike Aleckson  (314) 878-1422
   1087  PEER                            Avinash S. Rao  arao@cranel.com
   1088  Telstra Corp.  Michael Scollay        michaels@ind.tansu.com.au
   1089  Net X, Inc.  Sridhar Kodela  techsupp@netx.unicomp.net
   1090  PNC PLC     Gordon Tees        +44 716.061.200

Pour demander l'allocation d'un numéro d'entreprise, envoyer le nom complet de la compagnie, l'adresse, et le numéro de téléphone; et le nom complet le la personne à contacter, son adresse, numéro de téléphone, et son adresse de messagerie électronique dans à message à <iana-mib@isi.edu>.

[]

URL = ftp://ftp.isi.edu/in-notes/iana/assignments/enterprise-numbers

Codes SGMP spécifique de fabricant : [obsolète]

Préfixe : 1,255,

Décimal	Nom	Références	
0	Réservé	[JKR1]	
1	Proteon	[JS18]	
2	IBM	[JXR]	
3	CMU	[SXW]	
4	Unix	[MS9]	
5	ACC	[AB20]	
6	TWG	[MTR]	
7	CAYMAN	[BXM2]	
8	NYSERNET	[MS9]	
9	cisco	[GS2]	
10	BBN	[RH6]	
11	Non alloué	[JKR1]	
12	MIT	[JR35]	
13-254	Non alloué	[JKR1]	
255	Réservé	[JKR1]	

[]

URL = ftp://ftp.isi.edu/in-notes/iana/assignments/sgmp-vendor-specific-codes

Paramètres du protocole de résolution d'adresse

Le protocole de résolution d'adresse (ARP, Address Resolution Protocol) spécifié dans la [RFC826] possède plusieurs paramètres. Les valeurs allouées à ces paramètre figurent ci-dessous.

Codes de fonctionnement du protocole de résolution d'adresse inverse

Le protocole de résolution d'adresse inverse (RARP, Reverse Address Resolution ProtocolP) spécifié dans la [RFC903] utilise les codes "inverseq" ci-dessous.

ARP inverse dynamique

Le protocole de résolution inverse dynamique (DRARP, Dynamic Reverse Address Resolution Protocol) utilise les codes "DRARP" ci-dessous. Pour plus d'informations, contacter : David Brownell (suneast!helium!db@Sun.COM).

protocole de résolution d'adresse inverse

Le protocole de résolution d'adresse inverse (IARP, Inverse Address Resolution Protocol) spécifié dans la [RFC1293] utilise les codes "InARP" ci-dessous.

Allocations :

Numéro	Code de fonctionnement (op)	Référence	
1	REQUEST	[RFC826]	
2	REPLY	[RFC826]	
3	demande inverse	[RFC903]	
4	réplique inverse	[RFC903]	
5	DRARP-Request	[David Brownell]	
6	DRARP-Reply	[David Brownell]	
7	DRARP-Error	[David Brownell]	
8	InARP-Request	[RFC1293]	
9	InARP-Reply	[RFC1293]	
10	ARP-NAK	[Mark Laubach]	

Numéro	Type de matériel (hrd)	Références	
1	Ethernet (10 Mb)	[JBP]	
2	Expérimental Ethernet (3 Mb)	[JBP]	
3	Amateur Radio AX.25	[PXK]	
4	Anneau à jetons Proteon ProNET	[JBP]	
5	Chaos	[GXP]	
6	Réseaux IEEE 802	[JBP]	
7	ARCNET	[JBP]	
8	Hyperchannel	[JBP]	
9	Lanstar	[TU]	
10	Adresse abrégée Autonet	[MXB1]	
11	LocalTalk	[JKR1]	
12	LocalNet (IBM PCNet or SYTEK LocalNET)	[JXM]	
13	Ultra link	[RXD2]	
14	SMDS	[GXC1]	
15	Relais de trame	[AGM]	
16	Mode de transmission asynchrone (ATM)	[JXB2]	
17	HDLC	[JBP]	
18	Canal sur fibre optique	[Yakov Rekhter]	
19	Mode de transmission asynchrone (ATM)	[Mark Laubach]	
20	Ligne de série	[JBP]	
21	Mode de transmission asynchrone (ATM)	[MXB1]	

Type de protocole (pro)

Utilise les mêmes codes que ceux dont la liste figure à la section intitulée "Numéros Ethernet intéressants" (tous les types de matériel utilisent cet ensemble de codes pour le type de protocole).

Références
[RFC-826]	D. Plummer, "Protocole de résolution d’adresses Ethernet ou convertir les adresses de protocole réseau en adresse Ethernet à 48 bits pour transmission sur matériel Ethernet", STD 37, RFC-826, novembre 1982.
[RFC903]	R. Finlayson, T. Mann, J. Mogul et M. Theimer, "Protocole de résolution inverse d'adresse", STD 38, RFC 903, Stanford University, juin 1984.
[RFC1293]	T. Bradley et C. Brown, "Protocole de résolution inverse d'adresse", RFC 1293, Wellfleet Communications, Inc.,  janvier 1992.

Personnes
[AGM] Andy Malis <malis_a@timeplex.com>
[GXC1] George Clapp <meritec!clapp@bellcore.bellcore.com>
[GXP] Gill Pratt <gill%mit-ccc@MC.LCS.MIT.EDU>
[JBP] Jon Postel <postel@isi.edu>
[JKR1] Joyce K. Reynolds <jkrey@isi.edu>
[JXM] Joseph Murdock <---aucune--->
[MXB1] Mike Burrows <burrows@SRC.DEC.COM>
[PXK] Philip Koch <Philip.Koch@DARTMOUTH.EDU>
[RXD2] Rajiv Dhingra <rajiv@ULTRA.COM>
[TU] Tom Unger <tom@CITI.UMICH>
[David Brownell]
[Mark Laubach]
[Yakov Rekhter] <Yakov@IBM.COM>

[]

URL = ftp://ftp.isi.edu/in-notes/iana/assignments/arp-parameters

Numéros IEEE 802 intéressants

Certains des réseaux de toutes classes sont des réseaux IEEE 802. Ces systèmes peuvent utiliser un champ Point d'accès de service de liaison (LSAP, Link Service Access Point) d'une façon très similaire à celle dont le MILNET utilise le champ "link". De plus, il y a une extension de l'en-tête LSAP appelée protocole d'accès de sous-réseau (SNAP, Sub-Network Access Protocol).

L'IEEE aime décrire les nombres binaires dans l'ordre de transmission des bits, qui est l'opposé de l'ordre gros-boutien utilisé partout dans la documentation du protocole Internet.

Allocations :

Point d'accès de service de liaison	Description	Références	
binaire IEEE	binaire Internet	décimal			
00000000	00000000	0	LSAP nul	[IEEE]	
01000000	00000010	2	Gest indiv de s/couche LLC	[IEEE]	
11000000	00000011	3	Gest groupe de s/couche LLC	[IEEE]	
00100000	00000100	4	Contrôle de chemin SNA	[IEEE]	
01100000	00000110	6	Réservé (DOD IP)	[RFC768,JBP]	
01110000	00001110	14	PROWAY-LAN	[IEEE]	
01110010	01001110	78	EIA-RS 511 	[IEEE]	
01111010	01011110	94	ISI IP 	[JBP]	
01110001	10001110	142	PROWAY-LAN	[IEEE]	
01010101	10101010	170	SNAP	[IEEE]	
01111111	11111110	254	ISO CLNS IS 8473	[RFC926,JXJ]	
11111111	11111111	255	DSAP global	[IEEE]	

Ces numéros (et d'autres) sont alloués par l'office des normes de l'IEEE.
Son adresse est :
IEEE Registration Authority
c/o Iris Ringel
IEEE Standards Dept
445 Hoes Lane, P.O. Box 1331
Piscataway, NJ 08855-1331
Téléphone +1 908 562 3813
Fax : +1 908 562 1571

Le tarif est de 1000 $ US et cela prend 10 jours ouvrables après réception du formulaire de demande et du prix. Rien ne peut être fait par télécopie ou téléphone.

À une session ad hoc sur "Réseaux IEEE 802 et ARP", tenue durant le TCP Vendors Workshop (août 1986), a été développée une approche d'une façon cohérente d'envoyer les datagrammes DoD-IP et autres protocoles en rapport avec IP (tels que le protocole de résolution d'adresse (ARP)) sur les réseaux 802, en utilisant l'extension SNAP (voir la [RFC1042]).

Références
[RFC768]	J. Postel, "Protocole de datagramme d’utilisateur", RFC 768 (STD 6), 28 août 1980.
[RFC926]	Organisation International de normalisation, "Protocole pour la fourniture de services réseau en mode sans connexion", RFC 926, ISO, décembre 1984.
[RFC1042]	J. Postel et J. Reynolds, "Norme pour la transmission des datagrammes IP sur les réseaux IEEE 802", STD 43, RFC-1042, février 1988.

Personnes
[JBP] Jon Postel <postel@isi.edu>
[JXJ] <mystery contact>

[]

URL = ftp://ftp.isi.edu/in-notes/iana/assignments/ieee-802-numbers

Types ETHER 

Beaucoup de réseaux de toutes classes sont des Ethernets (10 Mb) ou des Ethernets expérimentaux (3 Mb). Ces systèmes utilisent un champ de message "type" d'une façon très similaire à celle dont l'ARPANET utilise le champ "link".

Si vous avez besoin d'un type Ether, contactez :
Xerox Systems Institute
3400 Hillview Ave.
PO BOX 10034
Palo Alto, CA 94303

Téléphone : 415-813-7164
Contact : Fonda Lix Pallone

La liste suivante des EtherTypes est constituée d'informations non vérifiées de sources diverses.

Allocations :

Ethernet	Ethernet expérimental	Description	Références
décimal	Hex	decimal	octal
000	0000-05DC	-	-	Champ Longueur IEEE802.3	[XEROX]
257	0101-01FF	-	-	Expérimental	[XEROX]
512	0200	512	1000	XEROX PUP (voir 0A00)	[8,XEROX]
513	0201	-	-	PUP Addr Trans (voir 0A01)	[XEROX]
	0400			Nixdorf	[XEROX]
1536	0600	1536	3000	XEROX NS IDP	[133,XEROX]
         0660                     DLOG                     [XEROX]
         0661                     DLOG                     [XEROX]
  2048   0800        513   1001   Internet IP (IPv4)     [105,JBP]
  2049   0801        -      -     X.75 Internet            [XEROX]
  2050   0802        -      -     NBS Internet             [XEROX]
  2051   0803        -      -     ECMA Internet            [XEROX]
  2052   0804        -      -     Chaosnet                 [XEROX]
  2053   0805        -      -     X.25 Level 3             [XEROX]
  2054   0806        -      -     ARP                     [88,JBP]  2055   0807        -      -     XNS Compatability        [XEROX]
  2076   081C        -      -     Symbolics Private         [DCP1]
  2184   0888-088A   -      -     Xyplex                   [XEROX]
  2304   0900        -      -     Ungermann-Bass net debugr[XEROX]
  2560   0A00        -      -     Xerox IEEE802.3 PUP      [XEROX]
  2561   0A01        -      -     PUP Addr Trans           [XEROX]
  2989   0BAD        -      -     Banyan Systems           [XEROX]
  4096   1000        -      -     Berkeley Trailer nego    [XEROX]
  4097   1001-100F   -      -     Berkeley Trailer encap/IP[XEROX]
  5632   1600        -      -     Valid Systems            [XEROX]
 16962   4242        -      -     PCS Basic Block Protocole [XEROX]
 21000   5208        -      -     BBN Simnet               [XEROX]
 24576   6000        -      -     DEC Non alloué (Exp.)    [XEROX]
 24577   6001        -      -     DEC MOP Dump/Load        [XEROX]
 24578   6002        -      -     DEC MOP Remote Console   [XEROX]
 24579   6003        -      -     DEC DECNET Phase IV Route[XEROX]
 24580   6004        -      -     DEC LAT                  [XEROX]
 24581   6005        -      -     DEC Diagnostic Protocole  [XEROX]
 24582   6006        -      -     DEC Customer Protocole    [XEROX]
 24583   6007        -      -     DEC LAVC, SCA            [XEROX]
 24584   6008-6009   -      -     DEC Non alloué           [XEROX]
 24586   6010-6014   -      -     3Com Corporation         [XEROX]
 28672   7000        -      -     Ungermann-Bass download  [XEROX]
 28674   7002        -      -     Ungermann-Bass dia/loop  [XEROX]
 28704   7020-7029   -      -     LRT                      [XEROX]
 28720   7030        -      -     Proteon                  [XEROX]
 28724   7034        -      -     Cabletron                [XEROX]
 32771   8003        -      -     Cronus VLN            [131,DT15]
 32772   8004        -      -     Cronus Direct         [131,DT15]
 32773   8005        -      -     HP Probe                 [XEROX]
 32774   8006        -      -     Nestar                   [XEROX]
 32776   8008        -      -     AT&T                     [XEROX]
 32784   8010        -      -     Excelan                  [XEROX]
 32787   8013        -      -     SGI diagnostics            [AXC]
 32788   8014        -      -     SGI network games          [AXC]
 32789   8015        -      -     SGI reserved               [AXC]
 32790   8016        -      -     SGI bounce server          [AXC]
 32793   8019        -      -     Apollo Computers         [XEROX]
 32815   802E        -      -     Tymshare                 [XEROX]
 32816   802F        -      -     Tigan, Inc.              [XEROX]
 32821   8035        -      -     Reverse ARP             [48,JXM]
 32822   8036        -      -     Aeonic Systems           [XEROX]
 32824   8038        -      -     DEC LANBridge            [XEROX]
 32825   8039-803C   -      -     DEC Non alloué           [XEROX]
 32829   803D        -      -     DEC Ethernet Encryption  [XEROX]
 32830   803E        -      -     DEC Non alloué           [XEROX]
 32831   803F        -      -     DEC LAN Traffic Monitor  [XEROX]
 32832   8040-8042   -      -     DEC Non alloué           [XEROX]
 32836   8044        -      -     Planning Research Corp.  [XEROX]
 32838   8046        -      -     AT&T                     [XEROX]
 32839   8047        -      -     AT&T                     [XEROX]
 32841   8049        -      -     ExperData                [XEROX]
 32859   805B        -      -     Stanford V Kernel exp.   [XEROX]
 32860   805C        -      -     Stanford V Kernel prod.  [XEROX]
 32861   805D        -      -     Evans & Sutherland       [XEROX]
 32864   8060        -      -     Little Machines          [XEROX]
 32866   8062        -      -     Counterpoint Computers   [XEROX]
 32869   8065        -      -     Univ. of Mass. @ Amherst [XEROX]
 32870   8066        -      -     Univ. of Mass. @ Amherst [XEROX]
 32871   8067        -      -     Veeco Integrated Auto.   [XEROX]
 32872   8068        -      -     General Dynamics         [XEROX]
 32873   8069        -      -     AT&T                     [XEROX]
 32874   806A        -      -     Autophon                 [XEROX]
 32876   806C        -      -     ComDesign                [XEROX]
 32877   806D        -      -     Computgraphic Corp.      [XEROX]
 32878   806E-8077   -      -     Landmark Graphics Corp.  [XEROX]
 32890   807A        -      -     Matra                    [XEROX]
 32891   807B        -      -     Dansk Data Elektronik    [XEROX]
 32892   807C        -      -     Merit Internodal           [HWB]
 32893   807D-807F   -      -     Vitalink Communications  [XEROX]
 32896   8080        -      -     Vitalink TransLAN III    [XEROX]
 32897   8081-8083   -      -     Counterpoint Computers   [XEROX]
 32923   809B        -      -     Appletalk                [XEROX]
 32924   809C-809E   -      -     Datability               [XEROX]
 32927   809F        -      -     Spider Systems Ltd.      [XEROX]
 32931   80A3        -      -     Nixdorf Computers        [XEROX]
 32932   80A4-80B3   -      -     Siemens Gammasonics Inc. [XEROX]
 32960   80C0-80C3   -      -     DCA Data Exchange Cluster[XEROX]
         80C4                     Banyan Systems           [XEROX]
         80C5                     Banyan Systems           [XEROX]
 32966   80C6        -      -     Pacer Software           [XEROX]
 32967   80C7        -      -     Applitek Corporation     [XEROX]
 32968   80C8-80CC   -      -     Intergraph Corporation   [XEROX]
 32973   80CD-80CE   -      -     Harris Corporation       [XEROX]
 32975   80CF-80D2   -      -     Taylor Instrument        [XEROX]
 32979   80D3-80D4   -      -     Rosemount Corporation    [XEROX]
 32981   80D5        -      -     IBM SNA Service on Ether [XEROX]
 32989   80DD        -      -     Varian Associates        [XEROX]
 32990   80DE-80DF   -      -     Integrated Solutions TRFS[XEROX]
 32992   80E0-80E3   -      -     Allen-Bradley            [XEROX]
 32996   80E4-80F0   -      -     Datability               [XEROX]
 33010   80F2        -      -     Retix                    [XEROX]
 33011   80F3        -      -     AppleTalk AARP (Kinetics)[XEROX]
 33012   80F4-80F5   -      -     Kinetics                 [XEROX]
 33015   80F7        -      -     Apollo Computer          [XEROX]
 33023   80FF-8103   -      -     Wellfleet Communications [XEROX]
 33031   8107-8109   -      -     Symbolics Private        [XEROX]
 33072   8130        -      -     Hayes Microcomputers     [XEROX]
 33073   8131        -      -     VG Laboratory Systems    [XEROX]
         8132-8136                Bridge Communications    [XEROX]
 33079   8137-8138   -      -     Novell, Inc.             [XEROX]
 33081   8139-813D   -      -     KTI                      [XEROX]
         8148                     Logicraft                [XEROX]
         8149                     Network Computing Devices[XEROX]
         814A                     Alpha Micro              [XEROX]
 33100   814C        -      -     SNMP                      [JKR1]
         814D                     BIIN                     [XEROX]
         814E                     BIIN                     [XEROX]
         814F                     Technically Elite Concept[XEROX]
         8150                     Rational Corp            [XEROX]
         8151-8153                Qualcomm                 [XEROX]
         815C-815E                Computer Protocole Pty Ltd[XEROX]
         8164-8166                Charles River Data System[XEROX]
         817D-818C                Protocole Engines         [XEROX]
         818D                     Motorola Computer        [XEROX]
         819A-81A3                Qualcomm                 [XEROX]
         81A4                     ARAI Bunkichi            [XEROX]
         81A5-81AE                RAD Network Devices      [XEROX]
         81B7-81B9                Xyplex                   [XEROX]
         81CC-81D5                Apricot Computers        [XEROX]
         81D6-81DD                Artisoft                 [XEROX]
         81E6-81EF                Polygon                  [XEROX]
         81F0-81F2                Comsat Labs              [XEROX]
         81F3-81F5                SAIC                     [XEROX]
         81F6-81F8                VG Analytical            [XEROX]
         8203-8205                Quantum Software         [XEROX]
         8221-8222                Ascom Banking Systems    [XEROX]
         823E-8240                Advanced Encryption Syste[XEROX]
         827F-8282                Athena Programming       [XEROX]
         8263-826A                Charles River Data System[XEROX]
         829A-829B                Inst Ind Info Tech       [XEROX]
         829C-82AB                Taurus Controls          [XEROX]
         82AC-8693                Walker Richer & Quinn    [XEROX]
         8694-869D                Idea Courier             [XEROX]
         869E-86A1                Computer Network Tech    [XEROX]
         86A3-86AC                Gateway Communications   [XEROX]
         86DB                     SECTRA                   [XEROX]
         86DE                     Delta Controls           [XEROX]
 34543   86DF        -      -     ATOMIC                     [JBP]
         86E0-86EF                Landis & Gyr Powers      [XEROX]
         8700-8710                Motorola                 [XEROX]
         8A96-8A97                Invisible Software       [XEROX]
 36864   9000        -      -     Loopback                 [XEROX]
 36865   9001        -      -     3Com(Bridge) XNS Sys Mgmt[XEROX]
 36866   9002        -      -     3Com(Bridge) TCP-IP Sys  [XEROX]
 36867   9003        -      -     3Com(Bridge) loop detect [XEROX]
 65280   FF00        -      -     BBN VITAL-LanBridge cache[XEROX]
         FF00-FF0F                ISC Bunker Ramo          [XEROX]

Les normes pour la transmission des datagrammes IP sur les Ethernets et les Ethernets expérimentaux sont spécifiées respectivement dans la [RFC894] et la [RFC895].

NOTE : Les blocs d'adresse Ethernet à 48 bits ont alloués par l'IEEE.
IEEE Registration Authority
c/o Iris Ringel
IEEE Standards Department
445 Hoes Lane, P.O. Box 1331
Piscataway, NJ 08855-1331
Téléphone +1 908 562 3813
Fax : +1 908 562 1571

Bloc d'adresse Ethernet de l'IANA

L'IANA possède un bloc d'adresses Ethernet qui peut être utilisé pour des allocations d'adresse de diffusion groupée et autres besoins particuliers.

Le bloc d'adresse en binaire IEEE est :  0000 0000 0000 0000 0111 1010

En notation Internet décimale normale séparée par des points, c'est 0.0.94 car les octets sont transmis avec celui de plus fort poids en premier et les bits au sein des octets sont transmis celui de moindre poids en premier (voir "Notation des données" dans l'Introduction).

Ordre de transmission des bits CSMA/CD et bus à jetons IEEE : 00 00 5E

Ordre de transmission des bits d'anneau à jetons IEEE : 00 00 7A

Apparence sur le réseau (bits transmis de gauche à droite) :

    0                                                 23                                                  47
    |                                                   |                                                     |
    1000 0000 0000 0000 0111 1010 xxxx xxx0 xxxx xxxx xxxx xxxx
    |                                                                     |
    Bit de diffusion groupée                              0 = Diffusion groupée Internet
                                                                         1 = Alloué par l'IANA pour d'autres usages

Apparence en mémoire (bits transmis de droite à gauche au sein des octets, octets transmis de gauche à droite) :

    0                                                 23                                                47
    |                                                   |                                                   |
    0000 0001 0000 0000 0101 1110 0xxx xxxx xxxx xxxx xxxx xxxx
                   |                                       |
            Bit de diffusion groupée        0 = Diffusion groupée Internet
                                                           1 = Alloué par l'IANA pour d'autres usages

Cette dernière représentation correspond à l'ordre binaire standard de l'Internet, et c'est le format auquel la plupart des programmeurs ont affaire. En utilisant cette représentation, la gamme des adresses de diffusion groupée Internet est :

01-00-5E-00-00-00  à  01-00-5E-7F-FF-FF  en hexadécimal, ou
1.0.94.0.0.0  à  1.0.94.127.255.255  en décimal à octets séparés par des points

Composants d'adresse de fabricant Ethernet

Les adresses de matériel Ethernet sont de 48 bits, exprimés en 12 chiffres hexadécimaux (0 à 9, plus A-F, en majuscules). Ces 12 chiffres hexadécimaux consistent en les six chiffres de gauche (qui devraient correspondrent au fabricant de l'interface Ethernet dans la station) et les six derniers/de droite chiffres qui spécifient le numéro de série de l'interface pour ce fabricant d'interface.

Les adresses Ethernet peuvent être écrites sans trait d'union (par exemple, 123456789ABC), ou avec un trait d'union (par exemple, 123456-789ABC), mais devraient être écrites avec un trait d'union entre les octets (par exemple, 12-34-56-78-9A-BC).

Ces adresses sont des adresses de station physique, et non de diffusion ou de diffusion groupée, de sorte que le second chiffre hexadécimal (lu à partir de la gauche) devra être pair, et non impair.

À présent, on ne sait pas clairement comment l' IEEE alloue les adresses de bloc Ethernet. Si c'est en blocs de 2**24 ou 2**25, et si les diffusions groupées sont allouées dans ce bloc ou séparément. Une portion du bloc d'adresses de fabricant semble allouée en série, et une autre portion intentionnellement allouée au hasard. Si il y a un algorithme global selon lequel les adresses sont désignées comme physiques (dans une microplaquette) par opposition à logiques (allouées par un logiciel), ou si elles sont allouées mondialement par opposition à une allocation locale, certaines des adresses connues ne suivent pas le schéma (par exemple, AA0003; 02xxxx).

00000C  Cisco
00000E  Fujitsu
00000F  NeXT
000010  Sytek
00001D  Cabletron
000020  DIAB (Data Intdustrier AB)
000022  Visual Technology
00002A  TRW

000032  GPT Limited (réallocation de GEC Computers Ltd)
00005A  S & Koch
00005E  IANA
000065  Network General
00006B  MIPS
000077  MIPS
00007A  Ardent
000089  Cayman Systems  Gatorbox
000093  Proteon
00009F  Ameristar Technology
0000A2  Wellfleet
0000A3  Network Application Technology
0000A6  Network General (allocation interne, pas pour les produits)
0000A7  NCD             X-terminals
0000A9  Network Systems
0000AA  Xerox           Xerox machines
0000B3  CIMLinc
0000B7  Dove            Fastnet
0000BC  Allen-Bradley
0000C0  Western Digital
0000C5  Farallon phone net card
0000C6  HP Intelligent Networks Operation (anciennement Eon Systems)
0000C8  Altos
0000C9  Emulex          Terminal Servers
0000D7  Dartmouth College (NED Router)
0000D8  3Com? Novell?   PS/2
0000DD  Gould
0000DE  Unigraph
0000E2  Acer Counterpoint
0000EF  Alantec
0000FD  High Level Hardvare (Orion, UK)
000102  BBN             BBN internal usage (non enregistré)
0020AF  3COM ???
001700  Kabel
008064  Wyse Technology / Link Technologies
00802B  IMAC ???
00802D  Xylogics, Inc.  Annex terminal servers
00808C  Frontier Software Development
0080C2  IEEE 802.1 Committee
0080D3  Shiva
00AA00  Intel
00DD00  Ungermann-Bass
00DD01  Ungermann-Bass
020701  Racal InterLan
020406  BBN             BBN internal usage (non enregistré)
026086  Satelcom MegaPac (UK)
02608C  3Com            IBM PC; Imagen; Valid; Cisco
02CF1F  CMC             Masscomp; Silicon Graphics; Prime EXL

080002  3Com (anciennement Bridge)
080003  ACC (Advanced Computer Communications)
080005  Symbolics       Symbolics LISP machines
080008  BBN
080009  Hewlett-Packard
08000A  Nestar Systems
08000B  Unisys
080011  Tektronix, Inc.
080014  Excelan         BBN Butterfly, Masscomp, Silicon Graphics
080017  NSC
08001A  Data General
08001B  Data General
08001E  Apollo
080020  Sun             Sun machines
080022  NBI
080025  CDC
080026  Norsk Data (Nord)
080027  PCS Computer Systems GmbH
080028  TI              Explorer
08002B  DEC
08002E  Metaphor
08002F  Prime Computer  Prime 50-Series LHC300
080036  Intergraph      CAE stations
080037  Fujitsu-Xerox
080038  Bull
080039  Spider Systems
080041  DCA Digital Comm. Assoc.
080045  ???? (peut-être Xylogics, mais ils disent ne pas connaître ce numéro)
080046  Sony
080047  Sequent
080049  Univation
08004C  Encore
08004E  BICC
080056  Stanford University
080058  ???             DECsystem-20
08005A  IBM
080067  Comdesign
080068  Ridge
080069  Silicon Graphics
08006E  Concurrent      Masscomp
080075  DDE (Danish Data Elektronik A/S)
08007C  Vitalink        TransLAN III
080080  XIOS
080086  Imagen/QMS
080087  Xyplex          terminal servers
080089  Kinetics        AppleTalk-Ethernet interface
08008B  Pyramid
08008D  XyVision        XyVision machines

080090  Retix Inc       Bridges
484453  HDS ???
800010  AT&T
AA0000  DEC             obsolète
AA0001  DEC             obsolète
AA0002  DEC             obsolète
AA0003  DEC             adresse physique mondiale pour certaines machines DEC
AA0004  DEC             adresse logique locale pour les systèmes sous DECNET

Adresses de diffusion groupée ETHERNET

Une adresse de diffusion geroupée Ethernet comporte le bit de diffusion groupée, le composant de fabricant de 23 bits, et l'identifiant de groupe de 24 bits alloué par le fabricant. Par exemple, DEC a reçu le composant de fabricant 08-00-2B, de sorte que les adresses de diffusion groupées allouées par DEC ont comme 24 premiers bits 09-00-2B (car le bit de diffusion groupée est le bit de moindre poids du premier octet, qui est le "premier bit sur le réseau").

Adresses de diffusion groupée :
Adresse Ethernet	Champ Type	Usage	Référence
01-00-5E-00-00-00-	0800	Diffusion groupée Internet	[RFC1112]
01-00-5E-7F-FF-FF			
01-00-5E-80-00-00-	????	réservé Internet par l'IANA	
01-00-5E-FF-FF-FF			
01-80-C2-00-00-00	-802-	Arborescence (pour ponts)	
09-00-02-04-00-01?	8080?	imprimante Vitalink	
09-00-02-04-00-02?	8080?	Gestion Vitalink	
09-00-09-00-00-01	8005	Sonde HP	
09-00-09-00-00-01	-802-	Sonde HP	
09-00-09-00-00-04	8005?	HP DTC	
09-00-1E-00-00-00	8019?	Apollo DOMAIN	
09-00-2B-00-00-00       6009?   DEC MUMPS?
09-00-2B-00-00-01       8039?   DEC DSM/DTP?
09-00-2B-00-00-02       803B?   DEC VAXELN?
09-00-2B-00-00-03       8038    DEC Lanbridge Traffic Monitor (LTM)
09-00-2B-00-00-04       ????    DEC MAP End System Hello
09-00-2B-00-00-05       ????    DEC MAP Intermediate System Hello
09-00-2B-00-00-06       803D?   DEC CSMA/CD Encryption?
09-00-2B-00-00-07       8040?   DEC NetBios Emulator?
09-00-2B-00-00-0F       6004    DEC Local Area Transport (LAT)
09-00-2B-00-00-1x       ????    DEC Experimental
09-00-2B-01-00-00       8038    DEC LanBridge Copy packets (All bridges)
09-00-2B-01-00-01       8038    paquets Hello de Lanbridge DEC (tous ponts locaux) 1 pqt/s, envoyé par le LanBridge désigné
09-00-2B-02-00-00       ????    DEC DNA Lev. 2 Routing Layer routers?
09-00-2B-02-01-00       803C?   DEC DNA Naming Service Advertisement?
09-00-2B-02-01-01       803C?   DEC DNA Naming Service Solicitation?
09-00-2B-02-01-02       803E?   DEC DNA Time Service?
09-00-2B-03-xx-xx       ????    DEC default filtering by bridges?
09-00-2B-04-00-00       8041?   DEC Local Area Sys. Transport (LAST)?
09-00-2B-23-00-00       803A?   DEC Argonaut Console?
09-00-4E-00-00-02?      8137?   Novell IPX
09-00-56-00-00-00-      ????    Stanford reserved
09-00-56-FE-FF-FF
09-00-56-FF-00-00-      805C    Stanford V Kernel, version 6.0
09-00-56-FF-FF-FF
09-00-77-00-00-01       ????    Retix spanning tree bridges
09-00-7C-02-00-05       8080?   Vitalink diagnostics
09-00-7C-05-00-01       8080?   Vitalink gateway?
0D-1E-15-BA-DD-06       ????    HP
AB-00-00-01-00-00       6001    DEC Maintenance Operation Protocole (MOP) Dump/Load Assistance
AB-00-00-02-00-00       6002    DEC Maintenance Operation Protocole (MOP) Remote Console 1 System ID packet every 8-10 minutes, by every: - DEC LanBridge
- DEC DEUNA interface
- DEC DELUA interface
- DEC DEQNA interface (in a certain mode)
AB-00-00-03-00-00       6003    DECNET Phase IV end node Hello packets 1 packet every 15 seconds, sent by each DECNET host
AB-00-00-04-00-00       6003    DECNET Phase IV Router Hello packets 1 packet every 15 seconds, sent by the DECNET router
AB-00-00-05-00-00       ????    Réservé DEC through
AB-00-03-FF-FF-FF
AB-00-03-00-00-00       6004    DEC Local Area Transport (LAT) - old
AB-00-04-00-xx-xx       ????    Réservé DEC customer private use
AB-00-04-01-xx-yy       6007    DEC Local Area VAX Cluster groups Sys. Communication Architecture (SCA)
CF-00-00-00-00-00       9000    Ethernet Configuration Test protocol (Loopback)

Broadcast Address:

FF-FF-FF-FF-FF-FF       0600    XNS packets, Hello or gateway search? 6 packets every 15 seconds, per XNS station
FF-FF-FF-FF-FF-FF       0800    IP (e.g. RWHOD via UDP) as needed
FF-FF-FF-FF-FF-FF       0804    CHAOS
FF-FF-FF-FF-FF-FF       0806    ARP (for IP and CHAOS) as needed
FF-FF-FF-FF-FF-FF       0BAD    Banyan
FF-FF-FF-FF-FF-FF       1600    VALID packets, Hello or gateway search? 1 packets every 30 seconds, per VALID station
FF-FF-FF-FF-FF-FF       8035    Reverse ARP
FF-FF-FF-FF-FF-FF       807C    Merit Internodal (INP)
FF-FF-FF-FF-FF-FF       809B    EtherTalk

Références

[RFC894]	C. Hornig, "Norme pour la transmission des datagrammes IP sur les réseaux Ethernet, STD 41, RFC 894, Symbolics, avril 1984.

[RFC895]	J. Postel, "Norme pour la transmission des datagrammes IP sur les réseaux expérimentaux Ethernet", STD 42, RFC 895, USC/Information Sciences Institute, avril 1984.
[RFC1112]	S. Deering, "Extensions d'hôte pour diffusion groupée sur IP", STD 5, RFC 1112, Stanford University, août 1989.

Personnes
[AXC] Andrew Cherenson <arc@SGI.COM>
[DCP1] David Plummer <DCP@SCRC-QUABBIN.ARPA>
[DT15] Daniel Tappan <Tappan@BBN.COM>
[HWB] Hans-Werner Braun <HWB@MCR.UMICH.EDU>
[JBP] Jon Postel <postel@isi.edu>
[JKR1] Joyce K. Reynolds <jkrey@isi.edu>
[JXM] Joseph Murdock <---aucune--->
[XEROX] Fonda Pallone (415-813-7164)

[]

Numéros de type X.25

Le CCITT définit les deux bits de plus fort poids du premier octet des données d'usager d'appel comme suit :

00 – Utilisé pour d'autres recommandations du CCITT (comme X.29)
01 - Réservé pour utilisation par les autorités administrative "nationales"
10 - Réservé pour utilisation par les autorités administrative internationales
11 - Réservé pour utilisation arbitraire par accord mutuel entre ETCD

Données d'usager d'appel (hex)	Protocole	Référence	
01	PAD	[GS2]	
C5	Blacker front-end descr dev	[AGM]	
CC	IP	[RFC877,AGM]*	
CD	ISO-IP	[AGM]	
CF	PPP	[RFC1598]	
DD	Surveillance de réseau	[AGM]	

*NOTE : Allocation approuvée par le groupe de travail ISO SC6 dans la norme ISO 9577 (janvier 1990).

Références

[RFC877]	J. Korb, "Norme pour la transmission des datagrammes IP sur les réseaux publics de données", RFC 877, Purdue University, septembre 1983.

[RFC1598]	W. Simpson, "PPP en X.25", RFC 1598, Daydreamer, mars 1994.

Personnes
[AGM]     Andy Malis <malis_a@timeplex.com>
[GS2]     Greg Satz  <satz@CISCO.COM>

[]

URL = ftp://ftp.isi.edu/in-notes/iana/assignments/x25-type-numbers

Numéros de réseaux publics de données

Un des réseaux Internet de classe A est le système international des réseaux publics de données. Cette section fait la liste des transpositions entre les adresses Internet et les adresses de réseaux publics de données (X.121).

Allocations :

Internet	Réseau public de données	Description	Références
 014.000.000.000		Réservé	[JBP]
 014.000.000.001	3110-317-00035 00	PURDUE-TN	[TN]
 014.000.000.002	3110-608-00027 00	UWISC-TN	[TN]
 014.000.000.003	3110-302-00024 00	UDEL-TN  	[TN]
 014.000.000.004	2342-192-00149 23	UCL-VTEST	[PK]
 014.000.000.005	2342-192-00300 23	UCL-TG  	[PK]
 014.000.000.006	2342-192-00300 25	UK-SATNET	[PK]
 014.000.000.007	3110-608-00024 00	UWISC-IBM 	[MS56]
 014.000.000.008	3110-213-00045 00	RAND-TN 	[MO2]
 014.000.000.009	2342-192-00300 23	UCL-CS     	[PK]
 014.000.000.010	3110-617-00025 00	BBN-VAN-GW	[JD21]
 014.000.000.011	2405-015-50300 00	CHALMERS 	[UXB]
 014.000.000.012	3110-713-00165 00	RICE 	[PAM6]
 014.000.000.013	3110-415-00261 00	DECWRL	[PAM6]
 014.000.000.014	3110-408-00051 00	IBM-SJ 	[SXA3]
 014.000.000.015	2041-117-01000 00	SHAPE 	[JFW]
 014.000.000.016	2628-153-90075 00	DFVLR4-X25	[GB7]
 014.000.000.017	3110-213-00032 00	ISI-VAN-GW 	[JD21]
 014.000.000.018	2624-522-80900 52	FGAN-SIEMENS-X25	[GB7]
 014.000.000.019	2041-170-10000 00	SHAPE-X25	[JFW]
 014.000.000.020	5052-737-20000 50	UQNET 	[AXH]
 014.000.000.021	3020-801-00057 50	DMC-CRC1	[VXT]
 014.000.000.022	2624-522-80329 02	FGAN-FGANFFMVAX-X25	[GB7]
 014.000.000.023	2624-589-00908 01	ECRC-X25	[PXD]
 014.000.000.024	2342-905-24242 83	UK-MOD-RSRE	[JXE2]
 014.000.000.025	2342-905-24242 82	UK-VAN-RSRE	[AXM]
 014.000.000.026	2624-522-80329 05	DFVLRSUN-X25	[GB7]
 014.000.000.027	2624-457-11015 90	SELETFMSUN-X25	[BXD]
 014.000.000.028	3110-408-00146 00	CDC-SVL 	[RAM57]
 014.000.000.029	2222-551-04400 00	SUN-CNUCE	[ABB2]
 014.000.000.030	2222-551-04500 00	ICNUCEVM-CNUCE	[ABB2]
 014.000.000.031	2222-551-04600 00	SPARE-CNUCE	[ABB2]
 014.000.000.032	2222-551-04700 00	ICNUCEVX-CNUCE	[ABB2]
 014.000.000.033	2222-551-04524 00	CISCO-CNUCE	[ABB2]
 014.000.000.034	2342-313-00260 90	SPIDER-GW 	[AD67]
 014.000.000.035	2342-313-00260 91	SPIDER-EXP	[AD67]
 014.000.000.036	2342-225-00101 22	PRAXIS-X25A	[TXR]
 014.000.000.037	2342-225-00101 23	PRAXIS-X25B	[TXR]
 014.000.000.038	2403-712-30250 00	DIAB-TABY-GW	[FXB]
 014.000.000.039	2403-715-30100 00	DIAB-LKP-GW	[FXB]
 014.000.000.040	2401-881-24038 00	DIAB-TABY1-GW 	[FXB]
 014.000.000.041	2041-170-10060 00	STC	[TC27]
 014.000.000.042	2222-551-00652 60	CNUCE	[TC27]
 014.000.000.043	2422-510-05900 00	Tollpost-Globe AS	[OXG]
 014.000.000.044	2422-670-08900 00	Tollpost-Globe AS	[OXG]
 014.000.000.045	2422-516-01000 00	Tollpost-Globe AS	[OXG]
 014.000.000.046	2422-450-00800 00	Tollpost-Globe AS	[OXG]
 014.000.000.047	2422-610-00200 00	Tollpost-Globe AS	[OXG]
 014.000.000.048	2422-310-00300 00	Tollpost-Globe AS	[OXG]
 014.000.000.049	2422-470-08800 00	Tollpost-Globe AS	[OXG] 014.000.000.050	2422-210-04600 00	Tollpost-Globe AS	[OXG]
 014.000.000.051	2422-130-28900 00	Tollpost-Globe AS	[OXG]
 014.000.000.052	2422-310-27200 00	Tollpost-Globe AS	[OXG]
 014.000.000.053	2422-250-05800 00	Tollpost-Globe AS	[OXG]
 014.000.000.054	2422-634-05900 00	Tollpost-Globe AS	[OXG]
 014.000.000.055	2422-670-08800 00	Tollpost-Globe AS	[OXG]
 014.000.000.056	2422-430-07400 00	Tollpost-Globe AS	[OXG]
 014.000.000.057	2422-674-07800 00	Tollpost-Globe AS	[OXG]
 014.000.000.058	2422-230-16900 00	Tollpost-Globe AS	[OXG]
 014.000.000.059	2422-518-02900 00	Tollpost-Globe AS	[OXG]
 014.000.000.060	2422-370-03100 00	Tollpost-Globe AS	[OXG]
 014.000.000.061	2422-516-03400 00	Tollpost-Globe AS	[OXG]
 014.000.000.062	2422-616-04400 00	Tollpost-Globe AS	[OXG]
 014.000.000.063	2422-650-23500 00	Tollpost-Globe AS	[OXG]
 014.000.000.064	2422-330-02500 00	Tollpost-Globe AS	[OXG]
 014.000.000.065	2422-350-01900 00	Tollpost-Globe AS 	[OXG]
 014.000.000.066	2422-410-00700 00	Tollpost-Globe AS	[OXG]
 014.000.000.067	2422-539-06200 00	Tollpost-Globe AS	[OXG]
 014.000.000.068	2422-630-07200 00	Tollpost-Globe AS	[OXG]
 014.000.000.069	2422-470-12300 00	Tollpost-Globe AS	[OXG]
 014.000.000.070	2422-470-13000 00	Tollpost-Globe AS	[OXG]
 014.000.000.071	2422-170-04600 00	Tollpost-Globe AS	[OXG]
 014.000.000.072	2422-516-04300 00	Tollpost-Globe AS	[OXG]
 014.000.000.073	2422-530-00700 00	Tollpost-Globe AS	[OXG]
 014.000.000.074	2422-650-18800 00	Tollpost-Globe AS	[OXG]
 014.000.000.075	2422-450-24500 00	Tollpost-Globe AS	[OXG]
 014.000.000.076	2062-243-15631 00	DPT-BXL-DDC	[LZ15]
 014.000.000.077	2062-243-15651 00	DPT-BXL-DDC2	[LZ15]
 014.000.000.078	3110-312-00431 00	DPT-CHI 	[LZ15]
 014.000.000.079	3110-512-00135 00	DPT-SAT-ENG	[LZ15]
 014.000.000.080	2080-941-90550 00	DPT-PAR 	[LZ15]
 014.000.000.081	4545-511-30600 00	DPT-PBSC	[LZ15]
 014.000.000.082	4545-513-30900 00	DPT-HONGKONG	[LZ15]
 014.000.000.083	4872-203-55000 00	UECI-TAIPEI	[LZ15]
 014.000.000.084	2624-551-10400 20	DPT-HANOVR	[LZ15]
 014.000.000.085	2624-569-00401 99	DPT-FNKFRT 	[LZ15]
 014.000.000.086	3110-512-00134 00	DPT-SAT-SUPT	[LZ15]
 014.000.000.087	4602-3010-0103 20	DU-X25A 	[JK64]
 014.000.000.088	4602-3010-0103 21	FDU-X25B	[JK64]
 014.000.000.089	2422-150-33700 00	Tollpost-Globe AS	[OXG]
 014.000.000.090	2422-271-07100 00	Tollpost-Globe AS	[OXG]
 014.000.000.091	2422-516-00100 00	Tollpost-Globe AS	[OXG]
 014.000.000.092	2422-650-18800 00	Norsk Informas.	[OXG]
 014.000.000.093	2422-250-30400 00	Tollpost-Globe AS	[OXG]
 014.000.000.094		Leissner Data AB	[PXF1]
 014.000.000.095		Leissner Data AB	[PXF1]
 014.000.000.096		Leissner Data AB	[PXF1]
 014.000.000.097		Leissner Data AB	[PXF1]
 014.000.000.098		Leissner Data AB	[PXF1]
 014.000.000.099		Leissner Data AB	[PXF1]
 014.000.000.100 		Leissner Data AB	[PXF1]
 014.000.000.101		Leissner Data AB	[PXF1]
 014.000.000.102		Leissner Data AB	[PXF1]
 014.000.000.103		Leissner Data AB	[PXF1]
 014.000.000.104		Leissner Data AB	[PXF1]
 014.000.000.105		Leissner Data AB	[PXF1]
 014.000.000.106		Leissner Data AB	[PXF1]
 014.000.000.107		Leissner Data AB	[PXF1]
 014.000.000.108		Leissner Data AB	[PXF1]
 014.000.000.109		Leissner Data AB	[PXF1]
 014.000.000.110		Leissner Data AB	[PXF1]
 014.000.000.111		Leissner Data AB	[PXF1]
 014.000.000.112		Leissner Data AB	[PXF1]
 014.000.000.113		Leissner Data AB	[PXF1]
 014.000.000.114		Leissner Data AB	[PXF1]
 014.000.000.115		Leissner Data AB	[PXF1]
 014.000.000.116		Leissner Data AB	[PXF1]
 014.000.000.117		Leissner Data AB	[PXF1]
 014.000.000.118		Leissner Data AB	[PXF1]
 014.000.000.119		Leissner Data AB	[PXF1]
 014.000.000.120		Leissner Data AB	[PXF1]
 014.000.000.121		Leissner Data AB	[PXF1]
 014.000.000.122		Leissner Data AB	[PXF1]
 014.000.000.123		Leissner Data AB	[PXF1]
 014.000.000.124		Leissner Data AB	[PXF1]
 014.000.000.125		Leissner Data AB	[PXF1]
 014.000.000.126		Leissner Data AB	[PXF1]
 014.000.000.127		Leissner Data AB	[PXF1]
 014.000.000.128		Leissner Data AB	[PXF1]
 014.000.000.129	2422-150-17900 00	Tollpost-Globe AS	[OXG]
 014.000.000.130	2422-150-42700 00	Tollpost-Globe AS	[OXG]
 014.000.000.131	2422-190-41900 00	T-G Airfreight AS 	[OXG]
 014.000.000.132	2422-616-16100 00	Tollpost-Globe AS	[OXG]
 014.000.000.133	2422-150-50700-00	Tollpost-Globe Int.	[OXG]
 014.000.000.134	2422-190-28100-00	Intersped AS	[OXG]
 014.000.000.135-014.255.255.254	Non alloué	[JBP]
 014.255.255.255		Réservé	[JBP]

La norme pour la transmission des datagrammes IP sur les réseaux publics de données est spécifiée dans la RFC-1356 [69].

Références
[RFC877]	J. Korb, "Norme pour la transmission des datagrammes IP sur les réseaux publics de données", RFC 877, Purdue University, septembre 1983.

Personnes
[ABB2] A. Blasco Bonito <blasco@ICNUCEVM.CNUCE.CNR.IT>
[AD67] Andy Davis <andy@SPIDER.CO.UK>
[AXH] Arthur Harvey <harvey@gah.enet.dec.com>
[AXM] Alex Martin <---aucune--->
[BXD] Brian Dockter <---aucune--->
[FXB] <mystery contact>
[GB7] Gerd Beling <GBELING@ISI.EDU>
[JBP] Jon Postel <postel@isi.edu.
[JD21] Jonathan Dreyer <Dreyer@CCV.BBN.COM>
[JFW] Jon F. Wilkes <Wilkes@CCINT1.RSRE.MOD.UK>
[JK64] mystery contact!
[JXE2] Jeanne Evans <JME%RSRE.MOD.UK@CS.UCL.AC.UK>
[LZ15] Lee Ziegenhals <lcz@sat.datapoint.com>
[MS56] Marvin Solomon <solomon@CS.WISC.EDU>
[MO2] Michael O'Brien <obrien@AEROSPACE.AERO.ORG>
[OXG] Oyvind Gjerstad <ogj%tglobe2.UUCP@nac.no>
[PAM6] Paul McNabb <pam@PURDUE.EDU>
[PK] Peter Kirstein <Kirstein@NSS.CS.UCL.AC.UK>
[PXD] Peter Delchiappo <---aucune--->
[PXF1] Per Futtrup <---aucune--->
[RAM57] Rex Mann <---aucune--->
[SXA3] Sten Andler <---aucune--->
[TN] Thomas Narten <narten@PURDUE.EDU>
[TC27] Thomas Calderwood <TCALDERW@BBN.COM>
[TXR] Tim Rylance <praxis!tkr@UUNET.UU.NET>
[UXB] <mystery contact>
[VXT] V. Taylor <vktaylor@NCS.DND.CA>

[]

URL = ftp://ftp.isi.edu/in-notes/iana/assignments/public-data-network-numbers

Numéros de liaison MILNET

Le mot "liaison" se réfère ici à un champ de l'en-tête d'interface hôte/IMP MILNET d'origine. La liaison était à l'origine définie comme un champ de 8 bits. Les spécifications ultérieures ont défini ce champ comme le "message-id" avec une longueur de 12 bits. Le nom de liaison se réfère maintenant aux 8 bits de plus fort poids de ce champ d'identifiant de message de 12 bits. L'interface hôte/IMP est défini dans le BBN Report 1822 [BBN1822].

Les 4 bits de moindre poids du champ message-id sont appelés la sous-liaison. Sauf mention explicite contraire pour un protocole particulier, la sous-liaison n'a pas de signification dans les rapports envoyeur/receveur. L'envoyeur peut utiliser la sous-liaison de la façon qu'il veut (elle est retournée dans le RFNM par l'IMP de destination), le receveur devrait ignorer la sous-liaison.

Allocations de liaisons

Décimal	Description	Références	
0-63	Surveillance BBNCC	[MB]	
64-149	Non alloué	[JBP]	
150	IDP NS Xerox	[ETHERNET,XEROX]	
151	Non alloué  	[JBP]	
152	Protocole universel PARC	[PUP,XEROX]	
153	Rapport d'état TIP	[JGH]	
154	Comptabilité TIP	[JGH]	
155	Protocole Internet [régulier]	[RFC791,JBP]	
156-158	Protocole Internet [expérimental]	[RFC791,JBP]	
159	Liaison Figleaf	[JBW1]	
160	Protocole Blacker de réseau local	[DM28]	
161-194	Non alloué	[JBP]	
195	ISO-IP	[RFC926,RXM]	
196-247	Protocoles expérimentaux	[JBP]	
248-255	Maintenance réseau	[JGH]	

Adresses logiques MILNET

La facilité d'adressage logique de MILNET est décrite dans les [RFC878] et [RFC1005]. Une portion des adresses logiques possibles est réservée pour des utilisations standard.

Il y a 49 152 adresses logiques d'hôte possibles. Parmi elles, 256 sont réservées pour des allocations à des fonctions bien connues. Les allocations à des fonctions bien connues sont faites par l'IANA. Les allocations des autres adresses d'hôtes logiques sont faites par le NIC.

Allocation d'adresse logiques :

Décimal	Description	Références	
0	Réservé	[JBP]	
1	The BBN Core Gateways	[MB]	
2-254	Non alloué	[JBP]	
255	Réservé	[JBP]	

Transpositions d'adresses X.25 MILNET

Les adresses sont allouées à tous les hôtes MILNET par le réseau de données de la Défense (DDN, Defense Data Network). L'adresse d'un hôte MILNET peut être obtenue du Centre d'informations du réseau (NIC, Network Information Center), représentée par une chaîne de texte ASCII fans ce qui est appelé un "format de tableau d'hôte". Cette section décrit le processus par lequel les adresses MILNET X.25 peuvent être déduites des adresses en format de tableau d'hôte du NIC.

Une adresse de tableau d'hôte du NIC consiste en représentations de chaînes de texte ASCII de quatre nombres décimaux séparés par des points, correspondant aux quatre octets d'une adresse Internet de 32 bits. Dans la présente section, les quatre nombre décimaux sont appelés "n", "h' "l", et "i". Et donc, une adresse de tableau d'hôte peut être représentée par : "n.h.l.i". Chacun de ces quatre nombres aura un, deux ou trois chiffre décimaux et n'aura jamais une valeur supérieure à 255. Par exemple, dans le tableau d'hôtes, l'adresse : "10.2.0.124", n = 10, h = 2, l = 0, et i = 124. Pour convertir une adresse de tableau d'hôte en adresse MILNET X.25 :

1.	Si h < 64, l'adresse de tableau d'hôte correspond à l'adresse X.25 physique ZZZZ F IIIHHZZ (SS)
où :	ZZZ = 0000	suivant les besoins
	F = 0	parce que l'adresse est une adresse physique ;
	III	est une représentation décimale à trois chiffres de "i", justifiée à droite et bourrée avec des zéros en tête si nécessaire ;
	HH	est une représentation décimale à deux chiffres de "h", justifiée à droite et bourrée avec des zéros en tête si nécessaire ;
	ZZ = 00	et
	(SS)	est facultatif.

Dans l'exemple ci-dessus, l'adresse de tableau d'hôte 10.2.0.124 correspond à l'adresse physique X.25 000001240200.

2.	If h > 64 ou h = 64, l'adresse de tableau d'hôte correspond à l'adresse logique X.25 ZZZZ F RRRRRZZ (SS)
où :	ZZZ = 0000	suivant les besoins
	F = 1	parce que l'adresse est une adresse logique ;
	RRRRR	est une représentation décimale à cinq chiffres du résultat "r" du calcul r = h * 256 + i
	(Noter que la représentation décimale de "r" exigera toujours cinq chiffres) ;
	ZZ = 00	et
	(SS)	est facultatif

Et donc, l'adresse de tableau d'hôte 10.83.0.207 correspond à l'adresse logique X.25 000012145500.

Dans les deux cas, les champs "n" et "l" de l'adresse de tableau d'hôte ne sont pas utilisés.

Références
[BBN1822] BBN, "Specifications for the Interconnection of a Host and an IMP", Report 1822, Bolt Beranek and Newman, Cambridge, Massachusetts, révisé, décembre 1981.
[ETHERNET]	"The Ethernet, A Local Area Network: Data Link Layer and Physical Layer Specification", AA-K759B-TK, Digital Equipment Corporation, Maynard, MA. Aussi publié comme : "The Ethernet - A Local Area Network", Version 1.0, Digital Equipment Corporation, Intel Corporation, Xerox Corporation, septembre 1980. Et : "The Ethernet, A Local Area Network: Data Link Layer and Physical Layer Specifications", Digital, Intel and Xerox, novembre 1982. Et : XEROX, "The Ethernet, A Local Area Network: Data Link Layer and Physical Layer Specification", X3T51/80-50, Xerox Corporation, Stamford, CT., otobre1980.
[PUP]	Boggs, D., J. Shoch, E. Taft, and R. Metcalfe, "PUP: An Internetwork Architecture", XEROX Palo Alto Research Center, CSL-79-10, juillet 1979 ; aussi dans IEEE Transactions on Communication, Volume COM-28, Number 4, avril 1980.
[RFC791]	J. Postel, éd., "Protocole Internet - Spécification du protocole du programme Internet DARPA", STD 5, RFC 791, USC/Information Sciences Institute, septembre 1981.
[RFC878]	Andrew Malis, "Protocole ARPANET 1822L d'accès à un hôte", RFC 878, BBN Communications Corp., décembre 1983.
[RFC926]	Organisation International de normalisation, "Protocole pour la fourniture de services réseau en mode sans connexion", RFC 926, ISO, décembre 1984.
[RFC1005]	A. Khanna et A. Malis, "Protocole ARPANET E-AHIP (AHIP amélioré) d'accès à un hôte", RFC 1005, BBN Communications Corp., mai 1987.

Personnes
[DM28] Dennis Morris  <Morrisd@IMO-UVAX.DCA.MIL>
[JBP] Jon Postel <postel@isi.edu>
[JBW1] Joseph Walters, Jr. <JWalters@BBN.COM>
[JGH] Jim Herman <Herman@CCJ.BBN.COM>
[MB] Michael Brescia <Brescia@CCV.BBN.COM>
[RXM] Robert Myhill <Myhill@CCS.BBN.COM>
[XEROX] Fonda Pallone <---aucune--->

[]

URL = ftp://ftp.isi.edu/in-notes/iana/assignments/milnet-parameters

Types de protocole XNS

Numéros alloués de prises bien connues
Information d'acheminement	1
Écho	2
Erreur de routeur	3
Expérimental	40-77

Types de paquet internet alloués
Information d'acheminement	1
Écho	2
Erreur	3
Échange de paquet	4
Paquet en séquence	5
PUP	12
DoD IP	13
Expérimental	20-37

[]

URL = ftp://ftp.isi.edu/in-notes/iana/assignments/xns-protocol-types

Transpositions de protocole Internet / XNS

Ci-dessous figurent deux tableaux qui décrivent l'arrangement des allocations des champs de protocole ou de type de sorte qu'on puisse envoyer des datagrammes XNS sur le MILNET ou des datagrammes Internet sur un Ethernet à 10Mbit/s, et aussi les champs protocole et type de façon qu'on puisse encapsuler chaque sorte de datagramme dans l'autre.

	DoD IP	PUP	NS IP	
Ethernet Mb	Type 1001 octal	Type 1000 octal	Type 3000 octal	
Ethernet 10 Mb 	Type 0800 hex	Type 0200 hex	Type  0600 hex	
MILNET	Link 155 décimal	Link 152 décimal	Link 150 décimal	

	DoD IP	PUP	NS IP	
DoD IP	Protocole 12 décimal	Protocole 12 décimal		
PUP	?	X	?	
NS IP	Type 13 décimal	Type 12 décimal 	X	

URL = ftp://ftp.isi.edu/in-notes/iana/assignments/ip-xns-mapping

Numéros de type PRONET 80

Ci-dessous figure la liste actuelle des numéros de type PRONET 80. Note : un protocole sur cette liste ne signifie pas nécessairement qu'il en existe une mise en œuvre sur ProNET.

Parmi eux, les protocoles 1, 14, et 20 sont les seuls qui aient été jamais vus dans des paquets ARP.

Pour référence, l'en-tête est (un octet/ligne) :
adresse de matériel de destination
adresse de matériel de source
version d'en-tête de liaison de données (2)
numéro de protocole d'en-tête de liaison de données
en-tête de liaison de données réservé (0)
en-tête de liaison de données réservé (0)

Certains protocoles sont connus pour piocher dans les champs réservés.

Pour avoir un numéro de protocole sur ProNET-10/80, contacter John Shriver (jas@proteon.com).

1	IP
2	IP avec en-tête "en-queue"
3	Protocole de résolution d'adresse
4	Proteon HDLC
5	Protocole de débogage VAX (MIT)
10	Novell NetWare (IPX et pre-IPX) (vieux format, en-queue de 3 octets
11	Vianetix
12	PUP
13	Protocole Watstar (Université de Waterloo)
14	XNS
15	Diagnostics16	Protocole d'écho (niveau liaison)
17	Banyan Vines
20	DECnet (Émulation DEUNA)
21	Chaosnet
23	IEEE 802.2 or ISO 8802/2 Data Link
24	Protocole de résolution d'adresse inverse
29	TokenVIEW-10
31	LAP de paquet de données AppleTalk33	Protocole Cornell de localisation de serveur d'amorçage
34	Novell NetWare IPX (nouveau format, pas d'en-queue, nouveau XOR de somme de contrôle)

[]

URL = ftp://ftp.isi.edu/in-notes/iana/assignments/pronet80-type-numbers

Numéros intéressants de points d'accès de service NOVELL

Pour l'agrément de la communauté de l'Internet l'IANA tient à jour une liste des numéros de points d'accès de service (SAP, Service Access Point) de Novell. Cette liste est tenue à jour par les contributions de la communauté. Prière d'envoyer corrections et ajouts à IANA@ISI.EDU.

SAP de Novell
====== ====

Décimal	Hex	Description du SAP
0	0000	Inconnu
1	0001	Usager
2	0002	Groupe d'usager
3	0003	File d'attente d'impression ou groupe d'impression
4	0004	Serveur de fichier (SLIST source)
5	0005	Serveur de tâches
6	0006	Routeur
7	0007	Serveur d'impression ou Serveur d'impression silencieuse
8	0008	File d'attente d'archive
9	0009	Serveur d'archive
10	000a	File d'attente de tâches
11	000b	Administration
15	000F	Novell TI-RPC
23	0017	Diagnostics
32	0020	NetBIOS
33	0021	Routeur NAS SNA
35	0023	Routeur asynchrone NACS ou routeur asynchrone
36	0024	Pont distant ou service d'acheminement
38	0026	Serveur pont ou serveur pont asynchrone
39	0027	Serveur routeur TCP/IP
40	0028	Point to Point (Eicon) X.25 Bridge Server
41	0029	Eicon 3270 Gateway
42	002a	CHI Corp ???
44	002c	PC Chalkboard
45	002d	Time Synchronization Server or Asynchronous Timer
46	002e	SAP Archive Server or SMS Target Service Agent
69	0045	DI3270 Gateway
71	0047	Advertising Print Server
75	004b	Btrieve VAP/NLM 5.0
76	004c	Netware SQL VAP/NLM Server
77	004d	Xtree Network Version Netware XTree
80	0050	Btrieve VAP 4.11
82	0052	QuickLink (Cubix)
83	0053	Print Queue User
88	0058	Multipoint X.25 Eicon Router
96	0060	STLB/NLM ???
100	0064	ARCserve
102	0066	ARCserve 3.0
114	0072	WAN Copy Utility
122	007a	TES-Netware for VMS
146	0092	WATCOM Debugger or Emerald Tape Backup Server
149	0095	DDA OBGYN ???
152	0098	Netware Access Server (Asynchronous gateway)
154	009a	Netware for VMS II or Named Pipe Server
155	009b	Netware Access Server
158	009e	Portable Netware Server or SunLink NVT
161	00a1	Powerchute APC UPS NLM
170	00aa	LAWserve ???
172	00ac	Compaq IDA Status Monitor
256	0100	PIPE STAIL ???
258	0102	LAN Protect Bindery
259	0103	Oracle DataBase Server
263	0107	Netware 386 or RSPX Remote Console
271	010f	Novell SNA Gateway
274	0112	Print Server (HP)
276	0114	CSA MUX (f/Communications Executive)
277	0115	CSA LCA (f/Communications Executive)
278	0116	CSA CM  (f/Communications Executive)
279	0117	CSA SMA (f/Communications Executive)
280	0118	CSA DBA (f/Communications Executive)
281	0119	CSA NMA (f/Communications Executive)
282	011a	CSA SSA (f/Communications Executive)
283	011b	CSA STATUS (f/Communications Executive)
286	011e	CSA APPC   (f/Communications Executive)
294	0126	SNA TEST SSA Profile
298	012a	CSA TRACE  (f/Communications Executive)
304	0130	Communications Executive
307	0133	NNS Domain Server or Netware Naming Services Domain
309	0135	Netware Naming Services Profile
311	0137	Netware 386 Print Queue or NNS Print Queue
321	0141	LAN Spool Server (Vap, Intel)
338	0152	IRMALAN Gateway
340	0154	Named Pipe Server
360	0168	Intel PICKIT Comm Server or Intel CAS Talk Server
369	171	UNKNOWN???
371	0173	Compaq
372	0174	Compaq SNMP Agent
373	0175	Compaq
384	0180	XTree Server or XTree Tools
394	18A	UNKNOWN???      Running on a Novell Server
432	01b0	GARP Gateway (net research)
433	01b1	Binfview (Lan Support Group)
447	01bf	Intel LanDesk Manager
458	01ca	AXTEC ???
459	01cb	Netmode ???
460	1CC	UNKNOWN???      Sheva netmodem???
472	01d8	Castelle FAXPress Server
474	01da 	Castelle LANPress Print Server
476	1DC	Castille FAX/Xerox 7033 Fax Server/Excel Lan Fax
496	01f0	LEGATO ???
501	01f5	LEGATO ???
563	0233	NMS Agent or Netware Management Agent
567	0237	NMS IPX Discovery or LANtern Read/Write Channel
568	0238	NMS IP Discovery or LANtern Trap/Alarm Channel
570	023a	LABtern
572	023c	MAVERICK ???
574	23E	UNKNOWN???      Running on a Novell Server
575	023f	Used by eleven various Novell Servers
590	024e	Remote Something ???
618	026a	Network Management (NMS) Service Console
619	026b	Time Synchronization Server (Netware 4.x)
632	0278	Directory Server (Netware 4.x)
772	0304	Novell SAA Gateway
776	0308	COM or VERMED 1 ???
778	030a	Gallacticom BBS
780	030c	Intel Netport 2 or HP JetDirect or HP Quicksilver
800	0320	Attachmate Gateway
807	0327	Microsoft Diagnostiocs ???
821	0335	MultiTech Systems Multisynch Comm Server
853	0355	Arcada Backup Exec
858	0358	MSLCD1 ???
865	0361	NETINELO ???
894	037e	Twelve Novell file servers in the PC3M family
895	037f	ViruSafe Notify
902	0386	HP Bridge
903	0387	HP Hub
916	0394	NetWare SAA Gateway
923	039b	Lotus Notes
951	03b7	Certus Anti Virus NLM
964	03c4	ARCserve 4.0 (Cheyenne)
967	03c7	LANspool 3.5 (Intel)
990	03de	Gupta Sequel Base Server or NetWare SQL
993	03e1	Univel Unixware
996	03e4	Univel Unixware
1020	03fc	Intel Netport
1021	03fd	Print SErver Queue ???
1034	40A	ipnServer???      Running on a Novell Server
1035	40B	UNKNOWN???
1037	40D	LVERRMAN???     Running on a Novell Server
1038	40E	LVLIC???        Running on a Novell Server
1040	410	UNKNOWN???      Running on a Novell Server
1044	0414	Kyocera
1065	0429	Site Lock Virus (Brightworks)
1074	0432	UFHELP R ???
1075	433	Sunoptics SNMP Agent???
1100	044c	Backup ???
1111	457	Canon GP55???   Running on a Canon GP55 network printer
1115	045b	Dell SCSI Array (DSA) Monitor
1200	04b0	CD-Net (Meridian)
1217	4C1	UNKNOWN???
1299	513	Emulux NQA???   Something from Emulex
1312	0520	Site Lock Checks
1321	0529	Site Lock Checks (Brightworks)
1325	052d	Citrix OS/2 App Server
1344	536	Milan ???
1408	0580	McAfee's NetShield anti-virus
1569	621	??              Something from Emulex
1571	623	UNKNOWN???      Running on a Novell Server
1900	076C	Xerox
2857	0b29	Site Lock
3113	0c29	Site Lock Applications
3116	0c2c	Licensing Server
9088	2380	LAI Site Lock
9100	238c	Meeting Maker
18440	4808	Site Lock Server or Site Lock Metering VAP/NLM
21845	5555	Site Lock User
25362	6312	Tapeware
28416	6f00	Rabbit Gateway (3270)
30467	7703	MODEM??
32770	8002	NetPort Printers (Intel) or LANport
32776	8008	WordPerfect Network Version
34238	85BE	Cisco Enhanced Interior Routing Protocole (EIGRP)
34952	8888	WordPerfect Network Version or Quick Network Management
36864	9000	McAfee's NetShield anti-virus
38404	9604    ??	CSA-NT_MON
61727	f11f	Site Lock Metering VAP/NLM
61951	f1ff	Site Lock
62723	F503 	??   SCA-NT
65535	ffff	Tout service ou caractère générique

Ce fichier est :  ftp://ftp.isi.edu/in-notes/iana/assignments/novell-sap-numbers

[]

URL = ftp://ftp.isi.edu/in-notes/iana/assignments/novell-sap-numbers

Allocations des champs du protocole point à point

Numéros de protocole de DLL de PPP

La couche de liaison des données [146,147,175] du protocole point à point (PPP) contient un champ Protocole de 16 bits pour identifier le protocole encapsulé. Le champ Protocole est cohérent avec le mécanisme d'extension de la norme ISO 3309 (HDLC) pour les champs d'adresse. Tous les protocoles DOIVENT être alloués de telle sorte que le bit de moindre poids de l'octet de plus fort poids soit égal à "0", et que le bit de moindre poids de l'octet de moindre poids soit égal à "1".

Numéros de protocole de DLL alloués dans PPP 

Valeur (en hex)	Nom du protocole	Référence
0001	Protocole de bourrage
0003 à 001f	réservé (transparence inefficace)
0021	Protocole Internet 
0023	Couche réseau OSI
0025	Xerox NS IDP0027	DECnet Phase IV
0029	Appletalk
002b	Novell IPX
002d	TCP/IP compressé de Van Jacobson
002f	TCP/IP non compressé de Van Jacobson
0031	PDU de pontage
0033	Protocole de flux (ST-II)
0035	Banyan Vines
0037	réservé (jusqu'en 1993)
0039	AppleTalk EDDP
003b	AppleTalk SmartBuffered
003d	Multi-Liaison
003f	Tramage NETBIOS
0041	Cisco Systems
0043	Ascom Timeplex
0045	Fujitsu Link Backup and Load Balancing (LBLB)
0047	DCA Remote Lan
0049	Protocole de transport de données en série (PPP-SDTP)
004b	SNA sur 802.2
004d	SNA
004f 	IP6 Header Compression
006f 	Stampede Bridging
007d	réservé (Control Escape)	[RFC1661]
007f 	réservé (compression inefficient)	[RFC1662]
00cf 	réservé (PPP NLPID)
00fb 	compression on single link in multilink group
00fd 	1st choice compression
00ff  	réservé (compression inefficient)
0201	802.1d Hello Packets
0203	IBM Source Routing BPDU
0205	DEC LANBridge100 Spanning Tree
0231	Luxcom
0233	Sigma Network Systems
8001-801f	Not Used – reserved	[RFC1661]
8021	Internet Protocole Control Protocole
8023	OSI Network Layer Control Protocole
8025	Xerox NS IDP Control Protocole
8027	DECnet Phase IV Control Protocole
8029	Appletalk Control Protocole
802b	Novell IPX Control Protocole
802d	réservé
802f 	réservé
8031	Bridging NCP
8033	Protocole de contrôle de protocole de flux 
8035	Protocole de contrôle de Banyan Vines
8037	réservé jusqu'en 1993
8039	réservé
803b	réservé
803d	Protocole de contrôle multi-liaison
803f 	Protocole de contrôle de tramage NETBIOS
807d	Non utilisé – réservé	[RFC1661]
8041	Protocole de contrôle de système de Cisco
8043	Ascom Timeplex
8045	Protocole de contrôle LBLB de Fujitsu
8047	Protocole de contrôle de réseau LAN distant de DCA (RLNCP)
8049	Protocole de contrôle de données en série(PPP-SDCP)
804b	Protocole decontrôle de SNA sur 802.2
804d	Protocole decontrôle de SNA
804f 	Protocole de contrôle de compression d'en-tête IP6
006f	Protocole de contrôle de pontage Stampede
80cf	Non utilisé – réservé	[RFC1661]
80fb	compression sur liaison seule en contrôle de groupe multiliaison
80fd	Protocole de contrôle de compression
80ff 	Non utilisé – réservé	[RFC1661]
c021	Protocole de contrôle de liaison 
c023	Password Authentication Protocole
c025	Link Quality Report
c027	Protocole d'authentification par mot de passe Shiva
c029	Protocole  de contrôle de rappel (CBCP)
c081	Protocole de contrôle de coneneur	[KEN]
c223	Protocole d'authentification par mise en cause de prise de contact
c281	Protocole d'authentification propriétaire 	[KEN]
c26f 	Protocole d'autorisation de pontage Stampede
c481	Protocole d'authentification d'identifiant de nœud propriétaire	[KEN]

Les valeurs du champ Protocole dans la gamme "0xxx" à "3xxx" identifient le protocole de couche réseau de datagrammes spécifiques, et les valeurs dans la gamme "8xxx" à "bxxx" identifient des datagrammes qui appartiennent au protocole de contrôle de réseau (NCP) associé, s'il en est .

Il est recommandé que les valeurs dans les gammes "02xx" à "1exx" et "xx01" à "xx1f" ne soient pas allouées, car elles sont inefficaces pour la compression.

Les valeurs du champ Protocole dans la gamme "4xxx" à "7xxx" sont utilisées pour des protocoles à faible volume de trafic sans NCP associé.

Les valeurs du champ Protocole dans la gamme "cxxx" à "exxx" identifient les datagrammes comme protocoles de contrôle (comme LCP).

Codes LCP et IPCP en PPP

Le protocole de contrôle de liaison (LCP) dans le protocole point à point (PPP)[146], le protocole de contrôle de compression (CCP), le protocole de contrôle du protocole Internet (IPCP), [147] et d'autres protocoles de contrôle, contient un champ Code de 8 bits qui identifie le type de paquet. Ces codes sont alloués comme suit :

Code	Type de paquet
1	Demande de configuration
2	Accusé de réception de configuration
3	Non accusé de réception de configuration
4	Rejet de configuration
5	Demande de fin
6	Accusé de réception de fin
7	Code de rejet
8	* Rejet de protocole
9	* Demande d'écho
10	* Réplique d'écho
11	* Demande d'élimination
12	* Identification
13	* Temps restant
14	+ Demande de remise à zéro
15	+ Réplique de remise à zéro

* LCP seulement
+ CCP seulement

Types d'option de configuration de LCP dans PPP

Le protocole de contrôle de liaison (LCP) dans le protocole point à point (PPP) spécifie un certain nombre d'options de configuration [146] qui sont distinguées par un champ Type de 8 bits. Ces Types sont alloués comme suit :

Type	Option de configuration	Référence	
1	Unité de réception maximum		
2	Transposition de caractère de contrôle asynchrone		
3	Protocole d'authentification-		
4	Protocole de qualité		
5	Numéro magique		
6	Réservé		
7	Compression du champ Protocole		
8	Compression des champs adresse et contrôle		
9	Alternatives FCS		
10	Bourrage auto descriptif		
11	Mode numéro		
12	Procédure multi liaison		
13	Rappel		
14	Heure de connexion		
15	Trames composées		
16	Encapsulation es données nominales		
17	MRRU multi liaison		
18	Format d'en-tête de numéro de séquence multi liaison court		
19	Discriminant de point d'extrémité multi liaison		
20	Propriétaire	[KEN]	
21	Identifiant de DCE	[SCHNEIDER]	

Alternatives FCS de LCP dans PPP

L'option de configuration Alternatives LCP du protocole de contrôle de liaison (LCP) dans le protocole point à point (PPP) contient un champ Options de 8 bits qui identifie le FCS utilisé. Ses valeurs sont allouées comme suit :

Bit	FCS
1	FCS nul
2	FCS à 16 bits du CCITT
4	FCS à 32 bits du CCITT

Champs Opération de rappel LCP dans PPP

L'option de configuration de rappel du protocole de contrôle de liaison (LCP dans le protocole point à point (PPP) contient un champ Opérations de 8 bits qui identifie le format du message. Ses valeurs sont allouées comme suit :

Opération	Description	
0	Localisation déterminée par authentification de l'usager	
1	Chaîne de numérotage	
2	Identifiant de localisation	
3	Numéro E.164	
4	Nom distinctif X.500	
5	non alloué	
6	La localisation est déterminée durant la négociation CBCP.	

Types d'option de configuration de IPCP en PPP

Le protocole de contrôle du protocole Internet (IPCP)  du protocole point à point (PPP) spécifie un certain nombre d'options de configuration [147] qui sont distinguées par un champ Type de 8 bits. Ces Types sont alloués comme suit :

Type	Option de configuration
1	Adresses IP (déconseillé)
2	Protocole de compression IP
3	Adresse IP

Types d'option de configuration de ATCP en PPP

Le protocole de contrôle AppleTalk (ATCP) du protocole point à point (PPP) spécifie un certain nombre d'options de configuration [RFC-1378] qui sont distinguées par un champ Type de 8 bits. Ces Types sont alloués comme suit :

Type	Option de configuration
1	Adresse AppleTalk
2	Protocole d'acheminement
3	Suppression de diffusion
4	Protocole de compression AT
5	Réservé
6	Informations de serveur
7	Informations de zone
8	Adresse du routeur par défaut

Types d'option de configuration de OSINLCP en PPP
Le protocole de contrôle de couche réseau OSI (OSINLCP, OSI Network Layer Control Protocol) du protocole point à point (PPP) spécifie un certain nombre d'options de configuration [RFC-1377] qui sont distinguées par un champ Type de 8 bits. Ces Types sont alloués comme suit :

Type	Option de configuration
1	Align-NPDU

Types d'option de configuration de pontage en PPP

Le protocole de commande de pontage (BCP, Bridging Control Protocol) du protocole point à point (PPP, Point-to-Point Protocol) spécifie un certain nombre d'options de configuration qui sont distinguées par un champ Type de 8 bits. Ces Types sont alloués comme suit :

Type	Option de configuration 
1	Identification de pont
2	Identification de ligne
3	MAC accepté
4	Compression Tinygram
5	Identification de LAN
6	Adresse de MAC
7	Protocole d'arborescence

Types MAC de pontage en PPP

Le protocole de commande de pontage (BCP, Bridging Control Protocol) du protocole point à point (PPP, Point-to-Point Protocol) contient un champ Type MAC de 8 bits qui identifie le MAC encapsulé. Ces Types sont alloués comme suit :

Type	MAC
0	Réservé
1	IEEE 802.3/Ethernet avec adresses canoniques
2	IEEE 802.4  avec adresses canoniques
3	IEEE 802.5  avec adresses non canoniques
4	FDDI  avec adresses non canoniques
5-10	Réservé
11	IEEE 802.5  avec adresses canoniques
12	FDDI  avec adresses canoniques

Arborescence de pontage en PPP

L'option de configuration d'arborescence du protocole de commande de pontage (BCP, Bridging Control Protocol) du protocole point à point (PPP, Point-to-Point Protocol) contient un champ Protocole de 8 bits qui identifie l'arborescence utilisée. Ces valeurs sont allouées comme suit :

Protocole	Arborescence	
0	Null – aucune arborescence prise en charge	
1	Protocole d'arborescence IEEE 802.1D	
2	Protocole d'arborescence IEEE 802.1G étendue	
3	Protocole d'arborescence de route de source IBM	
4	Protocole d'arborescence DEC LANbridge 100	

Références
[RFC1661]	W. Simpson, éditeur, "Protocole point à point (PPP)", STD 51, RFC 1661, Daydreamer, juillet 1994.
[RFC1662]	W. Simpson, éditeur, "PPP en trames de style HDLC", STD 51, RFC 1662, Daydreamer, juillet 1994.

Personnes
[KEN]  <ken@funk.com>
[SCHNEIDER] Kevin Schneider <kevin@adtran.com>

URL = ftp://ftp.isi.edu/in-notes/iana/assignments/ppp-numbers

Noms de machines

Ce sont les noms officiels des machines tels qu'ils apparaissent dans les enregistrements HINFO du système de noms de domaines et le tableau des hôtes du NIC. Leur utilisation r est décrite dans la [RFC952].

Un nom de machine ou type de CPU peut avoir jusqu'à 40 caractères tirés de l'ensemble des lettres majuscules, des chiffres, et des deux caractères de ponctuation trait d'union et barre oblique. Il doit commencer par une lettre, et se terminer par une lettre ou un chiffre.

AMIGA-500
AMIGA-500/010
AMIGA-500/020
AMIGA-500/EC030
AMIGA-500/030
AMIGA-600
AMIGA-1000
AMIGA-1000/010
AMIGA-1000/020
AMIGA-1000/EC030
AMIGA-1000/030
AMIGA-1200
AMIGA-1200/EC030
AMIGA-1200/030
AMIGA-1200/EC040
AMIGA-1200/LC040
AMIGA-1200/040
AMIGA-2000
AMIGA-2000/010
AMIGA-2000/020
AMIGA-2000/EC030
AMIGA-2000/030
AMIGA-2000/LC040
AMIGA-2000/EC040
AMIGA-2000/040
AMIGA-3000
AMIGA-3000/EC040
AMIGA-3000/LC040
AMIGA-3000/040
AMIGA-3000/060
AMIGA-4000/EC030
AMIGA-4000/030
AMIGA-4000/LC040
AMIGA-4000/040
AMIGA-4000/060
ALTO
ALTOS-6800
AMDAHL-V7
APOLLO
APPLE-MACINTOSH
APPLE-POWERBOOK
ATARI-104ST
ATT-3B1
ATT-3B2
ATT-3B20
ATT-7300
AXP
BBN-C/60
BURROUGHS-B/29
BURROUGHS-B/4800
BUTTERFLY
C/30
C/70
CADLINC
CADR
CDC-170
CDC-170/750
CDC-173
CDTV
CDTV/060
CD32
CELERITY-1200
CLUB-386
COMPAQ-386/20
COMTEN-3690
CP8040
CRAY-1
CRAY-X/MP
CRAY-2
CTIWS-117
DANDELION
DEC-10
DEC-1050
DEC-1077
DEC-1080
DEC-1090
DEC-1090B
DEC-1090T
DEC-2020T
DEC-2040
DEC-2040T
DEC-2050T
DEC-2060
DEC-2060T
DEC-2065
DEC-AXP
DEC-FALCON
DEC-KS10
DECSTATION
DEC-VAX
DEC-VAXCLUSTER
DEC-VAXSTATION
DEC-VAX-11730
DORADO
DPS8/70M
ELXSI-6400
EVEREX-386
FOONLY-F2
FOONLY-F3
FOONLY-F4
GOULD
GOULD-6050
GOULD-6080
GOULD-9050
GOULD-9080
H-316
H-60/68
H-68
H-68/80
H-89
HONEYWELL-DPS-6
HONEYWELL-DPS-8/70
HP3000
HP3000/64
IBM-158
IBM-360/67
IBM-370/3033
IBM-3081
IBM-3084QX
IBM-3101
IBM-4331
IBM-4341
IBM-4361
IBM-4381
IBM-4956
IBM-6152
IBM-PC
IBM-PC/AT
IBM-PC/RT
IBM-PC/XT
IBM-RS/6000
IBM-SERIES/1
IMAGEN
IMAGEN-8/300
IMSAI
INTEGRATED-SOLUTIONS
INTEGRATED-SOLUTIONS-68K
INTEGRATED-SOLUTIONS-CREATOR
INTEGRATED-SOLUTIONS-CREATOR-8
INTEL-386
INTEL-IPSC
IS-1
IS-68010
LMI
LSI-11
LSI-11/2
LSI-11/23
LSI-11/73
M68000
MAC-II
MAC-POWERBOOK
MACINTOSH
MASSCOMP
MC500
MC68000
MICROPORT
MICROVAX
MICROVAX-I
MV/8000
NAS3-5
NCR-COMTEN-3690
NEXT/N1000-316
NOW
ONYX-Z8000
PDP-11
PDP-11/3
PDP-11/23
PDP-11/24
PDP-11/34
PDP-11/40
PDP-11/44
PDP-11/45
PDP-11/50
PDP-11/70
PDP-11/73
PE-7/32
PE-3205
PERQ
PLEXUS-P/60
PLI
PLURIBUS
PRIME-2350
PRIME-2450
PRIME-2755
PRIME-9655
PRIME-9755
PRIME-9955II
PRIME-2250
PRIME-2655
PRIME-9955
PRIME-9950
PRIME-9650
PRIME-9750
PRIME-2250
PRIME-750
PRIME-850
PRIME-550II
PYRAMID-90
PYRAMID-90MX
PYRAMID-90X
RIDGE
RIDGE-32
RIDGE-32C
ROLM-1666
RS/6000
S1-MKIIA
SMI
SEQUENT-BALANCE-8000
SIEMENS
SILICON-GRAPHICS
SILICON-GRAPHICS-IRIS
SGI-IRIS-2400
SGI-IRIS-2500
SGI-IRIS-3010
SGI-IRIS-3020
SGI-IRIS-3030
SGI-IRIS-3110
SGI-IRIS-3115
SGI-IRIS-3120
SGI-IRIS-3130
SGI-IRIS-4D/20
SGI-IRIS-4D/20G
SGI-IRIS-4D/25
SGI-IRIS-4D/25G
SGI-IRIS-4D/25S
SGI-IRIS-4D/50
SGI-IRIS-4D/50G
SGI-IRIS-4D/50GT
SGI-IRIS-4D/60
SGI-IRIS-4D/60G
SGI-IRIS-4D/60T
SGI-IRIS-4D/60GT
SGI-IRIS-4D/70
SGI-IRIS-4D/70G
SGI-IRIS-4D/70GT
SGI-IRIS-4D/80GT
SGI-IRIS-4D/80S
SGI-IRIS-4D/120GTX
SGI-IRIS-4D/120S
SGI-IRIS-4D/210GTX
SGI-IRIS-4D/210S
SGI-IRIS-4D/220GTX
SGI-IRIS-4D/220S
SGI-IRIS-4D/240GTX
SGI-IRIS-4D/240S
SGI-IRIS-4D/280GTX
SGI-IRIS-4D/280S
SGI-IRIS-CS/12
SGI-IRIS-4SERVER-8
SPERRY-DCP/10
SUN
SUN-2
SUN-2/50
SUN-2/100
SUN-2/120
SUN-2/130
SUN-2/140
SUN-2/150
SUN-2/160
SUN-2/170
SUN-3/50
SUN-3/60
SUN-3/75
SUN-3/80
SUN-3/110
SUN-3/140
SUN-3/150
SUN-3/160
SUN-3/180
SUN-3/200
SUN-3/260
SUN-3/280
SUN-3/470
SUN-3/480
SUN-4/60
SUN-4/110
SUN-4/150
SUN-4/200
SUN-4/260
SUN-4/280
SUN-4/330
SUN-4/370
SUN-4/390
SUN-50
SUN-100
SUN-120
SUN-130
SUN-150SUN-170
SUN-386i/250
SUN-68000
SYMBOLICS-3600
SYMBOLICS-3670
SYMMETRIC-375
SYMULT
TANDEM-TXP
TANDY-6000
TEK-6130
TI-EXPLORER
TP-4000
TRS-80
UNIVAC-1100
UNIVAC-1100/60
UNIVAC-1100/62
UNIVAC-1100/63
UNIVAC-1100/64
UNIVAC-1100/70
UNIVAC-1160
UNKNOWN
VAX
VAX-11/725
VAX-11/730
VAX-11/750
VAX-11/780
VAX-11/785
VAX-11/790
VAX-11/8600
VAX-8600
VAXCLUSTER
VAXSTATION
WANG-PC002
WANG-VS100
WANG-VS400
WYSE-386
WYSE-WN5004
WYSE-WN5008
WYSE-WN5104
WYSE-WN5108
WYSE-WX15C
WYSE-WX17C
WYSE-WX17M
WYSE-WX19C
WYSE-WX19M
WYSE-WYX14M
WYSE-WYX5
XEROX-1108
XEROX-8010
ZENITH-148

Références
[RFC952]	K. Harrenstien, M. Stahl, E. Feinler, "Spécification du tableau des hôtes de l’Internet du DOD", RFC 952, SRI, octobre 1985.

URL = ftp://ftp.isi.edu/in-notes/iana/assignments/machine-names

Noms de système d'exploitation

Ce sont les noms de systèmes officiels comme ils apparaissent dans les enregistrements HINFO du système des noms de domaine et le tableau des hôtes du NIC. Leur utilisation est décrite dans la [RFC952].

Un nom de système peut avoir jusqu'à 40 caractères tirés de l'ensemble des lettres majuscules, chiffres, et des trois caractères de ponctuation trait d'union, point et barre oblique. Il doit commencer par une lettre et se terminer par une lettre ou un chiffre.

AEGIS
AMIGA-OS-1.2
AMIGA-OS-1.3
AMIGA-OS-2.0
AMIGA-OS-2.1
AMIGA-OS-3.0
AMIGA-OS-3.1
APOLLO
AIX/370
AIX-PS/2
BS-2000
CEDAR
CGW
CHORUS
CHRYSALIS
CMOS
CMS
COS
CPIX
CTOS
CTSS
DCN
DDNOS
DOMAIN
DOS
EDX
ELF
EMBOS
EMMOS
EPOS
FOONEX
FORTH
FUZZ
GCOS
GPOS
HDOS
IMAGEN
INTERCOM
IMPRESS
INTERLISP
IOS
IRIX
ISI-68020
ITS
LISP
LISPM
LOCUS
MACOS
MINOS
MOS
MPE5
MPE/V
MPE/IX
MSDOS
MULTICS
MUSIC
MUSIC/SP
MVS
MVS/SP
NEXUS
NMS
NONSTOP
NOS-2
NTOS
OPENVMS
OS/DDP
OS/2
OS4
OS86
OSXPCDOS
PERQ/OS
PLI
PSDOS/MIT
PRIMOS
RMX/RDOS
ROS
RSX11M
RTE-A
SATOPS
SCO-OPEN-DESKTOP-1.0
SCO-OPEN-DESKTOP-1.1
SCO-OPEN-DESKTOP-2.0
SCO-OPEN-DESKTOP-3.0
SCO-OPEN-DESKTOP-LITE-3.0
SCO-OPEN-SERVER-3.0
SCO-UNIX-3.2.0
SCO-UNIX-3.2V2.0
SCO-UNIX-3.2V2.1
SCO-UNIX-3.2V4.0
SCO-UNIX-3.2V4.1
SCO-UNIX-3.2V4.2
SCO-XENIX-386-2.3.2
SCO-XENIX-386-2.3.3
SCO-XENIX-386-2.3.4
SCS
SIMP
SUN
SUN-OS-3.5
SUN-OS-4.0
SWIFT
TAC
TANDEM
TENEX
THE-MAJOR-BBS
TOPS10
TOPS20
TOS
TP3010
TRSDOS
ULTRIX
UNIX
UNIX-BSD
UNIX-V1AT
UNIX-V
UNIX-V.1
UNIX-V.2
UNIX-V.3
UNIX-PC
UNKNOWN
UT2D
V
VM
VM/370
VM/CMS
VM/SP
VMS
VMS/EUNICE
VRTX
WAITS
WANG
WIN32
WYSE-WYXWARE
X11R3
XDE
XENIX

Références
[RFC952]	K. Harrenstien, M. Stahl, E. Feinler, "Spécification du tableau des hôtes de l’Internet du DOD", RFC 952, SRI, octobre 1985.

URL = ftp://ftp.isi.edu/in-notes/iana/assignments/operating-system-names

Noms des types de terminaux

Ce sont les noms officiels de type de terminal. Leur utilisation est décrite dans la [RFC930]. La longueur maximum d'un nom est de 40 caractères.

Un nom de terminal peut avoir jusqu'à 40 caractères tirés de l'ensemble des lettres majuscules, chiffres, et des deux caractères de ponctuation trait d'union et barre oblique. Il doit commencer par une lettre, et se terminer par une lettre ou un chiffre.

ADDS-CONSUL-980
ADDS-REGENT-100
ADDS-REGENT-20
ADDS-REGENT-200
ADDS-REGENT-25
ADDS-REGENT-40
ADDS-REGENT-60
ADDS-VIEWPOINT
ADDS-VIEWPOINT-60
AED-512
AMPEX-DIALOGUE-210
AMPEX-DIALOGUE-80
AMPEX-210
AMPEX-230
ANDERSON-JACOBSON-510
ANDERSON-JACOBSON-630
ANDERSON-JACOBSON-832
ANDERSON-JACOBSON-841
ANN-ARBOR-AMBASSADOR
ANSI
ARDS
BITGRAPH
BUSSIPLEXER
CALCOMP-565
CDC-456
CDI-1030
CDI-1203
C-ITOH-101
C-ITOH-50
C-ITOH-80
CLNZ
COMPUCOLOR-II
CONCEPT-100
CONCEPT-104
CONCEPT-108
DATA-100
DATA-GENERAL-6053
DATAGRAPHIX-132A
DATAMEDIA-1520
DATAMEDIA-1521
DATAMEDIA-2500
DATAMEDIA-3025
DATAMEDIA-3025A
DATAMEDIA-3045
DATAMEDIA-3045A
DATAMEDIA-DT80/1
DATAPOINT-2200
DATAPOINT-3000
DATAPOINT-3300
DATAPOINT-3360
DEC-DECWRITER-I
DEC-DECWRITER-II
DEC-GIGI
DEC-GT40
DEC-GT40A
DEC-GT42
DEC-LA120
DEC-LA30
DEC-LA36
DEC-LA38
DEC-VT05
DEC-VT100
DEC-VT101
DEC-VT102
DEC-VT125
DEC-VT131
DEC-VT132
DEC-VT200
DEC-VT220
DEC-VT240
DEC-VT241
DEC-VT300
DEC-VT320
DEC-VT340
DEC-VT50
DEC-VT50H
DEC-VT52
DEC-VT55
DEC-VT61
DEC-VT62
DELTA-DATA-5000
DELTA-DATA-NIH-7000
DELTA-TELTERM-2
DIABLO-1620
DIABLO-1640
DIGILOG-333
DTC-300S
DTC-382
EDT-1200
ETOS52-APL
ETOS52-CRT
ETOS52-FDW
ETOS52-FUP
ETOS52-GFM
ETOS52-SPR
EXECUPORT-4000
EXECUPORT-4080
FACIT-TWIST-4440
FREEDOM-100
FREEDOM-110
FREEDOM-200
GENERAL-TERMINAL-100A
GENERAL-TERMINAL-101
GIPSI-TX-M
GIPSI-TX-ME
GIPSI-TX-C4
GIPSI-TX-C8
GSI
HAZELTINE-1420
HAZELTINE-1500
HAZELTINE-1510
HAZELTINE-1520
HAZELTINE-1552
HAZELTINE-2000
HAZELTINE-ESPRIT
HITACHI-5601
HITACHI-5603
HITACHI-5603E
HITACHI-5603EA
HITACHI-560X
HITACHI-560XE
HITACHI-560XEA
HITACHI-560PR
HITACHI-HOAP1
HITACHI-HOAP2
HITACHI-HOAP3
HITACHI-HOAP4
HP-2392
HP-2621
HP-2621A
HP-2621P
HP-2623
HP-2626
HP-2626A
HP-2626P
HP-2627
HP-2640
HP-2640A
HP-2640B
HP-2645
HP-2645A
HP-2648
HP-2648A
HP-2649
HP-2649A
IBM-1050
IBM-2741
IBM-3101
IBM-3101-10
IBM-3151
IBM-3179-2
IBM-3180-2
IBM-3196-A1
IBM-3275-2
IBM-3276-2
IBM-3276-3
IBM-3276-4
IBM-3277-2
IBM-3278-2
IBM-3278-3
IBM-3278-4
IBM-3278-5
IBM-3279-2
IBM-3279-3
IBM-3477-FC
IBM-3477-FG
IBM-5081
IBM-5151
IBM-5154
IBM-5251-11
IBM-5291-1
IBM-5292-2
IBM-5555-B01
IBM-5555-C01
IBM-6153
IBM-6154
IBM-6155
IBM-AED
IBM-3278-2-E
IBM-3278-3-E
IBM-3278-4-E
IBM-3278-5-E
IBM-3279-2-E
IBM-3279-3-E
IMLAC
INFOTON-100
INFOTON-400
INFOTONKAS
ISC-8001
LSI-ADM-1
LSI-ADM-11
LSI-ADM-12
LSI-ADM-2
LSI-ADM-20
LSI-ADM-22
LSI-ADM-220
LSI-ADM-3
LSI-ADM-31
LSI-ADM-3A
LSI-ADM-42
LSI-ADM-5
MEMOREX-1240
MICROBEE
MICROTERM-ACT-IV
MICROTERM-ACT-V
MICROTERM-ERGO-301
MICROTERM-MIME-1
MICROTERM-MIME-2
MICROTERM-ACT-5A
MICROTERM-TWIST
NEC-5520
NETRONICS
NETWORK-VIRTUAL-TERMINAL
OMRON-8025AG
PERKIN-ELMER-550
PERKIN-ELMER-1100
PERKIN-ELMER-1200
PERQ
PLASMA-PANEL
QUME-SPRINT-5
QUME-101
QUME-102
SOROC
SOROC-120
SOUTHWEST-TECHNICAL-PRODUCTS-CT82
SUN
SUPERBEE
SUPERBEE-III-M
TEC
TEKTRONIX-4006
TEKTRONIX-4010
TEKTRONIX-4012
TEKTRONIX-4013
TEKTRONIX-4014
TEKTRONIX-4023
TEKTRONIX-4024
TEKTRONIX-4025
TEKTRONIX-4027
TEKTRONIX-4105
TEKTRONIX-4107
TEKTRONIX-4110
TEKTRONIX-4112
TEKTRONIX-4113
TEKTRONIX-4114
TEKTRONIX-4115
TEKTRONIX-4125
TEKTRONIX-4404
TELERAY-1061
TELERAY-3700
TELERAY-3800
TELETEC-DATASCREEN
TELETERM-1030
TELETYPE-33
TELETYPE-35
TELETYPE-37
TELETYPE-38
TELETYPE-40
TELETYPE-43
TELEVIDEO-910
TELEVIDEO-912
TELEVIDEO-920
TELEVIDEO-920B
TELEVIDEO-920C
TELEVIDEO-925
TELEVIDEO-955
TELEVIDEO-950
TELEVIDEO-970
TELEVIDEO-975
TERMINET-1200
TERMINET-300
TI-700
TI-733
TI-735
TI-743
TI-745
TI-800
TYCOM
UNIVAC-DCT-500
VIDEO-SYSTEMS-1200
VIDEO-SYSTEMS-5000
VOLKER-CRAIG-303
VOLKER-CRAIG-303A
VOLKER-CRAIG-404
VISUAL-200
VISUAL-55
WYSE-30
WYSE-50
WYSE-60
WYSE-75
WYSE-85
WYSE-99GT
WYSE-100
WYSE-120
WYSE-120ES
WYSE-150
WYSE-150ES
WYSE-160
WYSE-160ES
WYSE-185
WYSE-185ES
WYSE-285
WYSE-285ES
WYSE-325
WYSE-325ES
WYSE-350
WYSE-370
XEROX-1720
XTERM
ZENITH-H19
ZENITH-Z29
ZENTEC-30

Références

[RFC930]	M. Solomon et E. Wimmers, "Option Telnet Type de terminal", RFC 930, University of Wisconsin, Madison, janvier 1985.

URL = ftp://ftp.isi.edu/in-notes/iana/assignments/terminal-type-names

Noms des protocoles et des services

Ce sont les noms officiels des protocoles tels qu'ils apparaissent dans l'enregistrement WKS du système des noms de domaines et dans le tableau des hôtes du NIC. Leur utilisation est décrite dans la [RFC952].

Un protocole ou service peut faire jusqu'à 40 caractères tirés de du jeu de lettres majuscules, chiffres et du caractère de ponctuation trait d'union. Il doit commencer par une lettre, et se terminer par une lettre ou un chiffre.

ARGUS	- Protocole ARGUS 
ARP	- Protocole de résolution d'adresse
AUTH	- Authentication Service
BBN-RCC-MON	- BBN RCC Monitoring
BL-IDM	- Britton Lee Intelligent Database Machine
BOOTP	- Bootstrap Protocole
BOOTPC	- Bootstrap Protocole Client
BOOTPS	- Bootstrap Protocole Server
BR-SAT-MON	- Backroom SATNET Monitoring
CFTP	- CFTP
CHAOS	- CHAOS Protocole
CHARGEN	- Character Generator Protocole
CISCO-FNA	- CISCO FNATIVE
CISCO-TNA	- CISCO TNATIVE
CISCO-SYS	- CISCO SYSMAINT
CLOCK	- DCNET Time Server Protocole
CMOT	- Common Mgmnt Info Ser and Prot over TCP/IP
COOKIE-JAR	- Authentication Scheme
CSNET-NS	- CSNET Mailbox Nameserver Protocole
DAYTIME	- Daytime Protocole
DCN-MEAS	- DCN Measurement Subsystems Protocole
DCP	- Device Control Protocole
DGP	- Dissimilar Gateway Protocole
DISCARD	- Discard Protocole
DMF-MAIL	- Digest Message Format for Mail
DOMAIN	- Domain Nom System
ECHO 	- Echo Protocole
EGP 	- Exterior Gateway Protocole
EHF-MAIL	- Encoding Header Field for Mail
EMCON  	- Emission Control Protocole
EMFIS-CNTL	- EMFIS Control Service
EMFIS-DATA	- EMFIS Data Service
FCONFIG 	- Fujitsu Config Protocole
FINGER 	- Finger Protocole
FTP  	- File Transfer Protocole
FTP-DATA	- File Transfer Protocole Data
GGP 	- Gateway Gateway Protocole
GRAPHICS	- Graphics Protocole
HMP 	- Host Monitoring Protocole
HOST2-NS	- Host2 Nom Server
HOSTNAME	- Hostname Protocole
ICMP 	- Internet Control Message Protocole
IGMP 	- Internet Group Management Protocole
IGP     	- Interior Gateway Protocole
IMAP2	- Interim Mail Access Protocole version 2
INGRES-NET	- INGRES-NET Service
IP	- Internet Protocole
IPCU	- Internet Packet Core Utility
IPPC	- Internet Pluribus Packet Core
IP-ARC	- Internet Protocole on ARCNET
IP-ARPA	- Internet Protocole on ARPANET
IP-CMPRS	- Compressing TCP/IP Headers
IP-DC	- Internet Protocole on DC Networks
IP-DVMRP	- Distance Vector Multicast Routing Protocole
IP-E  	- Internet Protocole on Ethernet Networks
IP-EE	- Internet Protocole on Exp. Ethernet Nets
IP-FDDI	- Transmission of IP over FDDI
IP-HC 	- Internet Protocole on Hyperchannnel
IP-IEEE	- Internet Protocole on IEEE 802
IP-IPX  	- Transmission of 802.2 over IPX Networks
IP-MTU	- IP MTU Discovery Options
IP-NETBIOS	- Internet Protocole over NetBIOS Networks
IP-SLIP	- Transmission of IP over Serial Lines
IP-WB 	- Internet Protocole on Wideband Network
IP-X25 	- Internet Protocole on X.25 Networks
IRTP 	- Internet Reliable Transaction Protocole
ISI-GL	- ISI Graphics Language Protocole
ISO-TP4	- ISO Transport Protocole Class 4
ISO-TSAP	- ISO TSAP
LA-MAINT	- IMP Logical Address Maintenance
LARP	- Locus Address Resoultion Protocole
LDP	- Loader Debugger Protocole
LEAF-1	- Leaf-1 Protocole
LEAF-2	- Leaf-2 Protocole
LINK	- Link Protocole
LOC-SRV	- Location Service
LOGIN	- Login Host Protocole
MAIL 	- Format of Electronic Mail Messages
MERIT-INP	- MERIT Internodal Protocole
METAGRAM	- Metagram Relay
MIB 	- Management Information Base
MIT-ML-DEV	- MIT ML Device
MFE-NSP	- MFE Network Services Protocole
MIT-SUBNET	- MIT Subnet Support
MIT-DOV	- MIT Dover Spooler
MPM 	- Internet Message Protocole (Multimedia Mail)
MPM-FLAGS	- MPM Flags ProtocoleMPM-SND	- MPM Send Protocole
MSG-AUTH	- MSG Authentication Protocole
MSG-ICP	- MSG ICP Protocole
MUX	- Multiplexing Protocole
NAMESERVER	- Host Nom Server
NETBIOS-DGM	- NETBIOS Datagram Service
NETBIOS-NS 	- NETBIOS Nom Service
NETBIOS-SSN	- NETBIOS Session Service
NETBLT	- Bulk Data Transfer Protocole
NETED	- Network Standard Text Editor
NETRJS	- Remote Job Service
NI-FTP  	- NI File Transfer Protocole
NI-MAIL	- NI Mail Protocole
NICNAME	- Who Is Protocole
NFILE	- A File Access Protocole
NNTP 	- Network News Transfer Protocole
NSW-FE	- NSW User System Front End
NTP	- Network Time Protocole
NVP-II	- Network Voice Protocole
OSPF	- Open Shortest Path First Interior GW Protocole
PCMAIL	- Pcmail Transport Protocole
POP2	- Post Office Protocole - Version 2
POP3	- Post Office Protocole - Version 3
PPP	- Point-to-Point Protocole
PRM	- Packet Radio Measurement
PUP 	- PUP Protocole
PWDGEN	- Password Generator Protocole
QUOTE	- Quote of the Day Protocole
RARP	- A Reverse Address Resolution Protocole
RATP	- Reliable Asynchronous Transfer Protocole
RE-MAIL-CK	- Remote Mail Checking Protocole
RDP	- Reliable Data Protocole
RIP	- Routing Information Protocole
RJE	- Remote Job Entry
RLP	- Resource Location Protocole
RTELNET	- Remote Telnet Service
RVD	- Remote Virtual Disk ProtocoleSAT-EXPAK	- Satnet and Backroom EXPAK
SAT-MON	- SATNET Monitoring
SEP 	- Sequential Exchange Protocole
SFTP	- Simple File Transfer Protocole
SGMP	- Simple Gateway Monitoring Protocole
SNMP	- Simple Network Management Protocole
SMI 	- Structure of Management Information
SMTP	- Simple Mail Transfer Protocole
SQLSRV	- SQL Service
ST 	- Stream Protocole
STATSRV	- Statistics Service
SU-MIT-TG	- SU/MIT Telnet Gateway Protocole
SUN-RPC	- SUN Remote Procedure Call
SUPDUP	- SUPDUP Protocole
SUR-MEAS	- Survey Measurement
SWIFT-RVF	- Remote Virtual File Protocole
TACACS-DS	- TACACS-Database Service
TACNEWS	- TAC News
TCP 	- Transmission Control Protocole
TCP-ACO	- TCP Alternate Checksum Option
TELNET	- Telnet Protocole
TFTP	- Trivial File Transfer Protocole
THINWIRE	- Thinwire Protocole
TIME 	- Time Server Protocole
TP-TCP	- ISO Transport Service on top of the TCP
TRUNK-1	- Trunk-1 Protocole
TRUNK-2	- Trunk-2 Protocole
UCL 	- University College London Protocole
UDP 	- User Datagram Protocole
NNTP	- Network News Transfer Protocole
USERS	- Active Users Protocole
UUCP-PATH	- UUCP Path Service
VIA-FTP	- VIA Systems-File Transfer Protocole
VISA	- VISA Protocole
VMTP	- Versatile Message Transaction Protocole
WB-EXPAK	- Wideband EXPAK
WB-MON	- Wideband Monitoring
XNET 	- Cross Net Debugger
XNS-IDP	- Xerox NS IDP

Références

[RFC-952]	K. Harrenstien, M. Stahl, E. Feinler, "Spécification du tableau des hôtes de l’Internet du DOD", RFC 952, SRI, octobre 1985.

URL = ftp://ftp.isi.edu/in-notes/iana/assignments/service-names

Considérations pour la sécurité

Les questions de sécurité ne sont pas abordées dans le présent mémoire.

Adresse des auteurs

Joyce K. Reynolds
USC/Information Sciences Institute
4676 Admiralty Way
Marina del Rey, California  90292-6695
téléphone : +1 310-822-1511
mél : jkrey@isi.edu

Jon Postel
USC/Information Sciences Institute
4676 Admiralty Way
Marina del Rey, California  90292-6695
téléphone : +1 310-822-1511
mél : postel@isi.edu